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Запрос 
информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: «Трубки трахеостомические для УЗ г. Гродно и Гродненской области».
*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее 14.07.2026.


Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 
Ведущий специалист 
по организации закупок                                                                   Д.Э.Колесникович
Тел. 8(0152) 55-64-26, 30
ГродМТ                                                                                                                  Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 – 10 Трубки трахеостомические

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ лота
	Наименование
	Размер ID (мм)
	Ед. изм.
	Количество, шт.

	1
	Трубка трахеостомическая
	4,0
	штука
	11

	2
	Трубка трахеостомическая
	5,0
	штука
	11

	3
	Трубка трахеостомическая
	6,0
	штука
	55

	4
	Трубка трахеостомическая
	6,5
	штука
	20

	5
	Трубка трахеостомическая
	7,0
	штука
	203

	6
	Трубка трахеостомическая
	7,5
	штука
	499

	7
	Трубка трахеостомическая
	8,0
	штука
	827

	8
	Трубка трахеостомическая
	8,5
	штука
	611

	9
	Трубка трахеостомическая
	9,0
	штука
	144

	10
	Трубка трахеостомическая
	9,5
	штука
	10


2. Технические требования:

2.1. Каждая трубка поставляется со стилетом и шейной лентой; 

2.2. Наличие манжеты низкого давления;

2.3. Атравматичный дистальный конец;

2.4. Наличие контрольного (пилотного) баллона с клапаном Luer и Luer-Lock соединения;

2.5. На пилотном баллоне должен быть указан внутренний диаметр трубки;

2.6. Наличие рентгенконтрастнойполосы;

2.7. Наличие гибких фланцев для крепления на шее пациента;

2.8. Изделия должны быть стерильными и каждое изделие должно быть упаковано в индивидуальную упаковку, обеспечивающую сохранность стерильности.

Лот 11 Трубки трахеостомические без манжет

	№ п/н
	Наименование подлежащих закупке товаров
	Требования, предъявляемые к товарам 
	Кол-во, (шт.) 

	1.1.
	 Трубка трахеостомическая без манжеты р.6,0
	Трубки должны быть изготовлены из термопластичного ПВХ, улучшенная гибкость трубки. Края дистального конца трубки должны быть тщательно обработаны и закруглены для обеспечения атравматичной установки и удаления трахеостомической трубки.
	30

	1.2.
	 Трубка трахеостомическая без манжеты р.6,5
	
	30

	1.3.
	 Трубка трахеостомическая без манжеты р.7,0
	
	35

	1.4.
	 Трубка трахеостомическая без манжеты р.7,5
	
	40

	1.5.
	Трубка трахеостомическая без манжеты р.8,0
	
	52

	1.6.
	Трубка трахеостомическая без манжеты р.8,5
	
	42

	1.7.
	Трубка трахеостомическая без манжеты р.9,0
	
	2


Лот 12 Трубки трахеостомические без манжет
1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1 
	Трубка трахеостомическая без манжеты: размер 6.0
	шт.
	5

	2
	Трубка трахеостомическая без манжеты: размер 6.5
	шт.
	5

	3
	Трубка трахеостомическая без манжеты: размер 7.0
	шт.
	15

	4
	Трубка трахеостомическая без манжеты: размер 7.5
	шт.
	25

	5
	Трубка трахеостомическая без манжеты: размер 8.0
	шт.
	45

	6
	Трубка трахеостомическая без манжеты: размер 8.5
	шт.
	5

	7
	Трубка трахеостомическая без манжеты: размер 9.0
	шт.
	40

	
	Итого 
	шт.
	140


2.Технические требования:

	Трубка трахеостомическая  без манжеты  
	-трубка,выполненная из термопластичного ПВХ;

-наличие внутренней  канюли;

-внутренняя канюля идеально подогнанная к  трубке;

-байонетное соединение (защёлкивающееся);

- внутренняя канюля должна быть многократного использования;

-стерильная.

Размер 6,0: внешний диаметр трубки-не менее10.2мм

внутренний диаметр канюли- не менее 6.0мм

внутренний диаметр трубки - не менее 7.5мм

Размер 6,5: внешний диаметр трубки-не менее10.7мм

внутренний диаметр канюли- не менее 6.5мм

внутренний диаметр трубки - не менее 8.0мм

Размер 7,0: внешний диаметр трубки-не менее11.2мм

внутренний диаметр канюли- не менее 7.0мм

внутренний диаметр трубки - не менее 8.5мм

Размер 7,5: внешний диаметр трубки-не менее11.7мм

внутренний диаметр канюли- не менее 7.5мм

внутренний диаметр трубки - не менее 9.0мм

Размер 8,0: внешний диаметр трубки- не менее 12.2мм

внутренний диаметр канюли- не менее 8.0мм

внутренний диаметр трубки - не менее 9.5мм

Размер 8,5: внешний диаметр трубки- не менее 12.7мм

внутренний диаметр канюли- не менее 8.5мм

внутренний диаметр трубки - не менее 10.0мм

Размер 9,0: внешний диаметр трубки- не менее 13.1мм

внутренний диаметр канюли- не менее 9.0мм

внутренний диаметр трубки - не менее 10.5мм


