ГродМТ 489/26-ЭА                                                                Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Трубки силиконовые

	№ п/п
	Наименование
	Количество в метрах*

	1.1.
	Трубка силиконовая 4/7 - 8
	22

	1.2.
	Трубка силиконовая 5/7 - 8
	1 245

	1.3.
	Трубка силиконовая 6/8 - 9
	162

	1.4.
	Трубка силиконовая 6/10
	202

	1.5.
	Трубка силиконовая 7/ не менее 10
	1 960

	1.6.
	Трубка силиконовая 10/13 - 14
	4 570

	1.7.
	Трубка силиконовая 12/15
	2 160

	Силиконовые трубки предназначены для транспортировки различных сред, в качестве элементов перистальтических насосов и других приборов и аппаратов медицинского назначения.



Лот 2 Трубки силиконовые для вакуум аспирации

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Трубка силиконовая для вакуум аспирации диаметр 5 – 7 мм, наружный диаметр 8 – 10 мм
	метр
	200


2. Технические требования:
2.1. Силикон обеспечивает гибкость, прочность и стойкость к сжиманию.
2.2. Не имеет запаха и вкуса.
2.3. Безопасен для здоровья пациента.
2.4. Трубка эластична, устойчива к воздействию высоких и низких температур, автоклавированию.
2.5. Трубка должна быть с мягкой и средней степенью твердости.
Предназначены для изготовления дренажей, изделий для переливания крови, кровезаменителей, инфузионных растворов, ликвора и др., для комплектации насосных и других медицинских устройств.

