Приложение 4 к аукционным документам № А588-07/261
Описание и технические характеристики
«Сервер в комплекте»

Предлагаемый к поставке товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), укомплектован всеми необходимыми оригинальными комплектующими и собран в готовое изделие на заводе-изготовителе, обеспечивать заявленную производительность и бесперебойную эксплуатацию в требуемые гарантийные сроки.

Описание предмета государственной закупки 
Для обеспечения информационной безопасности, формирования единого хранилища материалов, касающихся финансово-хозяйственной деятельности пансионата, в том числе защиты персональных данных, необходимо приобретение сервера в комплекте в количестве 1 единицы с характеристиками (таблица).
Поставка, разгрузка и внос на этаж (при необходимости) товара должна осуществляться силами и за счет поставщика.
Участники в своём коммерческом предложении предоставляют полное описание предмета закупки со всеми его характеристиками.

Документы при поставке:
документы, подтверждающие соответствие требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и ТР ТС 004/2011 
«О безопасности низковольтного оборудования».

Запрещается вмешательство поставщика (вскрытие, сборка, разборка, доукомплектование, замена) серверных комплектующих силами поставщика.
Оборудование должно быть поставлено в оригинальной неповрежденной упаковке фирмы изготовителя. 
В комплекте должен быть комплект направляющих для монтажа в стойку. 

Гарантийный срок: не менее 36 месяцев с даты поставки товара по TTH (TH).
Гарантийные обязательства должны выполняться в срок не более чем 30 календарных дней. 
Серверное оборудование должно быть обеспечено технической поддержкой в течение 36 месяцев с даты поставки по ТТН (TH).

	Таблица

	№
	Наименование
	Кол- во

	1
	Сервер DELL PowerEdge R740 8LFF (или аналог с характеристиками не хуже указанных); Perc H740p 2x750W, 2xXeon   6146 Gold (или аналог с характеристиками не хуже указанных) ( не менее 12 core, 3.2/4.2 GHz), не менее192GB DDR4E+6xHDD 3,5"(LFF) не менее 4TB Seagate ST4000NM005A 7.2K (или аналог с характеристиками не хуже указанных) SAS+BBU+Rails+8xTray+2xPSU Cab+2xПереходник PCI-e M2 NVMe+LAN 2xPort SFP+ (б/у) +2xSSD WD Black SN850X NVMe (не менее1TB WDS100T2X0E (или аналог с характеристиками не хуже указанных)
	1

	2
	Шкаф серверный Cabeus (ND-05C-42U60/120-BK) (или аналог с характеристиками не хуже указанных), напольный 42U 800x1200мм пер.дв.перфор.2ств. задн.дв.перфор.2-хст. 800кг +/- 5% черный 1100мм 2055мм IP20 сталь 
	1

	3
	Полка стационарная Cabeus (или аналог с характеристиками не хуже указанных)
SH-J018-FC-800M-100KG-BK нагр.: 100кг +/- 5%. 19" 600мм черный  
	4

	4
	Источник бесперебойного питания Kiper Power Online ONE 3K RM Gen2 (3000VA/3000W) (или аналог с характеристиками не хуже указанных)
	1

	5
	Внешний батарейный модуль Kiper Power X12 RM 2U BP (или аналог с характеристиками не хуже указанных)
	1

	6
	Комплект для монтажа в стойку Kiper Power 19" 2U (или аналог с характеристиками не хуже указанных)
	2

	7
	Кабель ExeGate FUTP4-C6-CU-S23-IN-LSZH-OR-305-FLUKE FTP 4 пары кат.6 медь, 23AWG, FLUKE® test pass (или аналог с характеристиками не хуже указанных)
	10

	8
	Коннектор TDM SQ0561-0003 (100шт) (или аналог с характеристиками не хуже указанных)
	8

	9
	Блок розеток ЦМО R-16-9S-I-440-3 Rem-16 с инд., 9 Shuko, не менее16A, алюм., 19", шнур не менее 3 м. (или аналог с характеристиками не хуже указанных)
	3

	10
	Патч-панель ExeGate EPP3-19-24-8P8C-C6-110D-C (19", UTP, 24 port, cat.6, KRONE&110(dual IDC), 1U, RoHS, с кабельным органайзером и защитными шторками, Black, RTL) <EX297317RUS> (или аналог с характеристиками не хуже указанных)
	4

	11
	Кабель ExeGate UTP-RJ45-RJ45-C6-CU-0.5M-GY не менее 0.5 м (серый) EX282002RUS (или аналог с характеристиками не хуже указанных)
	100

	12
	SSD накопитель Samsung 9100 Pro не менее1TB MZ-VAP1T0BW (не менее 1 ТБ, M.2 2280, PCI Express 5.0 x4, контроллер Samsung Presto S4LY027 (или аналог) микросхемы 3D TLC NAND   (или аналог), последовательный доступ: 14700/13300 МБайт/с, случайный доступ: 1850000/2600000 IOps, совместимость с PS5)  
    (или аналог с характеристиками не хуже указанных)
	2

	13
	Накопитель SSD Kingston A400 не менее 480GB [SA400S37/480G] (480 ГБ, 2.5", SATA 3.0, микросхемы 3D TLC NAND (или аналог), последовательный доступ: 500/450 МБайт/с)
 (или аналог с характеристиками не хуже указанных)
	2

	14
	Коммутатор D-Link DGS-1250-52X/A1A (управляемый L2 коммутатор c 48 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 10GBase-X SFP+)
     (или аналог с характеристиками не хуже указанных)
	2

	15
	Маршрутизатор Mikrotik CCR2004-16G-2S+ (маршрутизатор, 16xLAN, 2xSFP+, USB) (или аналог с характеристиками не хуже указанных)
	1

	16
	Коммутатор D-Link DGS-1100-26MPPV2/A3A (управляемый L2 коммутатор с 24 портами 10/100/1000Base-T и 2 комбо-портами 1000Base-T/SFP (порты 1-24 PoE 802.3af/at, порты 21-24 PoE 802.3bt, PoE-бюджет 525 Вт) (или аналог с характеристиками не хуже указанных)
	1

	17
	Wi-Fi точка доступа U6+ UBIQUITI (802.11ax (Wi-Fi 6), 2.4 ГГц/5 ГГц, AX10000, 1 Gigabit LAN) (или аналог с характеристиками не хуже указанных)
	10

	18
	Кабель прямого подключения Lr-Link SFP+-DAC-1m 
(или аналог с характеристиками не хуже указанных)
	5

	19
	Кабель прямого подключения Lr-Link SFP+-DAC (или аналог с характеристиками не хуже указанных) – не менее 5m черный
	5



