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					Дефектный акт №
	Комиссия, образованная в соответствии с приказом от 13.05.2026г. №201 в составе:
председатель комиссии:	начальник Х и ЭТО			Ерёмин А.А.
члены комиссии:		инженер Х и ЭТО		Ильницкий А.А.
                                            инженер Х и ЭТО                                  Умецкая М.Н.
				инженер Х и ЭТО				Мартынов С.Н.
                                            инженер по ОТ и ТБ			Полинов И.Э.

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта: общежитие № 8 по  адресу ул.1-я Тираспольская,9 установила, что система пожарной автоматики на этом объекте требует ремонта. С целью устранения выявленных дефектов необходимо произвести: замену извещателей пожарных тепловых ИП-109-05-АМ в количестве (4шт.), с прокладкой кабель-каналов ПВХ и установкой коробов электротехнических, 
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: не применяются.
Работы следует производить с применением следующих механизмов: не применяются.
Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: отсутствуют.
Срок выполнения работ: 24 июля 2026г 
Работы  будут выполняться подрядной организацией
Приложение :1(один) лист

Председатель комиссии:	Начальник Х и ЭТО			Ерёмин А.А

Члены комиссии:		инженер Х и ЭТО			           Ильницкий А.А.
                                            инженер Х и ЭТО	Умецкая М.Н.
				инженер Х и ЭТО				Мартынов С.Н.
                                            инженер по ОТ и ТБ                              Полинов И.Э.











Примерный (укрупнённый)перечень видов строительно-монтажных работ.

	№
	Виды строительно –монтажных работ
	Единица измерения
	Количество
	Примечание

	Ремонтные работы (объект общежитие №8)

	1
	Демонтаж и установка извещателей тепловых ИП-109-05-АМ
	шт
	4
	

	2
	Прокладка кабеля КСПВ 2*0,5 мм2
	м
	20
	

	3
	Установка короба ПВХ 25*16 мм
	м
	10
	



Составил: инженер по охране труда                                           И.Э. Полинов
