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Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

[bookmark: _Hlk225417957]Лот 3 Соединитель для контура с ИВЛ
[bookmark: _Hlk225417943]
1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	[bookmark: _Hlk225418015]Соединитель для контура с ИВЛ с портом для санации гибкий угловой
	шт
	450


2.Технические требования:
2.1. Соединители для дыхательного контура состоят из трубки и двух коннекторов, имеющих стандартные размеры, что позволяет беспрепятственно использовать изделия с контурами, дыхательными трубками, ларингеальными и анестезиологическими масками.
2.2. Два типа трубки: растяжимая и гладкоствольная.
2.3. Соединитель гибкий угловой (90°) из ПВХ; 
2.4. Упакован в индивидуальную упаковку;
2.5. Коннекторы 15М-15F, длина не менее 10см (с портом для санации);
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