	
	
	 
	
	Форма С-1

	
	
	
	
	Код по ОКУД

	ГУВД МИНГОРИСПОЛКОМА

	(наименование организации)
	
	
	

	
	
	        УТВЕРЖДАЮ
	

	
	
	
	
	

	
	
	 Начальник УФиТ
	__________
	А.А.Дурович

	
	
	(должность)
	(подпись)
	(И.О. Фамилия)

	
	
	
	
	

	
	
	    "         "                                2026 г.

	
	
	    "____" _______________ 20____г.

	
	

	
	
	

	ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

	
	                              
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 259 от 02.07.2019 г. в составе:


	        Комиссия, образованная в соответствии с приказом 

	

	председателя комиссии

	                                                 Вриод Зам. начальника  УФиТ ГУВД	                                                 И.Н. Кузьменко

	                                                                          (должность)                                                                                                          (фамилия, инициалы)

	

	членов комиссии:   

	                                               Гл. специалист ОКЭОСиР ОТО УФиТ ГУВД                                     И.А. Кислый

	                                                                          (должность)                                                                                                         (фамилия, инициалы)

	

	                                                Гл. специалист ОКЭОСиР ОТО УФиТ ГУВД                                     И.Г.Можейко

	                                                                           (должность)                                                                                                        (фамилия, инициалы)

	                                                Гл. специалист ОКЭОСиР ОТО УФиТ ГУВД                                     А.А. Петрусевич

	                                                                 (должность)                                                                                                        (фамилия, инициалы)

	

	составила настоящий акт о том, что в результате обследования объектов

	Текущий ремонт общежития №1 расположенного по адресу: г. Минск, ул. Грушевская 87

	(наименование объекта)

	установлено, что имеют место напольное покрытие из керамических плиток местами отслоилось от основания, имеет трещины, выбоины, в результате чего потерян  эстетический вид и свойственные характеристики, контакты розеток и выключателей оплавлены, электропроводка и защитная арматура не обеспечивают безопасную эксплуатацию, светильники для люминесцентных ламп находятся в неисправном состоянии, требуется замена на энергосберегающие.

	                                                                                                 ( описание дефектов, их местанахождение,)
 
 


	Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются 

	следующими факторами:  К=1.2-производство наружных и внутренних работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобождённых от оборудования и др. загромождающих предметов. 


	(перечень факторов)
 
 

	Работы следует производить с применением следующих механизмов:-

	
	-
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 

	(грузоподьемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

	Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: при расчете сметы необходимо учесть все материалы необходимые для выполнения работ

	 

	 

	

	Дата начала разработки сметной документации
	
	
	 01.06.2026

	Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ
	30 июля 2026

	Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ
	30 июля-20 октября 2026

	
	
	
	
	

	председателя комиссии

	                                               Вриод Зам. начальника  УФиТ ГУВД	                                                 И.Н. Кузьменко

	                                                                          (должность)                                                                                                         (фамилия, инициалы)

	

	членов комиссии:  

	                                                Гл. специалист ОКЭОСиР ОТО УФиТ ГУВД                                     И.А. Кислый

	                                                                          (должность)                                                                                                         (фамилия, инициалы)

	

	                                                Гл. специалист ОКЭОСиР ОТО УФиТ ГУВД                                       И.Г.Можейко

	                                                                           (должность)                                                                                                        (фамилия, инициалы)

	                                                Гл. специалист ОКЭОСиР ОТО УФиТ ГУВД                                       А.А. Петрусевич

	                                                                 (должность)                                                                                                        (фамилия, инициалы)



	Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	№ п/п
	Виды выполняемых строительно-монтажных работ
	Единица
измерения
	Количество
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Ж000 Раздел сметы (ПТМ)
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	ПРИМЕЧАНИЕ:4 этаж'
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	ПРИМЕЧАНИЕ:Коридоры'
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Устройство подвесного потолка на
	 
	100 М2 ПОВЕР
	1,3408
	Е34-140-1

	 
	металлическом каркасе с заполнением
	 
	 
	 
	 

	 
	плитами минераловолокнистыми с ячейкой
	 
	 
	 

	 
	600 х 600 мм
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6
	100 шт.
	0,94
	1/10-240-30-50/20

	 
	х 60
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Профиль Т24 белый матовый, длиной 3,7 м
	100 м
	1,1129
	1/10-230-55-20/30

	6
	Профиль Т24 белый матовый, длиной 1,2 м
	100 м
	2,2391
	1/10-230-55-20/25

	7
	Профиль Т24 белый матовый, длиной 0,6 м
	100 м
	1,1129
	1/10-230-55-20/20

	8
	Плита потолочная типа "Armstrong",
	 
	м.2
	138,05
	1/10-230-95/50

	 
	размером 600 х 600 мм
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Подвес прямой для профиля CD (ПП)
	 
	шт.
	94
	1/10-230-55-20/10

	10
	Установка углового молдинга
	 
	100 М УГЛОВО
	2,042
	Е34-140-3

	11
	Уголок белый стальной, размером 19 х 24
	100 м
	2,1033
	1/10-230-55-20/155

	 
	мм, длиной 3 м
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6
	100 шт.
	3,72
	1/10-240-30-50/10

	 
	х 40 мм
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Ремонт штукатурки внутренних стен по
	 
	100 М2
	0,62
	Е61-2-11

	 
	камню и бетону цементно-известковым
	 
	 
	 
	 

	 
	раствором площадью более 10 м2 толщиной
	 
	 
	 

	 
	слоя до 20 мм
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Улучшенная штукатурка вручную
	 
	100 М2
	4,076
	Е15-278-8

	 
	внутренних поверхностей стен из кирпич
	 
	 
	 

	 
	под отделку составом защитно-отделочным
	 
	 
	 

	 
	крупнозернистым (2-3 мм) и фактурным (0,
	 
	 
	 

	 
	7 мм)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Грунтовка пигментированная под
	 
	кг
	122,28
	1/10-230-15/590

	 
	колеровку для создания сцепления на
	 
	 
	 
	 

	 
	проблемных поверхностях: ПВХ, стекло,
	 
	 
	 
	 

	 
	цветные металлы, мастика для наружных
	 
	 
	 

	 
	(Н) и внутренних работ (В), полимерная
	 
	 
	 
	 

	 
	(П), однокомпонентная (1), водно-
	 
	 
	 
	 

	 
	дисперсионная (Д)
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Штукатурка защитно-отделочная,
	 
	т
	4,8504
	1/10-230-60-45-10/35

	 
	цементная, с фактурой "корник", белая,
	 
	 
	 
	 

	 
	для наружных и внутренних работ (НВ),
	 
	 
	 
	 

	 
	полиминеральная (ПМ), сухая смесь (СС),
	 
	 
	 

	 
	крупнозернистая
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Акриловая окраска стен внутри помещений
	100 М2
	4,076
	Е15-339-1

	 
	по декоративной штукатурке
	 
	 
	 
	 

	18
	Разборка деревянных плинтусов и из
	 
	100 М РАЗБИР
	1,5546
	Е57-3-1

	 
	пластмассовых материалов
	 
	 
	 
	 

	19
	Устройство плинтусов деревянных
	 
	100 М
	1,5546
	Е11-39-1

	20
	Плинтус деревянный хвойных пород, тип
	м
	157
	2/50-30-15/20

	 
	ПЛ-4, размером 36 х 36 мм
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	Окраска масляными составами плинтусов и
	100 М2
	0,1555
	Е62-18-2

	 
	галтелей
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	Улучшенная масляная окраска ранее
	 
	100М2
	1,0987
	Е62-10-4

	 
	окрашенных дверей за два раза с
	 
	 
	 
	 

	 
	расчисткой старой краски до 10%
	 
	 
	 
	 

	23
	Смена дверных ручек
	 
	 
	100 ШТ.
	0,06
	Е56-16-10

	24
	Ручки дверные
	 
	 
	шт.
	6
	1/10-250-20-50/45

	25
	Демонтаж. Кабель-каналы ПВХ, сечение до
	100 М
	3,2
	Ц8-423-2

	 
	25 х 25 мм
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	Кабель-каналы ПВХ, сечение до 25 х 25 мм
	100 М
	3,2
	Ц8-423-2

	27
	Короб электротехнический из ПВХ прямой
	м
	329,6
	5/20-20-1/5

	 
	25 х 16 мм
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	Демонтаж светильников для
	 
	100 ШТ.
	0,12
	Е67-7-5

	 
	люминесцентных ламп
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	Светильник с люминесцентными лампами,
	100 ШТ.
	0,34
	Ц8-607-6

	 
	устанавливаемый в подвесных потолках
	 
	 
	 
	 

	 
	типа "АРМСТРОНГ", без дополнительного
	 
	 
	 

	 
	крепления, количество ламп 4
	 
	 
	 
	 

	30
	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ,
	 
	шт
	34
	1/31296-232/1

	 
	УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ
	 
	 
	 

	 
	ТИПА "АРМСТРОНГ", БЕЗ ЛОПОЛНИТЕЛЬНОГО
	 
	 
	 

	 
	КРЕПЛЕНИЯ, С МАТОВЫМ РАССЕИВАТЕЛЕМ
	 
	 
	 

	31
	Смена одно- и двухклавишных
	 
	100 ШТ.
	0,42
	Е67-12-2

	 
	выключателей и розеток штепсельных
	 
	 
	 
	 

	 
	утопленного типа при скрытой проводке
	 
	 
	 
	 

	32
	Розетка штепсельная РС16-529 с
	 
	шт.
	2
	5/30-30-4-1-2-2/38

	 
	заземляющим контактом скрытой установки
	 
	 
	 

	33
	Выключатель установочный одноклавишный
	шт.
	40
	5/30-30-4-1-1/1

	 
	для скрытой установки С14-003
	 
	 
	 
	 

	34
	Коробка монтажная скрытой установки под
	шт.
	43
	5/20-40-4/1

	 
	розетки и выключатели КМ-205
	 
	 
	 
	 

	35
	Демонтаж решеток и люков. прим.
	 
	РЕШЕТКА
	4
	Е20-11-1

	36
	Установка решеток площадью в свету до 0,
	РЕШЕТКА
	4
	Е20-11-1

	 
	25 м2 с выверкой и закреплением
	 
	 
	 
	 

	37
	Решетки регулируемые алюминиевые
	 
	шт.
	2
	3/1-150-10-110/120

	 
	однорядные, с горизонтальными
	 
	 
	 
	 

	 
	поворотными жалюзи, с полимерным
	 
	 
	 
	 

	 
	покрытием, размер 300 х 200 мм
	 
	 
	 
	 

	38
	Люки инженерных коммуникаций
	 
	шт.
	2
	2/20-20-15-35/25

	 
	металлические (люки, дверцы ревизионные,
	 
	 
	 

	 
	дверцы сантехкабин) 20 х 30 см
	 
	 
	 
	 

	39
	ПРИМЕЧАНИЕ:Туалет'
	 
	 
	 
	 
	 

	40
	Разборка покрытий полов из керамических
	100 М2 РАЗБИ
	0,1088
	Е57-2-7

	 
	плиток
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41
	Разборка цементных стяжек
	 
	100 М2 РАЗБИ
	0,1088
	Е57-2-8

	42
	Грунтование поверхностей днищ (полов)
	100 М2
	0,1088
	Е13-73-4

	 
	без уклона
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43
	Грунтовка пигментированная под
	 
	кг
	3,26
	1/10-230-15/590

	 
	колеровку для создания сцепления на
	 
	 
	 
	 

	 
	проблемных поверхностях: ПВХ, стекло,
	 
	 
	 
	 

	 
	цветные металлы, мастика для наружных
	 
	 
	 

	 
	(Н) и внутренних работ (В), полимерная
	 
	 
	 
	 

	 
	(П), однокомпонентная (1), водно-
	 
	 
	 
	 

	 
	дисперсионная (Д)
	 
	 
	 
	 
	 

	44
	Устройство покрытий пола плиткой "ГРЕС"
	100 М2
	0,1088
	Е11-47-3

	 
	на клею по цементной стяжке
	 
	 
	 
	 

	45
	Растворная смесь сухая (РСС),
	 
	т
	0,0544
	1/10-230-60-35/19

	 
	облицовочная, цементная, универсальная,
	 
	 
	 

	 
	для наружных и внутренних работ (НВ),
	 
	 
	 
	 

	 
	М100/М150, F75
	 
	 
	 
	 
	 

	46
	Композиция для заполнения швов сухая
	 
	т
	0,0042
	1/10-230-60-15/25

	 
	шириной до 6 мм, пластичная,
	 
	 
	 
	 

	 
	водостойкая, морозостойкая, для
	 
	 
	 
	 

	 
	наружных и внутренних работ (НВ),
	 
	 
	 
	 

	 
	цветная (фасовка по 2-5 кг)
	 
	 
	 
	 
	 

	47
	Устройство подвесного потолка на
	 
	100 М2 ПОВЕР
	0,1088
	Е34-140-1

	 
	металлическом каркасе с заполнением
	 
	 
	 
	 

	 
	плитами минераловолокнистыми с ячейкой
	 
	 
	 

	 
	600 х 600 мм
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	48
	Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6
	100 шт.
	0,08
	1/10-240-30-50/20

	 
	х 60
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	49
	Профиль Т24 белый матовый, длиной 3,7 м
	100 м
	0,0903
	1/10-230-55-20/30

	50
	Профиль Т24 белый матовый, длиной 1,2 м
	100 м
	0,1817
	1/10-230-55-20/25

	51
	Профиль Т24 белый матовый, длиной 0,6 м
	100 м
	0,0903
	1/10-230-55-20/20

	52
	Плита потолочная типа "Armstrong",
	 
	м.2
	11,2
	1/10-230-95/50-1

	 
	размером 600 х 600 мм алюминиевая
	 
	 
	 
	 

	53
	Подвес прямой для профиля CD (ПП)
	 
	шт.
	8
	1/10-230-55-20/10

	54
	Установка углового молдинга
	 
	100 М УГЛОВО
	0,265
	Е34-140-3

	55
	Уголок белый стальной, размером 19 х 24
	100 м
	0,273
	1/10-230-55-20/155

	 
	мм, длиной 3 м
	 
	 
	 
	 
	 

	56
	Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6
	100 шт.
	0,48
	1/10-240-30-50/10

	 
	х 40 мм
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	57
	Разборка облицовки стен из керамических
	100 М2
	0,234
	Е63-19-6

	 
	глазурованных плиток без сохранения
	 
	 
	 
	 

	 
	плитки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	58
	Ремонт штукатурки внутренних стен по
	 
	100 М2
	0,035
	Е61-2-11

	 
	камню и бетону цементно-известковым
	 
	 
	 
	 

	 
	раствором площадью более 10 м2 толщиной
	 
	 
	 

	 
	слоя до 20 мм
	 
	 
	 
	 
	 

	59
	Грунтование внутренних поверхностей стен
	100 М2
	0,035
	Е13-73-2

	60
	Грунтовка пигментированная под
	 
	кг
	1,05
	1/10-230-15/590

	 
	колеровку для создания сцепления на
	 
	 
	 
	 

	 
	проблемных поверхностях: ПВХ, стекло,
	 
	 
	 
	 

	 
	цветные металлы, мастика для наружных
	 
	 
	 

	 
	(Н) и внутренних работ (В), полимерная
	 
	 
	 
	 

	 
	(П), однокомпонентная (1), водно-
	 
	 
	 
	 

	 
	дисперсионная (Д)
	 
	 
	 
	 
	 

	61
	Облицовка керамической плиткой с
	 
	100 М2
	0,234
	Е15-300-2

	 
	применением сухих смесей внутренних
	 
	 
	 
	 

	 
	стен по кирпичу и бетону
	 
	 
	 
	 
	 

	62
	Растворная смесь сухая (РСС),
	 
	т
	0,0725
	1/10-230-60-35/19

	 
	облицовочная, цементная, универсальная,
	 
	 
	 

	 
	для наружных и внутренних работ (НВ),
	 
	 
	 
	 

	 
	М100/М150, F75
	 
	 
	 
	 
	 

	63
	Композиция для заполнения швов сухая
	 
	т
	0,0091
	1/10-230-60-15/25

	 
	шириной до 6 мм, пластичная,
	 
	 
	 
	 

	 
	водостойкая, морозостойкая, для
	 
	 
	 
	 

	 
	наружных и внутренних работ (НВ),
	 
	 
	 
	 

	 
	цветная (фасовка по 2-5 кг)
	 
	 
	 
	 
	 

	64
	Демонтаж светильников для
	 
	100 ШТ.
	0,08
	Е67-7-5

	 
	люминесцентных ламп
	 
	 
	 
	 
	 

	65
	Светильник с люминесцентными лампами,
	100 ШТ.
	0,04
	Ц8-607-6

	 
	устанавливаемый в подвесных потолках
	 
	 
	 
	 

	 
	типа "АРМСТРОНГ", без дополнительного
	 
	 
	 

	 
	крепления, количество ламп 4
	 
	 
	 
	 

	66
	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ,
	 
	шт
	4
	1/31296-232/1

	 
	УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ
	 
	 
	 

	 
	ТИПА "АРМСТРОНГ", БЕЗ ЛОПОЛНИТЕЛЬНОГО
	 
	 
	 

	 
	КРЕПЛЕНИЯ, С МАТОВЫМ РАССЕИВАТЕЛЕМ
	 
	 
	 

	67
	Улучшенная масляная окраска ранее
	 
	100М2
	0,2117
	Е62-10-4

	 
	окрашенных дверей за два раза с
	 
	 
	 
	 

	 
	расчисткой старой краски до 10%
	 
	 
	 
	 

	68
	Смена дверных ручек
	 
	 
	100 ШТ.
	0,12
	Е56-16-10

	69
	Ручки дверные
	 
	 
	шт.
	12
	1/10-250-20-50/45

	70
	Демонтаж решеток
	 
	 
	РЕШЕТКА
	8
	Е20-11-1

	71
	Установка решеток площадью в свету до 0,
	РЕШЕТКА
	8
	Е20-11-1

	 
	25 м2 с выверкой и закреплением
	 
	 
	 
	 

	72
	Решетки регулируемые алюминиевые
	 
	шт.
	8
	3/1-150-10-110/120

	 
	однорядные, с горизонтальными
	 
	 
	 
	 

	 
	поворотными жалюзи, с полимерным
	 
	 
	 
	 

	 
	покрытием, размер 300 х 200 мм
	 
	 
	 
	 

	73
	Окрашивание водоэмульсионными составами
	100М2
	0,1692
	Е62-16-5

	 
	стен, ранее окрашенных водоэмульсионной
	 
	 
	 

	 
	краской, с расчисткой старой краски до
	 
	 
	 
	 

	 
	35%
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	74
	Снятие и установка моек на одно
	 
	100 ПРИБОРОВ
	0,04
	Е65-13-15

	 
	отделение
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	75
	ПРИМЕЧАНИЕ:Кухня'
	 
	 
	 
	 
	 

	76
	Устройство подвесного потолка на
	 
	100 М2 ПОВЕР
	0,333
	Е34-140-1

	 
	металлическом каркасе с заполнением
	 
	 
	 
	 

	 
	плитами минераловолокнистыми с ячейкой
	 
	 
	 

	 
	600 х 600 мм
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	77
	Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6
	100 шт.
	0,23
	1/10-240-30-50/20

	 
	х 60
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	78
	Профиль Т24 белый матовый, длиной 3,7 м
	100 м
	0,2764
	1/10-230-55-20/30

	79
	Профиль Т24 белый матовый, длиной 1,2 м
	100 м
	0,5561
	1/10-230-55-20/25

	80
	Профиль Т24 белый матовый, длиной 0,6 м
	100 м
	0,2764
	1/10-230-55-20/20

	81
	Плита потолочная типа "Armstrong",
	 
	м.2
	34,29
	1/10-230-95/50-1

	 
	размером 600 х 600 мм алюминиевая
	 
	 
	 
	 

	82
	Подвес прямой для профиля CD (ПП)
	 
	шт.
	23
	1/10-230-55-20/10

	83
	Установка углового молдинга
	 
	100 М УГЛОВО
	0,3424
	Е34-140-3

	84
	Уголок белый стальной, размером 19 х 24
	100 м
	0,3527
	1/10-230-55-20/155

	 
	мм, длиной 3 м
	 
	 
	 
	 
	 

	85
	Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6
	100 шт.
	0,62
	1/10-240-30-50/10

	 
	х 40 мм
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	86
	Разборка облицовки стен из керамических
	100 М2
	0,4882
	Е63-19-6

	 
	глазурованных плиток без сохранения
	 
	 
	 
	 

	 
	плитки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	87
	Насечка поверхности стен
	 
	 
	100 М2 ОШТУК
	0,2736
	Е15-65-8

	88
	Ремонт штукатурки внутренних стен по
	 
	100 М2
	0,114
	Е61-2-11

	 
	камню и бетону цементно-известковым
	 
	 
	 
	 

	 
	раствором площадью более 10 м2 толщиной
	 
	 
	 

	 
	слоя до 20 мм
	 
	 
	 
	 
	 

	89
	Грунтование внутренних поверхностей стен
	100 М2
	0,7618
	Е13-73-2

	90
	Грунтовка пигментированная под
	 
	кг
	22,85
	1/10-230-15/590

	 
	колеровку для создания сцепления на
	 
	 
	 
	 

	 
	проблемных поверхностях: ПВХ, стекло,
	 
	 
	 
	 

	 
	цветные металлы, мастика для наружных
	 
	 
	 

	 
	(Н) и внутренних работ (В), полимерная
	 
	 
	 
	 

	 
	(П), однокомпонентная (1), водно-
	 
	 
	 
	 

	 
	дисперсионная (Д)
	 
	 
	 
	 
	 

	91
	Облицовка керамической плиткой с
	 
	100 М2
	0,7618
	Е15-300-2

	 
	применением сухих смесей внутренних
	 
	 
	 
	 

	 
	стен по кирпичу и бетону
	 
	 
	 
	 
	 

	92
	Растворная смесь сухая (РСС),
	 
	т
	0,2362
	1/10-230-60-35/19

	 
	облицовочная, цементная, универсальная,
	 
	 
	 

	 
	для наружных и внутренних работ (НВ),
	 
	 
	 
	 

	 
	М100/М150, F75
	 
	 
	 
	 
	 

	93
	Композиция для заполнения швов сухая
	 
	т
	0,0297
	1/10-230-60-15/25

	 
	шириной до 6 мм, пластичная,
	 
	 
	 
	 

	 
	водостойкая, морозостойкая, для
	 
	 
	 
	 

	 
	наружных и внутренних работ (НВ),
	 
	 
	 
	 

	 
	цветная (фасовка по 2-5 кг)
	 
	 
	 
	 
	 

	94
	Снятие и установка розеток. прим.
	 
	100 ШТ.
	0,12
	Е67-12-2

	95
	Демонтаж. Кабель-каналы ПВХ, сечение до
	100 М
	0,1
	Ц8-423-2

	 
	25 х 25 мм
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	96
	Кабель-каналы ПВХ, сечение до 25 х 25
	 
	100 М
	0,1
	Ц8-423-2

	 
	мм - б/у
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	97
	Демонтаж решеток
	 
	 
	РЕШЕТКА
	8
	Е20-11-1

	98
	Установка решеток площадью в свету до 0,
	РЕШЕТКА
	8
	Е20-11-1

	 
	25 м2 с выверкой и закреплением
	 
	 
	 
	 

	99
	Решетки регулируемые алюминиевые
	 
	шт.
	8
	3/1-150-10-110/140

	 
	однорядные, с горизонтальными
	 
	 
	 
	 

	 
	поворотными жалюзи, с полимерным
	 
	 
	 
	 

	 
	покрытием, размер 300 х 300 мм
	 
	 
	 
	 

	100
	Демонтаж светильников для
	 
	100 ШТ.
	0,02
	Е67-7-5

	 
	люминесцентных ламп
	 
	 
	 
	 
	 

	101
	Светильник с люминесцентными лампами,
	100 ШТ.
	0,06
	Ц8-607-6

	 
	устанавливаемый в подвесных потолках
	 
	 
	 
	 

	 
	типа "АРМСТРОНГ", без дополнительного
	 
	 
	 

	 
	крепления, количество ламп 4
	 
	 
	 
	 

	102
	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ,
	 
	шт
	6
	1/31296-232/1

	 
	УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ
	 
	 
	 

	 
	ТИПА "АРМСТРОНГ", БЕЗ ЛОПОЛНИТЕЛЬНОГО
	 
	 
	 

	 
	КРЕПЛЕНИЯ, С МАТОВЫМ РАССЕИВАТЕЛЕМ
	 
	 
	 

	103
	Окрашивание водоэмульсионными составами
	100М2
	0,0142
	Е62-16-5

	 
	откосов, ранее окрашенных
	 
	 
	 
	 

	 
	водоэмульсионной краской, с расчисткой
	 
	 
	 

	 
	старой краски до 35%
	 
	 
	 
	 
	 

	104
	Окраска масляными составами ранее
	 
	100 М2
	0,0381
	Е62-35-2

	 
	окрашенных поверхностей радиаторов и
	 
	 
	 

	 
	ребристых труб отопления за 2 раза
	 
	 
	 
	 

	105
	Окраска масляными составами ранее
	 
	100 М2
	0,0025
	Е62-34-2

	 
	окрашенных поверхностей стальных труб
	 
	 
	 

	 
	за 2 раза
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	106
	Снятие и установка моек на одно
	 
	100 ПРИБОРОВ
	0,03
	Е65-13-15

	 
	отделение
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	107
	ПРИМЕЧАНИЕ:Мойка левая'
	 
	 
	 
	 

	108
	Устройство подвесного потолка на
	 
	100 М2 ПОВЕР
	0,0735
	Е34-140-1

	 
	металлическом каркасе с заполнением
	 
	 
	 
	 

	 
	плитами минераловолокнистыми с ячейкой
	 
	 
	 

	 
	600 х 600 мм
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	109
	Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6
	100 шт.
	0,05
	1/10-240-30-50/20

	 
	х 60
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	110
	Профиль Т24 белый матовый, длиной 3,7 м
	100 м
	0,061
	1/10-230-55-20/30

	111
	Профиль Т24 белый матовый, длиной 1,2 м
	100 м
	0,1227
	1/10-230-55-20/25

	112
	Профиль Т24 белый матовый, длиной 0,6 м
	100 м
	0,061
	1/10-230-55-20/20

	113
	Плита потолочная типа "Armstrong",
	 
	м.2
	7,57
	1/10-230-95/50-1

	 
	размером 600 х 600 мм алюминиевая
	 
	 
	 
	 

	114
	Подвес прямой для профиля CD (ПП)
	 
	шт.
	5
	1/10-230-55-20/10

	115
	Установка углового молдинга
	 
	100 М УГЛОВО
	0,119
	Е34-140-3

	116
	Уголок белый стальной, размером 19 х 24
	100 м
	0,1226
	1/10-230-55-20/155

	 
	мм, длиной 3 м
	 
	 
	 
	 
	 

	117
	Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6
	100 шт.
	0,22
	1/10-240-30-50/10

	 
	х 40 мм
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	118
	Разборка облицовки стен из керамических
	100 М2
	0,1518
	Е63-19-6

	 
	глазурованных плиток без сохранения
	 
	 
	 
	 

	 
	плитки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	119
	Ремонт штукатурки внутренних стен по
	 
	100 М2
	0,02
	Е61-2-11

	 
	камню и бетону цементно-известковым
	 
	 
	 
	 

	 
	раствором площадью более 10 м2 толщиной
	 
	 
	 

	 
	слоя до 20 мм
	 
	 
	 
	 
	 

	120
	Грунтование внутренних поверхностей стен
	100 М2
	0,1518
	Е13-73-2

	121
	Грунтовка пигментированная под
	 
	кг
	4,55
	1/10-230-15/590

	 
	колеровку для создания сцепления на
	 
	 
	 
	 

	 
	проблемных поверхностях: ПВХ, стекло,
	 
	 
	 
	 

	 
	цветные металлы, мастика для наружных
	 
	 
	 

	 
	(Н) и внутренних работ (В), полимерная
	 
	 
	 
	 

	 
	(П), однокомпонентная (1), водно-
	 
	 
	 
	 

	 
	дисперсионная (Д)
	 
	 
	 
	 
	 

	122
	Облицовка керамической плиткой с
	 
	100 М2
	0,1518
	Е15-300-2

	 
	применением сухих смесей внутренних
	 
	 
	 
	 

	 
	стен по кирпичу и бетону
	 
	 
	 
	 
	 

	123
	Растворная смесь сухая (РСС),
	 
	т
	0,0471
	1/10-230-60-35/19

	 
	облицовочная, цементная, универсальная,
	 
	 
	 

	 
	для наружных и внутренних работ (НВ),
	 
	 
	 
	 

	 
	М100/М150, F75
	 
	 
	 
	 
	 

	124
	Композиция для заполнения швов сухая
	 
	т
	0,0059
	1/10-230-60-15/25

	 
	шириной до 6 мм, пластичная,
	 
	 
	 
	 

	 
	водостойкая, морозостойкая, для
	 
	 
	 
	 

	 
	наружных и внутренних работ (НВ),
	 
	 
	 
	 

	 
	цветная (фасовка по 2-5 кг)
	 
	 
	 
	 
	 

	125
	Демонтаж светильников для
	 
	100 ШТ.
	0,01
	Е67-7-5

	 
	люминесцентных ламп
	 
	 
	 
	 
	 

	126
	Светильник с люминесцентными лампами,
	100 ШТ.
	0,01
	Ц8-607-6

	 
	устанавливаемый в подвесных потолках
	 
	 
	 
	 

	 
	типа "АРМСТРОНГ", без дополнительного
	 
	 
	 

	 
	крепления, количество ламп 4
	 
	 
	 
	 

	127
	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ,
	 
	шт
	1
	1/31296-232/1

	 
	УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ
	 
	 
	 

	 
	ТИПА "АРМСТРОНГ", БЕЗ ЛОПОЛНИТЕЛЬНОГО
	 
	 
	 

	 
	КРЕПЛЕНИЯ, С МАТОВЫМ РАССЕИВАТЕЛЕМ
	 
	 
	 

	128
	Улучшенная масляная окраска ранее
	 
	100М2
	0,0176
	Е62-10-4

	 
	окрашенных дверей за два раза с
	 
	 
	 
	 

	 
	расчисткой старой краски до 10%
	 
	 
	 
	 

	129
	Смена дверных ручек
	 
	 
	100 ШТ.
	0,01
	Е56-16-10

	130
	Ручки дверные
	 
	 
	шт.
	1
	1/10-250-20-50/45

	131
	Демонтаж решеток
	 
	 
	РЕШЕТКА
	1
	Е20-11-1

	132
	Установка решеток площадью в свету до 0,
	РЕШЕТКА
	1
	Е20-11-1

	 
	25 м2 с выверкой и закреплением
	 
	 
	 
	 

	133
	Решетки регулируемые алюминиевые
	 
	шт.
	1
	3/1-150-10-110/140

	 
	однорядные, с горизонтальными
	 
	 
	 
	 

	 
	поворотными жалюзи, с полимерным
	 
	 
	 
	 

	 
	покрытием, размер 300 х 300 мм
	 
	 
	 
	 

	134
	Окрашивание водоэмульсионными составами
	100М2
	0,098
	Е62-16-5

	 
	стен, ранее окрашенных водоэмульсионной
	 
	 
	 

	 
	краской, с расчисткой старой краски до
	 
	 
	 
	 

	 
	35%
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	135
	Снятие и установка моек на одно
	 
	100 ПРИБОРОВ
	0,01
	Е65-13-15

	 
	отделение
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	136
	ПРИМЕЧАНИЕ:Постирочная'
	 
	 
	 
	 

	137
	Устройство подвесного потолка на
	 
	100 М2 ПОВЕР
	0,15
	Е34-140-1

	 
	металлическом каркасе с заполнением
	 
	 
	 
	 

	 
	плитами минераловолокнистыми с ячейкой
	 
	 
	 

	 
	600 х 600 мм
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	138
	Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6
	100 шт.
	0,11
	1/10-240-30-50/20

	 
	х 60
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	139
	Профиль Т24 белый матовый, длиной 3,7 м
	100 м
	0,1245
	1/10-230-55-20/30

	140
	Профиль Т24 белый матовый, длиной 1,2 м
	100 м
	0,2505
	1/10-230-55-20/25

	141
	Профиль Т24 белый матовый, длиной 0,6 м
	100 м
	0,1245
	1/10-230-55-20/20

	142
	Плита потолочная типа "Armstrong",
	 
	м.2
	15,44
	1/10-230-95/50-1

	 
	размером 600 х 600 мм алюминиевая
	 
	 
	 
	 

	143
	Подвес прямой для профиля CD (ПП)
	 
	шт.
	11
	1/10-230-55-20/10

	144
	Установка углового молдинга
	 
	100 М УГЛОВО
	0,2404
	Е34-140-3

	145
	Уголок белый стальной, размером 19 х 24
	100 м
	0,2476
	1/10-230-55-20/155

	 
	мм, длиной 3 м
	 
	 
	 
	 
	 

	146
	Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6
	100 шт.
	0,44
	1/10-240-30-50/10

	 
	х 40 мм
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	147
	Демонтаж светильников для
	 
	100 ШТ.
	0,02
	Е67-7-5

	 
	люминесцентных ламп
	 
	 
	 
	 
	 

	148
	Светильник с люминесцентными лампами,
	100 ШТ.
	0,04
	Ц8-607-6

	 
	устанавливаемый в подвесных потолках
	 
	 
	 
	 

	 
	типа "АРМСТРОНГ", без дополнительного
	 
	 
	 

	 
	крепления, количество ламп 4
	 
	 
	 
	 

	149
	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ,
	 
	шт
	4
	1/31296-232/1

	 
	УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ
	 
	 
	 

	 
	ТИПА "АРМСТРОНГ", БЕЗ ЛОПОЛНИТЕЛЬНОГО
	 
	 
	 

	 
	КРЕПЛЕНИЯ, С МАТОВЫМ РАССЕИВАТЕЛЕМ
	 
	 
	 

	150
	Улучшенная масляная окраска ранее
	 
	100М2
	0,0454
	Е62-10-4

	 
	окрашенных дверей за два раза с
	 
	 
	 
	 

	 
	расчисткой старой краски до 10%
	 
	 
	 
	 

	151
	Смена дверных ручек
	 
	 
	100 ШТ.
	0,01
	Е56-16-10

	152
	Ручки дверные
	 
	 
	шт.
	1
	1/10-250-20-50/45

	153
	ПРИМЕЧАНИЕ:ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ'
	 
	 
	 

	154
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный,
	 
	ШТ.
	15
	Ц8-526-1

	 
	устанавливаемый на конструкции на стене
	 
	 
	 

	 
	или колонне, ток до 25 А
	 
	 
	 
	 
	 

	155
	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ IP 16A
	шт
	10
	1/8-45/1

	156
	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ IP 25A
	шт
	5
	1/8-45/2

	157
	Кабель двух-четырехжильный сечением
	 
	100 М
	1,48
	Ц8-424-1

	 
	жилы до 6 мм2 в готовых бороздах
	 
	 
	 
	 

	 
	(штрабах) с установкой ответвительных
	 
	 
	 
	 

	 
	коробок
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	158
	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-3
	100 шт.
	0,7696
	5/20-30-1-4/11

	159
	Полоска К404 и пряжка К407 для
	 
	100 шт.
	1,2432
	5/20-30-3/40

	 
	крепления проводов
	 
	 
	 
	 
	 

	160
	Коробка монтажная КМ-202 УХЛ 2
	 
	шт.
	19,24
	5/20-40-4/18

	161
	Кабель силовой марки ВВГнг-LS 3 х 1,5-0,
	 
	1000 м
	0,15096
	5/10-10-10-10-1/14

	 
	66 с медными жилами, изоляция и
	 
	 
	 
	 

	 
	оболочка из поливинилхлоридного
	 
	 
	 
	 

	 
	пластиката, не распространяющий горение,
	 
	 
	 

	 
	с низким дымо- и газовыделением, без
	 
	 
	 
	 

	 
	защитного покрова, с тремя жилами
	 
	 
	 
	 

	 
	сечением 1,5 мм!2, на напряжение 0,66
	 
	 
	 
	 

	 
	кВ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	162
	ПРИМЕЧАНИЕ:Двери'
	 
	 
	 
	 
	 

	163
	Снятие дверных полотен
	 
	 
	100 М2 ПОЛОТ
	0,26
	Е56-19-1

	164
	Демонтаж дверных коробок в каменных
	 
	100 ШТ.
	0,1
	Е56-18-1

	 
	стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	 
	 
	 
	 

	165
	Установка дверных блоков из алюминиевых
	100 М2 ПРОЕМ
	0,26
	Е9-356-3

	 
	сплавов во внутренних дверных проемах в
	 
	 
	 

	 
	кирпичных стенах и перегородках с
	 
	 
	 
	 

	 
	креплением дюбелями, при площади проема
	 
	 
	 

	 
	до 3 м2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	166
	Блок дверной внутренний из алюминиевого
	м.2
	26
	2/30-40-10/25-1

	 
	профиля
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	167
	Заполнение зазора между дверной
	 
	100 М2 ПРОЕМ
	0,26
	Е10-231-2

	 
	коробкой и стеной монтажной пеной в
	 
	 
	 
	 

	 
	бетонных и кирпичных стенах, при
	 
	 
	 
	 

	 
	площади проема свыше 2 м2
	 
	 
	 
	 

	168
	Установка нащельников
	 
	 
	100 М
	1,06
	Е15-216-1

	169
	НАЩЕЛЬНИК ПВХ САМОКЛЕЮЩИЙСЯ
	 
	м
	106,53
	2/50-30-30/20-1

	170
	ПРИМЕЧАНИЕ:ЛЮКИ'
	 
	 
	 
	 
	 

	171
	Демнтаж для пожарных кранов шкафов:
	 
	10 ШТ.
	0,4
	Е9-330-1

	 
	навесных
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	172
	Установка для пожарных кранов шкафов:
	10 ШТ.
	0,4
	Е9-330-2

	 
	встроенных
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	173
	ШКАФ ПОЖАРНЫЙ (МАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА)
	10шт
	0,4
	2/256-76/89
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