ГродМТ 350/26-ЗОИ                                                                                         Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

[bookmark: _Hlk196226503][bookmark: _Hlk221807312]	Лот 1 Мини центрифуга - вортекс

1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Мини центрифуга-вортекс
	шт.
	3


2. Технические требования:
	№ п/п
	Параметр
	Описание

	2.1
	Мини центрифуга-вортекс должна обеспечивать возможность одновременного перемешивания и разделения образцов, используя модули центрифугирования и перемешивания, расположенные на общем спин-блоке.
	Наличие

	2.2
	Постоянная скорость вращения 3500 об/мин.
	Наличие

	2.3
	Два режима работы: непрерывный и импульсный.
	Наличие

	2.4
	Центрифуга должна иметь защитную крышку, закрывающую пробирки во время центрифугирования.
	Наличие

	2.5
	Два ротора в комплекте с оборудованием:
1. Для 12 микропробирок объемом 1,5 мл.
2. Для 12 микропробирок по 0,5 мл и 12 по 0,2 мл.
	Наличие


3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.
3.1. Устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующими в Республике Беларусь санитарными правилами и нормами;

