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	С.А.Высоцкая
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СМЕТА по объекту строительства

	Наименование объекта
	 Текущий ремонт фасада в ГУО "Детский сад №507 г.Минска" по ул. Охотская,139 

	Заказчик
	Государственное учреждение "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Заводского района г.Минска"

	Генподрядчик (Подрядчик)
	

	Субподрядчик
	



	Смета составлена в ценах на
	1 ИЮЛЯ 2026 г.
	Цены
	без НДС
	Регион строительства
	г.Минск
	Тарифная ставка  4 разряда
	16.96
	руб.

	
	(дата разработки)
	
	(вид цены)
	
	(название региона строительства)
	
	
	


 
	 Номер по смете
	Обоснование
	Наименование работ, ресурсов, расходов
	Ед.изм.
Кол-во
	Стоимость ед.изм / Всего, руб.

	
	
	
	
	Зарплата рабочих
	Эксплуатация машин
	Материалы, 
оборудование
	Транcпорт
	Общая стоимость

	
	
	
	
	
	Всего
	в т.ч. 
зарплата
	
	
	

	

	Cмета: 1. 1. Локальная смета

	 Ж000 Раздел сметы (ПТМ)

	 1.
	Е8-35-2
(83.83 / 51.0893) 
	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ  
Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ Н
	759.13
	
	
	191.02
	12.11
	962.26

	
	
	
	6.51
	4941.94

	

	

	1243.54 

	78.84

	6264.32 

	2.
	Е13-44-7
(83.83 / 51.0893) 
	Очистка щетками  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	М2
	6.15
	
	
	
	
	6.15

	
	
	
	67
	412.05

	

	

	 

	

	412.05 

	3.
	Е26-113-1
(83.83 / 51.0893) 
	Огрунтовка поверхности стен с лесов  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	61.11
	0.06
	
	
	
	61.17

	
	
	
	7.09
	433.27

	0.43

	

	 

	

	433.70 

	4.
	1/10-230-15/500
 
	Грунтовка (концентрат) глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних (В) работ, полимерная (П), однокомпонентная (1), дисперсия (Д) , применение 1:3  

	кг
	
	
	
	5.78
	0.46
	6.24

	
	
	
	106.35
	

	

	

	614.70 

	48.92

	663.62 

	5.
	Е63-19-6
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	395.22
	6.32
	4.81
	
	
	401.54

	
	
	
	0.095
	37.55

	0.60

	0.46

	 

	

	38.15 

	6.
	Е53-34-15
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу  
Разряд 4.7 МK 1.0713 Ставка 4р 16.96
	100 М
	902.83
	0.65
	0.44
	
	
	903.48

	
	
	
	0.075
	67.71

	0.05

	0.03

	 

	

	67.76 

	7.
	4/1-4-20-20-10-20/20
 
	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150  

	м3
	
	
	
	180.90
	14.07
	194.97

	
	
	
	0.003
	

	

	

	0.54 

	0.04

	0.58 

	8.
	Е9-521-2
(83.83 / 51.0893) 
	Заполнение стыков стеновых панелей монтажной пеной  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М
	32.39
	
	
	
	
	32.39

	
	
	
	0.075
	2.43

	

	

	 

	

	2.43 

	9.
	1/10-135-30/61
 
	Пена монтажная МАКРОФЛЕКС  

	л
	
	
	
	20.29
	1.61
	21.90

	
	
	
	0.45
	

	

	

	9.13 

	0.72

	9.85 

	10.
	Е61-10-3
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм  
Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	2814.45
	28.43
	19.25
	817.58
	64.91
	3 725.37

	
	
	
	0.102
	287.07

	2.90

	1.96

	83.39 

	6.62

	379.98 

	11.
	Е26-121-1
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство выравнивающего слоя вручную на прямолинейных поверхностях с лесов  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	534.41
	2.17
	
	
	
	536.58

	
	
	
	7.09
	3788.97

	15.39

	

	 

	

	3804.36 

	12.
	1/10-230-60-35/61
 
	Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1)  

	т
	
	
	
	477.98
	37.95
	515.93

	
	
	
	4.254
	

	

	

	2033.33 

	161.44

	2194.77 

	13.
	Е26-130-1
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство армирующего слоя на неутепляемых поверхностях прямолинейных с лесов  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	1061.19
	2.33
	
	161.20
	13.00
	1 237.72

	
	
	
	7.09
	7523.84

	16.52

	

	1142.91 

	92.17

	8775.44 

	14.
	1/10-230-60-35/61
 
	Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1)  

	т
	
	
	
	477.98
	37.95
	515.93

	
	
	
	4.254
	

	

	

	2033.33 

	161.44

	2194.77 

	15.
	Е26-96-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	474.24
	0.58
	0.44
	
	
	474.82

	
	
	
	5.31
	2518.21

	3.08

	2.34

	 

	

	2521.29 

	16.
	1/10-230-55-20/160
 
	Уголок перфорированный алюминиевый, размером 25х25 мм, толщиной 0,25 мм  

	м
	
	
	
	0.94
	0.07
	1.01

	
	
	
	541.62
	

	

	

	509.12 

	37.91

	547.03 

	17.
	1/10-230-60-35/61
 
	Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1)  

	т
	
	
	
	477.98
	37.95
	515.93

	
	
	
	0.0764
	

	

	

	36.52 

	2.90

	39.42 

	18.
	Е26-126-1
(83.83 / 51.0893) 
	Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под фактуру на прямолинейных поверхностях с лесов  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	1504.52
	0.96
	
	15.31
	1.22
	1 522.01

	
	
	
	7.09
	10667.05

	6.81

	

	108.55 

	8.65

	10791.06 

	19.
	1/10-230-60-45-10/95
 
	Штукатурка защитно-отделочная, цементная, с фактурой шуба, белая, для наружных и внутренних работ (НВ), полиминеральная (ПМ), сухая смесь (СС), крупнозернистая  

	т
	
	
	
	811.70
	64.45
	876.15

	
	
	
	2.836
	

	

	

	2301.98 

	182.78

	2484.76 

	20.
	Е26-127-1
(83.83 / 51.0893) 
	Окраска оштукатуренных поверхностей фасадов вручную с лесов  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	313.08
	0.25
	
	15.31
	1.22
	329.86

	
	
	
	7.09
	2219.74

	1.77

	

	108.55 

	8.65

	2338.71 

	21.
	1/10-230-40-35/59
 
	Краска силикатно-акриловая для наружных и внутренних работ (V1, W3), основа (база) белая  

	кг
	
	
	
	10.64
	0.84
	11.48

	
	
	
	425.4
	

	

	

	4526.26 

	357.34

	4883.60 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	32900
	48
	5
	14752
	1148
	48848

	ОХР и ОПР:
	27584

	Плановая прибыль:
	16811

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	93242

	ИТОГО прямые затраты по смете:
	32900
	48
	5
	14752
	1148
	48848

	ОХР и ОПР:
	27584

	Плановая прибыль:
	16811

	ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:
	93242

	ВСЕГО прямые затраты:
	32900
	48
	5
	14752
	1148
	48848

	ОХР и ОПР:
	27584

	Плановая прибыль:
	16811

	ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью:
	93242




РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ
	№ пп
	Код
	Наименование материала
	Единица измерения
	Количество
	Цена материала
без НДС
	Стоимость материала
без НДС
	% трансп. и зср
	Стоимость трансп. и зср  без НДС

	Материалы подрядчика

	1. 
	1/10-110-50-5/245
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта
01.07.2026 ОРБ
	м3
	0.05859
	531.86
	31.18
	7.94%
	2.47

	1. 
	2/20-40-35/30
	Стальные детали лесов
01.07.2026 ОРБ
	т
	0.22785
	3 921.91
	893.63
	5.72%
	51.10

	1. 
	2/50-35-10/20
	Щиты настила деревянные
01.07.2026 ОРБ
	м2
	22.134
	14.40
	318.73
	7.94%
	25.26

	1. 
	1/10-230-15/500
	Грунтовка (концентрат) глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних (В) работ, полимерная (П), однокомпонентная (1), дисперсия (Д) , применение 1:3
01.07.2026 ОРБ
	кг
	106.35
	5.78
	614.70
	7.94%
	48.92

	1. 
	4/1-4-20-20-10-20/20
	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150
01.07.2026 ОРБ
	м3
	0.003
	180.90
	0.54
	7.78%
	0.04

	1. 
	1/10-135-30/61
	Пена монтажная "МАКРОФЛЕКС"
01.07.2026 ОРБ
	л
	0.45
	20.29
	9.13
	7.94%
	0.72

	1. 
	1/10-230-60-45-5/215
	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75
01.07.2026 ОРБ
	т
	0.2346
	355.47
	83.39
	7.94%
	6.62

	1. 
	1/10-230-60-35/61
	Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1)
01.07.2026 ОРБ
	т
	8.5844
	477.98
	4103.18
	7.94%
	325.78

	1. 
	1/10-120-220-70/22
	Стеклосетка ССШ-160(100)
01.07.2026 ОРБ
	м2
	921.7
	1.24
	1142.91
	7.94%
	92.17

	1. 
	1/10-230-55-20/160
	Уголок перфорированный алюминиевый, размером 25х25 мм, толщиной 0,25 мм
01.07.2026 ОРБ
	м
	541.62
	0.94
	509.12
	7.94%
	37.91

	1. 
	1/10-235-20/772
	Лента малярная, односторонняя, 50 ммх50 м
01.07.2026 ОРБ
	м2
	86.498
	2.51
	217.10
	7.94%
	17.30

	1. 
	1/10-230-60-45-10/95
	Штукатурка защитно-отделочная, цементная, с фактурой "шуба", белая, для наружных и внутренних работ (НВ), полиминеральная (ПМ), сухая смесь (СС), крупнозернистая
01.07.2026 ОРБ
	т
	2.836
	811.70
	2301.98
	7.94%
	182.78

	1. 
	1/10-230-40-35/59
	Краска силикатно-акриловая для наружных и внутренних работ (V1, W3), основа (база) белая
01.07.2026 ОРБ
	кг
	425.4
	10.64
	4526.26
	7.94%
	357.34

	ИТОГО Материалы подрядчика :
	
	 14752
	
	 1148

	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО :
	
	 14752
	
	 1148


 

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
	  № пп
	Код
	Наименование машин и механизмов
	Единица измерения
	Количество
	Цена маш-часа
без НДС
	Стоимость механизма
без НДС
	Цена зарплаты машиниста
	Стоимость зарплаты машиниста

	Механизмы подрядчика

	1. 
	М030401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)
	МАШ.-Ч
	19.143
	0.82
	15.60
	
	

	1. 
	М031110
	Подъемники строительные 0,5 т
	МАШ.-Ч
	0.03135
	19.15
	0.60
	14.58
	0.46

	1. 
	М110903
	Растворосмесители передвижные 150 л
	МАШ.-Ч
	0.1593
	19.26
	3.08
	14.58
	2.34

	1. 
	М331615
	Дрели электрические
	МАШ.-Ч
	74.445
	0.34
	25.31
	
	

	1. 
	М331617
	Средства малой механизации
	МАШ.-Ч
	0.13689
	21.54
	2.95
	14.58
	2.00

	ИТОГО Механизмы подрядчика :
	
	 48
	
	 5

	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО :
	
	 48
	
	 5


 



РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
	№ пп
	Наименование затрат
	Стоимость работ и затрат, руб.

	
	
	в ценах составления сметы на
1 ИЮЛЯ 2026
	в ценах выполнения работ на
АВГУСТ 2026

	
	
	
	

	Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода  1 ИЮЛЯ 2026 – АВГУСТ 2026  составляет 1.018081

	 
	Tрудозатраты рабочих, чел-час
	
	1 975,18
	1 975,18

	
	Tрудозатраты машинистов, чел-час
	
	0,32
	0,32

	
	BCEГO трудозатрат, чел-час
	
	1 975,50
	1 975,50

	
	Заработная плата
	1
	32 899,83
	33 494,69

	
	Эксплуатация машин и механизмов всего
	1
	47,55
	48,41

	
	в т.ч. заработная плата машинистов
	1
	4,79
	4,87

	
	Mатериалы
	
	14 751,85
	15 018,58

	
	в т.ч.  материалы подрядчика
	
	14 751,85
	15 018,58

	
	.         материалы заказчика
	
	
	

	
	Tранспортные и заготовительно-складские расходы
	1
	1 148,42
	1 169,19

	
	в т.ч.  транспорт и зср материалов подрядчика
	
	1 148,42
	1 169,19

	
	.         транспорт и зср материалов заказчика
	
	
	

	
	.         перевозка грузов (С310 и С311)
	
	
	

	
	ИTOГO прямых затрат
	
	48 847,65
	49 730,87

	2
	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы
	1
	27 583,95
	28 082,70

	
	.      1.строительные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)
	83.83
	27583.95
	

	3
	Плановая прибыль
	1
	16 810,73
	17 114,69

	
	.      1.строительные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)
	51.0893
	16810.73
	

	4
	Bременные (титульные) здания и сооружения
	
	
	

	
	Bозврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)
	15
	
	

	5
	Зимние удорожания
	0,93
	
	

	
	-     в т.ч. зарплата в зимнем удорожании
	
	
	

	
	ИTOГO строительных и иных специальных монтажных работ
	
	93 242,33
	94 928,26

	6
	Прочие затраты, в том числе:
	
	11 187,57
	11 389,85

	
	Средства по уплате обязательных страховых взносов
	34
	11 187,57
	11 389,85

	
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика
	
	
	

	
	Pазъездной характер работ
	
	
	

	
	Перевозка рабочих
	
	
	

	
	Командировочные расходы
	
	
	

	
	Средства на развитие материально-технической базы (в соотв. с Письмом МАиС от 06.05.2026 №04.3-05/5697)
	
	
	

	7
	ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ
	
	104 429,90
	106 318,11

	
	в том числе стоимость подрядных работ
	
	104 429,90
	106 318,11

	
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)
	1
	
	

	
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика
	
	
	

	
	ИТОГO с учетом конкурсного коэффициента подрядчика
	
	104 429,90
	106 318,11

	8
	Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	

	
	Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)
	
	
	

	9
	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности
	
	104 429,90
	106 318,11

	11
	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)
	
	
	1,018081

	12
	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)
	
	
	106318,1

	14
	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации
	
	104 429,90
	106 318,10

	
	Mатериалы заказчика  (Mат+Tрансп+ЗCP) (-)
	
	
	

	16
	Итого объем работ для налогообложения
	
	104 429,90
	106 318,10

	17
	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ %
	
	
	

	18
	Сумма HДC по ставке ______ %
	20
	20 885,98
	21 263,62

	
	ВСЕГО выполнено работ
	
	125 315,88
	127 581,72

	
	
	
	
	

	20
	Сумма прописью Сто двадцать семь тысяч пятьсот восемьдесят один руб. 72 коп. 

	
	СПРАВОЧНО:УСЛУГИ ТЕХНАДЗОРА                                                                                                                                                                                              478,29
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	Начальник УЦХО
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