ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

	№ пп
	Виды выполняемых строительно-монтажных работ
	Единица измерения
	Количество
	Примечание



Форма С-1
	Государственное учреждение «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Заводского района г. Минска»
	
	Код по ОКУД
	

	(наименование организации)
	
	
	


УТВЕРЖДАЮ
Управляющий С.А.Высоцкая
________________________________________________
(должность служащего)       (подпись)       (инициалы, фамилия)
«___09_» _____07_________ 20 26 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ _____
	Комиссия, образованная в соответствии с приказом от  «_26_» ___05______2026г. №_309
	в составе:

	Зам.председателя комиссии
	Зам.начальника УЦХО                                  И.Б.Лавринович

	
	(должность служащего)              (инициалы, фамилия)

	членов комиссии
	Инженер УЦХО                                     Н.М.Абраменко

	
	(должность служащего)              (инициалы, фамилия)

	
	

	
	(должность служащего)              (инициалы, фамилия)

	
	

	
	(должность служащего)              (инициалы, фамилия)


составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта (фасад)
	 ГУО "Детский сад №202 г.Минска" пр-т Партизанский,85а  

	(наименование объекта)

	установлено, что
	Местное отслоение штукатурного слоя,трещины на стенах-12м2, на откосах-7,7м2

	
			(описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем)

	Промазка в швах потрескалась и высыпалась-179м.Окрасочный слой выцвел,местами шелушится-509,6м2

	

	

	

	

	

	Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: 

	(перечень факторов)

	

	

	

	Работы следует производить с применением следующих механизмов:


	(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

	

	

	Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:
Дата начала разработки сметной документации   1 ИЮЛЯ2026г.
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ   17 АВГУСТА 2026г.
[bookmark: _GoBack]Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ   20 ДНЕЙ.




	Зам.Председателя комиссии
	Зам.начальника УЦХО                                   И.Б.Лавринович

	
	(должность служащего)             (подпись)  (инициалы, фамилия)

	Члены комиссии
	Инженер УЦХО                                              Н.М.Абраменко

	
	(должность служащего)             (подпись)  (инициалы, фамилия)

	
	

	
	(должность служащего)             (подпись)  (инициалы, фамилия)

	
	

	
	(должность служащего)             (подпись)  (инициалы, фамилия)





	1. 
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м для отделочных работ
	100 М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ
	4.19
	

	2. 
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 М2
	0.12
	

	3. 
	Очистка щетками
	М2
	52
	

	4. 
	Грунтование наружных поверхностей стен
	100 М2
	5.096
	

	5. 
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором с земли и лесов
	100 М2
	0.077
	

	6. 
	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу
	100 М
	1.79
	

	7. 
	Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по кирпичу с земли и лесов
	100М2
	5.096
	


 
	Составил
	Инженер УЦХО
	
	
	
	Н.М.Абраменко

	
	(должность служащего)                                      (подпись)                                             (инициалы, фамилия)



« _09__ » _____07________ 20 26 г.  Проверил:Зам.начальника УЦХО                         И.Б.Лавринович


2
