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1.	Заявка на закупку: Оксиметр пульсовой переносной
 2.	Заказчик Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии» 
	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии»

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	220013, г. Минск, пр. Независимости, 64А

	Учетный номер плательщика
	192399556

	Адрес электронной почты
	mto@dhc.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	www.dhc.by


[bookmark: bookmark=id.30j0zll][bookmark: bookmark=id.1fob9te]3.	Область применения: широкого применения 
[bookmark: bookmark=id.3znysh7][bookmark: bookmark=id.2et92p0]4.	Сведения о государственной закупке: 
	лот № 1

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Оксиметр пульсовой переносной «Пульсар-М2» (или аналог) с принадлежностями

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1

	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) <1>
	26.60.12.800

	Объем (количество)
	1 штука

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	2 706,00 белорусских рублей

	Источник финансирования государственной закупки
	Республиканский бюджет
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Приложение 1
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) 
1.	Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
пп
	Наименование
	ед.
измерения
	Кол-во

	1.1
	Оксиметр пульсовой переносной «Пульсар-М2» (или аналог) с принадлежностями:
	штука
	1

	1.1.1
	Датчик неонатальный 
	штука
	2

	1.1.2
	Датчик для детей с 3-месячного возраста до 1 года
	штука
	2

	1.1.3
	Li-ion аккумулятор
	штука
	1

	1.1.4
	Адаптер сетевой
	штука
	1


2.	Показатели (характеристики):
2.1.	Диапазон показаний SpO2 - не уже 35-100%. Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении SpO2, %, в диапазоне: от 50 % до 69 % ±6% от 70 % до 79 % ±3% от 80% до 100% ±2% 
2.2.	Диапазон измерений ЧП, уд/мин: в режиме «Взрослый» от 30 до 250 уд/мин, в режиме «Неонатальный» от 40 до 300 уд/мин Пределы допускаемой абсолютной (относительной) погрешности при измерении ЧП в диапазоне: от 30 до 120 уд/мин ±1 уд/мин от 121 до 300 уд/мин ±2%
2.3.	Возможность проводить разовые измерения сатурации и частоты пульса
2.4.	Наличие визуальной индикации текущих состояний: «Отсутствует датчик», «Отсутствует палец в датчике», «Отсутствует пульс», состояния аккумуляторной батареи.
2.5.	Наличие отображения параметров на экране: SpO2, ЧП, состояние прибора.
2.6.	Масса (с элементами питания): не более 0,2 кг. Время непрерывной работы с одним комплектом элементов: не менее 24 часов.
3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1.	Гарантийный срок – не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.
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