Приложение 4 к аукционным документам №А611-07/261


Технические характеристики предмета закупки по лотам №1, 2
Назначение: для выполнения работ в коммунальном хозяйстве 
по обеспечению уборки улиц и дворов, работ на мелкоконтурных земельных участках в зимний период.
Снегоуборщик:
Тип двигателя: бензиновый;
Мощность двигателя: не менее 6 кВт;
Пуск двигателя: ручной, электрический;
Число передач: не менее 6/2;
Выбор ведущего колеса (с отключением блокировки дифференциала);
Движитель: колесный;
Вес: не менее 90 кг;
Материал шнека: металл;
Ширина захвата: не менее 60 см;
Высота захвата: не менее 50 см не более 60 см;
Дальность выброса: не менее 9 м.

Снегоуборщик должен быть новым (товар, который не был 
в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, 
у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Гарантия: на снегоуборщик не менее 12 месяцев с момента поставки товара.


