"Согласовано"	"Утверждаю"	
  __________________ / ________________ /	  _____________ / ________________ /	
"___" ________ 202 __ г.	"___" ________ 202 __ г.	
https://BelStroyka.by/   верс. 1.22.30		
Заказчик:   ОСП "Аграрный колледж УО ВГАВМ"	УНП  300196316	
Адрес:  211311, Витебская область, Витебский район, д.Лужесно.	
Подрядчик:   Здесь впишите название организации	УНП  	
Объект:   Текущий ремонт электроснабжения 2 этаж левая сторона  главного учебного корпуса ОСП АК УО ВГАВМ	
Форма  С-2а (Постановление МАиС №21 от 28.06.2013 г.)	
Смета 	
Расчет стоимости в ценах на 01.06.2026 г.	Витебская обл.; Зона 2 (Сельское стр-во);  Ремонт;  НРР-2022;  Цены ресурсов без НДС.	
Тарифная ставка = 16,96 руб.	Страница  1	
№
п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо- затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего;  руб.	
		Объем работ		заработная плата рабочих	экспл. машин	материаль-
ные 
ресурсы	Транспорт	общая стоимость	
	Поправочные  коэффициенты				всего	в т.ч.
з/пл.				
(10)    Ж3-40  Здание - инженерное обеспечение. Электроосвещение и силовое электрооборудование.Левая сторона.  	
Производство наружных и внутренних работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других загромождающих предметов      К=1,2	
ЩИТ ЩО-2/1- 1 шт	
Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене	
1.	Ц8-572-3	Шт.	2,32	41,35	0,07		0,77	0,11	42,3	
	Электрика (Н16)	1	2,78	49,62	0,08		0,77	0,11	50,58	
Корпус металлический ЩРн-36	
2.	5/30-30-1-2/999120-2	ШТ.					107,74	6,17	113,91	
	Материал	1					107,74	6,17	113,91	
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 25 а	
3.	Ц8-526-1	Шт.	1,56	27,54	0,09		16,27	1,06	44,96	
	Электрика (Н16)	16	29,95	528,77	1,73		260,32	16,96	807,78	
Автоматический выключатель 1P 16а (с) 4,5ка ва 47-29	
4.	5/30-30-1-6-1/28	ШТ.					6,56	0,38	6,94	
	Материал	14					91,84	5,32	97,16	
Автоматический выключатель 3P 16а (с) 4,5ка ва 47-29	
5.	5/30-30-1-6-3/22	ШТ.					20,28	1,16	21,44	
	Материал	2					40,56	2,32	42,88	
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 100 а	
6.	Ц8-526-2	Шт.	2,32	40,95	0,09		18,46	1,37	60,87	
	Электрика (Н16)	1	2,78	49,14	0,11		18,46	1,37	69,08	
Автоматический выключатель 3P 80а (D) 10,0ка ва 47-100	
7.	5/30-30-1-6-3/65	ШТ.					34,3	1,97	36,27	
	Материал	1					34,3	1,97	36,27	
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 70 мм2	
8.	Ц8-144-5	100 шт.	20,39	356,4			24,49	3,45	384,34	
	Электрика (Н16)	0,04	0,98	17,11			0,98	0,14	18,23	
Зажим наборный ЗНИ-35PEN 35мм2	
9.	5/20-30-1-1/4-1	ШТ.					9,82	0,56	10,38	
	Материал	4					39,28	2,24	41,52	
Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах)	
10.	Ц8-912-1	100 м	14,93	235,46			9,49	1,27	246,22	
	Электрика (Н16)	11,264	201,81	3 182,67			106,9	14,31	3 303,88	
Кабель силовой марки ввгнг-LS 3х2,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, без защитного покрова, с тремя жилами сечением 2,5 мм2, на напряжение 0,66 кв	
11.	5/10-10-10-10-1/15	1000 М					3 247,5	186,08	3 433,58	
	Материал	1,1101					3 605,05	206,57	3 811,62	
Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, количество проводов до 3, сечение до 70 мм2	
12.	Ц8-412-7	100 м трубы (металлорукава)	58,33	1 019,55			165,88	11,24	1 196,67	
	Электрика (Н16)		4,41	77,08			10,45	0,71	88,24	
		0,063								
Кабель силовой марки аввгнг-LS 4 х 50-0,66 с алюминиевыми жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, без защитного покрова, с четырьмя жилами сечением 50 мм2, на напряжение 0,66 кв	
13.	5/10-10-10-10-2/21	1000 М					13 023,44	746,24	13 769,68	
	Материал	0,00745					97,02	5,56	102,58	
Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, количество проводов до 2, сечение до 2,5 мм2	
14.	Ц8-412-1	100 м трубы (металлорукава)	8,3	145,08			43,08	3,15	191,31	
	Электрика (Н16)		1,27	22,28			5,51	0,4	28,19	
		0,128								
Кабель силовой марки ввгнг-LS 3х2,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, без защитного покрова, с тремя жилами сечением 2,5 мм2, на напряжение 0,66 кв	
15.	5/10-10-10-10-1/15	1000 М					3 247,5	186,08	3 433,58	
	Материал	0,01306					42,41	2,43	44,84	
Трубы винипластовые по стенам, диаметр до 50 мм	

Тарифная ставка = 16,96 руб.	Страница  2	
№
п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо- затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего;  руб.	
		Объем работ		заработная плата рабочих	экспл. машин	материаль-
ные 
ресурсы	Транспорт	общая стоимость	
	Поправочные  коэффициенты				всего	в т.ч.
з/пл.				
16.	Ц8-904-2	100 м	37,17	550,91	8,57		644,05	57,66	1 261,19	
	Электрика (Н16)	0,128	5,71	84,62	1,32		82,44	7,38	175,76	
Труба гофрированная пнд легкого типа с зондом, диаметром 32 мм	
17.	5/20-20-3-6/4	М					1,26	0,09	1,35	
	Материал	12,93					16,29	1,16	17,45	
Кабель-каналы пвх, сечение до 25 х 25 мм	
18.	Ц8-423-2	100 м	16,81	285,1	1,9		86,7	7,04	380,74	
	Электрика (Н16)	4,48	90,37	1 532,7	10,21		388,42	31,54	1 962,87	
Короб электротехнический перфорированный из пвх прямой, размером 25х25 мм	
19.	5/20-20-1/100	М					2,02	0,12	2,14	
	Материал	461,44					932,11	55,37	987,48	
Кабель-каналы пвх, сечение 40 х 40 мм/прим	
20.	Ц8-423-3	100 м	23,3	395,17	2,31		147,24	13,25	557,97	
	Электрика (Н16)	0,6	16,78	284,52	1,66		88,34	7,95	382,47	
Короб электротехнический перфорированный из пвх прямой, размером 40х40 мм	
21.	5/20-20-1/104	М					3,72	0,21	3,93	
	Материал	61,8					229,9	12,98	242,88	
Кабель-каналы пвх, сечение 60 х 60 мм/прим	
22.	Ц8-423-3	100 м	23,3	395,17	2,31		147,24	13,25	557,97	
	Электрика (Н16)	0,01	0,28	4,74	0,03		1,47	0,13	6,37	
Короб электротехнический перфорированный из пвх прямой, размером 60х60 мм	
23.	5/20-20-1/107	М					7,41	0,42	7,83	
	Материал	1,03					7,63	0,43	8,06	
Кабель-каналы пвх, сечение до 100 х 60 мм	
24.	Ц8-423-3	100 м	23,3	395,17	2,31		147,24	13,25	557,97	
	Электрика (Н16)	1,22	34,11	578,53	3,38		179,63	16,16	777,7	
Короб электротехнический перфорированный из пвх прямой, размером 100х60 мм	
25.	5/20-20-1/110	М					11,83	0,68	12,51	
	Материал	125,66					1 486,56	85,45	1 572,01	
Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке	
26.	Ц8-591-8	100 шт.	40,17	715,96	6,09		57,52	4,36	783,93	
	Электрика (Н16)	0,34	16,39	292,11	2,48		19,56	1,48	315,63	
Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом для открытой установки ра16-250	
27.	5/30-30-4-1-2-1/13	ШТ.					4,85	0,28	5,13	
	Материал	26					126,1	7,28	133,38	
Розетка штепсельная четырехместная с заземляющим контактом ра16-266	
28.	5/30-30-4-1-2-1/21	ШТ.					12,15	0,7	12,85	
	Материал	4					48,6	2,8	51,4	
Розетка штепсельная пятиместная с заземляющим контактом	
29.	5/30-30-4-1-2-1/21-1	ШТ.					18,3	1,05	19,35	
	Материал	3					54,9	3,15	58,05	
Колодка розеточная 10x2P+E	
30.	5/30-30-4-1-2-1/21-2	ШТ.					35,18	2,02	37,2	
	Материал	1					35,18	2,02	37,2	
Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	
31.	Ц8-591-1	100 шт.	36,79	655,72	7,04		49,14	3,75	715,65	
	Электрика (Н16)	0,13	5,74	102,29	1,1		6,39	0,49	110,27	
Выключатель установочный одноклавишный для открытой установки 10а/230в/IP20	
32.	5/30-30-4-1-1/108	ШТ.					2,32	0,13	2,45	
	Материал	13					30,16	1,69	31,85	
Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	
33.	Ц8-591-4	100 шт.	41,11	732,71	7,04		54,61	4,06	798,42	
	Электрика (Н16)	0,04	1,97	35,17	0,34		2,18	0,16	37,85	
Выключатель установочный двухклавишный для открытой установки 10а/230в/IP20	
34.	5/30-30-4-1-1/126	ШТ.					2,48	0,14	2,62	
	Материал	4					9,92	0,56	10,48	
Пробивка отверстий в кирпичных стенах вручную диаметром свыше 25 мм при толщине стены в 2 кирпича/прим до толщ. в 3 кирпича к=1,5	
35.	Е53-21-8	100 шт.	189,42	2 761,32	1,72	1,17			2 763,04	
	Стр-во (Н10) К_мех.=1,5 К_мат.=1,5 К_труд.=1,5	0,16	54,55	795,26	0,5	0,34			795,76	
Коробки ответвительные  по кирпичному основанию	
36.	Ц10-708-2	Коробка	0,77	13,86	0,04		4,63	0,27	18,8	
	Оборуд. (Н15)	63	58,21	1 047,82	3,02		291,69	17,01	1 359,54	
Коробка монтажная открытой установки с клеммными колодками для разводки проводов, размером 80х80х41,5 мм, (типа км-222)	
37.	5/20-40-4/27	ШТ.					5,84	0,33	6,17	
	Материал	63					367,92	20,79	388,71	
Демонтаж светильника двухлампового потолочного или настенного для помещений с нормальными условиями среды с креплением на распорные дюбеля	
38.	Ц8-593-702	100 шт.	91,6	1 632,61	14,08				1 646,69	
	Электрика (Н16) К_мех.=0,8 К_мат.=0 К_труд.=0,8	0,2	17,59	313,46	2,7				316,16	
Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением на распорные дюбеля/ / материал от разборки	

Тарифная ставка = 16,96 руб.	Страница  3	
№
п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо- затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего;  руб.	
		Объем работ		заработная плата рабочих	экспл. машин	материаль-
ные 
ресурсы	Транспорт	общая стоимость	
	Поправочные  коэффициенты				всего	в т.ч.
з/пл.				
39.	Ц8-593-702	100 шт.	91,6	1 632,61	14,08		330,93	19,79	1 997,41	
	Электрика (Н16)	0,2	21,98	391,83	3,38		66,19	3,96	465,36	
Демонтаж светильника однолампового потолочногой или настенного для помещений с нормальными условиями среды с креплением на распорные дюбеля	
40.	Ц8-593-602	100 шт.	82,87	1 477,01	14,08				1 491,09	
	Электрика (Н16) К_мех.=0,8 К_мат.=0 К_труд.=0,8	0,28	22,28	397,02	3,78				400,8	
Светильник одноламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением на распорные дюбеля/ материал от разборки	
41.	Ц8-593-602	100 шт.	82,87	1 477,01	14,08		330,93	19,79	1 841,81	
	Электрика (Н16)	0,28	27,84	496,28	4,73		92,66	5,54	599,21	
Демонтаж светильников с лампами, крепление на распорные дюбеля, количество ламп 4/прим	
42.	Ц8-914-3	100 шт.	204,08	3 218,57	29,67				3 248,24	
	Электрика (Н16) К_мех.=0,8 К_мат.=0 К_труд.=0,8	0,22	43,1	679,76	6,27				686,03	
Светильники с лампами, крепление на распорные дюбеля, количество ламп 4/прим/ материал от разборки	
43.	Ц8-914-3	100 шт.	204,08	3 218,57	29,67		99,55	6,2	3 353,99	
	Электрика (Н16)	0,22	53,88	849,7	7,83		21,9	1,36	880,79	
Итого  по  Здание - инженерное обеспечение. Электроосвещение и силовое электрооборудование.Левая сторона.	714,76	11 812,48	54,65	0,34	9 047,73	553,42	21 468,28	
ИТОГО  прямые  затраты	714,76	11 812,48	54,65	0,34	9 047,73	553,42	21 468,28	
Наименование затрат	%	Стоимость.; руб.	
Ремонтно - строительные работы  ( Н10 )	
Зарплата  рабочих			795,26	
Эксплуатация  машин			0,5	
в  т.ч.  зарплата  машинистов			0,34	
ОХР и ОПР	83.83%		666,95	
Плановая  прибыль	45.82% * 1,115		406,47	
Монтаж  оборудования   ( Н15 )	
Зарплата  рабочих			1 047,82	
Эксплуатация  машин			3,02	
в  т.ч.  зарплата  машинистов			0	
ОХР и ОПР	39.37%		412,53	
Плановая  прибыль	32.65% * 1,115		381,46	
Электромонтажные  работы   ( Н16 )	
Зарплата  рабочих			9 969,4	
Эксплуатация  машин			51,13	
в  т.ч.  зарплата  машинистов			0	
ОХР и ОПР	61.01%		6 082,33	
Плановая  прибыль	35.49% * 1,115		3 945,03	
Зарплата  рабочих			 11 812,48	
Эксплуатация  машин (из расшифровки) 			  54,39	
в  т.ч.  зарплата  машинистов			  0,34	
ОХР  и  ОПР			 7 161,81	
Плановая  прибыль			 4 732,96	
Материалы  без  НДС			 9 048,34	
Транспортные  расходы			  551,65	
ИТОГО  строительных  и  иных  специальных  монтажных  работ			 33 361,63	
Прочие  затраты
в  том  числе:			 4 016,36	
Отчисления  в  соцстрах	34 %		 4 016,36	
Итого строительных  и  иных  специальных  монтажных  работ:			37377,99	
Итого  с  учётом  налогов  и  отчислений,  относимых  на  расходы  по  текущей  деятельности		 37 377,99	
Итого  с  учётом  коэффициента,  учитывающего  применение  прогнозного  индекса  цен  в  строительстве		 37 377,99	
Итого  объем  работ  для  статистической  отчётности  подрядной  организации		 37 377,99	
Итого  объём  работ  для  налогообложения		 37 377,99	
Сумма  Н Д С	20 %	(Всего без НДС) * 20 / 100	 7 475,60	
ВСЕГО  с НДС	 44 853,59	
Всего  освоено  ( справочно )	 44 853,59	
И т о г о   к   о п л а т е:       44 853,59   р у б.	
Сорок четыре тысячи восемьсот пятьдесят три рубля пятьдесят девять копеек	

Составил:  _____________ / ______________ /	
Проверил:  _____________ / ______________ /