Приложение 4 к аукционным документам №А608-07/261


Минитрактор для кошения травы со следующими характеристиками:
Мощность двигателя: не менее 25 л.с.;
Тип двигателя: дизельный;
Привод: задний;
Тип трансмиссии: гидростатическая с двумя гидромоторами на задних колесах;
Режущая дека: двухроторная;
Ширина кошения: не менее 122 см;
Макс. скорость передвижения: не менее 20 км/ч;
Режимы кошения: сбор в травосборник;
Объем травосборника: не менее 600л.;
Травосборник с возможностью гидравлического подъема;
Высота подъема травосборника: не менее 199см;
Способ открытия травосборника: электромеханический;
Масса: не более 700 кг.
Гарантийный срок не менее, месяцев: – 12.
Поставщик обязан при поставке передать Заказчику вместе с каждой единицей товара следующие документы:
- технический паспорт на товар на русском языке, 1 экз., оригинал;
- инструкцию (руководство) по эксплуатации на русском языке, 1 экз., оригинал;
- документы, подтверждающие соответствие изделия требованиям безопасности технических регламентов Таможенного союза (технический регламент таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»);
- гарантийный талон на русском языке, 1 экз., оригинал.


Гарантийные обязательства: гарантийный срок не менее 12 месяцев

	Поставляемые товары должны быть новыми (товарами, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
