Приложение № 2
ЛОТ 2
Измеритель-регистратор (логер) для измерения температуры и относительной влажности воздуха – 97 единиц

     1.Состав:
№ 
п/п	Наименование	Количество, шт.	
1.1	Измеритель-регистратор (логер) 	1	
1.2	Батарейка Литиевая 1/2АА	1	
1.3	Кронштейн для крепления	1	
1.4	Инструкция по эксплуатации и паспорт	1	

2. Технические характеристики:
2.1. Применяется для измерения и регистрации температуры и относительной влажности воздуха при хранении лекарственных средств в помещении с последующей обработкой полученной информации на ПК (через USB-разъем). 
2.2. Период регистрации – от 1 с до 24 ч.
2.3. Диапазон температуры – от -40…+550С.
2.4. Относительная влажность, % - от 0 до 90.

3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:
3.1 Предлагаемое к поставке оборудование (измерители-регистраторы) должно быть внесено в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь. 
3.2. Сертификат об утверждении типа средств измерений РБ должен быть действующим на дату производства товара. 
3.3. Оборудование должно поставляться с отметкой о прохождении первичной государственной поверки РБ или РФ с приложением Свидетельства о поверке установленного образца.
3.4. Оставшийся срок действия государственной поверки на момент фактической передачи товара на склад Заказчика должен составлять не менее 85% от установленного межповерочного интервала для данной модели.
3.5. В составе предложения Участник обязан предоставить копию действующего Сертификата об утверждении типа средств измерений Республики Беларусь с Описанием типа.