Техническое задание
Удлинитель 220В – 8 шт
Кабель: 50 – 100м
Напряжение: 220В
Возможность выдерживать нагрузку: не менее 3кВт
Розетки: брызгозащитные 4шт 16А
Защита от перегрузок: есть
Выключатель: есть
Сетевой индикатор: есть
Степень защиты: IP44
Катушка: металлическая


Удлинитель 380В – 1 шт
Кабель: 50м или более
Напряжение: 380В
Возможность выдерживать нагрузку: не менее 3кВт
Розетки: брызгозащитные, не менее 3шт, 16А
Сетевой индикатор: есть
Степень защиты: IP44
Катушка: металлическая


