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Техническое задание
1. Предмет закупки: Перистальтический насос-дозатор
2. Код ОКРБ 007-2012 (подвид) и его наименование: 28.13.12.900 Насосы для перекачки жидкостей объемные возвратно-поступательные прочие, не включенные в другие группировки.
3. Объем (количество) – 1 (один) компл.
4. [bookmark: _GoBack]Предназначение предмета закупки или область применения: Предназначен для дозирования питательных сред в холодном и подогретом состоянии в чашки Петри, пробирки, флаконы.
5. Описание предмета закупки: 
5.1. Состав (комплектация) оборудования
	№ п/п
	Наименование
	Количество,шт

	[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9]5.1.1
	Перистальтические головки 
	2

	5.1.2
	Комплект дозатора 3,2 мм( насадка+разъем для бутылки+фильтр+трубка+ утяжелитель трубки)
	1

	5.1.3
	Комплект дозатора 6,4 мм
	1

	5.1.4
	Пистолет-дозатор с электронной кнопкой запуска
	1

	5.1.5
	Регулируемый дозирующий рычаг
	1

	5.1.6
	Ножная педаль
	

	5.1.7
	Термопринтер (выход RS 232 и USB)
	1

	5.1.8
	Термотранферная пленка для принтера
	1

	5.1.9
	Набор из 2 рулонов по 1000 наклеек для термопринтера
	1

	5.1.10
	Набор из 2 рулонов термобумаги для принтера
	1


  5.2. Технические требования
	[bookmark: _Hlk535503473]5.2.1
	Дозирующий объем, от 50 мкл до 99л
	наличие

	[bookmark: _Hlk535503495]5.2.2
	Расход, от 3 мл/мин до 2,5л/мин
	наличие

	5.2.3
	Режимы дозирования, непрерывный-доза-многократная доза
	наличие

	[bookmark: _Hlk535503538]5.2.4
	Помпа с двойной головкой 
	наличие

	5.2.5
	Скорость вращения головки насоса, от 19 до 550 об/мин
	наличие

	5.2.6
	Толщина стенки трубки, от 1,5 до 1,7
	наличие

	5.2.7
	Интерфейсы:USB,RS 232
	наличие

	5.2.8
	Экспорт данных
	наличие



6. Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров:
6.1. Поставляемый товар должны быть новым (товаром, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). 
6.2. В стоимость товаров должны быть включены: доставка, монтаж, наладка, ввод в эксплуатацию, обучение (инструктаж) технических и (или) медицинских работников.
6.3. Гарантийный срок определяется нормативно-технической (эксплуатационной) документацией на товар и (или) ТНПА, а если таковой не установлен – не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
6.4. Товар должен сопровождаться руководством пользователя на русском языке.
6.5. Первичная метрологическая оценка за счет поставщика. Либо предоставление информации о том, что данный товар не является средством измерения.

РАЗРАБОТАНО:
Врач-инфекционист (заведующий)                                                  Е.Ф.Качанко 
Начальник отдела по обслуживанию 
медицинского оборудования			                                       А.Л. Руды 

