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Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

[bookmark: _Hlk196226503][bookmark: _Hlk221807312]Лот 1 Система налобного освещения и увеличения

1. Состав (спецификация) закупаемых изделий
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1
	Система налобного освещения и увеличения
	10 шт.



2. Технические требования
	№ п/п
	Наименование/ Технические требования

	2.1
	Система налобного освещения и увеличения:

	
	Бестеневой тип осветителя

	
	Беспроводной тип конструкции

	
	Двухточечное крепление на голове

	
	Мощность света до 100000 люкс

	
	Регулировка яркости

	
	LED источник света

	
	Мощность диода не менее 3W

	
	Ресурс работы 50000 часов

	
	Время работы одного аккумулятора от 6 до 12 часов

	
	Вес не более 150 гр

	
	Светофильтры: прозрачные, оранжевые, темно-коричневые, оранжевые, прозрачные

	
	Аккумуляторные батареи 2 шт.

	
	Возможность использования бинокуляров, видеокамеры, корректирующих линз

	
	В комплекте бинокулярные лупы для точных работ с кратностью увеличения 2,5х/3х/3,5х, бинокулярные линзы для обычных работ с кратностью увеличения 1,5х - 2,3х

	
	Видеокамера CMOS 5 Mpx с разрешением 1920х1080 (HD, Full HD), автофокусом, режимом записи и просмотра в реальном времени, USB 2.0

	
	Упаковка-бокс для хранения



