ГродМТ 531/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

[bookmark: _Hlk196226503][bookmark: _Hlk221807312]Лот 1 Специализированный комплект микрохирургических инструментов и принадлежностей для хирургии

1. Состав (спецификация) закупаемых изделий:
	№ п/п
	Наименование, параметры
	Кол-во, шт.

	1.1.
	Иглодержатель тип CASTROVIEJO, твердосплавный
	4

	1.2.
	Иглодержатель тип CASTROVIEJO, твердосплавный
	4

	1.3.
	Микроиглодержатель тип REILL, твердосплавный
	4

	1.4.
	Микроиглодержатель тип REILL, твердосплавный
	4

	1.5.
	Микроиглодержатель тип BARRAQUER-TROUTMAN
	4

	1.6.
	Микроиглодержатель тип BARRAQUER-TROUTMAN
	4

	1.7.
	Зажим тип FOERSTER-BALLENGER
	10

	1.8.
	Цапка для белья тип BACKHAUS
	20

	1.9.
	Ручка скальпеля № 3
	6

	1.10.
	Ножницы тип STANDARD, твердосплавные 
	6

	1.11.
	Ножницы типа IRIS, твердосплавные 
	6

	1.12.
	Ножницы типа IRIS, твердосплавные 
	6

	1.13.
	Ножницы типа KILNER
	6

	1.14.
	Ножницы диссекционные тип METZENBAUM-DELICATE, твердосплавные
	6

	1.15.
	Анатомический пинцет тип MC INDOE
	6

	1.16.
	Хирургический пинцет тип GILLIES
	6

	1.17.
	Анатомический пинцет тип ADSON
	6

	1.18.
	Хирургический пинцет тип ADSON
	6

	1.19.
	Зажим тип ALLIS
	10

	1.20.
	Зажим тип MICRO-MOSQUITO
	20

	1.21.
	Зажим тип MICRO-MOSQUITO
	10

	1.22.
	Зажим тип MICRO-MOSQUITO
	10

	1.23.
	Иглодержатель тип HALSEY, твердосплавный
	10

	1.24.
	Лигатурная игла тип KRONECKER
	6

	1.25.
	Кюретка тип VOLKMANN  
	6

	1.26.
	Пуговчатый зонд
	6

	1.27.
	Зажим тип LISTER
	6

	1.28.
	Отсасывающая трубка тип PLESTER
	6

	1.29.
	Крючок тип GILLIES
	10

	1.30.
	Ретрактор, однозубый
	10

	1.31.
	Ретрактор, двухзубый
	10

	1.32.
	Ретрактор/крючок тип BABY-SENN-MILLER
	10

	1.33.
	Рука для позиционирования и фиксации
	6

	1.34.
	Зажим тип ROCHESTER-PEAN
	40

	1.35.
	Проводник лигатуры тип KÖNIG
	6

	1.36.
	Ретрактор тип WEITLANER
	6

	1.37.
	Ножницы диссекционные тип METZENBAUM-DELICATE, твердосплавные, черное покрытие
	11

	1.38.
	Ножницы диссекционные тип METZENBAUM-DELICATE, твердосплавные, черное покрытие
	11

	1.39.
	Ножницы диссекционные тип METZENBAUM-DELICATE, твердосплавные
	11

	1.40.
	Ножницы диссекционные тип METZENBAUM-DELICATE, твердосплавные
	11

	1.41.
	Ножницы диссекционные тип METZENBAUM-DELICATE, твердосплавные
	11

	1.42.
	Ножницы диссекционные тип METZENBAUM, твердосплавные
	2

	1.43.
	Зажим тип HALSTED-MOSQUITO
	4

	1.44.
	Зажим тип HALSTED-MOSQUITO
	48

	1.45.
	Зажим тип DE BAKEY-MOSQUITO
	10

	1.46.
	Зажим тип DE BAKEY-PEAN
	10

	1.47.
	Зажим тип DE BAKEY-PEAN
	10

	1.48.
	Цапка для белья тип BACKHAUS
	24

	1.49.
	Зажим тип FOERSTER-BALLENGER
	2

	1.50.
	Иглодержатель тип CRILE-WOOD, твердосплавный
	6

	1.51.
	Иглодержатель тип CRILE-WOOD, твердосплавный
	2

	1.52.
	Иглодержатель тип CRILE-WOOD, твердосплавный
	2

	1.53.
	Ножницы диссекционные тип POTTS-SMITH, твердосплавные
	4

	1.54.
	Отсасывающая трубка тип COOLEY
	2

	1.55.
	Отсасывающая трубка тип COOLEY
	2

	1.56.
	Отсасывающая трубка тип YANKAUER
	2

	1.57.
	Отсасывающая трубка тип ADSON
	2

	1.58.
	Ретрактор тип VOLKMANN
	4

	1.59.
	Ретрактор тип VOLKMANN
	4

	1.60.
	Спинальный ретрактор тип CUSHING
	4

	1.61.
	Парный ретрактор тип RICHARDSON-EASTMAN
	4

	1.62.
	Атравматический зажим тип HARKEN
	2

	1.63.
	Атравматический зажим тип DE BAKEY
	2

	1.64.
	Атравматический зажим тип COOLEY
	4

	1.65.
	Атравматический зажим тип DE BAKEY
	4

	1.66.
	Атравматический зажим тип LELAND-JONES
	4

	1.67.
	Атравматический зажим тип DE BAKEY
	2

	1.68.
	Атравматический зажим тип COOLEY
	2

	1.69.
	Атравматический зажим тип DE BAKEY
	2

	1.70.
	Атравматический зажим тип DE BAKEY
	2

	1.71.
	Атравматический зажим-бульдог тип DE BAKEY, прямой
	4

	1.72.
	Атравматический зажим-бульдог тип DE BAKEY, прямой
	4

	1.73.
	Атравматический зажим-бульдог тип DE BAKEY, прямой
	4

	1.74.
	Атравматический зажим-бульдог тип DE BAKEY, изогнутый
	4

	1.75.
	Атравматический зажим-бульдог тип DE BAKEY, изогнутый
	4

	1.76.
	Атравматический зажим-бульдог тип DE BAKEY, изогнутый
	4

	1.77
	Зажим-бульдог, прямой, вес 3 гр.
	4

	1.78.
	Зажим-бульдог, прямой, вес 3 гр.
	4

	1.79.
	Зажим-бульдог, угловой, вес 3 гр.
	4

	1.80.
	Зажим-бульдог, угловой, вес 3 гр.
	4

	1.81.
	Атравматический зажим тип COOLEY
	2

	1.82.
	Ножницы для проволоки тип UNIVERSAL, твердосплавные 
	2

	1.83.
	Атравматический зажим тип BAINBRIDGE
	4

	1.84.
	Протектор раны
	40

	1.85.
	Протектор раны
	40

	1.86.
	Протектор раны
	40

	1.87.
	Депрессор языка тип STANDARD
	20

	1.88.
	Байонетный пинцет тип LUCAE
	20

	1.89.
	Угловой пинцет тип TROELTSCH 
	10

	1.90.
	Анатомический пинцет тип SEMKEN
	20

	1.91.
	Ретрактор, однозубый
	10

	1.92.
	Ретрактор, двухзубый
	10

	1.93.
	Ретрактор, трехзубый
	10

	1.94.
	Элеватор тип KILLIAN
	6

	1.95.
	Элеватор тип KILLIAN
	10

	1.96.
	Зеркало носовое тип KILLIAN
	10

	1.97.
	Зеркало носовое тип KILLIAN
	10

	1.98.
	Зеркало носовое тип KILLIAN
	10

	1.99.
	Ларингеальное зеркало с родиевым покрытием
	20

	1.100.
	Ларингеальное зеркало с родиевым покрытием
	20

	1.101.
	Ларингеальное зеркало с родиевым покрытием
	20

	1.102.
	Ларингеальное зеркало с родиевым покрытием
	20

	1.103.
	Ларингеальное зеркало с родиевым покрытием
	20

	1.104.
	Щипцы для языка тип COLLIN
	10

	1.105.
	Расширитель рта тип MOLT
	10

	1.106.
	Расширитель рта тип ROSER-KOENIG
	10

	1.107.
	Рама расширителя рта тип DAVIS-MEYER
	2

	1.108.
	Сменный клинок для языка тип HERBERHOLD
	2

	1.109.
	Сменный клинок для языка тип HERBERHOLD
	2

	1.110.
	Сменный клинок для языка тип HERBERHOLD
	2

	1.111.
	Сменный клинок для языка тип HERBERHOLD
	2

	1.112.
	Сменный клинок для языка тип KILNER-DOUGHTY
	2

	1.113.
	Сменный клинок для языка тип KILNER-DOUGHTY
	2

	1.114.
	Сменный клинок для языка тип KILNER-DOUGHTY
	2

	1.115.
	Ушные щипцы тип HARTMANN
	10

	1.116.
	Носовые щипцы тип STRUYCKEN
	10

	1.117.
	Щипцы тип DUCKLY
	4

	1.118.
	Ретрактор тип WEITLANER
	4

	1.119.
	Ретрактор тип WEITLANER
	4

	1.120.
	Ретрактор тип WEITLANER
	4

	1.121.
	Расширитель трахеальный тип TROUSSEAU
	6

	1.122.
	Пила проволочная тип OLIVECRONA-GIGLI
	100

	1.123.
	Парная рукоятка к пиле проволочной
	10

	1.124.
	Проводник тип MARTEL к пиле проволочной
	20

	1.125.
	Трахеальный крючок тип JACKSON
	10

	1.126.
	Анатомический пинцет тип GRAEFE
	10

	1.127.
	Атравматический зажим тип JAVID
	6

	1.128.
	Атравматический зажим тип JAVID
	6

	1.129.
	Элеватор тип ROGER, двухсторонний
	6

	1.130.
	Отсасывающая трубка тип PLESTER
	10

	1.131.
	Отсасывающая трубка тип PLESTER
	10

	1.132.
	Отсасывающая трубка тип PLESTER
	10

	1.133.
	Отсасывающая трубка тип FRAZIER
	10

	1.134.
	Отсасывающая трубка тип FRAZIER
	10

	1.135.
	Отсасывающая трубка тип FRAZIER
	10

	1.136.
	Ирригационная канюля тип MYLES
	10

	1.137.
	Отсасывающая трубка тип BARON
	10

	1.138.
	Отсасывающая трубка тип VERHOEVEN
	10

	1.139.
	Отсасывающая трубка тип VERHOEVEN
	10

	1.140.
	Рашпиль двухсторонний тип FOMON, твердосплавный
	2

	1.141.
	Рашпиль двухсторонний тип FOMON, твердосплавный
	2

	1.142.
	Рашпиль двухсторонний тип FOMON, твердосплавный
	2

	1.143.
	Рашпиль двухсторонний тип FOMON, твердосплавный
	2

	1.144.
	Рашпиль двухсторонний тип FOMON, твердосплавный
	2

	1.145.
	Рашпиль двухсторонний тип FOMON, алмазный
	2

	1.146.
	Рашпиль тип COTTLE, твердосплавный
	2

	1.147.
	Элеватор тип FREER, двухсторонний
	4

	1.148.
	Элеватор тип MASING двухсторонний
	4

	1.149.
	Элеватор тип KILLIAN двухсторонний
	4

	1.150.
	Элеватор тип KILLIAN двухсторонний
	4

	1.151.
	Парный ретрактор тип FARABEUF
	10

	1.152.
	Зажим тип ALLIS
	10

	1.153.
	Зажим тип ALLIS, атравматический
	4

	1.154.
	Зажим типа MAGILL, малый
	4

	1.155.
	Зажим типа MAGILL, средний
	4

	1.156.
	Зажим типа MAGILL, большой
	4

	1.157.
	Набор чистящих щёток
	10

	1.158.
	Стерилизационный контейнер 1/2, комплект
	6

	1.159.
	Стерилизационный контейнер 3/4, комплект
	6

	1.160.
	Стерилизационный контейнер 1/1, комплект
	4

	1.161.
	Пластиковая пломба 
	100

	1.162.
	Масло для стерилизационной обработки и хранения медицинского инструментария
	2


2. Технические требования.                                                              
	№ п/п
	Наименование / Технические требования

	2.1 
	Иглодержатель тип CASTROVIEJO, твердосплавный:
- прямой;
- упрочнены карбид вольфрамом;
- зубчатость губок 0,2 мм;
- с замком;
- общ/длина 135-140 мм.

	2.2 
	Иглодержатель тип CASTROVIEJO, твердосплавный:
- изогнутый;
- упрочнены карбид вольфрамом;
- зубчатость губок 0,2 мм;
- с замком;
- общ/длина 135-140 мм.

	2.3 
	Микроиглодержатель тип REILL, твердосплавный:
- прямой;
- гладкие губки;
- с замком;
- общ/длина 145-150 мм.

	2.4 
	Микроиглодержатель тип REILL, твердосплавный:
- изогнутый;
- гладкие губки;
- с замком;
- общ/длина 145-150 мм.

	2.5 
	Микроиглодержатель тип BARRAQUER-TROUTMAN:
- прямой;
- гладкие губки;
- с замком;
- общ/длина 95-100 мм.

	2.6 
	Микроиглодержатель тип BARRAQUER-TROUTMAN:
- изогнутый;
- гладкие губки;
- с замком;
- общ/длина 95-100 мм.

	2.7 
	Зажим тип FOERSTER-BALLENGER:
- прямой;
- с кремальерой;
- зубчатые, фенестрированные бранши;
- общ/длина 170-180 мм.

	2.8 
	Цапка для белья тип BACKHAUS:
- общ/длина 75-80 мм.

	2.9 
	Ручка скальпеля № 3:
- стандартная.

	2.10 
	Ножницы тип STANDARD, твердосплавные:
- прямые;
- остро/тупоконечные;
- упрочнены карбид вольфрамом;
- общ/длина 140-145 мм.

	2.11 
	Ножницы типа IRIS, твердосплавные:
- прямые;
- остроконечные;
- упрочнены карбид вольфрамом;
- общ/длина 110-115 мм.

	2.12 
	Ножницы типа IRIS, твердосплавные:
- изогнутые;
- остроконечные;
- упрочнены карбид вольфрамом;
- общ/длина 110-115 мм.

	2.13 
	Ножницы типа KILNER:
- изогнутые;
- общ/длина 115-120 мм.

	2.14 
	Ножницы диссекционные тип METZENBAUM-DELICATE, твердосплавные:
- изогнутые;
- тупоконечные, тонкие;
- упрочнены карбид вольфрамом;
- общ/длина 140-145 мм.

	2.15 
	Анатомический пинцет тип MC INDOE:
- прямой;
- общ/длина 145-150 мм.

	2.16 
	Хирургический пинцет тип GILLIES:
- прямой;
- 1х2 зубца, крестообразная насечка;
- общ/длина 145-150 мм.

	2.17 
	Анатомический пинцет тип ADSON:
- прямой;
- общ/длина 115-120 мм.

	2.18 
	Хирургический пинцет тип ADSON:
- прямой;
- 1х2 зубца;
- общ/длина 115-120 мм.

	2.19 
	Зажим тип ALLIS:
- 4х5 зубцы;
- общ/длина 145-150 мм.

	2.20 
	Зажим тип MICRO-MOSQUITO:
- прямой, тонкая рабочая часть;
- общ/длина 115-120 мм.

	2.21 
	Зажим тип MICRO-MOSQUITO:
- изогнутый, тонкая рабочая часть;
- общ/длина 115-120 мм.

	2.22 
	Зажим тип MICRO-MOSQUITO:
- прямой, тонкая рабочая часть;
- 1х2 зубца;
- общ/длина 115-120 мм.

	2.23 
	Иглодержатель тип HALSEY, твердосплавный:
- прямой;
- упрочнены карбид вольфрамом;
- зубчатость губок 0,4 мм;
- общ/длина 125-130 мм.

	2.24 
	Лигатурная игла тип KRONECKER:
- левая;
- общ/длина 145-150 мм.

	2.25 
	Кюретка тип VOLKMANN:
- Фиг. 0000 (1 из 10);
- общ/длина 165-170 мм.

	2.26 
	Пуговчатый зонд:
- двусторонний, 1,0 мм;
- общ/длина 110-115 мм.

	2.27 
	Зажим тип LISTER:
- прямой, с насечкой;
- без кремальеры;
- общ/длина 155-160 мм.

	2.28 
	Отсасывающая трубка тип PLESTER:
- диаметр 1,8-2,3 мм;

	2.29 
	Крючок тип GILLIES:
- фиг. 1 (маленький);
- общ/длина 175-180 мм.

	2.30 
	Ретрактор, однозубый:
- тупой;
- общ/длина 155-160 мм.

	2.31 
	Ретрактор, двухзубый:
- острый;
- общ/длина 155-160 мм.

	2.32 
	Ретрактор/крючок тип BABY-SENN-MILLER:
- двухсторонний: 3 острых зубца\ пластинчатый крючок;
- общ/длина 140-145 мм.

	2.33 
	Рука для позиционирования и фиксации:
- для взрослых;

	2.34 
	Зажим тип ROCHESTER-PEAN:
- прямой;
- общ/длина 155-160 мм.

	2.35 
	Проводник лигатуры тип KÖNIG:
- общ/длина 190-195 мм.

	2.36 
	Ретрактор тип WEITLANER:
- зубцы 3x4, острый;
- с кремальерой;
- общ/длина 125-130 мм.

	2.37 
	Ножницы диссекционные тип METZENBAUM-DELICATE, твердосплавные, черное покрытие:
- изогнутые;
- тупоконечные, тонкие;
- упрочнены карбид вольфрамом;
- наличие черного антибликового покрытия;
- общ/длина 175-180 мм.

	2.38 
	Ножницы диссекционные тип METZENBAUM-DELICATE, твердосплавные, черное покрытие:
- изогнутые;
- тупоконечные, тонкие;
- упрочнены карбид вольфрамом;
- наличие черного антибликового покрытия;
- общ/длина 195-200 мм.

	2.39 
	Ножницы диссекционные тип METZENBAUM-DELICATE, твердосплавные:
- изогнутые;
- тупоконечные, тонкие;
- упрочнены карбид вольфрамом;
- общ/длина 175-180 мм.

	2.40 
	Ножницы диссекционные тип METZENBAUM-DELICATE, твердосплавные:
- изогнутые;
- тупоконечные, тонкие;
- упрочнены карбид вольфрамом;
- общ/длина 195-200 мм.

	2.41 
	Ножницы диссекционные тип METZENBAUM-DELICATE, твердосплавные:
- изогнутые;
- тупоконечные, тонкие;
- упрочнены карбид вольфрамом;
- общ/длина 225-230 мм.

	2.42 
	Ножницы диссекционные тип METZENBAUM, твердосплавные:
- изогнутые;
- тупоконечные;
- упрочнены карбид вольфрамом;
- общ/длина 275-280 мм.

	2.43 
	Зажим тип HALSTED-MOSQUITO:
- прямой;
- общ/длина 120-125 мм.

	2.44 
	Зажим тип HALSTED-MOSQUITO:
- изогнутый;
- общ/длина 120-125 мм.

	2.45 
	Зажим тип DE BAKEY-MOSQUITO:
- атравматический;
- изогнутый;
- общ/длина 115-120 мм.

	2.46 
	Зажим тип DE BAKEY-PEAN:
- атравматический;
- изогнутый;
- общ/длина 155-160 мм.

	2.47 
	Зажим тип DE BAKEY-PEAN:
- атравматический;
- изогнутый;
- общ/длина 195-200 мм.

	2.48 
	Цапка для белья тип BACKHAUS:
- общ/длина 75-80 мм.

	2.49 
	Зажим тип FOERSTER-BALLENGER:
- изогнутый;
- с кремальерой;
- зубчатые, фенестрированные бранши;
- общ/длина 245-250 мм.

	2.50 
	Иглодержатель тип CRILE-WOOD, твердосплавный:
- прямой;
- упрочнены карбид вольфрамом;
- зубчатость губок 0,4 мм;
- общ/длина 145-150 мм.

	2.51 
	Иглодержатель тип CRILE-WOOD, твердосплавный:
- прямой;
- упрочнены карбид вольфрамом;
- зубчатость губок 0,4 мм;
- общ/длина 175-180 мм.

	2.52 
	Иглодержатель тип CRILE-WOOD, твердосплавный:
- прямой;
- упрочнены карбид вольфрамом;
- зубчатость губок 0,4 мм;
- общ/длина 225-230 мм.

	2.53 
	Ножницы диссекционные тип POTTS-SMITH, твердосплавные:
- изогнутые 45°;
- упрочнены карбид вольфрамом;
- общ/длина 185-190 мм.

	2.54 
	Отсасывающая трубка тип COOLEY:
- диаметр 8,0 мм;
- общ/длина 325-330 мм.

	2.55 
	Отсасывающая трубка тип COOLEY:
- диаметр 8,0 мм;
- общ/длина 345-350 мм.

	2.56 
	Отсасывающая трубка тип YANKAUER:
- общ/длина 265-270 мм.

	2.57 
	Отсасывающая трубка тип ADSON:
- диаметр 4,0 мм;
- общ/длина 205-210 мм.

	2.58 
	Ретрактор тип VOLKMANN:
- 3х зубый, острый;
- общ/длина 210-215 мм.

	2.59 
	Ретрактор тип VOLKMANN:
- 3х зубый, тупой;
- общ/длина 210-215 мм.

	2.60 
	Спинальный ретрактор тип CUSHING:
- тангенцианльной формы;
- дистальный конец фенестрирован, изогнут;
- общ/длина 195-200 мм.

	2.61 
	Парный ретрактор тип RICHARDSON-EASTMAN:
- Фиг. 1, размер: 28х22 + 36х28 ± 2 мм;
- Фиг. 2, размер: 49х36 + 63х49 ± 2 мм;
- общ/длина 260-280 мм.

	2.62 
	Атравматический зажим тип HARKEN:
- фиг. 2 из 4 (сильно изогнут);
- общ/длина 235-240 мм.

	2.63 
	Атравматический зажим тип DE BAKEY:
- изогнут в рукоятке, изогнут под углом в рабочей части;
- бранши изогнуты по ребру;
- общ/длина 265-270 мм.

	2.64 
	Атравматический зажим тип COOLEY:
- изогнут в рукоятке, средний изгиб под углом в рабочей части;
- общ/длина 150-155 мм.

	2.65 
	Атравматический зажим тип DE BAKEY:
- прямой;
- общ/длина 205-210 мм.

	2.66 
	Атравматический зажим тип LELAND-JONES:
- бранши легко изогнуты под углом;
- общ/длина 205-210 мм

	2.67 
	Атравматический зажим тип DE BAKEY:
- бранши изогнуты под углом;
- общ/длина 200-205 мм

	2.68 
	Атравматический зажим тип COOLEY:
- прямой;
- бранши изогнуты;
- общ/длина 165-170 мм

	2.69 
	Атравматический зажим тип DE BAKEY:
- изогнут в рукоятке, изогнут по ребру в рабочей части;
- бранши изогнуты по дуге с полным рифлением;
- общ/длина 245-250 мм.

	2.70 
	Атравматический зажим тип DE BAKEY:
- изогнут в рукоятке, изогнут по ребру в рабочей части;
- бранши изогнуты по дуге с частичным на 1/3 рифлением;
- общ/длина 255-260 мм.

	2.71 
	Атравматический зажим-бульдог тип DE BAKEY, прямой:
- прямой;
- общ/длина 70-75 мм.

	2.72 
	Атравматический зажим-бульдог тип DE BAKEY, прямой:
- прямой;
- общ/длина 80-85 мм.

	2.73 
	Атравматический зажим-бульдог тип DE BAKEY, прямой:
- прямой;
- общ/длина 100-105 мм.

	2.74 
	Атравматический зажим-бульдог тип DE BAKEY, изогнутый:
- изогнутый;
- общ/длина 70-75 мм.

	2.75 
	Атравматический зажим-бульдог тип DE BAKEY, изогнутый:
- изогнутый;
- общ/длина 80-85 мм.

	2.76 
	Атравматический зажим-бульдог тип DE BAKEY, изогнутый:
- изогнутый;
- общ/длина 100-105 мм.

	2.77 
	Зажим-бульдог, прямой, вес 3 гр.:
- прямой;
- рабочая часть 7,0-8,0 мм;
- сила сдавливания 50-55 гр.;
- общ/длина 45-50 мм.

	2.78 
	Зажим-бульдог, прямой, вес 3 гр.:
- прямой;
- рабочая часть 11,0-12,0 мм;
- сила сдавливания 50-55 гр.;
- общ/длина 45-50 мм.

	2.79 
	Зажим-бульдог, угловой, вес 3 гр.:
- под углом;
- рабочая часть 7,0-8,0 мм;
- сила сдавливания 50-55 гр.;
- общ/длина 45-50 мм.

	2.80 
	Зажим-бульдог, угловой, вес 3 гр.:
- под углом;
- рабочая часть 11,0-12,0 мм;
- сила сдавливания 50-55 гр.;
- общ/длина 45-50 мм.

	2.81 
	Атравматический зажим тип COOLEY:
- изогнут в рукоятке, изогнут под углом в рабочей части;
- бранши изогнуты под углом;
- общ/длина 200-205 мм.

	2.82 
	Ножницы для проволоки тип UNIVERSAL, твердосплавные:
- бранши изогнуты под углом;
- общ/длина 115-120 мм.

	2.83 
	Атравматический зажим тип BAINBRIDGE:
- прямой;
- бранши изогнутые;
- общ/длина 175-180 мм.

	2.84 
	Протектор раны:
- диаметр раны, не менее от 25-60 мм;
- диаметр наружного кольца – 80 мм, диаметр внутреннего кольца – 90 мм, высота протектора, до 150 мм;
- Должны обеспечивать эксцентричное атравматичное растяжение раны по всему периметру;
- Должны обеспечивать защиту края раны от имплантации биологических тканей и веществ.
- Конструкция протектора должна быть представлена рукавом с наружным и внутренними кольцами-манжетами, имеющими различную цветовую маркировку.

	2.85 
	Протектор раны:
- диаметр раны, не менее от 70-120 мм;
- диаметр наружного кольца – 150 мм, диаметр внутреннего кольца -160 мм, высота протектора, до 250 мм;
- Должны обеспечивать эксцентричное атравматичное растяжение раны по всему периметру;
- Должны обеспечивать защиту края раны от имплантации биологических тканей и веществ;
- Конструкция протектора должна быть представлена рукавом с наружным и внутренними кольцами-манжетами, имеющими различную цветовую маркировку.

	2.86 
	Протектор раны:
- диаметр раны, не менее от 110-170 мм;
- диаметр наружного кольца – 220 мм, диаметр внутреннего кольца - 230 мм, высота протектора, до 250 мм;
- Должны обеспечивать эксцентричное атравматичное растяжение раны по всему периметру;
- Должны обеспечивать защиту края раны от имплантации биологических тканей и веществ;
- Конструкция протектора должна быть представлена рукавом с наружным и внутренними кольцами-манжетами, имеющими различную цветовую маркировку.

	2.87 
	Депрессор языка тип STANDARD:
- общ/длина 140-145 мм.

	2.88 
	Байонетный пинцет тип LUCAE:
- анатомический;
- общ/длина 140-145 мм.

	2.89 
	Угловой пинцет тип TROELTSCH:
- анатомический;
- общ/длина 110-115 мм.

	2.90 
	Анатомический пинцет тип SEMKEN:
- изогнутый;
- рабочая часть 1,0-1,2 мм;
- общ/длина 150-155 мм.

	2.91 
	Ретрактор, однозубый:
- общ/длина 155-160 мм.

	2.92 
	Ретрактор, двухзубый:
- близкое расположение зубцов;
- общ/длина 155-160 мм.

	2.93 
	Ретрактор, трехзубый:
- близкое расположение зубцов;
- общ/длина 155-160 мм.

	2.94 
	Элеватор тип KILLIAN:
- двухсторонний;
- общ/длина 175-180 мм.

	2.95 
	Элеватор тип KILLIAN:
- двухсторонний;
- общ/длина 215-220 мм.

	2.96 
	Зеркало носовое тип KILLIAN:
- бранши 35 мм;
- общ/длина 125-130 мм.

	2.97 
	Зеркало носовое тип KILLIAN:
- бранши 50 мм;
- общ/длина 125-130 мм.

	2.98 
	Зеркало носовое тип KILLIAN:
- бранши 75 мм;
- общ/длина 125-130 мм.

	2.99 
	Ларингеальное зеркало с родиевым покрытием:
- диаметр 12 мм;
- с рукояткой.

	2.100 
	Ларингеальное зеркало с родиевым покрытием:
- диаметр 16 мм;
- с рукояткой.

	2.101 
	Ларингеальное зеркало с родиевым покрытием:
- диаметр 20 мм;
- с рукояткой.

	2.102 
	Ларингеальное зеркало с родиевым покрытием:
- диаметр 24 мм;
- с рукояткой.

	2.103 
	Ларингеальное зеркало с родиевым покрытием:
- диаметр 28 мм;
- с рукояткой.

	2.104 
	Щипцы для языка тип COLLIN:
- бранши с рифлением, фенестрированные;
- общ/длина 155-160 мм.

	2.105 
	Расширитель рта тип MOLT:
- общ/длина 135-140 мм.

	2.106 
	Расширитель рта тип ROSER-KOENIG:
- общ/длина 185-190 мм.

	2.107 
	Рама расширителя рта тип DAVIS-MEYER:
- правая, стандартная.

	2.108 
	Сменный клинок для языка тип HERBERHOLD:
- размер 63x28 ± 2 мм.

	2.109 
	Сменный клинок для языка тип HERBERHOLD:
- размер 73x33 ± 2 мм.

	2.110 
	Сменный клинок для языка тип HERBERHOLD:
- размер 82x37 ± 2 мм.

	2.111 
	Сменный клинок для языка тип HERBERHOLD:
- размер 90x42 ± 2 мм.

	2.112 
	Сменный клинок для языка тип KILNER-DOUGHTY:
- размер 65x28 ± 2 мм.

	2.113 
	Сменный клинок для языка тип KILNER-DOUGHTY:
- размер 75x32 ± 2 мм.

	2.114 
	Сменный клинок для языка тип KILNER-DOUGHTY:
- размер 80x37 ± 2 мм.

	2.115 
	Ушные щипцы тип HARTMANN:
- бранши кусающие, закругленные;
- рабочая длина 8,5-9,0 мм.

	2.116 
	Носовые щипцы тип STRUYCKEN:
- бранши кусающие, закругленные;
- рабочая длина 12,5-13,0 мм.

	2.117 
	Щипцы тип DUCKLY:
- прямые, конхотомного типа;
- бранши кусающие тип duckly (утка);
- размер выкуса 3,0-3,2 мм;
- рабочая длина 125-130 мм;
- кольцевая рукоятка.

	2.118 
	Ретрактор тип WEITLANER:
- зубцы 2х3, острый;
- общ/длина 100-105 мм.

	2.119 
	Ретрактор тип WEITLANER:
- зубцы 3х4, острый;
- общ/длина 160-165 мм.

	2.120 
	Ретрактор тип WEITLANER:
- зубцы 3х4, острый;
- общ/длина 195-200 мм.

	2.121 
	Расширитель трахеальный тип TROUSSEAU:
- общ/длина 135-140 мм.

	2.122 
	Пила проволочная тип OLIVECRONA-GIGLI:
- не менее 3х скруток;
- общ/длина 50-60 см.

	2.123 
	Парная рукоятка к пиле проволочной:
- крючкообразная.

	2.124 
	Проводник тип MARTEL к пиле проволочной:
- общ/длина 325-330 мм.

	2.125 
	Трахеальный крючок тип JACKSON:
- двухсторонний: острый крючок/ пластинчатый крючок;
- общ/длина 175-180 мм.

	2.126 
	Анатомический пинцет тип GRAEFE:
- изогнутый;
- общ/длина 95-100 мм.

	2.127 
	Атравматический зажим тип JAVID:
- круглый захват бранши;
- маленький;
- общ/длина 175-180 мм.

	2.128 
	Атравматический зажим тип JAVID:
- круглый захват бранши;
- большой;
- общ/длина 185-190 мм.

	2.129 
	Элеватор тип ROGER, двухсторонний:
- размер 4,5х4,5 мм;
- общ/длина 185-190 мм.

	2.130 
	Отсасывающая трубка тип PLESTER:
- диаметр 1,4х1,6 мм;

	2.131 
	Отсасывающая трубка тип PLESTER:
- диаметр 1,9х2,1 мм;

	2.132 
	Отсасывающая трубка тип PLESTER:
- диаметр 2,4х2,6 мм;

	2.133 
	Отсасывающая трубка тип FRAZIER:
- немного изогнута под углом;
- диаметр 5х6 charr.;

	2.134 
	Отсасывающая трубка тип FRAZIER:
- немного изогнута под углом;
- диаметр 8х9 charr.;

	2.135 
	Отсасывающая трубка тип FRAZIER:
- немного изогнута под углом;
- диаметр 10х11 charr.;

	2.136 
	Ирригационная канюля тип MYLES:
- прямая;
- общ/длина 110-115 мм.

	2.137 
	Отсасывающая трубка тип BARON:
- немного изогнута под углом;
- диаметр 1,4х1,6 мм;
- длина 70-75 мм.;

	2.138 
	Отсасывающая трубка тип VERHOEVEN:
- немного изогнута под углом;
- диаметр 1,1х1,3 мм;
- длина 90-95 мм.;

	2.139 
	Отсасывающая трубка тип VERHOEVEN:
- немного изогнута под углом;
- диаметр 2,9х3,1 мм;
- длина 90-95 мм.;

	2.140 
	Рашпиль двухсторонний тип FOMON, твердосплавный:
- двухсторонний;
- фиг. 1 из 5, мелкая зубчатость;
- общ/длина 195-200 мм.

	2.141 
	Рашпиль двухсторонний тип FOMON, твердосплавный:
- двухсторонний;
- фиг. 2 из 5, средняя зубчатость;
- общ/длина 195-200 мм.

	2.142 
	Рашпиль двухсторонний тип FOMON, твердосплавный:
- двухсторонний;
- фиг. 3 из 5, средне-большая зубчатость;
- общ/длина 195-200 мм.

	2.143 
	Рашпиль двухсторонний тип FOMON, твердосплавный:
- двухсторонний;
- фиг. 4 из 5, большая зубчатость;
- общ/длина 195-200 мм.

	2.144 
	Рашпиль двухсторонний тип FOMON, твердосплавный:
- двухсторонний;
- фиг. 5 из 5, экстра - большая зубчатость;
- общ/длина 195-200 мм.

	2.145 
	Рашпиль двухсторонний тип FOMON, алмазный:
- двухсторонний;
- общ/длина 205-210 мм.

	2.146 
	Рашпиль тип COTTLE, твердосплавный:
- общ/длина 205-210 мм.

	2.147 
	Элеватор тип FREER, двухсторонний:
- двухсторонний;
- общ/длина 175-180 мм.

	2.148 
	Элеватор тип MASING двухсторонний:
- двухсторонний;
- общ/длина 205-210 мм.

	2.149 
	Элеватор тип KILLIAN двухсторонний:
- двухсторонний;
- общ/длина 175-180 мм.

	2.150 
	Элеватор тип KILLIAN двухсторонний:
- двухсторонний;
- общ/длина 215-220 мм.

	2.151 
	Парный ретрактор тип FARABEUF:
- общ/длина 145-150 мм.

	2.152 
	Зажим тип ALLIS:
- 4х5 зубцы;
- общ/длина 145-150 мм.

	2.153 
	Зажим тип ALLIS, атравматический:
- общ/длина 155-160 мм.

	2.154 
	Зажим типа MAGILL, малый:
- общ/длина 155-160 мм.

	2.155 
	Зажим типа MAGILL, средний:
- общ/длина 195-200 мм.

	2.156 
	Зажим типа MAGILL, большой:
- общ/длина 245-250 мм.

	2.157 
	Набор чистящих щёток, по 1 шт.:
- диаметр щетки 3-4 мм, р/длина 65-70 мм, общ/длина 245-250 мм;
- диаметр щетки 7-8 мм, р/длина 75-80 мм, общ/длина 285-290 мм;
- диаметр щетки 12-13 мм, р/длина 65-70 мм, общ/длина 265-270 мм;

	2.158 
	Стерилизационный контейнер 1/2, комплект:
Состав комплекта:
- цельное днище контейнера, размер 285х280х135 мм ± 5 мм;
- перфорированная крышка, размер 285х280 мм ± 5 мм (цвет: красный);
- проволочная корзина 245x245х100 мм ± 5 мм;
- Многоразовые фильтры PTFE (тефлоновые), 190 мм – 1 шт.;
- Силиконовый мат с ворсом 225х225 мм ± 5 мм;
- наличие стандартного размера этикеток – 100 шт.;
- наличие маленького размера этикеток – 100 шт.

	2.159 
	Стерилизационный контейнер 3/4, комплект:
Состав комплекта:
- цельное днище контейнера, размер 465х280х150 мм ± 5 мм;
- перфорированная крышка, размер 465х280 мм ± 5 мм (цвет: зеленый);
- проволочная корзина 405x245х100 мм ± 5 мм;
- Многоразовые фильтры PTFE (тефлоновые), 190 мм – 1 шт.;
- Силиконовый мат с ворсом 440х230 мм ± 5 мм;
- наличие стандартного размера этикеток – 100 шт.;
- наличие маленького размера этикеток – 100 шт.

	2.160 
	Стерилизационный контейнер 1/1, комплект:
Состав комплекта:
- цельное днище контейнера, размер 580х280х150 мм ± 5 мм;
- перфорированная крышка, размер 580х280 мм ± 5 мм (цвет: желтый);
- проволочная корзина 535x245х100 мм ± 5 мм;
- Многоразовые фильтры PTFE (тефлоновые), 190 мм – 2 шт.;
- Силиконовый мат с ворсом 520х230 мм ± 5 мм;
- наличие стандартного размера этикеток – 100 шт.;
- наличие маленького размера этикеток – 100 шт.

	2.161 
	Пластиковая пломба:
- антивандальная.

	2.162 
	Масло для стерилизационной обработки и хранения медицинского инструментария:
- объем 500-1000 мл.



