ГродМТ 534/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

[bookmark: _Hlk196226503][bookmark: _Hlk221807312]Лот 1 Специализированный набор (комплект) хирургических инструментов и принадлежностей для пластической хирургии

1. Состав (спецификация) закупаемых изделий:
	№ п/п
	Наименование, параметры
	Кол-во, шт.

	1.1 
	Зажим тип HALSTEAD-MOSQUITO
	10

	1.2 
	Зажим тип HALSTEAD-MOSQUITO
	10

	1.3 
	Зажим тип OCHSNER-KOCHER
	10

	1.4 
	Зажим тип BACKHAUS
	10

	1.5 
	Хирургический пинцет тип STANDARD
	6

	1.6 
	Хирургический пинцет тип ADSON
	6

	1.7 
	Ножницы тип STANDARD
	6

	1.8 
	Ножницы глазные, твердосплавные
	6

	1.9 
	Ножницы глазные, твердосплавные
	6

	1.10 
	Тонкий крючок тип GILLIES
	2

	1.11 
	Ретрактор тип CUSHING
	2

	1.12 
	Ретрактор тип WEITLANER
	1

	1.13 
	Тонкий крючок тип ROLLET
	2

	1.14 
	Ретрактор тип SENN-MILLER
	2

	1.15 
	Зажим тип ALLIS
	6

	1.16 
	Зажим тип FOERSTER-BALLENGER
	4

	1.17 
	Желобовато-пуговчатый зонд
	2

	1.18 
	Ручка скальпеля
	10

	1.19 
	Иглодержатель тип CRILE-WOOD, твердосплавный
	10

	1.20 
	Ножницы тип KILNER
	6

	1.21 
	Ретрактор тип WEITLANER
	2

	1.22 
	Лигатурная игла тип KRONECKER
	2

	1.23 
	Зажим тип BACKHAUS
	30

	1.24 
	Анатомический пинцет тип ADSON, твердосплавный
	6

	1.25 
	Хирургический пинцет тип ADSON, твердосплавный
	10

	1.26 
	Ножницы тип GRAZIL
	6

	1.27 
	Ножницы тип JOSEPH
	6

	1.28 
	Ножницы тип WILMER
	6

	1.29 
	Ножницы тип CHADWICK
	6

	1.30 
	Ножницы тип KAYE, твердосплавные
	6

	1.31 
	Ручка скальпеля
	2

	1.32 
	Ручка скальпеля, круглая
	2

	1.33 
	Иглодержатель тип SENNING, твердосплавный
	6

	1.34 
	Иглодержатель тип NEIVERT, твердосплавный
	10

	1.35 
	Зонд тип FARREL
	6

	1.36 
	Отсасывающая трубка тип FRAZIER
	4

	1.37 
	Отсасывающая трубка тип FRAZIER
	4

	1.38 
	Отсасывающая трубка тип ADSON
	4

	1.39 
	Мерный инструмент тип CASTROVIEJO
	2

	1.40 
	Кусачки костные тип COTTLE KAZANJIAN
	2

	1.41 
	Носовое зеркало тип HARTMANN
	2

	1.42 
	Носовое зеркало тип KILLIAN
	2

	1.43 
	Носовое зеркало тип KILLIAN
	2

	1.44 
	Носовое зеркало тип COTTLE
	2

	1.45 
	Носовые щипцы тип HARTMANN
	2

	1.46 
	Носовые щипцы тип WEIL-BLAKESLEY
	2

	1.47 
	Носовые щипцы тип WEIL-BLAKESLEY
	2

	1.48 
	Носовые щипцы тип WATSON-WILLIAMS
	2

	1.49 
	Нож для носа тип MASING
	2

	1.50 
	Нож для носа тип COTTLE
	2

	1.51 
	Элеватор перегородки носа тип MC KENTY
	2

	1.52 
	Элеватор перегородки носа тип JOSEPH-MASING
	2

	1.53 
	Элеватор перегородки носа тип COTTLE
	2

	1.54 
	Элеватор перегородки носа тип COTTLE
	2

	1.55 
	Пила тип JOSEPH
	2

	1.56 
	Пила тип JOSEPH
	2

	1.57 
	Носовой рашпиль тип FOMON
	2

	1.58 
	Носовой рашпиль тип FOMON
	2

	1.59 
	Тонкий крючок тип COTTLE
	2

	1.60 
	Двузубый крючок тип COTTLE
	2

	1.61 
	Двузубый крючок тип COTTLE
	2

	1.62 
	Двузубый крючок тип MILLARD
	2

	1.63 
	Ретрактор тип COTTLE-NEIVERT
	2

	1.64 
	Ретрактор тип MASING
	2

	1.65 
	Ретрактор тип COTTLE
	2

	1.66 
	Ретрактор тип AUFRICHT
	2

	1.67 
	Колумеальные щипцы тип COTTLE
	2

	1.68 
	Остеотом тип COTTLE
	2

	1.69 
	Остеотом тип COTTLE
	2

	1.70 
	Остеотом тип COTTLE
	2

	1.71 
	Долото тип COTTLE
	2

	1.72 
	Остеотом тип COTTLE
	2

	1.73 
	Остеотом тип MASING
	2

	1.74 
	Остеотом тип MASING
	2

	1.75 
	Остеотом тип MASING
	2

	1.76 
	Долото тип SILVER
	2

	1.77 
	Щипцы для перегородки тип WALSHAM
	2

	1.78 
	Щипцы для перегородки тип RUBIN
	2

	1.79 
	Щипцы для перегородки тип KRESSNER
	2

	1.80 
	Измельчитель хряща тип COTTLE
	2

	1.81 
	Молоток тип COTTLE
	2

	1.82 
	Чашеобразная емкость
	2

	1.83 
	Биполярный ВЧ-кабель
	2

	1.84 
	Проволочная корзина 
	8

	1.85 
	Силиконовый мат с ворсом
	16

	1.86 
	Носовые щипцы тип WEIL-BLAKESLEY
	2

	1.87 
	Носовые щипцы тип WEIL-BLAKESLEY
	2

	1.88 
	Чашеобразная емкость
	2

	1.89 
	Носовой рашпиль тип AUFRICHT GLABELLA
	2

	1.90 
	Носовой рашпиль тип FOMON
	2

	1.91 
	Мини остеотом
	2

	1.92 
	Биполярный пинцет
	2

	1.93 
	Зажим тип HALSTEAD-MOSQUITO
	10

	1.94 
	Зажим тип KELLY
	4

	1.95 
	Зажим тип BACKHAUS
	14

	1.96 
	Зажим тип BALL & SOCKET
	6

	1.97 
	Анатомический пинцет тип STANDARD
	6

	1.98 
	Хирургический пинцет тип STANDARD
	6

	1.99 
	Анатомический пинцет тип ADSON
	6

	1.100 
	Хирургический пинцет тип ADSON-BROWN
	6

	1.101 
	Лигатурные ножницы тип SPENCER
	6

	1.102 
	Ножницы тип STANDARD, твердосплавные 
	10

	1.103 
	Ножницы диссекционные тип METZENBAUM, твердосплавные
	10

	1.104 
	Ножницы диссекционные тип METZENBAUM, твердосплавные
	10

	1.105 
	Ножницы типа TOENNIS-ADSON, твердосплавные 
	10

	1.106 
	Ножницы глазные, твердосплавные
	10

	1.107 
	Ручка скальпеля
	2

	1.108 
	Иглодержатель тип MAYO-HEGAR, твердосплавный
	10

	1.109 
	Иглодержатель тип BABY-CRILE-WOOD, твердосплавный
	10

	1.110 
	Тонкий крючок тип JOSEPH
	4

	1.111 
	Ретрактор тип VOLKMANN
	2

	1.112 
	Ретрактор тип KOCHER-LANGENBECK
	4

	1.113 
	Ретрактор тип ROUX
	6

	1.114 
	Проводник иглы
	4

	1.115 
	Проводник иглы
	4

	1.116 
	Шприц тип JANET
	2

	1.117 
	Грудной ретрактор тип TEBETTS
	2

	1.118 
	Чашеобразная емкость
	4

	1.119 
	Почкообразный лоток
	4

	1.120 
	Рукоятка с ВЧ-кабелем
	4

	1.121 
	Электрод - нож
	20

	1.122 
	Электрод - игла
	20

	1.123 
	Электрод - шар
	20

	1.124 
	Волоконно-оптический кабель
	2

	1.125 
	Проволочная корзина 
	2

	1.126 
	Зажим тип SPENCER-WELLS
	10

	1.127 
	Анатомический пинцет тип STANDARD
	10

	1.128 
	Ножницы тип STANDARD, твердосплавные 
	10

	1.129 
	Ретрактор тип KOCHER
	6

	1.130 
	Иглодержатель тип DE BAKEY, твердосплавный
	10

	1.131 
	Ретрактор тип KOERTE
	6

	1.132 
	Ретрактор тип KOCHER-LANGENBECK
	4

	1.133 
	Корнцанг тип GROSS-MAIER
	10

	1.134 
	Корнцанг тип GROSS-MAIER
	10

	1.135 
	Ножницы тип STANDARD, твердосплавные 
	10

	1.136 
	Ножницы диссекционные тип METZENBAUM, твердосплавные
	10

	1.137 
	Ножницы диссекционные тип METZENBAUM, твердосплавные
	10

	1.138 
	Ножницы тип KILNER
	10

	1.139 
	Ножницы тип TREPSAT
	6

	1.140 
	Анатомический пинцет тип STANDARD
	10

	1.141 
	Анатомический пинцет тип SEMKEN
	10

	1.142 
	Хирургический пинцет тип STANDARD
	10

	1.143 
	Хирургический пинцет тип SEMKEN
	10

	1.144 
	Хирургический пинцет тип ADSON
	10

	1.145 
	Зажим тип MICRO-MOSQUITO
	10

	1.146 
	Зажим тип MICRO-MOSQUITO
	10

	1.147 
	Диссектор тип BABY-MIXTER
	10

	1.148 
	Диссектор тип BABY-ADSON
	10

	1.149 
	Зажим тип ROCHESTER-PEAN
	6

	1.150 
	Зажим тип OCHSNER-KOCHER
	6

	1.151 
	Захватывающие щипцы тип LAHEY
	2

	1.152 
	Зажим атравматический тип ALLIS
	6

	1.153 
	Тонкий крючок тип GRAEFE
	4

	1.154 
	Двузубый крючок
	4

	1.155 
	Ретрактор тип FRITSCH
	4

	1.156 
	Ретрактор тип VOLKMANN
	4

	1.157 
	Ретрактор тип ANDERSON-ADSON
	2

	1.158 
	Проводник лигатуры тип KÖNIG
	2

	1.159 
	Лигатурная игла тип DESCHAMPS
	2

	1.160 
	Лигатурная игла тип DESCHAMPS
	2

	1.161 
	Иглодержатель тип MAYO-HEGAR, твердосплавный
	10

	1.162 
	Иглодержатель тип MAYO-HEGAR, твердосплавный
	10

	1.163 
	Стерилизационный контейнер 1/1, комплект
	10


2. Технические требования.                                                              
	№ п/п
	Наименование / Технические требования

	2.1 
	Зажим тип HALSTEAD-MOSQUITO:
- прямой;
- общ/длина 125-130 мм.

	2.2 
	Зажим тип HALSTEAD-MOSQUITO:
- изогнутый;
- общ/длина 125-130 мм.

	2.3 
	Зажим тип OCHSNER-KOCHER:
- прямой;
- общ/длина 155-160 мм.

	2.4 
	Зажим тип BACKHAUS:
- общ/длина 75-80 мм.

	2.5 
	Хирургический пинцет тип STANDARD:
- 1х2 зубца, прямой;
- общ/длина 140-145 мм.

	2.6 
	Хирургический пинцет тип ADSON:
- 1х2 зубца, прямой;
- общ/длина 115-120 мм.

	2.7 
	Ножницы тип STANDARD:
- остроконечные, прямые;
- общ/длина 110-115 мм.

	2.8 
	Ножницы глазные, твердосплавные:
- остроконечные, прямые;
- упрочнены карбид вольфрамом;
- общ/длина 110-115 мм.

	2.9 
	Ножницы глазные, твердосплавные:
- остроконечные, изогнутые;
- упрочнены карбид вольфрамом;
- общ/длина 110-115 мм.

	2.10 
	Тонкий крючок тип GILLIES:
- однозубый;
- фиг. 2 из 2;
- общ/длина 180-185 мм.

	2.11 
	Ретрактор тип CUSHING:
- размер рабочей части 9,0-11,0 мм;
- общ/длина 195-200 мм.

	2.12 
	Ретрактор тип WEITLANER:
- остроконечный, зубцы 2х3;
- общ/длина 100-105 мм.

	2.13 
	Тонкий крючок тип ROLLET:
- 4 зубца;
- общ/длина 125-130 мм.

	2.14 
	Ретрактор тип SENN-MILLER:
- двухсторонний, 3 острых зубца/лопатка;
- общ/длина 155-160 мм.

	2.15 
	Зажим тип ALLIS:
- 5х6 зубцы;
- общ/длина 150-155 мм.

	2.16 
	Зажим тип FOERSTER-BALLENGER:
- прямой, зубчатый;
- общ/длина 150-155 мм.

	2.17 
	Желобовато-пуговчатый зонд:
- общ/длина 140-145 мм.

	2.18 
	Ручка скальпеля:
- № 3, стандартная.

	2.19 
	Иглодержатель тип CRILE-WOOD, твердосплавный:
- прямой;
- упрочнен карбид вольфрамом;
- зубчатость губок 0,4 мм;
- общ/длина 145-150 мм.

	2.20 
	Ножницы тип KILNER:
- тупоконечные, изогнутые;
- общ/длина 115-120 мм.

	2.21 
	Ретрактор тип WEITLANER:
- остроконечный, зубцы 3х4;
- общ/длина 160-165 мм.

	2.22 
	Лигатурная игла тип KRONECKER:
- правая;
- общ/длина 145-150 мм.

	2.23 
	Зажим тип BACKHAUS:
- общ/длина 105-110 мм.

	2.24 
	Анатомический пинцет тип ADSON, твердосплавный:
- прямой;
- упрочнен карбид вольфрамом;
- общ/длина 115-120 мм.

	2.25 
	Хирургический пинцет тип ADSON, твердосплавный: 
- 1х2 зубца, прямой;
- упрочнен карбид вольфрамом;
- общ/длина 115-120 мм.

	2.26 
	Ножницы тип GRAZIL:
- остро/тупо конечные, прямые;
- общ/длина 125-130 мм.

	2.27 
	Ножницы тип JOSEPH:
- остроконечные, изогнутые;
- общ/длина 140-145 мм.

	2.28 
	Ножницы тип WILMER:
- остроконечные, изогнутые под углом;
- общ/длина 100-105 мм.

	2.29 
	Ножницы тип CHADWICK:
- остроконечные, изогнутые;
- общ/длина 105-110 мм.

	2.30 
	Ножницы тип KAYE, твердосплавные:
- тупоконечные, изогнутые, зубчатые;
- общ/длина 145-150 мм.

	2.31 
	Ручка скальпеля:
- № 7K, стандартная.

	2.32 
	Ручка скальпеля, круглая:
- общ/длина 125-130 мм.

	2.33 
	Иглодержатель тип SENNING, твердосплавный:
- прямой;
- упрочнен карбид вольфрамом;
- общ/длина 165-170 мм.

	2.34 
	Иглодержатель тип NEIVERT, твердосплавный:
- прямой;
- упрочнен карбид вольфрамом;
- общ/длина 130-135 мм.

	2.35 
	Зонд тип FARREL:
- с навивкой, размер 0,8-0,9 мм;
- круглая рабочая часть;
- общ/длина 140-145 мм.

	2.36 
	Отсасывающая трубка тип FRAZIER:
- изогнутая, 6 Сharr.

	2.37 
	Отсасывающая трубка тип FRAZIER:
- изогнутая, 8 Сharr.

	2.38 
	Отсасывающая трубка тип ADSON:
- изогнутая, диам. 3,0-4,0 мм;
- общ/длина 205-210 мм.

	2.39 
	Мерный инструмент тип CASTROVIEJO:
- с фиксационным винтом;
- прямой;
- общ/длина 80-85 мм.

	2.40 
	Кусачки костные тип COTTLE KAZANJIAN:
- прямые;
- общ/длина 190-190 мм.

	2.41 
	Носовое зеркало тип HARTMANN:
- Фиг. 1 из 3;
- общ/длина 145-150 мм.

	2.42 
	Носовое зеркало тип KILLIAN:
- размер 70-75 мм;
- общ/длина 125-130 мм.

	2.43 
	Носовое зеркало тип KILLIAN:
- размер 85-90 мм;
- общ/длина 125-130 мм.

	2.44 
	Носовое зеркало тип COTTLE:
- размер 45-50 мм;
- общ/длина 145-150 мм.

	2.45 
	Носовые щипцы тип HARTMANN:
- конхотомного типа;
- одна подвижная бранша;
- общ/длина 185-190 мм.

	2.46 
	Носовые щипцы тип WEIL-BLAKESLEY:
- прямые;
- фиг. 1 из 5;
- рабочая длина 120-125 мм.

	2.47 
	Носовые щипцы тип WEIL-BLAKESLEY:
- прямые;
- фиг. 3 из 5;
- рабочая длина 120-125 мм.

	2.48 
	Носовые щипцы тип WATSON-WILLIAMS:
- прямые;
- одна подвижная бранша, овальные;
- рабочая длина 120-125 мм.

	2.49 
	Нож для носа тип MASING:
- копьевидная рабочая часть;
- общ/длина 125-130 мм.

	2.50 
	Нож для носа тип COTTLE:
- закругленная рабочая часть;
- прямой;
- общ/длина 145-150 мм.

	2.51 
	Элеватор перегородки носа тип MC KENTY:
- изогнутый, размер 4,5-5,5 мм;
- общ/длина 145-150 мм.

	2.52 
	Элеватор перегородки носа тип JOSEPH-MASING:
- байонетной формы;
- общ/длина 205-210 мм.

	2.53 
	Элеватор перегородки носа тип COTTLE:
- двухсторонний;
- общ/длина 225-230 мм.

	2.54 
	Элеватор перегородки носа тип COTTLE:
- двухсторонний;
- наличие сегментарных меток;
- общ/длина 205-210 мм.

	2.55 
	Пила тип JOSEPH:
- байонетной формы;
- левая;
- общ/длина 185-190 мм.

	2.56 
	Пила тип JOSEPH:
- байонетной формы;
- правая;
- общ/длина 185-190 мм.

	2.57 
	Носовой рашпиль тип FOMON:
- Фиг 1 из 5, мелкая зернистость;
- общ/длина 195-200 мм.

	2.58 
	Носовой рашпиль тип FOMON:
- Фиг 4 из 5, крупная зернистость;
- общ/длина 195-200 мм.

	2.59 
	Тонкий крючок тип COTTLE:
- 1 зубец;
- общ/длина 155-160 мм.

	2.60 
	Двузубый крючок тип COTTLE:
- 2 зубца: шарик/острый крючок;
- общ/длина 135-140 мм.

	2.61 
	Двузубый крючок тип COTTLE:
- 2 зубца: острый крючок / шарик;
- общ/длина 135-140 мм.

	2.62 
	Двузубый крючок тип MILLARD:
- 2 зубца;
- наличие фиксированного утяжелителя.

	2.63 
	Ретрактор тип COTTLE-NEIVERT:
- двухсторонний: 2 тупых крючка/ 1 широкий крючок;
- общ/длина 195-200 мм.

	2.64 
	Ретрактор тип MASING:
- двухсторонний: 1 проволочный крючок/ 1 широкий крючок;
- общ/длина 195-200 мм.

	2.65 
	Ретрактор тип COTTLE:
- вогнутая лопаткообразная рабочая часть;
- общ/длина 145-150 мм.

	2.66 
	Ретрактор тип AUFRICHT:
- изогнутый;
- вогнутая лопаткообразная рабочая часть;
- общ/длина 155-160 мм.

	2.67 
	Колумеальные щипцы тип COTTLE:
- с фиксационным винтом;
- общ/длина 105-110 мм.

	2.68 
	Остеотом тип COTTLE:
- прямой, размер 4,0 мм;
- общ/длина 175-180 мм.

	2.69 
	Остеотом тип COTTLE:
- прямой, размер 7,0 мм;
- общ/длина 175-180 мм.

	2.70 
	Остеотом тип COTTLE:
- прямой, размер 9,0 мм;
- общ/длина 175-180 мм.

	2.71 
	Долото тип COTTLE:
- прямое, размер 4,0 мм;
- крестообразное;
- общ/длина 175-180 мм.

	2.72 
	Остеотом тип COTTLE:
- прямой, размер 15,0-16,0 мм;
- общ/длина 175-180 мм.

	2.73 
	Остеотом тип MASING:
- прямой;
- с боковым ограничителем;
- общ/длина 175-180 мм.

	2.74 
	Остеотом тип MASING:
- левый, фиг. 1;
- с боковым ограничителем;
- общ/длина 175-180 мм.

	2.75 
	Остеотом тип MASING:
- правый, фиг. 2;
- с боковым ограничителем;
- общ/длина 175-180 мм.

	2.76 
	Долото тип SILVER:
- изогнутые вправо;
- с боковым ограничителем;
- общ/длина 175-180 мм.

	2.77 
	Щипцы для перегородки тип WALSHAM:
- фиг. 1 из 3, маленькие;
- общ/длина 225-230 мм.

	2.78 
	Щипцы для перегородки тип RUBIN:
- изогнутые;
- зубчатая рабочая часть;
- с двойной передачей;
- общ/длина 195-200 мм.

	2.79 
	Щипцы для перегородки тип KRESSNER:
- изогнутые;
- рабочая часть 3,5-4,5 х 65-70 мм;
- с двойной передачей;
- общ/длина 195-200 мм.

	2.80 
	Измельчитель хряща тип COTTLE:
- основание + захват.

	2.81 
	Молоток тип COTTLE:
- рабочая часть диам. 30-35 мм, вес 240-250 гр.;
- общ/длина 185-190 мм.

	2.82 
	Чашеобразная емкость:
- размер: диам. х высота – 115-120 х 50-55 мм;
- объем 0,35-0,40 л.

	2.83 
	Биполярный ВЧ-кабель:
- длина не менее 3000 мм;
- совместимость с биполярным пинцетом п. 1.92.

	2.84 
	Проволочная корзина:
- размер: ДхШхВ - 485х250х50 ± 5 мм;

	2.85 
	Силиконовый мат с ворсом:
- размер: ДхШ - 230х230 ± 5 мм;

	2.86 
	Носовые щипцы тип WEIL-BLAKESLEY:
- прямые;
- фиг. 2 из 5;
- рабочая длина 120-125 мм.

	2.87 
	Носовые щипцы тип WEIL-BLAKESLEY:
- изогнуты вверх;
- фиг. 2 из 3;
- рабочая длина 120-125 мм.

	2.88 
	Чашеобразная емкость:
- размер: диам. х высота – 40-45 х 15-20 мм;
- объем 0,05-0,10 л.

	2.89 
	Носовой рашпиль тип AUFRICHT GLABELLA:
- твердосплавный;
- общ/длина 195-200 мм.

	2.90 
	Носовой рашпиль тип FOMON:
- алмазный;
- общ/длина 205-210 мм.

	2.91 
	Мини остеотом:
- рабочая часть 2,0-2,5 мм;
- общ/длина 175-180 мм.

	2.92 
	Биполярный пинцет:
- байонетный;
- рабочая часть игла либо 1 мм;
- общ/длина 195-200 мм.

	2.93 
	Зажим тип HALSTEAD-MOSQUITO:
- изогнутый;
- общ/длина 135-140 мм.

	2.94 
	Зажим тип KELLY:
- прямой;
- общ/длина 135-140 мм.

	2.95 
	Зажим тип BACKHAUS:
- общ/длина 125-130 мм.

	2.96 
	Зажим тип BALL & SOCKET:
- зубцы 1х1, тупоконечные;
- общ/длина 105-110 мм.

	2.97 
	Анатомический пинцет тип STANDARD:
- прямой;
- общ/длина 175-180 мм.

	2.98 
	Хирургический пинцет тип STANDARD:
- прямой;
- 1х2 зубца;
- общ/длина 140-145 мм.

	2.99 
	Анатомический пинцет тип ADSON:
- прямой;
- размер 1,3-1,5 мм;
- общ/длина 115-120 мм.

	2.100 
	Хирургический пинцет тип ADSON-BROWN:
- прямой;
- 9х9 зубцы, размер 2,2-2,4 мм;
- общ/длина 115-120 мм.

	2.101 
	Лигатурные ножницы тип SPENCER:
- крючкообразное лезвие;
- общ/длина 85-90 мм.

	2.102 
	Ножницы тип STANDARD, твердосплавные:
- изогнутые;
- тупоконечные;
- упрочнены карбид вольфрамом;
- общ/длина 160-165 мм.

	2.103 
	Ножницы диссекционные тип METZENBAUM, твердосплавные:
- изогнутые, тупоконечные;
- микрозубчатые;
- упрочнены карбид вольфрамом;
- общ/длина 175-180 мм.

	2.104 
	Ножницы диссекционные тип METZENBAUM, твердосплавные:
- изогнутые, тупоконечные;
- микрозубчатые;
- упрочнены карбид вольфрамом;
- общ/длина 195-200 мм.

	2.105 
	Ножницы типа TOENNIS-ADSON, твердосплавные:
- деликатная форма исполнения;
- изогнутые, тупоконечные;
- упрочнены карбид вольфрамом;
- общ/длина 170-175 мм.

	2.106 
	Ножницы глазные, твердосплавные:
- остроконечные, изогнутые;
- микрозубчатые;
- упрочнены карбид вольфрамом;
- общ/длина 110-115 мм.

	2.107 
	Ручка скальпеля:
- № 3, стандартная.

	2.108 
	Иглодержатель тип MAYO-HEGAR, твердосплавный:
- прямой;
- упрочнены карбид вольфрамом;
- зубчатость губок 0,5 мм;
- общ/длина 195-200 мм.

	2.109 
	Иглодержатель тип BABY-CRILE-WOOD, твердосплавный:
- прямой;
- упрочнены карбид вольфрамом;
- общ/длина 145-150 мм.

	2.110 
	Тонкий крючок тип JOSEPH:
- однозубый;
- общ/длина 155-160 мм.

	2.111 
	Ретрактор тип VOLKMANN:
- полуострый, 4 зубца;
- общ/длина 210-215 мм.

	2.112 
	Ретрактор тип KOCHER-LANGENBECK:
- размер 55-60х10-12 мм;
- общ/длина 210-215 мм.

	2.113 
	Ретрактор тип ROUX:
- двухсторонний;
- три крючка, фиг. 1,2,3;
- общ/длина 160-165 мм.

	2.114 
	Проводник иглы:
- копьевидная рабочая часть;
- размер 9-10 Charr.

	2.115 
	Проводник иглы:
- копьевидная рабочая часть;
- размер 11-12 Charr.

	2.116 
	Шприц тип JANET:
- объем 190-200 мл.

	2.117 
	Грудной ретрактор тип TEBETTS:
- с волоконно-оптическим освещением;
- зубчатая дистальная рабочая часть;
- раб/часть, размер 15-17х145-150 мм.

	2.118 
	Чашеобразная емкость:
- размер: диам. Х высота – 80-85 х 40-45 мм;
- объем 0,14-0,15 л.

	2.119 
	Почкообразный лоток:
размер 245-250 мм.

	2.120 
	Рукоятка с ВЧ-кабелем:
- для электродов 4 мм диаметром;
- 3х пиновый разъем;
- монополярная, двухкнопочная;
- длина не менее 3000 мм.

	2.121 
	Электрод – нож:
- Ø 4 мм, прямой 20-25 мм.

	2.122 
	Электрод – игла:
- Ø 4 мм, прямая, 0,3-0,5 мм.

	2.123 
	Электрод – шар:
- Ø 4 мм, прямой, Ø 4 мм.

	2.124 
	Волоконно-оптический кабель:
- диаметр 3,0-3,5 мм;
- длина не менее 300 см.

	2.125 
	Проволочная корзина:
- размер: ДхШхВ - 540х250х100 ± 5 мм;

	2.126 
	Зажим тип SPENCER-WELLS:
- изогнутый;
- общ/длина 175-180 мм.

	2.127 
	Анатомический пинцет тип STANDARD:
- прямой;
- общ/длина 195-200 мм.

	2.128 
	Ножницы тип STANDARD, твердосплавные:
- изогнутые;
- тупоконечные;
- упрочнены карбид вольфрамом;
- общ/длина 140-145 мм.

	2.129 
	Ретрактор тип KOCHER:
- острый, 4 зубца;
- общ/длина 215-220 мм.

	2.130 
	Иглодержатель тип DE BAKEY, твердосплавный:
- прямой;
- упрочнены карбид вольфрамом;
- зубчатость губок 0,4 мм;
- общ/длина 195-200 мм.

	2.131 
	Ретрактор тип KOERTE:
- острый, зубчатый, размер 25-30х40-45 мм ;
- общ/длина 235-240 мм.

	2.132 
	Ретрактор тип KOCHER-LANGENBECK:
- размер 25-30х5,0-6,0 мм;
- общ/длина 210-215 мм.

	2.133 
	Корнцанг тип GROSS-MAIER:
- изогнутый;
- с кремальерой;
- общ/длина 270-275 мм. 

	2.134 
	Корнцанг тип GROSS-MAIER:
- прямой;
- с кремальерой;
- общ/длина 270-275 мм. 

	2.135 
	Ножницы тип STANDARD, твердосплавные:
- изогнутые;
- остро/тупоконечные;
- упрочнены карбид вольфрамом;
- общ/длина 160-165 мм.

	2.136 
	Ножницы диссекционные тип METZENBAUM, твердосплавные:
- изогнутые, тупоконечные;
- упрочнены карбид вольфрамом;
- общ/длина 140-145 мм.

	2.137 
	Ножницы диссекционные тип METZENBAUM, твердосплавные:
- деликатная форма исполнения;
- изогнутые, тупоконечные;
- упрочнены карбид вольфрамом;
- общ/длина 140-145 мм.

	2.138 
	Ножницы тип KILNER:
- тупоконечные, изогнутые;
- общ/длина 145-150 мм.

	2.139 
	Ножницы тип TREPSAT:
- прямые, размер 7,5-8,5 мм;
- пластинчатые;
- общ/длина 175-180 мм.

	2.140 
	Анатомический пинцет тип STANDARD:
- прямой;
- общ/длина 125-130 мм.

	2.141 
	Анатомический пинцет тип SEMKEN:
- прямой, размер 1,0-1,2 мм;
- общ/длина 150-155 мм.

	2.142 
	Хирургический пинцет тип STANDARD:
- прямой;
- 1х2 зубца;
- общ/длина 125-130 мм.

	2.143 
	Хирургический пинцет тип SEMKEN:
- прямой, размер 1,1-1,3 мм;
- 1х2 зубца;
- общ/длина 150-155 мм.

	2.144 
	Хирургический пинцет тип ADSON:
- прямой, размер 1,4-1,6 мм;
- 1х2 зубца;
- общ/длина 120-125 мм.

	2.145 
	Зажим тип MICRO-MOSQUITO:
- изогнутый;
- общ/длина 115-120 мм.

	2.146 
	Зажим тип MICRO-MOSQUITO:
- прямой;
- 1х2 зубца;
- общ/длина 115-120 мм.

	2.147 
	Диссектор тип BABY-MIXTER:
- изогнутый;
- общ/длина 175-180 мм.

	2.148 
	Диссектор тип BABY-ADSON:
- изогнутый;
- общ/длина 175-180 мм.

	2.149 
	Зажим тип ROCHESTER-PEAN:
- изогнутый;
- общ/длина 195-200 мм.

	2.150 
	Зажим тип OCHSNER-KOCHER:
- прямой;
- 1х2 зубца;
- общ/длина 195-200 мм.

	2.151 
	Захватывающие щипцы тип LAHEY:
- прямые, зубчатые 3х3;
- общ/длина 145-150 мм.

	2.152 
	Зажим атравматический тип ALLIS:
- общ/длина 155-160 мм.

	2.153 
	Тонкий крючок тип GRAEFE:
- тупой;
- общ/длина 155-160 мм.

	2.154 
	Двузубый крючок:
- острый;
- общ/длина 155-160 мм.

	2.155 
	Ретрактор тип FRITSCH:
- размер 40-45х40-45 мм
- общ/длина 235-240 мм.

	2.156 
	Ретрактор тип VOLKMANN:
- острый, 2 зубца;
- общ/длина 210-215 мм.

	2.157 
	Ретрактор тип ANDERSON-ADSON:
- острый, зубцы 4х4;
- с замком;
- общ/длина 195-200 мм.

	2.158 
	Проводник лигатуры тип KÖNIG:
- изогнутый;
- общ/длина 195-200 мм.

	2.159 
	Лигатурная игла тип DESCHAMPS:
- левая, тупая, маленькая;
- общ/длина 195-200 мм.

	2.160 
	Лигатурная игла тип DESCHAMPS:
- левая, острая, маленькая;
- общ/длина 195-200 мм.

	2.161 
	Иглодержатель тип MAYO-HEGAR, твердосплавный:
- прямой;
- упрочнены карбид вольфрамом;
- зубчатость губок 0,5 мм;
- общ/длина 155-160 мм.

	2.162 
	Иглодержатель тип MAYO-HEGAR, твердосплавный:
- прямой;
- упрочнены карбид вольфрамом;
- зубчатость губок 0,5 мм;
- общ/длина 175-180 мм.

	2.163 
	Стерилизационный контейнер 1/1, комплект:
Состав комплекта:
- цельное днище контейнера, размер 580х280х150 мм ± 5 мм;
- перфорированная крышка, размер 580х280 мм ± 5 мм;
- Многоразовые фильтры PTFE (тефлоновые), 190 мм – 2 шт.



