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СМЕТА по объекту строительства

	Наименование объекта
	Текущий ремонт помещений 2-го этажа в ГУО "Социально-педагогический центр с приютом Заводского района г.Минска" по ул. Герасименко,40 с учетом выполнения мероприятий по обращению с отходами, в том числе:средства на перевозку отходов (погрузка,транспортировка,разгрузка) в санкционированные места хранения,захоронения отходов»  (2-ой этап) 

	Заказчик
	Государственное учреждение "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Заводского района г.Минска"

	Генподрядчик (Подрядчик)
	

	Субподрядчик
	



	Смета составлена в ценах на
	1 ИЮЛЯ 2026 г.
	Цены
	без НДС
	Регион строительства
	г.Минск
	Тарифная ставка  4 разряда
	16.96
	руб.

	
	(дата разработки)
	
	(вид цены)
	
	(название региона строительства)
	
	
	


 
	 Номер по смете
	Обоснование
	Наименование работ, ресурсов, расходов
	Ед.изм.
Кол-во
	Стоимость ед.изм / Всего, руб.

	
	
	
	
	Зарплата рабочих
	Эксплуатация машин
	Материалы, 
оборудование
	Транcпорт
	Общая стоимость

	
	
	
	
	
	Всего
	в т.ч. 
зарплата
	
	
	

	

	Cмета: 1. 1. Локальная смета

	 Ж000 Кабинет (2-й этаж)

	 1.
	Е57-3-1
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА
	42.29
	
	
	
	
	42.29

	
	
	
	0.233
	9.85

	

	

	 

	

	9.85 

	2.
	Е57-2-5
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ
	166.11
	6.89
	4.67
	
	
	173.00

	
	
	
	0.378
	62.79

	2.60

	1.77

	 

	

	65.39 

	3.
	Е57-14-3
(83.83 / 51.0893) 
	Заделка выбоин площадью до 1 м2 в цементных полах  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 МЕСТ
	1959.24
	73.50
	38.93
	16.25
	1.29
	2 050.28

	
	
	
	0.05
	97.96

	3.68

	1.95

	0.81 

	0.06

	102.51 

	4.
	4/1-4-20-20-10-20/20
 
	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150  

	м3
	
	
	
	180.90
	14.07
	194.97

	
	
	
	0.075
	

	

	

	13.57 

	1.06

	14.63 

	5.
	Е13-73-4
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	47.25
	
	
	
	
	47.25

	
	
	
	0.045
	2.13

	

	

	 

	

	2.13 

	6.
	1/10-230-15/395
 
	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)  

	кг
	
	
	
	2.73
	0.22
	2.95

	
	
	
	0.675
	

	

	

	1.84 

	0.15

	1.99 

	7.
	Е11-66-1
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям толщиной 5 мм  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	814.42
	5.32
	
	
	
	819.74

	
	
	
	0.378
	307.85

	2.01

	

	 

	

	309.86 

	8.
	1/10-230-15/395
 
	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)  

	кг
	
	
	
	2.73
	0.22
	2.95

	
	
	
	5.67
	

	

	

	15.48 

	1.25

	16.73 

	9.
	1/10-230-60-30/10
 
	Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, самонивелирующаяся, М100  

	т
	
	
	
	984.72
	78.19
	1 062.91

	
	
	
	0.3591
	

	

	

	353.61 

	28.08

	381.69 

	10.
	Е57-28-2
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство покрытий из линолеума площадью пола свыше 10 м2  
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	781.7
	16.37
	11.08
	778.34
	61.85
	1 638.26

	
	
	
	0.378
	295.48

	6.19

	4.19

	294.21 

	23.38

	619.26 

	11.
	1/10-125-20/270
 
	Линолеум поливинилхлоридный вспененный на тканевой подоснове  

	м2
	
	
	
	29.68
	2.36
	32.04

	
	
	
	38.556
	

	

	

	1144.34 

	90.99

	1235.33 

	12.
	Е11-40-9
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных с креплением шурупами (кирпичные стены)  
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96
	100МПЛИНТУСОВ
	257
	10.71
	
	15.88
	1.28
	284.87

	
	
	
	0.233
	59.88

	2.50

	

	3.70 

	0.30

	66.38 

	13.
	2/40-25-15/5
 
	Плинтус для полов из пластиката, поливинилхлорида  

	м
	
	
	
	1.19
	0.09
	1.28

	
	
	
	23.53
	

	

	

	28.00 

	2.12

	30.12 

	14.
	2/40-30/31
 
	Угол наружный плинтуса поливинилхлоридного  

	шт.
	
	
	
	0.35
	0.03
	0.38

	
	
	
	4
	

	

	

	1.40 

	0.12

	1.52 

	15.
	2/40-30/32
 
	Угол внутренний плинтуса поливинилхлоридного  

	шт.
	
	
	
	0.38
	0.03
	0.41

	
	
	
	4
	

	

	

	1.52 

	0.12

	1.64 

	16.
	2/40-30/33
 
	Соединитель плинтуса поливинилхлоридного  

	шт.
	
	
	
	0.25
	0.02
	0.27

	
	
	
	6
	

	

	

	1.50 

	0.12

	1.62 

	17.
	2/40-30/34
 
	Заглушка плинтуса поливинилхлоридного  

	шт.
	
	
	
	0.20
	0.02
	0.22

	
	
	
	2
	

	

	

	0.40 

	0.04

	0.44 

	19.
	Е11-71-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка порогов алюминиевых с креплением шурупами  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М
	136.36
	7.39
	
	3.85
	0.31
	147.91

	
	
	
	0.013
	1.77

	0.10

	

	0.05 

	

	1.92 

	20.
	2/30-50/5
 
	Профиль холодногнутый из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций: А6-1000-0.8  

	м
	
	
	
	25.20
	1.44
	26.64

	
	
	
	1.3
	

	

	

	32.76 

	1.87

	34.63 

	21.
	Е63-12-1
(83.83 / 51.0893) 
	Снятие простых и улучшенных обоев в помещениях площадью более 5 м2  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	151.67
	
	
	
	
	151.67

	
	
	
	0.529
	80.23

	

	

	 

	

	80.23 

	22.
	Е61-2-9
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм  
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	2589.55
	21.54
	14.58
	817.58
	64.91
	3 493.58

	
	
	
	0.038
	98.40

	0.82

	0.55

	31.07 

	2.47

	132.76 

	23.
	Е26-85-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М
	647.02
	0.02
	
	2.89
	0.23
	650.16

	
	
	
	0.28
	181.17

	0.01

	

	0.81 

	0.06

	182.05 

	24.
	1/10-230-55-20/160
 
	Уголок перфорированный алюминиевый, размером 25х25 мм, толщиной 0,25 мм  

	м
	
	
	
	0.94
	0.07
	1.01

	
	
	
	28.56
	

	

	

	26.85 

	2.00

	28.85 

	25.
	1/10-230-60-40/15
 
	Шпатлевка белая, для заполнения швов гипсокартонных плит, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая  

	т
	
	
	
	977.55
	77.62
	1 055.17

	
	
	
	0.00224
	

	

	

	2.19 

	0.17

	2.36 

	26.
	Е13-73-2
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование внутренних поверхностей стен  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	73.5
	
	
	
	
	73.50

	
	
	
	0.529
	38.88

	

	

	 

	

	38.88 

	27.
	1/10-230-15/395
 
	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)  

	кг
	
	
	
	2.73
	0.22
	2.95

	
	
	
	7.935
	

	

	

	21.66 

	1.75

	23.41 

	28.
	Е61-1-1
(83.83 / 51.0893) 
	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм  
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	657.38
	15.94
	10.79
	
	
	673.32

	
	
	
	0.529
	347.75

	8.43

	5.71

	 

	

	356.18 

	29.
	4/1-4-20-20-10-20/20
 
	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150  

	м3
	
	
	
	180.90
	14.07
	194.97

	
	
	
	0.28037
	

	

	

	50.72 

	3.94

	54.66 

	30.
	Е15-281-1
(83.83 / 51.0893) 
	Нанесение защитно-отделочного состава крупнозернистого (2-3 мм) по оштукатуренным внутренним поверхностям стен  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	755.74
	9.05
	5.83
	
	
	764.79

	
	
	
	0.529
	399.79

	4.79

	3.08

	 

	

	404.58 

	31.
	1/10-230-15/395
 
	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)  

	кг
	
	
	
	2.73
	0.22
	2.95

	
	
	
	7.935
	

	

	

	21.66 

	1.75

	23.41 

	32.
	1/10-230-60-45-10/35
 
	Штукатурка защитно-отделочная, цементная, с фактурой корник, белая,для наружных и внутренних работ (НВ), полиминеральная (ПМ), сухая смесь (СС), крупнозернистая  

	т
	
	
	
	1 258.13
	99.90
	1 358.03

	
	
	
	0.18515
	

	

	

	232.94 

	18.50

	251.44 

	33.
	Е15-339-1
(83.83 / 51.0893) 
	Акриловая окраска стен внутри помещений по декоративной штукатурке  
Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	450.01
	0.54
	0.29
	347.56
	27.71
	825.82

	
	
	
	0.529
	238.06

	0.29

	0.15

	183.86 

	14.66

	436.87 

	34.
	Е13-44-7
(83.83 / 51.0893) 
	Очистка щетками  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	М2
	6.15
	
	
	
	
	6.15

	
	
	
	10.9
	67.04

	

	

	 

	

	67.04 

	35.
	Е13-73-3
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование поверхностей потолков  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	88.09
	
	
	
	
	88.09

	
	
	
	0.109
	9.60

	

	

	 

	

	9.60 

	36.
	1/10-230-15/395
 
	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)  

	кг
	
	
	
	2.73
	0.22
	2.95

	
	
	
	1.635
	

	

	

	4.46 

	0.36

	4.82 

	37.
	Е15-311-4
(83.83 / 51.0893) 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за два раза  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	1160.74
	1.30
	0.73
	202.01
	16.58
	1 380.63

	
	
	
	0.109
	126.52

	0.14

	0.08

	22.02 

	1.81

	150.49 

	38.
	Е15-180-6
(83.83 / 51.0893) 
	Окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, улучшенная  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100М2ОКРАШИВАЕМОЙПОВЕРХНОСТИ
	451.05
	11.85
	8.02
	508.87
	40.67
	1 012.44

	
	
	
	0.109
	49.16

	1.29

	0.87

	55.47 

	4.43

	110.35 

	39.
	Е34-140-1
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство подвесного потолка на металлическом каркасе с заполнением плитами минераловолокнистыми с ячейкой 600 х 600 мм  
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА
	1655.6
	2.60
	
	3.73
	0.30
	1 662.23

	
	
	
	0.352
	582.77

	0.92

	

	1.31 

	0.11

	585.11 

	40.
	1/10-230-95/50
 
	Плита потолочная из минерального волокна, размером 600х600 мм, толщиной 12 мм  

	м2
	
	
	
	16.31
	1.30
	17.61

	
	
	
	36.24
	

	

	

	591.07 

	47.11

	638.18 

	41.
	1/10-230-55-20/25
 
	Профиль Т24 белый матовый, длиной 1,2 м  

	100 м
	
	
	
	239.74
	19.04
	258.78

	
	
	
	0.58784
	

	

	

	140.93 

	11.19

	152.12 

	42.
	1/10-230-55-20/10
 
	Подвес прямой для профиля CD (ПП)  

	шт.
	
	
	
	0.23
	0.02
	0.25

	
	
	
	24
	

	

	

	5.52 

	0.48

	6.00 

	43.
	1/10-240-30-50/10
 
	Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6х40 мм  

	100 шт.
	
	
	
	3.36
	0.27
	3.63

	
	
	
	0.24
	

	

	

	0.81 

	0.06

	0.87 

	44.
	1/10-230-55-20/20
 
	Профиль Т24 белый матовый, длиной 0,6 м  

	100 м
	
	
	
	231.08
	18.35
	249.43

	
	
	
	0.29216
	

	

	

	67.51 

	5.36

	72.87 

	45.
	1/10-230-55-20/30
 
	Профиль Т24 белый матовый, длиной 3,7 м  

	100 м
	
	
	
	234.80
	18.64
	253.44

	
	
	
	0.29216
	

	

	

	68.60 

	5.45

	74.05 

	46.
	Е34-140-3
(83.83 / 51.0893) 
	Установка углового молдинга  
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96
	100 М УГЛОВОГО МОЛДИНГА
	393.16
	7.73
	
	6.82
	0.55
	408.26

	
	
	
	0.246
	96.72

	1.90

	

	1.68 

	0.14

	100.44 

	47.
	1/10-230-55-20/155
 
	Уголок белый стальной, размером 19х24 мм, длиной 3 м  

	100 м
	
	
	
	106.00
	8.42
	114.42

	
	
	
	0.25338
	

	

	

	26.86 

	2.13

	28.99 

	48.
	1/10-240-30-30/354
 
	Дюбель-гвоздь монтажный 6х40 мм  

	100 шт.
	
	
	
	3.36
	0.27
	3.63

	
	
	
	0.44
	

	

	

	1.48 

	0.12

	1.60 

	49.
	Е20-11-1
(68.61 / 48.5917) 
	Демонтаж решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением  Демонтаж  К=0,3
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	РЕШЕТКА
	6.87
	0.39
	0.04
	
	
	7.26

	
	
	
	4
	27.48

	1.56
К1=0.3
	0.16

	 

	

	29.04 

	50.
	Е20-11-1
(68.61 / 48.5917) 
	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением  
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	РЕШЕТКА
	22.91
	1.33
	0.15
	3.19
	0.23
	27.66

	
	
	
	4
	91.64

	5.32

	0.60

	12.76 

	0.92

	110.64 

	51.
	3/1-150-10-120/120
 
	Решетки регулируемые алюминиевые однорядные, с вертикальными поворотными жалюзи, с полимерным покрытием, размер 300х200 мм  

	шт.
	
	
	
	28.38
	2.06
	30.44

	
	
	
	4
	

	

	

	113.52 

	8.24

	121.76 

	52.
	Е20-11-3
(68.61 / 48.5917) 
	Установка декоративных экранов на радиаторы  
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	РЕШЕТКА
	35.28
	2.74
	0.50
	6.85
	0.51
	45.38

	
	
	
	4
	141.12

	10.96

	2.00

	27.40 

	2.04

	181.52 

	53.
	3/1-150-10-10/100
 
	Экран на раиаторы  

	шт.
	
	
	
	78.00
	5.66
	83.66

	
	
	
	4
	

	

	

	312.00 

	22.64

	334.64 

	54.
	Е10-32-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка каркаса из брусьев по декоративный экран  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	М3
	619.96
	21.38
	11.62
	829.13
	60.54
	1 531.01

	
	
	
	0.35
	216.99

	7.48

	4.07

	290.20 

	21.19

	535.86 

	55.
	Е46-71-1
(83.83 / 51.0893) 
	Сверление отверстий в бетонных конструкциях на глубину 200 мм электроперфоратором с применением спиральных шнеков диаметром отверстий до 20 мм  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 ОТВЕРСТИЙ
	318.26
	16.27
	
	
	
	334.53

	
	
	
	0.32
	101.84

	5.21

	

	 

	

	107.05 

	56.
	Е62-35-2
(83.83 / 51.0893) 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	1039.95
	0.43
	0.29
	144.86
	11.54
	1 196.78

	
	
	
	0.045
	46.80

	0.02

	0.01

	6.52 

	0.52

	53.86 

	57.
	Е67-7-3
(61.01 / 39.57135) 
	Демонтаж светильников с лампами накаливания  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	99.67
	1.29
	0.87
	
	
	100.96

	
	
	
	0.05
	4.98

	0.06

	0.04

	 

	

	5.04 

	58.
	Е67-6-1
(61.01 / 39.57135) 
	Демонтаж кабеля  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	152.03
	0.43
	0.29
	
	
	152.46

	
	
	
	0.05
	7.60

	0.02

	0.01

	 

	

	7.62 

	59.
	Ц8-607-3
(61.01 / 39.57135) 
	Светильник с люминесцентными лампами, устанавливаемый в подвесных потолках типа АРМСТРОНГ, с креплением на шпильках, количество ламп 4  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	4400.61
	21.34
	
	488.16
	33.16
	4 943.27

	
	
	
	0.06
	264.04

	1.28

	

	29.29 

	1.99

	296.60 

	60.
	5/30-30-4-3-1-2-1/7
 
	Светильник с люминесцентными лампами потолочный для общественных помещений серии Рубин ЛПО 11-2х18-712.4 арт.10001  

	шт.
	
	
	
	64.45
	3.43
	67.88

	
	
	
	6
	

	

	

	386.70 

	20.58

	407.28 

	61.
	Ц8-424-1
(61.01 / 39.57135) 
	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2 в готовых бороздах (штрабах) с установкой ответвительных коробок  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М
	831.21
	11.90
	0.62
	74.57
	4.13
	921.81

	
	
	
	0.09
	74.81

	1.07

	0.06

	6.71 

	0.37

	82.96 

	62.
	5/10-10-10-2/10
 
	Кабель силовой марки ВВГнг 2х1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, без защитного покрова, с двумя жилами сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ  

	1000 м
	
	
	
	1 620.00
	86.18
	1 706.18

	
	
	
	0.009
	

	

	

	14.58 

	0.78

	15.36 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	4131
	69
	25
	4652
	353
	9205

	ОХР и ОПР:
	3364

	Плановая прибыль:
	2076

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	14646

	Ж000 Лестница (1-2 этаж)

	 63.
	Е69-22-1
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство и разборка лесов внутренних инвентарных при высоте помещения до 6 м  
Разряд 4.6 МK 1.0611 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ
	1328.12
	16.59
	11.23
	197.19
	13.12
	1 555.02

	
	
	
	0.169
	224.45

	2.80

	1.90

	33.33 

	2.22

	262.80 

	64.
	Е13-44-7
(83.83 / 51.0893) 
	Очистка щетками  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	М2
	6.15
	
	
	
	
	6.15

	
	
	
	0.588
	3.62

	

	

	 

	

	3.62 

	65.
	Е13-73-3
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование поверхностей потолков  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	88.09
	
	
	
	
	88.09

	
	
	
	0.588
	51.80

	

	

	 

	

	51.80 

	66.
	1/10-230-15/395
 
	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)  

	кг
	
	
	
	2.73
	0.22
	2.95

	
	
	
	8.82
	

	

	

	24.08 

	1.94

	26.02 

	67.
	Е15-180-6
(83.83 / 51.0893) 
	Окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, улучшенная  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100М2ОКРАШИВАЕМОЙПОВЕРХНОСТИ
	451.05
	11.85
	8.02
	508.87
	40.67
	1 012.44

	
	
	
	0.588
	265.22

	6.97

	4.72

	299.22 

	23.91

	595.32 

	68.
	Е13-73-2
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование внутренних поверхностей стен  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	73.5
	
	
	
	
	73.50

	
	
	
	0.842
	61.89

	

	

	 

	

	61.89 

	69.
	1/10-230-15/395
 
	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)  

	кг
	
	
	
	2.73
	0.22
	2.95

	
	
	
	12.63
	

	

	

	34.48 

	2.78

	37.26 

	70.
	Е61-2-7
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм  
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	3763.99
	24.77
	16.77
	817.58
	64.91
	4 671.25

	
	
	
	0.052
	195.73

	1.29

	0.87

	42.51 

	3.38

	242.91 

	71.
	Е15-311-1
(83.83 / 51.0893) 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	542.04
	0.75
	0.44
	97.31
	7.99
	648.09

	
	
	
	0.052
	28.19

	0.04

	0.02

	5.06 

	0.42

	33.71 

	72.
	Е15-180-3
(83.83 / 51.0893) 
	Окраска по штукатурке стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная  
Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96
	100М2ОКРАШИВАЕМОЙПОВЕРХНОСТИ
	686.77
	10.55
	7.14
	648.65
	51.77
	1 397.74

	
	
	
	0.842
	578.26

	8.88

	6.01

	546.16 

	43.59

	1176.89 

	73.
	Е15-287-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка и снятие малярной ленты  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М
	40.36
	
	
	13.18
	1.05
	54.59

	
	
	
	0.57
	23.01

	

	

	7.51 

	0.60

	31.12 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	1432
	20
	14
	992
	79
	2523

	ОХР и ОПР:
	1212

	Плановая прибыль:
	739

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	4474

	Ж000 Эл.монтажные работы

	 74.
	Е67-12-2
(61.01 / 39.57135) 
	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке  
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	1147.82
	
	
	19.14
	1.03
	1 167.99

	
	
	
	0.49
	562.43

	

	

	9.38 

	0.50

	572.31 

	75.
	5/30-30-4-1-1/28
 
	Выключатель установочный двухклавишный А56-134  

	шт.
	
	
	
	4.38
	0.23
	4.61

	
	
	
	12
	

	

	

	52.56 

	2.76

	55.32 

	76.
	5/30-30-4-1-2-1/15
 
	Розетка штепсельная РА16-255  

	шт.
	
	
	
	2.48
	0.13
	2.61

	
	
	
	22
	

	

	

	54.56 

	2.86

	57.42 

	77.
	5/30-30-4-1-2-1/17
 
	Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом РА16-261  

	шт.
	
	
	
	5.00
	0.27
	5.27

	
	
	
	15
	

	

	

	75.00 

	4.05

	79.05 

	78.
	Ц8-591-902
(61.01 / 39.57135) 
	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке с креплением на распорные дюбеля  
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	673.18
	7.63
	1.60
	12.48
	0.78
	694.07

	
	
	
	0.22
	148.10

	1.68

	0.35

	2.75 

	0.17

	152.70 

	79.
	5/30-30-4-1-2-1/18
 
	Розетка штепсельная трехместная РА16-263  

	шт.
	
	
	
	7.24
	0.39
	7.63

	
	
	
	3
	

	

	

	21.72 

	1.17

	22.89 

	80.
	5/30-30-4-1-2-1/19
 
	Розетка штепсельная четырехместная РА16-264  

	шт.
	
	
	
	9.55
	0.51
	10.06

	
	
	
	19
	

	

	

	181.45 

	9.69

	191.14 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	711
	2
	0
	397
	21
	1131

	ОХР и ОПР:
	434

	Плановая прибыль:
	281

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	1846

	Ж000 Мед. кабинет

	 81.
	Е11-5-3
(83.83 / 51.0893) 
	Укрывка пленкой  
Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	55.23
	0.43
	0.29
	162.80
	12.93
	231.39

	
	
	
	0.088
	4.86

	0.04

	0.03

	14.33 

	1.14

	20.37 

	82.
	Е61-4-7
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм  
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	4691.87
	23.91
	16.18
	853.13
	67.73
	5 636.64

	
	
	
	0.017
	79.76

	0.41

	0.28

	14.50 

	1.15

	95.82 

	83.
	Е13-73-3
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование поверхностей потолков  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	88.09
	
	
	
	
	88.09

	
	
	
	0.088
	7.75

	

	

	 

	

	7.75 

	84.
	1/10-230-15/395
 
	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)  

	кг
	
	
	
	2.73
	0.22
	2.95

	
	
	
	1.32
	

	

	

	3.60 

	0.29

	3.89 

	85.
	Е62-17-2
(83.83 / 51.0893) 
	Улучшенное окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с полной расчисткой старой краски  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100М2
	1123.85
	10.00
	7.44
	704.51
	56.22
	1 894.58

	
	
	
	0.088
	98.90

	0.88

	0.65

	62.00 

	4.95

	166.73 

	86.
	Е61-2-7
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм  
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	3763.99
	24.77
	16.77
	817.58
	64.91
	4 671.25

	
	
	
	0.035
	131.74

	0.87

	0.59

	28.62 

	2.27

	163.50 

	87.
	Е15-311-1
(83.83 / 51.0893) 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	542.04
	0.75
	0.44
	97.31
	7.99
	648.09

	
	
	
	0.035
	18.97

	0.03

	0.02

	3.41 

	0.28

	22.69 

	88.
	Е13-73-2
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование внутренних поверхностей стен  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	73.5
	
	
	
	
	73.50

	
	
	
	0.305
	22.42

	

	

	 

	

	22.42 

	89.
	1/10-230-15/395
 
	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)  

	кг
	
	
	
	2.73
	0.22
	2.95

	
	
	
	4.575
	

	

	

	12.49 

	1.01

	13.50 

	90.
	Е15-180-3
(83.83 / 51.0893) 
	Окраска по штукатурке стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная  
Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96
	100М2ОКРАШИВАЕМОЙПОВЕРХНОСТИ
	686.77
	10.55
	7.14
	167.96
	13.34
	878.62

	
	
	
	0.305
	209.46

	3.22

	2.18

	51.23 

	4.07

	267.98 

	91.
	Е15-176-8
(83.83 / 51.0893) 
	Покрытие стен лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ
	285.26
	
	
	2.47
	0.20
	287.93

	
	
	
	0.305
	87.00

	

	

	0.75 

	0.06

	87.81 

	92.
	1/10-230-45-5/12
 
	Лак акриловый АК-113, АК-113Ф  

	т
	
	
	
	15 390.00
	1 221.97
	16 611.97

	
	
	
	0.00671
	

	

	

	103.27 

	8.20

	111.47 

	93.
	Е55-1-6
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка зашивка радиатора (прим)  Демонтаж  К=0,3
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПЕРЕГОРОДОК
	231.75
	29.66
	20.08
	
	
	261.41

	
	
	
	0.029
	6.72

	0.86
К1=0.3
	0.58

	 

	

	7.58 

	94.
	Е62-34-2
(83.83 / 51.0893) 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	1153.73
	0.43
	0.29
	144.86
	11.54
	1 310.56

	
	
	
	0.023
	26.54

	0.01

	0.01

	3.33 

	0.27

	30.15 

	95.
	Е20-11-3
(68.61 / 48.5917) 
	Установка декоративных экранов на радиаторы  
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	РЕШЕТКА
	35.28
	2.74
	0.50
	6.85
	0.51
	45.38

	
	
	
	2
	70.56

	5.48

	1.00

	13.70 

	1.02

	90.76 

	96.
	3/1-150-10-10/100
 
	Экран на раиаторы  

	шт.
	
	
	
	78.00
	5.66
	83.66

	
	
	
	2
	

	

	

	156.00 

	11.32

	167.32 

	97.
	Е10-32-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка каркаса из брусьев по декоративный экран  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	М3
	619.96
	21.38
	11.62
	829.13
	60.54
	1 531.01

	
	
	
	0.017
	10.54

	0.36

	0.20

	14.10 

	1.03

	26.03 

	98.
	Е46-71-1
(83.83 / 51.0893) 
	Сверление отверстий в бетонных конструкциях на глубину 200 мм электроперфоратором с применением спиральных шнеков диаметром отверстий до 20 мм  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 ОТВЕРСТИЙ
	318.26
	16.27
	
	
	
	334.53

	
	
	
	0.16
	50.92

	2.60

	

	 

	

	53.52 

	99.
	Е67-12-2
(61.01 / 39.57135) 
	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке  
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	1147.82
	
	
	19.14
	1.03
	1 167.99

	
	
	
	0.03
	34.43

	

	

	0.57 

	0.03

	35.03 

	100.
	5/30-30-4-1-1/100
 
	Выключатель установочный одноклавишный для скрытой установки 10А/230В/IP20  

	шт.
	
	
	
	1.35
	0.07
	1.42

	
	
	
	2
	

	

	

	2.70 

	0.14

	2.84 

	101.
	5/30-30-4-1-2-1/18
 
	Розетка штепсельная трехместная РА16-263  

	шт.
	
	
	
	7.24
	0.39
	7.63

	
	
	
	1
	

	

	

	7.24 

	0.39

	7.63 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	861
	15
	6
	492
	38
	1405

	ОХР и ОПР:
	707

	Плановая прибыль:
	437

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	2549

	Ж000 Процедурный кабинет

	 102.
	Е11-5-3
(83.83 / 51.0893) 
	Укрывка пленкой (при)  
Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	55.23
	0.43
	0.29
	162.80
	12.93
	231.39

	
	
	
	0.077
	4.25

	0.03

	0.02

	12.54 

	1.00

	17.82 

	103.
	Е56-20-1
(83.83 / 51.0893) 
	Снятие наличников  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М НАЛИЧНИКОВ
	61.4
	
	
	
	
	61.40

	
	
	
	0.204
	12.53

	

	

	 

	

	12.53 

	104.
	Е56-19-1
(83.83 / 51.0893) 
	Снятие дверных полотен  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОЛОТЕН
	529.1
	
	
	
	
	529.10

	
	
	
	0.037
	19.58

	

	

	 

	

	19.58 

	105.
	Е56-18-1
(83.83 / 51.0893) 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	2042.33
	299.30
	157.03
	
	
	2 341.63

	
	
	
	0.02
	40.85

	5.99

	3.14

	 

	

	46.84 

	106.
	Е57-3-1
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА
	42.29
	
	
	
	
	42.29

	
	
	
	0.106
	4.48

	

	

	 

	

	4.48 

	107.
	Е63-19-6
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	395.22
	6.32
	4.81
	
	
	401.54

	
	
	
	0.016
	6.32

	0.10

	0.08

	 

	

	6.42 

	108.
	Е61-29-2
(83.83 / 51.0893) 
	Насечка поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса под штукатурку по бетону  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	837.41
	494.04
	233.20
	
	
	1 331.45

	
	
	
	0.169
	141.52

	83.49

	39.41

	 

	

	225.01 

	109.
	Е61-2-7
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм  
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	3763.99
	24.77
	16.77
	817.58
	64.91
	4 671.25

	
	
	
	0.025
	94.10

	0.62

	0.42

	20.44 

	1.62

	116.78 

	110.
	Е61-1-3
(83.83 / 51.0893) 
	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	719
	12.92
	8.75
	
	
	731.92

	
	
	
	0.169
	121.51

	2.18

	1.48

	 

	

	123.69 

	111.
	Е13-73-2
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование внутренних поверхностей стен  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	73.5
	
	
	
	
	73.50

	
	
	
	0.305
	22.42

	

	

	 

	

	22.42 

	112.
	1/10-230-15/395
 
	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)  

	кг
	
	
	
	2.73
	0.22
	2.95

	
	
	
	4.575
	

	

	

	12.49 

	1.01

	13.50 

	113.
	Е15-300-2
(83.83 / 51.0893) 
	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	3252.25
	6.03
	4.37
	2 113.02
	167.59
	5 538.89

	
	
	
	0.169
	549.63

	1.02

	0.74

	357.10 

	28.32

	936.07 

	114.
	1/10-230-60-35/26
 
	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, повышенной фиксации (высокоадгезионная), белая, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75 (фасовка 20-25 кг)  

	т
	
	
	
	1 036.35
	82.29
	1 118.64

	
	
	
	0.11492
	

	

	

	119.10 

	9.46

	128.56 

	115.
	1/10-230-60-15/26
 
	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 7 мм, пластичная, водостойкая, морозостойкая F75, для наружных и внутренних работ (НВ), белая (фасовка по 2 кг)  

	т
	
	
	
	2 402.17
	190.73
	2 592.90

	
	
	
	0.049
	

	

	

	117.71 

	9.35

	127.06 

	116.
	1/10-230-95/105
 
	Крестики для плитки толщиной 1.5 мм  

	1000 шт.
	
	
	
	8.58
	0.68
	9.26

	
	
	
	0.068
	

	

	

	0.58 

	0.05

	0.63 

	117.
	Е10-237-7
(83.83 / 51.0893) 
	Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПРОЕМОВ
	2035.77
	58.36
	
	201.61
	16.09
	2 311.83

	
	
	
	0.037
	75.32

	2.16

	

	7.46 

	0.60

	85.54 

	118.
	2/40-20-10/170
 
	Блок дверной внутренний санузлов из поливинилхлоридного профиля, глухой, сендвич плита толщиной 24 мм, однопольный правый (левый), с порогом, без доводчика, белый, ДВ6 П Г 21-8 П (Л П)  

	м2
	
	
	
	534.17
	42.41
	576.58

	
	
	
	3.7
	

	

	

	1976.43 

	156.92

	2133.35 

	119.
	Е10-264-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка наличника из ПВХ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	374.25
	1.90
	
	30.47
	2.43
	409.05

	
	
	
	0.204
	76.35

	0.39

	

	6.22 

	0.50

	83.46 

	120.
	2/40-25-10/10
 
	Наличник из поливинилхлоридного профиля MONTBLANC 15х80 мм  

	м
	
	
	
	2.39
	0.19
	2.58

	
	
	
	20.808
	

	

	

	49.73 

	3.95

	53.68 

	121.
	Е10-231-1
(83.83 / 51.0893) 
	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПРОЕМОВ
	268.34
	
	
	389.13
	30.86
	688.33

	
	
	
	0.037
	9.93

	

	

	14.40 

	1.14

	25.47 

	122.
	Е62-16-5
(83.83 / 51.0893) 
	Окрашивание водоэмульсионными составами стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%  
Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96
	100М2
	572.31
	4.64
	3.36
	535.44
	42.77
	1 155.16

	
	
	
	0.141
	80.70

	0.65

	0.47

	75.50 

	6.03

	162.88 

	123.
	Е61-4-7
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм  
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	4691.87
	23.91
	16.18
	853.13
	67.73
	5 636.64

	
	
	
	0.012
	56.30

	0.29

	0.19

	10.24 

	0.81

	67.64 

	124.
	Е13-73-3
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование поверхностей потолков  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	88.09
	
	
	
	
	88.09

	
	
	
	0.09
	7.93

	

	

	 

	

	7.93 

	125.
	1/10-230-15/395
 
	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)  

	кг
	
	
	
	2.73
	0.22
	2.95

	
	
	
	1.35
	

	

	

	3.69 

	0.30

	3.99 

	126.
	Е62-17-2
(83.83 / 51.0893) 
	Улучшенное окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с полной расчисткой старой краски  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100М2
	1123.85
	10.00
	7.44
	704.51
	56.22
	1 894.58

	
	
	
	0.09
	101.15

	0.90

	0.67

	63.41 

	5.06

	170.52 

	127.
	Е55-1-6
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка зашивок радиаторв  Демонтаж  К=0,3
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПЕРЕГОРОДОК
	231.75
	29.66
	20.08
	
	
	261.41

	
	
	
	0.011
	2.55

	0.33
К1=0.3
	0.22

	 

	

	2.88 

	128.
	Е62-34-2
(83.83 / 51.0893) 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	1153.73
	0.43
	0.29
	144.86
	11.54
	1 310.56

	
	
	
	0.02
	23.07

	0.01

	0.01

	2.90 

	0.23

	26.21 

	129.
	Е20-11-3
(68.61 / 48.5917) 
	Установка декоративных экранов на радиаторы  
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	РЕШЕТКА
	35.28
	2.74
	0.50
	6.85
	0.51
	45.38

	
	
	
	1
	35.28

	2.74

	0.50

	6.85 

	0.51

	45.38 

	130.
	3/1-150-10-10/100
 
	Экран на раиаторы  

	шт.
	
	
	
	78.00
	5.66
	83.66

	
	
	
	1
	

	

	

	78.00 

	5.66

	83.66 

	131.
	Е10-32-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка каркаса из брусьев по декоративный экран  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	М3
	619.96
	21.38
	11.62
	829.13
	60.54
	1 531.01

	
	
	
	0.011
	6.82

	0.24

	0.13

	9.12 

	0.67

	16.85 

	132.
	Е46-71-1
(83.83 / 51.0893) 
	Сверление отверстий в бетонных конструкциях на глубину 200 мм электроперфоратором с применением спиральных шнеков диаметром отверстий до 20 мм  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 ОТВЕРСТИЙ
	318.26
	16.27
	
	
	
	334.53

	
	
	
	0.08
	25.46

	1.30

	

	 

	

	26.76 

	133.
	Е67-12-2
(61.01 / 39.57135) 
	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке  
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	1147.82
	
	
	19.14
	1.03
	1 167.99

	
	
	
	0.07
	80.35

	

	

	1.34 

	0.07

	81.76 

	134.
	5/30-30-4-1-1/100
 
	Выключатель установочный одноклавишный для скрытой установки 10А/230В/IP20  

	шт.
	
	
	
	1.35
	0.07
	1.42

	
	
	
	2
	

	

	

	2.70 

	0.14

	2.84 

	135.
	5/30-30-4-1-2-1/16
 
	Розетка штепсельная двухместная РА16-260  

	шт.
	
	
	
	3.84
	0.20
	4.04

	
	
	
	1
	

	

	

	3.84 

	0.20

	4.04 

	136.
	5/30-30-4-1-2-1/15
 
	Розетка штепсельная РА16-255  

	шт.
	
	
	
	2.48
	0.13
	2.61

	
	
	
	4
	

	

	

	9.92 

	0.52

	10.44 

	137.
	Е65-5-1
(68.61 / 48.5917) 
	Демонтаж умывальников и раковин  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 ПРИБОРОВ
	809.06
	7.97
	5.39
	
	
	817.03

	
	
	
	0.01
	8.09

	0.08

	0.05

	 

	

	8.17 

	138.
	Е65-12-7
(68.61 / 48.5917) 
	Смена смесителей без душевой сетки  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	3561.6
	1.51
	1.02
	4 456.24
	324.19
	8 343.54

	
	
	
	0.01
	35.62

	0.02

	0.01

	44.56 

	3.24

	83.44 

	139.
	Е65-11-1
(68.61 / 48.5917) 
	Установка умывальников и раковин  
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 16.96
	100 КОМПЛ.
	3763.09
	28.04
	16.62
	60.31
	4.80
	3 856.24

	
	
	
	0.01
	37.63

	0.28

	0.17

	0.60 

	0.05

	38.56 

	140.
	3/4-80-10-10/50
мат.Зак. 
	Умывальник (повторное применение)  

	компл.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1
	

	

	

	 

	

	 

	141.
	Е11-40-9
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных с креплением шурупами (кирпичные стены)  
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96
	100МПЛИНТУСОВ
	257
	10.71
	
	15.88
	1.28
	284.87

	
	
	
	0.106
	27.24

	1.14

	

	1.68 

	0.14

	30.20 

	142.
	2/40-30/31
 
	Угол наружный плинтуса поливинилхлоридного  

	шт.
	
	
	
	0.35
	0.03
	0.38

	
	
	
	4
	

	

	

	1.40 

	0.12

	1.52 

	143.
	2/40-30/32
 
	Угол внутренний плинтуса поливинилхлоридного  

	шт.
	
	
	
	0.38
	0.03
	0.41

	
	
	
	4
	

	

	

	1.52 

	0.12

	1.64 

	144.
	2/40-25-15/5
 
	Плинтус для полов из пластиката, поливинилхлорида  

	м
	
	
	
	1.19
	0.09
	1.28

	
	
	
	10.706
	

	

	

	12.74 

	0.96

	13.70 

	145.
	2/40-30/33
 
	Соединитель плинтуса поливинилхлоридного  

	шт.
	
	
	
	0.25
	0.02
	0.27

	
	
	
	6
	

	

	

	1.50 

	0.12

	1.62 

	146.
	2/40-30/34
 
	Заглушка плинтуса поливинилхлоридного  

	шт.
	
	
	
	0.20
	0.02
	0.22

	
	
	
	2
	

	

	

	0.40 

	0.04

	0.44 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	1707
	104
	48
	3026
	239
	5076

	ОХР и ОПР:
	1435

	Плановая прибыль:
	884

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	7395

	Ж000 Коридор с тамбуром

	 147.
	Е11-5-3
(83.83 / 51.0893) 
	Укрывка пленкой (прим)  
Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	55.23
	0.43
	0.29
	162.80
	12.93
	231.39

	
	
	
	0.609
	33.64

	0.26

	0.18

	99.15 

	7.87

	140.92 

	148.
	Е56-20-1
(83.83 / 51.0893) 
	Снятие наличников  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М НАЛИЧНИКОВ
	61.4
	
	
	
	
	61.40

	
	
	
	0.315
	19.34

	

	

	 

	

	19.34 

	149.
	Е56-19-1
(83.83 / 51.0893) 
	Снятие дверных полотен  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОЛОТЕН
	529.1
	
	
	
	
	529.10

	
	
	
	0.0645
	34.13

	

	

	 

	

	34.13 

	150.
	Е56-18-1
(83.83 / 51.0893) 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	2042.33
	299.30
	157.03
	
	
	2 341.63

	
	
	
	0.03
	61.27

	8.98

	4.71

	 

	

	70.25 

	151.
	Е55-1-6
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка зашивок радиаторов  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПЕРЕГОРОДОК
	772.51
	98.87
	66.92
	
	
	871.38

	
	
	
	0.012
	9.27

	1.19

	0.80

	 

	

	10.46 

	152.
	Е62-34-2
(83.83 / 51.0893) 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	1153.73
	0.43
	0.29
	144.86
	11.54
	1 310.56

	
	
	
	0.031
	35.77

	0.01

	0.01

	4.49 

	0.36

	40.63 

	153.
	Е20-11-3
(68.61 / 48.5917) 
	Установка декоративных экранов на радиаторы  
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	РЕШЕТКА
	35.28
	2.74
	0.50
	6.85
	0.51
	45.38

	
	
	
	1
	35.28

	2.74

	0.50

	6.85 

	0.51

	45.38 

	154.
	3/1-150-10-10/100
 
	Экран на раиаторы  

	шт.
	
	
	
	78.00
	5.66
	83.66

	
	
	
	1
	

	

	

	78.00 

	5.66

	83.66 

	155.
	Е10-32-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка каркаса из брусьев по декоративный экран  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	М3
	619.96
	21.38
	11.62
	829.13
	60.54
	1 531.01

	
	
	
	0.011
	6.82

	0.24

	0.13

	9.12 

	0.67

	16.85 

	156.
	Е46-71-1
(83.83 / 51.0893) 
	Сверление отверстий в бетонных конструкциях на глубину 200 мм электроперфоратором с применением спиральных шнеков диаметром отверстий до 20 мм  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 ОТВЕРСТИЙ
	318.26
	16.27
	
	
	
	334.53

	
	
	
	0.08
	25.46

	1.30

	

	 

	

	26.76 

	157.
	Е67-12-2
(61.01 / 39.57135) 
	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке  
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	1147.82
	
	
	19.14
	1.03
	1 167.99

	
	
	
	0.18
	206.61

	

	

	3.45 

	0.19

	210.25 

	158.
	5/30-30-4-1-1/3
 
	Выключатель установочный одноклавишный С16-158  

	шт.
	
	
	
	5.04
	0.27
	5.31

	
	
	
	6
	

	

	

	30.24 

	1.62

	31.86 

	159.
	5/30-30-4-1-1/8
 
	Выключатель установочный двухклавишный С56-164  

	шт.
	
	
	
	6.01
	0.32
	6.33

	
	
	
	6
	

	

	

	36.06 

	1.92

	37.98 

	160.
	5/30-30-4-1-2-1/15
 
	Розетка штепсельная РА16-255  

	шт.
	
	
	
	2.48
	0.13
	2.61

	
	
	
	6
	

	

	

	14.88 

	0.78

	15.66 

	161.
	Е10-237-7
(83.83 / 51.0893) 
	Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПРОЕМОВ
	2035.77
	58.36
	
	201.61
	16.09
	2 311.83

	
	
	
	0.0645
	131.31

	3.76

	

	13.00 

	1.04

	149.11 

	162.
	2/40-20-10/170
 
	Блок дверной внутренний санузлов из поливинилхлоридного профиля, глухой, сендвич плита толщиной 24 мм, однопольный правый (левый), с порогом, без доводчика, белый, ДВ6 П Г 21-8 П (Л П)  

	м2
	
	
	
	534.17
	42.41
	576.58

	
	
	
	6.45
	

	

	

	3445.40 

	273.54

	3718.94 

	163.
	Е10-231-1
(83.83 / 51.0893) 
	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПРОЕМОВ
	268.34
	
	
	389.13
	30.86
	688.33

	
	
	
	0.0645
	17.31

	

	

	25.10 

	1.99

	44.40 

	164.
	Е10-264-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка наличника из ПВХ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	374.25
	1.90
	
	30.47
	2.43
	409.05

	
	
	
	0.315
	117.89

	0.60

	

	9.60 

	0.77

	128.86 

	165.
	2/40-25-10/10
 
	Наличник из поливинилхлоридного профиля MONTBLANC 15х80 мм  

	м
	
	
	
	2.39
	0.19
	2.58

	
	
	
	32.13
	

	

	

	76.79 

	6.10

	82.89 

	166.
	Е61-4-7
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм  
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	4691.87
	23.91
	16.18
	853.13
	67.73
	5 636.64

	
	
	
	0.052
	243.98

	1.24

	0.84

	44.36 

	3.52

	293.10 

	167.
	Е13-73-3
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование поверхностей потолков  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	88.09
	
	
	
	
	88.09

	
	
	
	0.6
	52.85

	

	

	 

	

	52.85 

	168.
	1/10-230-15/395
 
	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)  

	кг
	
	
	
	2.73
	0.22
	2.95

	
	
	
	9
	

	

	

	24.57 

	1.98

	26.55 

	169.
	Е62-17-2
(83.83 / 51.0893) 
	Улучшенное окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с полной расчисткой старой краски  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100М2
	1123.85
	10.00
	7.44
	704.51
	56.22
	1 894.58

	
	
	
	0.6
	674.31

	6.00

	4.46

	422.71 

	33.73

	1136.75 

	170.
	Е34-140-1
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство подвесного потолка на металлическом каркасе с заполнением плитами минераловолокнистыми с ячейкой 600 х 600 мм  
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА
	1655.6
	2.60
	
	3.73
	0.30
	1 662.23

	
	
	
	0.031
	51.32

	0.08

	

	0.12 

	0.01

	51.53 

	171.
	1/10-230-55-20/25
 
	Профиль Т24 белый матовый, длиной 1,2 м  

	100 м
	
	
	
	239.74
	19.04
	258.78

	
	
	
	0.05177
	

	

	

	12.41 

	0.99

	13.40 

	172.
	1/10-230-95/50
 
	Плита потолочная из минерального волокна, размером 600х600 мм, толщиной 12 мм  

	м2
	
	
	
	16.31
	1.30
	17.61

	
	
	
	3.19176
	

	

	

	52.06 

	4.15

	56.21 

	173.
	1/10-230-55-20/10
 
	Подвес прямой для профиля CD (ПП)  

	шт.
	
	
	
	0.23
	0.02
	0.25

	
	
	
	2
	

	

	

	0.46 

	0.04

	0.50 

	174.
	1/10-240-30-50/10
 
	Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6х40 мм  

	100 шт.
	
	
	
	3.36
	0.27
	3.63

	
	
	
	0.02
	

	

	

	0.07 

	0.01

	0.08 

	175.
	1/10-230-55-20/20
 
	Профиль Т24 белый матовый, длиной 0,6 м  

	100 м
	
	
	
	231.08
	18.35
	249.43

	
	
	
	0.02573
	

	

	

	5.95 

	0.47

	6.42 

	176.
	1/10-230-55-20/30
 
	Профиль Т24 белый матовый, длиной 3,7 м  

	100 м
	
	
	
	234.80
	18.64
	253.44

	
	
	
	0.02573
	

	

	

	6.04 

	0.48

	6.52 

	177.
	Е34-140-3
(83.83 / 51.0893) 
	Установка углового молдинга  
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96
	100 М УГЛОВОГО МОЛДИНГА
	393.16
	7.73
	
	6.82
	0.55
	408.26

	
	
	
	0.071
	27.91

	0.55

	

	0.48 

	0.04

	28.98 

	178.
	1/10-230-55-20/155
 
	Уголок белый стальной, размером 19х24 мм, длиной 3 м  

	100 м
	
	
	
	106.00
	8.42
	114.42

	
	
	
	0.07313
	

	

	

	7.75 

	0.62

	8.37 

	179.
	1/10-240-30-30/354
 
	Дюбель-гвоздь монтажный 6х40 мм  

	100 шт.
	
	
	
	3.36
	0.27
	3.63

	
	
	
	0.12
	

	

	

	0.40 

	0.03

	0.43 

	180.
	Е67-7-3
(61.01 / 39.57135) 
	Демонтаж светильников с лампами накаливания  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	99.67
	1.29
	0.87
	
	
	100.96

	
	
	
	0.01
	1.00

	0.01

	0.01

	 

	

	1.01 

	181.
	Е67-6-1
(61.01 / 39.57135) 
	Демонтаж кабеля  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	152.03
	0.43
	0.29
	
	
	152.46

	
	
	
	0.03
	4.56

	0.01

	0.01

	 

	

	4.57 

	182.
	Ц8-607-3
(61.01 / 39.57135) 
	Светильник с люминесцентными лампами, устанавливаемый в подвесных потолках типа АРМСТРОНГ, с креплением на шпильках, количество ламп 4  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	4400.61
	21.34
	
	488.16
	33.16
	4 943.27

	
	
	
	0.01
	44.01

	0.21

	

	4.88 

	0.33

	49.43 

	183.
	5/30-30-4-3-2-112/104002
 
	Светильник светодиодный потолочный для общественных зданий ДПО12, из стального листа, с покраской (в белых, серых или черных оттенков), мощностью 16 - 20 Вт, световым потоком 2001-2250 Лм, длиной от 0,51 до 0,75 м, шириной от 151 до 200 мм, с фото-шумовы м датчиком, степенью защиты IP40 

	шт.
	
	
	
	88.42
	4.70
	93.12

	
	
	
	1
	

	

	

	88.42 

	4.70

	93.12 

	184.
	Ц8-424-1
(61.01 / 39.57135) 
	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2 в готовых бороздах (штрабах) с установкой ответвительных коробок  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М
	831.21
	11.90
	0.62
	74.57
	4.13
	921.81

	
	
	
	0.01
	8.31

	0.12

	0.01

	0.75 

	0.04

	9.22 

	185.
	5/10-10-10-2/10
 
	Кабель силовой марки ВВГнг 2х1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, без защитного покрова, с двумя жилами сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ  

	1000 м
	
	
	
	1 620.00
	86.18
	1 706.18

	
	
	
	0.001
	

	

	

	1.62 

	0.09

	1.71 

	186.
	Е67-11-2
(61.01 / 39.57135) 
	Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп  
Разряд 4.8 МK 1.0815 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	4200.74
	4.74
	3.21
	59.03
	3.13
	4 267.64

	
	
	
	0.05
	210.04

	0.24

	0.16

	2.95 

	0.16

	213.39 

	187.
	5/30-30-4-3-2/29
 
	Светильник светодиодный потолочный для общественных зданий Д  

	шт.
	
	
	
	32.10
	1.71
	33.81

	
	
	
	5
	

	

	

	160.50 

	8.55

	169.05 

	188.
	Е61-2-7
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм  
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	3763.99
	24.77
	16.77
	817.58
	64.91
	4 671.25

	
	
	
	0.155
	583.42

	3.84

	2.60

	126.72 

	10.06

	724.04 

	189.
	Е15-311-1
(83.83 / 51.0893) 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	542.04
	0.75
	0.44
	97.31
	7.99
	648.09

	
	
	
	0.155
	84.02

	0.12

	0.07

	15.08 

	1.24

	100.46 

	190.
	Е13-73-2
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование внутренних поверхностей стен  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	73.5
	
	
	
	
	73.50

	
	
	
	1.029
	75.63

	

	

	 

	

	75.63 

	191.
	1/10-230-15/395
 
	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)  

	кг
	
	
	
	2.73
	0.22
	2.95

	
	
	
	15.435
	

	

	

	42.14 

	3.40

	45.54 

	192.
	Е15-180-3
(83.83 / 51.0893) 
	Окраска по штукатурке стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная  
Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96
	100М2ОКРАШИВАЕМОЙПОВЕРХНОСТИ
	686.77
	10.55
	7.14
	648.65
	51.77
	1 397.74

	
	
	
	1.029
	706.69

	10.86

	7.35

	667.46 

	53.27

	1438.28 

	193.
	Е15-176-8
(83.83 / 51.0893) 
	Покрытие стен масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ
	285.26
	
	
	2.47
	0.20
	287.93

	
	
	
	1.029
	293.53

	

	

	2.54 

	0.21

	296.28 

	194.
	1/10-230-45-5/12
 
	Лак акриловый  

	т
	
	
	
	15 390.00
	1 221.97
	16 611.97

	
	
	
	0.0226
	

	

	

	347.81 

	27.62

	375.43 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	3796
	42
	22
	5890
	459
	10187

	ОХР и ОПР:
	3086

	Плановая прибыль:
	1895

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	15168

	Ж000 Прачечная

	 195.
	Е11-5-3
(83.83 / 51.0893) 
	Укрывка пленкой (прим)  
Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	55.23
	0.43
	0.29
	162.80
	12.93
	231.39

	
	
	
	0.334
	18.45

	0.14

	0.10

	54.38 

	4.32

	77.29 

	196.
	Е61-4-7
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм  
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	4691.87
	23.91
	16.18
	853.13
	67.73
	5 636.64

	
	
	
	0.059
	276.82

	1.41

	0.95

	50.33 

	4.00

	332.56 

	197.
	Е13-73-3
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование поверхностей потолков  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	88.09
	
	
	
	
	88.09

	
	
	
	0.38
	33.47

	

	

	 

	

	33.47 

	198.
	1/10-230-15/395
 
	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)  

	кг
	
	
	
	2.73
	0.22
	2.95

	
	
	
	5.7
	

	

	

	15.56 

	1.25

	16.81 

	199.
	Е62-17-2
(83.83 / 51.0893) 
	Улучшенное окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с полной расчисткой старой краски  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100М2
	1123.85
	10.00
	7.44
	704.51
	56.22
	1 894.58

	
	
	
	0.38
	427.06

	3.80

	2.83

	267.71 

	21.36

	719.93 

	200.
	Е61-2-7
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм  
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	3763.99
	24.77
	16.77
	817.58
	64.91
	4 671.25

	
	
	
	0.103
	387.69

	2.55

	1.73

	84.21 

	6.69

	481.14 

	201.
	Е15-311-1
(83.83 / 51.0893) 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	542.04
	0.75
	0.44
	97.31
	7.99
	648.09

	
	
	
	0.103
	55.83

	0.08

	0.05

	10.02 

	0.82

	66.75 

	202.
	Е13-73-2
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование внутренних поверхностей стен  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	73.5
	
	
	
	
	73.50

	
	
	
	0.556
	40.87

	

	

	 

	

	40.87 

	203.
	1/10-230-15/395
 
	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)  

	кг
	
	
	
	2.73
	0.22
	2.95

	
	
	
	8.34
	

	

	

	22.77 

	1.83

	24.60 

	204.
	Е15-180-3
(83.83 / 51.0893) 
	Окраска по штукатурке стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная  
Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96
	100М2ОКРАШИВАЕМОЙПОВЕРХНОСТИ
	686.77
	10.55
	7.14
	648.65
	51.77
	1 397.74

	
	
	
	0.556
	381.84

	5.87

	3.97

	360.65 

	28.78

	777.14 

	205.
	Е56-20-1
(83.83 / 51.0893) 
	Снятие наличников  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М НАЛИЧНИКОВ
	61.4
	
	
	
	
	61.40

	
	
	
	0.208
	12.77

	

	

	 

	

	12.77 

	206.
	Е56-19-1
(83.83 / 51.0893) 
	Снятие дверных полотен  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОЛОТЕН
	529.1
	
	
	
	
	529.10

	
	
	
	0.042
	22.22

	

	

	 

	

	22.22 

	207.
	Е56-18-1
(83.83 / 51.0893) 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	2042.33
	299.30
	157.03
	
	
	2 341.63

	
	
	
	0.02
	40.85

	5.99

	3.14

	 

	

	46.84 

	208.
	Е10-237-7
(83.83 / 51.0893) 
	Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПРОЕМОВ
	2035.77
	58.36
	
	201.61
	16.09
	2 311.83

	
	
	
	0.021
	42.75

	1.23

	

	4.23 

	0.34

	48.55 

	209.
	2/40-20-10/170
 
	Блок дверной внутренний санузлов из поливинилхлоридного профиля, глухой, сендвич плита толщиной 24 мм, однопольный правый (левый), с порогом, без доводчика, белый, ДВ6 П Г 21-8 П (Л П)  

	м2
	
	
	
	534.17
	42.41
	576.58

	
	
	
	2.1
	

	

	

	1121.76 

	89.06

	1210.82 

	210.
	Е10-231-1
(83.83 / 51.0893) 
	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПРОЕМОВ
	268.34
	
	
	389.13
	30.86
	688.33

	
	
	
	0.021
	5.64

	

	

	8.17 

	0.65

	14.46 

	211.
	Е10-264-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка наличника из ПВХ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	374.25
	1.90
	
	30.47
	2.43
	409.05

	
	
	
	0.104
	38.92

	0.20

	

	3.17 

	0.25

	42.54 

	212.
	2/40-25-10/10
 
	Наличник из поливинилхлоридного профиля MONTBLANC 15х80 мм  

	м
	
	
	
	2.39
	0.19
	2.58

	
	
	
	10.6
	

	

	

	25.33 

	2.01

	27.34 

	213.
	Е10-236-1
(83.83 / 51.0893) 
	Облицовка гипсокартонными листами стен с устройством металлического каркаса  
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	2768.39
	37.39
	
	469.44
	37.45
	3 312.67

	
	
	
	0.042
	116.27

	1.57

	

	19.72 

	1.57

	139.13 

	214.
	1/10-230-55-20/10
 
	Подвес прямой для профиля CD (ПП)  

	шт.
	
	
	
	0.23
	0.02
	0.25

	
	
	
	11
	

	

	

	2.53 

	0.22

	2.75 

	215.
	1/10-230-55-20/120
 
	Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный UD (ПН) 27х28, 0,6 мм  

	м
	
	
	
	1.40
	0.11
	1.51

	
	
	
	3.36
	

	

	

	4.70 

	0.37

	5.07 

	216.
	1/10-230-55-20/135
 
	Профиль для гипсокартона потолочный СD (ПП) 60х27, 0,6 мм  

	м
	
	
	
	2.49
	0.20
	2.69

	
	
	
	7.56
	

	

	

	18.82 

	1.51

	20.33 

	217.
	1/10-240-30-30/354
 
	Дюбель-гвоздь монтажный 6х40 мм  

	100 шт.
	
	
	
	3.36
	0.27
	3.63

	
	
	
	0.42
	

	

	

	1.41 

	0.11

	1.52 

	218.
	1/10-240-55-20/17
 
	Саморез для гипсокартона 3,5х19 мм  

	1000 шт.
	
	
	
	8.74
	0.69
	9.43

	
	
	
	0.062
	

	

	

	0.54 

	0.04

	0.58 

	219.
	1/10-235-20/653
 
	Лента уплотнительная  

	м
	
	
	
	0.47
	0.04
	0.51

	
	
	
	3.36
	

	

	

	1.58 

	0.13

	1.71 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	1901
	23
	13
	2078
	165
	4167

	ОХР и ОПР:
	1605

	Плановая прибыль:
	978

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	6750

	Ж000 3 изолятора

	 220.
	Е11-5-3
(83.83 / 51.0893) 
	Укрывка пленкой  
Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	55.23
	0.43
	0.29
	162.80
	12.93
	231.39

	
	
	
	0.182
	10.05

	0.08

	0.05

	29.63 

	2.35

	42.11 

	221.
	Е56-20-1
(83.83 / 51.0893) 
	Снятие наличников  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М НАЛИЧНИКОВ
	61.4
	
	
	
	
	61.40

	
	
	
	0.3
	18.42

	

	

	 

	

	18.42 

	222.
	Е56-19-1
(83.83 / 51.0893) 
	Снятие дверных полотен  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОЛОТЕН
	529.1
	
	
	
	
	529.10

	
	
	
	0.048
	25.40

	

	

	 

	

	25.40 

	223.
	Е56-18-1
(83.83 / 51.0893) 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	2042.33
	299.30
	157.03
	
	
	2 341.63

	
	
	
	0.03
	61.27

	8.98

	4.71

	 

	

	70.25 

	224.
	Е55-1-6
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка зашивки радиаторов  Демонтаж  К=0,3
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПЕРЕГОРОДОК
	231.75
	29.66
	20.08
	
	
	261.41

	
	
	
	0.072
	16.69

	2.14
К1=0.3
	1.45

	 

	

	18.83 

	225.
	Е62-34-2
(83.83 / 51.0893) 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	1153.73
	0.43
	0.29
	144.86
	11.54
	1 310.56

	
	
	
	0.027
	31.15

	0.01

	0.01

	3.91 

	0.31

	35.38 

	226.
	Е20-11-3
(68.61 / 48.5917) 
	Установка декоративных экранов на радиаторы  
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	РЕШЕТКА
	35.28
	2.74
	0.50
	6.85
	0.51
	45.38

	
	
	
	5
	176.40

	13.70

	2.50

	34.25 

	2.55

	226.90 

	227.
	3/1-150-10-10/100
 
	Экран на раиаторы  

	шт.
	
	
	
	78.00
	5.66
	83.66

	
	
	
	5
	

	

	

	390.00 

	28.30

	418.30 

	228.
	Е10-32-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка каркаса из брусьев по декоративный экран  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	М3
	619.96
	21.38
	11.62
	829.13
	60.54
	1 531.01

	
	
	
	0.12
	74.40

	2.57

	1.39

	99.50 

	7.26

	183.73 

	229.
	Е46-71-1
(83.83 / 51.0893) 
	Сверление отверстий в бетонных конструкциях на глубину 200 мм электроперфоратором с применением спиральных шнеков диаметром отверстий до 20 мм  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 ОТВЕРСТИЙ
	318.26
	16.27
	
	
	
	334.53

	
	
	
	0.4
	127.30

	6.51

	

	 

	

	133.81 

	230.
	Е67-12-2
(61.01 / 39.57135) 
	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке  
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	1147.82
	
	
	19.14
	1.03
	1 167.99

	
	
	
	0.03
	34.43

	

	

	0.57 

	0.03

	35.03 

	231.
	5/30-30-4-1-1/2
 
	Выключатель установочный одноклавишный С16-122  

	шт.
	
	
	
	4.56
	0.24
	4.80

	
	
	
	3
	

	

	

	13.68 

	0.72

	14.40 

	232.
	Е61-29-2
(83.83 / 51.0893) 
	Насечка поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса под штукатурку по бетону  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	837.41
	494.04
	233.20
	
	
	1 331.45

	
	
	
	0.625
	523.38

	308.78

	145.75

	 

	

	832.16 

	233.
	Е61-2-1
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм  
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	3347.29
	24.12
	16.33
	289.74
	22.55
	3 683.70

	
	
	
	0.051
	170.71

	1.23

	0.83

	14.78 

	1.15

	187.87 

	234.
	Е61-1-3
(83.83 / 51.0893) 
	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	719
	12.92
	8.75
	326.32
	25.91
	1 084.15

	
	
	
	0.625
	449.38

	8.08

	5.47

	203.95 

	16.19

	677.60 

	235.
	Е13-73-2
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование внутренних поверхностей стен  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	73.5
	
	
	
	
	73.50

	
	
	
	0.625
	45.94

	

	

	 

	

	45.94 

	236.
	1/10-230-15/395
 
	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)  

	кг
	
	
	
	2.73
	0.22
	2.95

	
	
	
	9.375
	

	

	

	25.59 

	2.06

	27.65 

	237.
	Е15-300-2
(83.83 / 51.0893) 
	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	3252.25
	6.03
	4.37
	1.82
	0.15
	3 260.25

	
	
	
	0.625
	2032.66

	3.77

	2.73

	1.14 

	0.09

	2037.66 

	238.
	1/10-230-60-35/26
 
	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, повышенной фиксации (высокоадгезионная), белая, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75 (фасовка 20-25 кг)  

	т
	
	
	
	1 036.35
	82.29
	1 118.64

	
	
	
	0.425
	

	

	

	440.45 

	34.97

	475.42 

	239.
	1/10-230-60-15/26
 
	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 7 мм, пластичная, водостойкая, морозостойкая F75, для наружных и внутренних работ (НВ), белая (фасовка по 2 кг)  

	т
	
	
	
	2 402.17
	190.73
	2 592.90

	
	
	
	0.0181
	

	

	

	43.48 

	3.45

	46.93 

	240.
	1/10-230-95/105
 
	Крестики для плитки толщиной 1.5 мм  

	1000 шт.
	
	
	
	8.58
	0.68
	9.26

	
	
	
	0.25
	

	

	

	2.15 

	0.17

	2.32 

	241.
	1/10-230-65-20-20/82
 
	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные размером 600х300 мм  

	м2
	
	
	
	20.95
	1.66
	22.61

	
	
	
	65
	

	

	

	1361.75 

	107.90

	1469.65 

	242.
	Е61-4-7
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм  
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	4691.87
	23.91
	16.18
	853.13
	67.73
	5 636.64

	
	
	
	0.022
	103.22

	0.53

	0.36

	18.77 

	1.49

	124.01 

	243.
	Е13-73-3
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование поверхностей потолков  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	88.09
	
	
	
	
	88.09

	
	
	
	0.182
	16.03

	

	

	 

	

	16.03 

	244.
	1/10-230-15/395
 
	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)  

	кг
	
	
	
	2.73
	0.22
	2.95

	
	
	
	2.73
	

	

	

	7.45 

	0.60

	8.05 

	245.
	Е15-180-6
(83.83 / 51.0893) 
	Окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, улучшенная  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100М2ОКРАШИВАЕМОЙПОВЕРХНОСТИ
	451.05
	11.85
	8.02
	508.87
	40.67
	1 012.44

	
	
	
	0.182
	82.09

	2.16

	1.46

	92.61 

	7.40

	184.26 

	246.
	Е10-237-7
(83.83 / 51.0893) 
	Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПРОЕМОВ
	2035.77
	58.36
	
	201.61
	16.09
	2 311.83

	
	
	
	0.048
	97.72

	2.80

	

	9.68 

	0.77

	110.97 

	247.
	2/40-20-10/170
 
	Блок дверной внутренний санузлов из поливинилхлоридного профиля, глухой, сендвич плита толщиной 24 мм, однопольный правый (левый), с порогом, без доводчика, белый, ДВ6 П Г 21-8 П (Л П)  

	м2
	
	
	
	534.17
	42.41
	576.58

	
	
	
	4.8
	

	

	

	2564.02 

	203.57

	2767.59 

	248.
	Е10-231-1
(83.83 / 51.0893) 
	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПРОЕМОВ
	268.34
	
	
	389.13
	30.86
	688.33

	
	
	
	0.048
	12.88

	

	

	18.68 

	1.48

	33.04 

	249.
	Е10-264-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка наличника из ПВХ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	374.25
	1.90
	
	30.47
	2.43
	409.05

	
	
	
	0.3
	112.28

	0.57

	

	9.14 

	0.73

	122.72 

	250.
	2/40-25-10/10
 
	Наличник из поливинилхлоридного профиля MONTBLANC 15х80 мм  

	м
	
	
	
	2.39
	0.19
	2.58

	
	
	
	30.6
	

	

	

	73.13 

	5.81

	78.94 

	251.
	Е67-11-2
(61.01 / 39.57135) 
	Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп  
Разряд 4.8 МK 1.0815 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	4200.74
	4.74
	3.21
	59.03
	3.13
	4 267.64

	
	
	
	0.06
	252.04

	0.28

	0.19

	3.54 

	0.19

	256.05 

	252.
	5/30-30-4-3-2-112/104002
 
	Светильник светодиодный потолочный для общественных зданий ДПО12, из стального листа, с покраской (в белых, серых или черных оттенков), мощностью 16 - 20 Вт, световым потоком 2001-2250 Лм, длиной от 0,51 до 0,75 м, шириной от 151 до 200 мм, с фото-шумовы м датчиком, степенью защиты IP40 

	шт.
	
	
	
	88.42
	4.70
	93.12

	
	
	
	6
	

	

	

	530.52 

	28.20

	558.72 

	253.
	Е67-6-1
(61.01 / 39.57135) 
	Демонтаж кабеля  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	152.03
	0.43
	0.29
	
	
	152.46

	
	
	
	0.06
	9.12

	0.03

	0.02

	 

	

	9.15 

	254.
	Ц8-424-1
(61.01 / 39.57135) 
	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2 в готовых бороздах (штрабах) с установкой ответвительных коробок  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М
	831.21
	11.90
	0.62
	74.57
	4.13
	921.81

	
	
	
	0.06
	49.87

	0.71

	0.04

	4.47 

	0.25

	55.30 

	255.
	5/10-10-10-2/10
 
	Кабель силовой марки ВВГнг 2х1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, без защитного покрова, с двумя жилами сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ  

	1000 м
	
	
	
	1 620.00
	86.18
	1 706.18

	
	
	
	0.006
	

	

	

	9.72 

	0.52

	10.24 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	4533
	363
	167
	6007
	459
	11361

	ОХР и ОПР:
	3834

	Плановая прибыль:
	2357

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	17551

	Ж000 строительные отходы

	 256.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	19.4
	

	

	

	 

	

	 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ОХР и ОПР:
	0

	Плановая прибыль:
	0

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	0

	ИТОГО прямые затраты по смете:
	19071
	637
	294
	23535
	1812
	45055

	ОХР и ОПР:
	15677

	Плановая прибыль:
	9647

	ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:
	70379

	ВСЕГО прямые затраты:
	19071
	637
	294
	23535
	1812
	45055

	ОХР и ОПР:
	15677

	Плановая прибыль:
	9647

	ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью:
	70379




РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ
	№ пп
	Код
	Наименование материала
	Единица измерения
	Количество
	Цена материала
без НДС
	Стоимость материала
без НДС
	% трансп. и зср
	Стоимость трансп. и зср  без НДС

	Материалы подрядчика

	1. 
	1/10-10-10/6
	Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке)
01.07.2026 ОРБ
	т
	0.00449
	361.07
	1.62
	7.94%
	0.12

	1. 
	4/1-4-20-20-10-20/20
	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150
01.07.2026 ОРБ
	м3
	0.35537
	180.90
	64.29
	7.78%
	5.00

	1. 
	1/10-230-15/395
	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)
01.07.2026 ОРБ
	кг
	107.7
	2.73
	294.01
	7.94%
	23.71

	1. 
	1/10-230-60-30/10
	Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, самонивелирующаяся, М100
01.07.2026 ОРБ
	т
	0.3591
	984.72
	353.61
	7.94%
	28.08

	1. 
	1/10-130-5/227
	Мастика клеящая каучуковая марки КН-2
01.07.2026 ОРБ
	кг
	19.656
	14.85
	291.89
	7.94%
	23.19

	1. 
	1/10-230-60-55/5
	Шпатлевка клеемасляная
01.07.2026 ОРБ
	т
	0.210728
	3 072.22
	647.39
	7.94%
	51.41

	1. 
	1/10-125-20/270
	Линолеум поливинилхлоридный вспененный на тканевой подоснове
01.07.2026 ОРБ
	м2
	38.556
	29.68
	1144.34
	7.94%
	90.99

	1. 
	1/10-170-10/115
	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм
01.07.2026 ОРБ
	шт.
	1.89366
	2.99
	5.66
	7.94%
	0.46

	1. 
	1/10-240-30-50/10
	Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6х40 мм
01.07.2026 ОРБ
	100 шт.
	1.1075
	3.36
	3.73
	7.94%
	0.30

	1. 
	2/40-25-15/5
	Плинтус для полов из пластиката, поливинилхлорида
01.07.2026 ОРБ
	м
	34.236
	1.19
	40.74
	7.94%
	3.08

	1. 
	2/40-30/31
	Угол наружный плинтуса поливинилхлоридного
01.07.2026 ОРБ
	шт.
	8
	0.35
	2.80
	7.94%
	0.24

	1. 
	2/40-30/32
	Угол внутренний плинтуса поливинилхлоридного
01.07.2026 ОРБ
	шт.
	8
	0.38
	3.04
	7.94%
	0.24

	1. 
	2/40-30/33
	Соединитель плинтуса поливинилхлоридного
01.07.2026 ОРБ
	шт.
	12
	0.25
	3.00
	7.94%
	0.24

	1. 
	2/40-30/34
	Заглушка плинтуса поливинилхлоридного
01.07.2026 ОРБ
	шт.
	4
	0.20
	0.80
	7.94%
	0.08

	1. 
	1/10-240-55-10/20
	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х30 мм
01.07.2026 ОРБ
	т
	0.00001
	4 870.00
	0.05
	7.94%
	

	1. 
	2/30-50/5
	Профиль холодногнутый из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций: А6-1000-0.8
.  .
	м
	1.3
	25.20
	32.76
	5.72%
	1.87

	1. 
	1/10-230-60-45-5/215
	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75
01.07.2026 ОРБ
	т
	1.3272
	355.47
	471.77
	7.94%
	37.46

	1. 
	1/10-230-55-20/160
	Уголок перфорированный алюминиевый, размером 25х25 мм, толщиной 0,25 мм
01.07.2026 ОРБ
	м
	28.56
	0.94
	26.85
	7.94%
	2.00

	1. 
	1/10-230-60-40/15
	Шпатлевка белая, для заполнения швов гипсокартонных плит, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая
01.07.2026 ОРБ
	т
	0.00224
	977.55
	2.19
	7.94%
	0.17

	1. 
	1/10-230-60-45-10/35
	Штукатурка защитно-отделочная, цементная, с фактурой "корник", белая,для наружных и внутренних работ (НВ), полиминеральная (ПМ), сухая смесь (СС), крупнозернистая
01.07.2026 ОРБ
	т
	0.18515
	1 258.13
	232.94
	7.94%
	18.50

	1. 
	1/10-160-20/15
	Ветошь
01.07.2026 ОРБ
	кг
	1.75313
	3.64
	6.38
	7.94%
	0.52

	1. 
	1/10-230-15/200
	Грунтовка "ЛАКРИТ"
01.07.2026 ОРБ
	кг
	6.348
	2.70
	17.14
	7.94%
	1.33

	1. 
	1/10-235-20/772
	Лента малярная, односторонняя, 50 ммх50 м
01.07.2026 ОРБ
	м2
	4.97625
	2.51
	12.49
	7.94%
	1.00

	1. 
	1/10-230-40-10/92
	Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ (V1, W2), основа (база) прозрачная
.  .
	кг
	311.356
	7.63
	2375.65
	7.94%
	189.92

	1. 
	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
01.07.2026 ОРБ
	м2
	5.42507
	4.96
	26.91
	7.94%
	2.12

	1. 
	1/10-280-10/20
	Мыло твердое хозяйственное
01.07.2026 ОРБ
	шт.
	1.8705
	0.72
	1.35
	7.94%
	0.11

	1. 
	1/10-230-60-40/10
	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая
01.07.2026 ОРБ
	кг
	35.0752
	1.46
	51.21
	7.94%
	4.21

	1. 
	1/10-230-35/147
	Клей ПВА строительный
.  .
	кг
	0.37755
	4.82
	1.81
	7.94%
	0.15

	1. 
	1/10-230-50-15/29
	Олифа оксоль
01.07.2026 ОРБ
	кг
	4.5939
	7.26
	33.34
	7.94%
	2.66

	1. 
	1/10-230-40-10/92
	Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ (V1, W2), основа (база) прозрачная
01.07.2026 ОРБ
	кг
	6.867
	7.63
	52.40
	7.94%
	4.19

	1. 
	1/10-170-10/135
	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм
01.07.2026 ОРБ
	шт.
	1.58144
	4.24
	6.65
	7.94%
	0.53

	1. 
	1/10-230-95/50
	Плита потолочная из минерального волокна, размером 600х600 мм, толщиной 12 мм
01.07.2026 ОРБ
	м2
	39.43176
	16.31
	643.13
	7.94%
	51.26

	1. 
	1/10-230-55-20/25
	Профиль Т24 белый матовый, длиной 1,2 м
01.07.2026 ОРБ
	100 м
	0.63961
	239.74
	153.34
	7.94%
	12.18

	1. 
	1/10-230-55-20/10
	Подвес прямой для профиля CD (ПП)
01.07.2026 ОРБ
	шт.
	37
	0.23
	8.51
	7.94%
	0.74

	1. 
	1/10-230-55-20/20
	Профиль Т24 белый матовый, длиной 0,6 м
01.07.2026 ОРБ
	100 м
	0.31789
	231.08
	73.46
	7.94%
	5.83

	1. 
	1/10-230-55-20/30
	Профиль Т24 белый матовый, длиной 3,7 м
01.07.2026 ОРБ
	100 м
	0.31789
	234.80
	74.64
	7.94%
	5.93

	1. 
	1/10-230-55-20/155
	Уголок белый стальной, размером 19х24 мм, длиной 3 м
01.07.2026 ОРБ
	100 м
	0.32651
	106.00
	34.61
	7.94%
	2.75

	1. 
	1/10-240-30-30/354
	Дюбель-гвоздь монтажный 6х40 мм
01.07.2026 ОРБ
	100 шт.
	0.98
	3.36
	3.29
	7.94%
	0.26

	1. 
	1/10-140-40/95
	Электроды типа Э42 диаметром 4 мм
01.07.2026 ОРБ
	т
	0.00252
	11 990.00
	30.24
	7.94%
	2.35

	1. 
	3/13-10-10/50
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм
01.07.2026 ОРБ
	т
	0.01004
	3 900.00
	39.22
	7.25%
	2.82

	1. 
	4/1-4-20-20-10-20/10
	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100
01.07.2026 ОРБ
	м3
	0.00346
	131.71
	0.47
	7.78%
	

	1. 
	3/1-150-10-120/120
	Решетки регулируемые алюминиевые однорядные, с вертикальными поворотными жалюзи, с полимерным покрытием, размер 300х200 мм
01.07.2026 ОРБ
	шт.
	4
	28.38
	113.52
	7.25%
	8.24

	1. 
	3/13-10-10/10
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм
01.07.2026 ОРБ
	т
	0.00715
	3 900.00
	27.95
	7.25%
	2.08

	1. 
	3/1-150-10-10/100
	Экран на раиаторы
.  .
	шт.
	13
	78.00
	1014.00
	7.25%
	73.58

	1. 
	1/10-260-500-5/5
	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг
01.07.2026 ОРБ
	т
	0.02036
	5 960.00
	121.34
	5.72%
	6.94

	1. 
	1/10-110-50-5/265
	Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта
01.07.2026 ОРБ
	м3
	0.28504
	521.12
	148.54
	7.94%
	11.78

	1. 
	1/10-110-50-5/285
	Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта
01.07.2026 ОРБ
	м3
	0.24941
	610.00
	152.15
	7.94%
	12.08

	1. 
	1/10-230-40-20/109
	Краска масляная МА-15, серая
01.07.2026 ОРБ
	т
	0.002351
	4 916.67
	11.55
	7.94%
	0.91

	1. 
	1/10-240-20/10
	Гайки шестигранные диаметром резьбы 6 мм
01.07.2026 ОРБ
	т
	0.000018
	4 415.00
	0.08
	7.94%
	0.01

	1. 
	1/10-240-20/51
	Гайки шестигранные оцинкованные диаметром резьбы 8 мм
01.07.2026 ОРБ
	т
	0.000175
	5 865.01
	1.03
	7.94%
	0.08

	1. 
	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
01.07.2026 ОРБ
	кг
	0.0558
	49.00
	2.73
	5.32%
	0.14

	1. 
	1/10-170-2/50
	Круг на бакелите усиленном отрезной 125х1,6х22 для резки металла
01.07.2026 ОРБ
	шт.
	0.3752
	0.68
	0.25
	7.94%
	0.02

	1. 
	1/10-170-10/15
	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3 мм
01.07.2026 ОРБ
	шт.
	0.07
	1.77
	0.13
	7.94%
	0.01

	1. 
	1/10-170-10/165
	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм
01.07.2026 ОРБ
	шт.
	0.529025
	3.23
	1.71
	7.94%
	0.14

	1. 
	1/10-240-50-10/17
	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм
01.07.2026 ОРБ
	т
	0.0042
	3 850.00
	16.17
	7.94%
	1.28

	1. 
	5/10-20-60-2/19
	Провод силовой марки ПВ3 с медной жилой, с поливинилхлоридной изоляцией, повышенной гибкости, сечением 2,5 мм2, на напряжение 0,45 кВ
01.07.2026 ОРБ
	1000 м
	0.00245
	1 340.01
	3.28
	5.32%
	0.18

	1. 
	5/50-70-2/2
	Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61
01.07.2026 ОРБ
	т
	0.000035
	284 818.78
	9.96
	5.32%
	0.53

	1. 
	1/10-240-50-16/7
	Шайба оцинкованная диаметром 5 мм
01.07.2026 ОРБ
	т
	0.000009
	7 591.70
	0.07
	7.94%
	

	1. 
	1/10-240-50-16/10
	Шайба оцинкованная диаметром 8 мм
01.07.2026 ОРБ
	т
	0.000065
	5 605.00
	0.36
	7.94%
	0.02

	1. 
	5/30-30-4-3-1-2-1/7
	Светильник с люминесцентными лампами потолочный для общественных помещений серии "Рубин" ЛПО 11-2х18-712.4 арт.10001
.  .
	шт.
	6
	64.45
	386.70
	5.32%
	20.58

	1. 
	1/10-230-55-5/22
	Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное)
01.07.2026 ОРБ
	т
	0.00128
	438.79
	0.57
	7.94%
	0.05

	1. 
	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
01.07.2026 ОРБ
	кг
	0.0288
	4.71
	0.14
	7.94%
	0.01

	1. 
	5/50-70-2/7
	Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40
01.07.2026 ОРБ
	кг
	0.0432
	158.15
	6.83
	5.32%
	0.36

	1. 
	5/20-30-5/2
	Бирка маркировочная У134
01.07.2026 ОРБ
	100 шт.
	0.008
	8.69
	0.07
	5.32%
	

	1. 
	5/90-10/4
	Дюбель монтажный У658
01.07.2026 ОРБ
	10 шт.
	3.588
	
	
	5.32%
	

	1. 
	5/20-30-3/1
	Закреп ТМ-2
01.07.2026 ОРБ
	100 шт.
	0.3136
	1.19
	0.37
	5.32%
	0.02

	1. 
	5/20-20-3-4/10
	Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм
01.07.2026 ОРБ
	кг
	0.5332
	19.43
	10.36
	5.32%
	0.54

	1. 
	5/10-10-10-2/10
	Кабель силовой марки ВВГнг 2х1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, без защитного покрова, с двумя жилами сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ
01.07.2026 ОРБ
	1000 м
	0.016
	1 620.00
	25.92
	5.32%
	1.39

	1. 
	1/10-110-50-5/245
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта
01.07.2026 ОРБ
	м3
	0.001352
	531.86
	0.72
	7.94%
	0.06

	1. 
	2/20-40-35/30
	Стальные детали лесов
01.07.2026 ОРБ
	т
	0.004901
	3 921.91
	19.22
	5.72%
	1.10

	1. 
	2/50-35-10/20
	Щиты настила деревянные
01.07.2026 ОРБ
	м2
	0.9295
	14.40
	13.38
	7.94%
	1.06

	1. 
	5/30-40-2/23
	Электроизоляционная лента ПВХ
01.07.2026 ОРБ
	кг
	0.1221
	14.95
	1.82
	5.32%
	0.10

	1. 
	5/20-30-5/1
	Бирка-оконцеватель У136 У3/5
01.07.2026 ОРБ
	100 шт.
	1.632
	8.58
	14.02
	5.32%
	0.76

	1. 
	5/30-30-4-1-1/28
	Выключатель установочный двухклавишный А56-134
01.07.2026 ОРБ
	шт.
	12
	4.38
	52.56
	5.32%
	2.76

	1. 
	5/30-30-4-1-2-1/15
	Розетка штепсельная РА16-255
01.07.2026 ОРБ
	шт.
	32
	2.48
	79.36
	5.32%
	4.16

	1. 
	5/30-30-4-1-2-1/17
	Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом РА16-261
01.07.2026 ОРБ
	шт.
	15
	5.00
	75.00
	5.32%
	4.05

	1. 
	5/30-40-2/21
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14-0,19 мм
01.07.2026 ОРБ
	кг
	0.0242
	
	
	5.32%
	

	1. 
	5/30-30-4-1-2-1/18
	Розетка штепсельная трехместная РА16-263
01.07.2026 ОРБ
	шт.
	4
	7.24
	28.96
	5.32%
	1.56

	1. 
	5/30-30-4-1-2-1/19
	Розетка штепсельная четырехместная РА16-264
01.07.2026 ОРБ
	шт.
	19
	9.55
	181.45
	5.32%
	9.69

	1. 
	1/10-160-10/110
	Пленка полиэтиленовая высшего сорта, толщиной 0,2 мм
01.07.2026 ОРБ
	т
	0.02838
	7 400.02
	210.03
	7.94%
	16.68

	1. 
	1/10-230-40-10/92
	Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ (V1, W2), основа (база) прозрачная
.  .
	кг
	19.215
	
	
	7.94%
	

	1. 
	1/10-230-45-5/108
	Лак масляный МА-592
01.07.2026 ОРБ
	т
	0.00671
	
	
	7.94%
	

	1. 
	1/10-230-50-15/53
	Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4А
01.07.2026 ОРБ
	т
	0.0008
	2 895.85
	2.32
	7.94%
	0.18

	1. 
	1/10-230-45-5/12
	Лак акриловый АК-113, АК-113Ф
01.07.2026 ОРБ
	т
	0.00671
	15 390.00
	103.27
	7.94%
	8.20

	1. 
	5/30-30-4-1-1/100
	Выключатель установочный одноклавишный для скрытой установки 10А/230В/IP20
01.07.2026 ОРБ
	шт.
	4
	1.35
	5.40
	5.32%
	0.28

	1. 
	1/10-230-60-45-15/50
	Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для железобетонных и бетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М300, F100
01.07.2026 ОРБ
	т
	0.155142
	
	
	7.94%
	

	1. 
	1/10-230-65-20-20/26
	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные, именные, размером 300х200 мм
.  .
	м2
	17.576
	20.30
	356.79
	7.94%
	28.30

	1. 
	1/10-230-60-35/26
	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, повышенной фиксации (высокоадгезионная), белая, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75 (фасовка 20-25 кг)
01.07.2026 ОРБ
	т
	0.53992
	1 036.35
	559.55
	7.94%
	44.43

	1. 
	1/10-230-60-15/26
	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 7 мм, пластичная, водостойкая, морозостойкая F75, для наружных и внутренних работ (НВ), белая (фасовка по 2 кг)
01.07.2026 ОРБ
	т
	0.0671
	2 402.17
	161.19
	7.94%
	12.80

	1. 
	1/10-230-95/105
	Крестики для плитки толщиной 1.5 мм
01.07.2026 ОРБ
	1000 шт.
	0.318
	8.58
	2.73
	7.94%
	0.22

	1. 
	1/10-240-30-45/11
	Дюбель металлический рамный 10х112
01.07.2026 ОРБ
	10 шт.
	6.49605
	2.74
	17.79
	7.94%
	1.43

	1. 
	1/10-240-30-45/13
	Дюбель металлический рамный 10х152
01.07.2026 ОРБ
	1000 шт.
	0.024382
	379.00
	9.25
	7.94%
	0.74

	1. 
	1/10-110-50-15/325
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта
01.07.2026 ОРБ
	м3
	0.012958
	415.15
	5.37
	7.94%
	0.42

	1. 
	1/10-240-35/36
	Заглушка полиэтиленовая рамного анкера
01.07.2026 ОРБ
	1000 шт.
	0.089342
	15.42
	1.38
	7.94%
	0.10

	1. 
	2/40-20-10/170
	Блок дверной внутренний санузлов из поливинилхлоридного профиля, глухой, сендвич плита толщиной 24 мм, однопольный правый (левый), с порогом, без доводчика, белый, ДВ6 П Г 21-8 П (Л П)
01.07.2026 ОРБ
	м2
	17.05
	534.17
	9107.61
	7.94%
	723.09

	1. 
	1/10-130-15/107
	Герметик силиконовый 280 мл
01.07.2026 ОРБ
	шт.
	4.1535
	6.77
	28.13
	7.94%
	2.25

	1. 
	1/10-240-55-20/60
	Шурупы-саморезы 4,8х19 мм
01.07.2026 ОРБ
	1000 шт.
	0.492882
	
	
	7.94%
	

	1. 
	2/40-25-10/10
	Наличник из поливинилхлоридного профиля MONTBLANC 15х80 мм
01.07.2026 ОРБ
	м
	94.138
	2.39
	224.98
	7.94%
	17.87

	1. 
	1/10-135-30/70
	Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке
01.07.2026 ОРБ
	л
	4.34775
	15.26
	66.35
	7.94%
	5.26

	1. 
	5/30-30-4-1-2-1/16
	Розетка штепсельная двухместная РА16-260
01.07.2026 ОРБ
	шт.
	1
	3.84
	3.84
	5.32%
	0.20

	1. 
	1/10-235-3/47
	Льняная прядь
01.07.2026 ОРБ
	кг
	0.0306
	54.50
	1.66
	7.94%
	0.13

	1. 
	3/4-140-20/30
	Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА настольные, с верхней камерой смешения, центральные, с аэратором
01.07.2026 ОРБ
	компл.
	1
	43.28
	43.28
	7.25%
	3.14

	1. 
	5/30-30-4-1-1/3
	Выключатель установочный одноклавишный С16-158
01.07.2026 ОРБ
	шт.
	6
	5.04
	30.24
	5.32%
	1.62

	1. 
	5/30-30-4-1-1/8
	Выключатель установочный двухклавишный С56-164
01.07.2026 ОРБ
	шт.
	6
	6.01
	36.06
	5.32%
	1.92

	1. 
	5/30-30-4-3-2-112/104002
	Светильник светодиодный потолочный для общественных зданий ДПО12, из стального листа, с покраской (в белых, серых или черных оттенков), мощностью 16 - 20 Вт, световым потоком 2001-2250 Лм, длиной от 0,51 до 0,75 м, шириной от 151 до 200 мм, с фото-шумовым датчиком, степенью защиты IP40
01.07.2026 ОРБ
	шт.
	7
	88.42
	618.94
	5.32%
	32.90

	1. 
	5/30-30-4-3-2/29
	Светильник светодиодный потолочный для общественных зданий Д
.  .
	шт.
	5
	32.10
	160.50
	5.32%
	8.55

	1. 
	1/10-230-45-5/12
	Лак акриловый
01.07.2026 ОРБ
	т
	0.0226
	15 390.00
	347.81
	7.94%
	27.62

	1. 
	1/10-230-55-7/15
	Листы гипсокартонные обычные (ГКЛ), с утоненной (УК)/прямой кромкой (ПК), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм
01.07.2026 ОРБ
	м2
	4.41
	3.76
	16.58
	7.94%
	1.32

	1. 
	1/10-170-10/35
	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 9,6-10,6 мм
01.07.2026 ОРБ
	шт.
	0.03822
	7.15
	0.27
	7.94%
	0.02

	1. 
	1/10-230-60-40/25
	Шпатлевка серая, финишная, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная
01.07.2026 ОРБ
	т
	0.000834
	885.12
	0.74
	7.94%
	0.06

	1. 
	1/10-240-55-20/20
	Шурупы-саморезы для гипсокартона 3,5х25 мм
01.07.2026 ОРБ
	1000 шт.
	0.0756
	9.41
	0.71
	7.94%
	0.06

	1. 
	1/10-230-55-20/120
	Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный UD (ПН) 27х28, 0,6 мм
01.07.2026 ОРБ
	м
	3.36
	1.40
	4.70
	7.94%
	0.37

	1. 
	1/10-230-55-20/135
	Профиль для гипсокартона потолочный СD (ПП) 60х27, 0,6 мм
01.07.2026 ОРБ
	м
	7.56
	2.49
	18.82
	7.94%
	1.51

	1. 
	1/10-240-55-20/17
	Саморез для гипсокартона 3,5х19 мм
01.07.2026 ОРБ
	1000 шт.
	0.062
	8.74
	0.54
	7.94%
	0.04

	1. 
	1/10-235-20/653
	Лента уплотнительная
01.07.2026 ОРБ
	м
	3.36
	0.47
	1.58
	7.94%
	0.13

	1. 
	5/30-30-4-1-1/2
	Выключатель установочный одноклавишный С16-122
01.07.2026 ОРБ
	шт.
	3
	4.56
	13.68
	5.32%
	0.72

	1. 
	4/1-4-20-10-10-10/20
	Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5
.  .
	м3
	0.1122
	131.70
	14.78
	7.78%
	1.15

	1. 
	1/10-230-60-45-15/50
	Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для железобетонных и бетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М300, F100
.  .
	т
	0.57375
	355.47
	203.95
	7.94%
	16.19

	1. 
	1/10-230-65-20-20/82
	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные размером 600х300 мм
01.07.2026 ОРБ
	м2
	65
	20.95
	1361.75
	7.94%
	107.90

	1. 
	8/2/1
	Строительные отходы и (или) строительный мусор
01.07.2026 ОРБ
	т
	19.4
	
	
	7.94%
	

	ИТОГО Материалы подрядчика :
	
	 23535
	
	 1812

	Материалы заказчика

	1. 
	3/4-80-10-10/50
	Умывальник (повторное применение)
.  .
	компл.
	1
	
	
	%
	

	ИТОГО Материалы заказчика :
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО :
	
	 23535
	
	 1812


 

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
	  № пп
	Код
	Наименование машин и механизмов
	Единица измерения
	Количество
	Цена маш-часа
без НДС
	Стоимость механизма
без НДС
	Цена зарплаты машиниста
	Стоимость зарплаты машиниста

	Механизмы подрядчика

	1. 
	М021104
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т
	МАШ.-Ч
	0.0136
	60.77
	0.83
	20.52
	0.28

	1. 
	М021143
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т
	МАШ.-Ч
	0.20126
	60.46
	12.11
	20.52
	4.19

	1. 
	М030401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)
	МАШ.-Ч
	0.73478
	0.82
	0.60
	
	

	1. 
	М030405
	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т)
	МАШ.-Ч
	1.71864
	4.67
	8.03
	
	

	1. 
	М031110
	Подъемники строительные 0,5 т
	МАШ.-Ч
	0.73659
	19.15
	14.11
	14.58
	10.74

	1. 
	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	МАШ.-Ч
	5.564
	4.62
	25.69
	
	

	1. 
	М050101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м!3/мин
	МАШ.-Ч
	11.61
	35.38
	410.77
	16.96
	196.91

	1. 
	М134041
	Шуруповерт
	МАШ.-Ч
	6.23761
	0.95
	5.92
	
	

	1. 
	М330301
	Машины шлифовальные электрические
	МАШ.-Ч
	0.021
	0.91
	0.02
	
	

	1. 
	М330302
	Машины шлифовальные угловые
	МАШ.-Ч
	0.1624
	1.05
	0.17
	
	

	1. 
	М330805
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха)
	МАШ.-Ч
	11.61
	0.55
	6.38
	
	

	1. 
	М331305
	Пылесос промышленный
	МАШ.-Ч
	0.4524
	3.32
	1.50
	
	

	1. 
	М331451
	Перфораторы электрические
	МАШ.-Ч
	26.61442
	0.88
	23.42
	
	

	1. 
	М331615
	Дрели электрические
	МАШ.-Ч
	15.844395
	0.34
	5.40
	
	

	1. 
	М331617
	Средства малой механизации
	МАШ.-Ч
	5.6035
	21.54
	120.67
	14.58
	81.67

	1. 
	М331620
	Электропаяльник
	МАШ.-Ч
	1.9404
	0.57
	1.11
	
	

	1. 
	М400002
	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т
	МАШ.-Ч
	0.0088
	40.94
	0.36
	19.61
	0.17

	ИТОГО Механизмы подрядчика :
	
	 637
	
	 294

	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО :
	
	 637
	
	 294


 



РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
	№ пп
	Наименование затрат
	Стоимость работ и затрат, руб.

	
	
	в ценах составления сметы на
1 ИЮЛЯ 2026
	в ценах выполнения работ на
СЕHТЯБРЬ 2026

	
	
	
	

	Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода  1 ИЮЛЯ 2026 – СЕHТЯБРЬ 2026  составляет 1.0272629

	 
	Tрудозатраты рабочих, чел-час
	
	1 174,44
	

	
	Tрудозатраты машинистов, чел-час
	
	18,15
	

	
	BCEГO трудозатрат, чел-час
	
	1 192,59
	

	
	Заработная плата
	1
	19 071,31
	

	
	Эксплуатация машин и механизмов всего
	1
	637,16
	

	
	в т.ч. заработная плата машинистов
	1
	293,99
	

	
	Mатериалы
	
	23 534,61
	

	
	в т.ч.  материалы подрядчика
	
	23 534,61
	

	
	.         материалы заказчика
	
	
	

	
	Tранспортные и заготовительно-складские расходы
	1
	1 812,13
	

	
	в т.ч.  транспорт и зср материалов подрядчика
	
	1 812,13
	

	
	.         транспорт и зср материалов заказчика
	
	
	

	
	.         перевозка грузов (С310 и С311)
	
	
	

	
	ИTOГO прямых затрат
	
	45 055,21
	

	2
	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы
	1
	15 676,61
	

	
	.      1.строительные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)
	83.83
	14000.5
	

	
	.      5.внутренние санитарно-технические работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)
	68.61
	457.34
	

	
	.      12.электромонтажные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)
	61.01
	1218.77
	

	3
	Плановая прибыль
	1
	9 646,83
	

	
	.      1.строительные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)
	51.0893
	8532.43
	

	
	.      5.внутренние санитарно-технические работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)
	48.5917
	323.91
	

	
	.      12.электромонтажные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)
	39.57135
	790.49
	

	
	ИTOГO строительных и иных специальных монтажных работ
	
	70 378,65
	

	6
	Прочие затраты, в том числе:
	
	6 584,20
	

	
	Средства по уплате обязательных страховых взносов
	34
	6 584,20
	

	
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика
	
	
	

	7
	ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ
	
	76 962,85
	

	
	Стоимость подрядных работ
	
	76 962,85
	

	
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)
	1
	
	

	
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика
	
	
	

	
	ИТОГO с учетом конкурсного коэффициента подрядчика
	
	76 962,85
	

	8
	Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего
	
	
	

	9
	Стоимость строительно-монтажных работ на дату начала разработки сметной документации
	
	76 962,85
	

	
	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ на дату начала строительства
	
	
	1,009

	10
	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ на дату начала строительства
	
	
	692,67

	11
	Стоимость строительно-монтажных работ на дату начала строительства
	
	
	77655,52

	
	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ на дату окончания строительства
	
	
	1,0181

	12
	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ на дату окончания строительства
	
	
	1405,56

	13
	Стоимость строительно-монтажных работ на дату окончания строительства
	
	
	79061,08

	
	Mатериалы заказчика  (Mат+Tрансп+ЗCP) (-)
	
	
	

	
	Стоимость работ для налогообложения
	
	76 962,85
	79 061,08

	
	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения
	
	
	

	
	Сумма HДC
	20
	15 392,57
	15 812,22

	14
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
	
	92 355,42
	94 873,30

	
	***** Расчет стоимости прочих средств для объектов текущего ремонта*****
	
	
	

	
	Средства на выполнение мероприятий по обращению с отходами, подлежащими хранению, использованию, обезвреживанию, захоронению
	
	556,39
	

	
	Средства на содержание заказчика, застройщика
	
	
	

	
	Другие средства, необходимые для проведения текущего ремонта
	
	
	

	15
	Стоимость прочих средств на дату начала разработки сметной документации
	
	556,39
	

	
	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов стоимости прочих затрат на дату начала строительства
	
	
	1,0119

	16
	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости прочих затрат на дату начала строительства
	
	
	6,62

	17
	Стоимость прочих средств на дату начала строительства
	
	
	563,01

	
	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов стоимости прочих затрат на дату окончания строительства
	
	
	1,0239

	18
	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости прочих затрат на дату окончания строительства
	
	
	13,46

	19
	Стоимость прочих средств на дату окончания строительства
	
	
	576,47

	
	Сумма HДC
	20
	111,28
	115,29

	
	Стоимость прочих средств c НДС
	
	667,67
	691,76

	
	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения
	
	
	

	20
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ СРЕДСТВ
	
	667,67
	691,76

	21
	ВСЕГО С ПРОЧИМИ
	
	93 023,09
	95 565,06

	
	
	
	
	

	20
	Сумма прописью Девяносто пять тысяч пятьсот шестьдесят пять руб. 06 коп. 
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