Приложение 4 к аукционным документам №А641-07/261

Техническое задание 

на закупку автомобиля для перевозки грузов и пассажиров
для учреждения образования «Минский государственный туристско-экологический центр детей и молодежи»

	Технические характеристики 

	Количество мест 
	Не менее 5+1(водитель) и не более 6+1 (водитель)

	Коробка передач, число передач
	Механическая, 5-ти ступенчатая (не менее) 

	Вид топлива 
	Дизель

	Мощность двигателя, л.с
	не менее 140 

	Норма токсичности
	Не ниже Евро 5

	Полная масса автомобиля, кг
	Не более 3600

	Объём топливного бака
	Не менее 75л

	Колесная формула
	4*2

	Комплектация
	Сиденья второго ряда

Наличие люка
Противоскользящее, износостойкое покрытие
Бортовой компьютер

Кондиционер
Круиз-контроль

Освещение зоны входа
Многофункциональное рулевое колесо

Центральный замок с дистанционным управлением
Фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и передних пассажиров

Передний и задний парктроник + камера заднего вида
Цельнометаллический кузов с несущей рамой

Подвеска передняя независимая, пружинная, на поперечных рычагах с амортизаторами стабилизаторами поперечной устойчивости

Подвеска задняя зависимая, рессорная, с амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости.
Рулевой механизм интегральный (с гидроусилителем), рулевая колонка регулируется по углу наклона
Электрические стеклоподъемники

Антиблокировочная система

Система курсовой устойчивости
Система помощи при экстренном торможении

LED головные фары + LED задние фонари
Противотуманные фары

Датчик дождя

Утеплитель облицовки радиатора
Зеркала заднего вида с электрорегулировками
Автономный воздушный отопитель

Грузоподъемность не менее 600 кг

Комплект зимней резины
Набор автомобилиста 

	Дополнительные требования

	Прицепное устройство! (фаркоп)

	Требование к обслуживанию
	Наличие сервисного центра на территории Республики Беларусь

	Размер автомобиля
	Не менее 5900 х 2500 х 3700 мм


Товар: должен быть новым (не бывший в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленный, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
Гарантийные обязательства: не менее 24 календарных месяца от даты отгрузки или 100 000 км.

Место поставки: самовывоз со склада Поставщика в Республике Беларусь. Вместе с поставкой транспортного средства должны быть переданы необходимые документы для регистрации автомобиля в подразделениях ГАИ МВД Республики Беларусь в соответствии с действующим законодательством.
