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224025, г. Брест, ул. л-та Рябцева, 39/1
Тел./факс. 29 85 81
Р/счBY 02ВАРВ30122003500110000000                    в ОАО «Белагропромбанк», г. Брест, 
ул. Воровского, 11, ВАРВВY2Х
УНП 200002486, ОКПО 03589223




Запрос на изучение конъюнктуры рынка за счет собственных средств.
 На объект строительства «Реконструкция здания суда Кобринского района, расположенного по адресу: Брестская обл., г. Кобрин, ул. Интернациональная, 28».
Предмет: светильники светодиодные ОКРБ 27.40.25.690, страна производитель Республика Беларусь.

	№ 
	Наименование: 
	Марка-тип
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Светильник светодиодный, тип крепления встраиваемый, IP40, Ф=4850лм,4000К (теплый свет), тип рассеивателя опал, УХЛ4, мощностью 37Вт, 595х595х40мм 
	(аналог) ДВО 12-34-113.01 оп. WN2 (418) арт.200001
	шт.
	195

	2.
	Светильник светодиодный, тип крепления встраиваемый, IP40, Ф=4850лм,5000К (холодный свет), тип рассеивателя опал, УХЛ4, мощностью 37Вт, 595х595х40мм
	(аналог) ДВО 12-34-113.01 оп. WC2 (418) арт.200001

	шт.
	81

	3.
	Светильник светодиодный, тип крепления накладной, IP40, Ф=4850лм,5000К 5000К (холодный свет), тип рассеивателя опал, УХЛ4, мощностью 37Вт, 595х595х40мм
	(аналог) ДВО 12-34-113.01 оп. WC2 (418) арт.200001
	шт.
	5

	4.
	Светильник светодиодный, тип крепления накладной, IP40, Ф=4850лм,5000К, тип рассеивателя опал, УХЛ4, мощностью 37Вт, 595х595х40мм, с БАП.
	(аналог) ДВО 12-34-113.01 А оп. WC2 (418) арт.202001
 с БАП
	шт.
	1

	5.
	Светильник светодиодный, тип крепления накладной, IP40, Ф=2750лм,5000К, тип рассеивателя опал, УХЛ4, мощностью 22Вт, 1195х145х40мм
	(аналог) ДВО 12-21-113.01 оп. WC2 (136) арт.200001
	шт.
	15

	6.
	Светильник светодиодный, тип крепления встраиваемый, IP40, Ф=2350лм,4000К, тип рассеивателя опал, УХЛ4, мощностью 20Вт, 595х295х40мм
	(аналог) ДВО 12-17-113.01 оп. WN2 (218) арт.200001

	шт.
	2

	7.
	Светильник светодиодный, тип крепления встраиваемый, IP40, Ф=2350лм,5000К, тип рассеивателя опал, УХЛ4, мощностью 20Вт, 595х295х40мм
	(аналог) ДВО 12-17-113.01 оп. WC2 (218) арт.200001

	шт.
	11

	8.
	Светильник светодиодный, тип крепления встраиваемый, IP40, Ф=4650лм,5000К, тип рассеивателя опал, УХЛ4, мощностью 37Вт, 1195х295х40мм
	(аналог) ДВО 12-34-113.01 оп. WC2 (236) арт.200001
	шт.
	36

	9.
	Светильник светодиодный, тип крепления накладной, IP44, Ф=3250лм,4000К, тип рассеивателя матированный кристалл, УХЛ4, мощностью 24Вт, 1305х112х120мм
	(аналог) ДПП 22-24-117.18.21 арт.332

	шт.
	14

	10.
	Светильник светодиодный, тип крепления на стену, IP44, Ф=3250лм,4000К, тип рассеивателя матированный кристалл, УХЛ4, мощностью 24Вт, 1305х112х120мм
	(аналог) ДПП 22-24-117.18.21 арт.332

	шт.
	6

	11.
	Светильник светодиодный, тип крепления накладной, IP44, Ф=3250лм,4000К, тип рассеивателя матированный кристалл, УХЛ4, мощностью 24Вт, 1305х112х120мм, с БАП.
	(аналог) ДПП 22-24-117.18.21 А арт.332010 с БАП

	шт.
	2

	12.
	Светильник светодиодный, тип крепления накладной, IP44, Ф=2500лм,4000К, тип рассеивателя матированный кристалл, УХЛ4, мощностью 20Вт, 695х112х120мм
	(аналог) ДПП 22-20-117.18.11 арт.332

	шт.
	23

	13.
	Светильник светодиодный бытовой, тип крепления накладной, IP54, Ф=850лм, 4000К, тип рассеивателя прозрачный ПК, УХЛ4, мощностью 8Вт, 330х80х40мм
	(аналог) ДБО 12-6-115.09 WN2 (111) арт.100001

	шт.
	8

	14.
	Светильник светодиодный бытовой, тип крепления накладной, IP40, Ф=900лм, 5000К, тип рассеивателя прозрачный ПК, УХЛ4, мощностью 8Вт, 330х80х40мм
	(аналог) ДБО 12-6-113.09 WС2 (111) арт.100001

	шт.
	21

	15.
	Светильник светодиодный бытовой, тип крепления накладной, IP65, Ф=800лм, 4000К, тип рассеивателя опал, УХЛ2, мощностью 8Вт, Д=300
	(аналог) ДПП 22-6-121.5 WN2 (111) арт.300001
	шт.
	5

	16.
	Светильник светодиодный, тип крепления встраиваемый (ячейки 60х120см), IP20, Ф=16000лм,4000К, тип рассеивателя опал, УХЛ4, мощностью 132Вт, 2300х110х70мм
	(аналог) ДВО 12-126-111.25 оп. WN2 (2,25 м) арт.100001
	шт.
	10
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