[bookmark: _Hlk106797981][bookmark: _Hlk228779592]Приложение 3 к документации о закупке по выбору субподрядной организации для выполнения части обязательств ОАО «Белэлектромонтажналадка», выступающего в качестве Подрядчика, осуществляющего строительство объекта «Многоквартирный жилой дом с инженерной и транспортной инфраструктурой по ул. Днепровской в микрорайоне «Лядище» в г.Борисове». 1 пусковой комплекс» по Договору строительного подряда №17126 от 13.05.2026г., заключенному с Заказчиком РУП «Минскэнерго» (филиал «Борисовские электрические сети»).
[bookmark: _Hlk233734094]Ведомость объемов работ для процедуры на 
выполнение комплекса строительных и иных специальных монтажных работ на объекте: «Многоквартирный жилой дом с инженерной и транспортной инфраструктурой по ул. Днепровской в микрорайоне «Лядище» в г.Борисове». 1 пусковой комплекс».

	№пп
	обоснование
	наименование работ
	Ед.изм.
	Количество

	
	
	
	
	
	

	объект:
	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 10 КВ
	

	смета: 
	1.1. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 10КВ
	

	1
	-  Ж6-60-20
	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ПЕРЕХОДЫ СКРЫТЫЕ
	М
	663
	

	объект:
	ВЫРУБКА ДЕРЕВЬЕВ
	

	смета: 
	3.1. ВЫРУБКА ДЕРЕВЬЕВ
	

	2
	-  Ж1-40
	ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ. ДРУГИЕ ЗАТРАТЫ. ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ
	СКЛАДОЧНЫЙ
	43,20861
	

	3
	-  Ж1-40
	КОРЧЕВКА ПНЕЙ НА ГРУНТАХ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗАЛЕГАНИЯ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 131 (178) КВТ (Л. С) СО СМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ КОРЧЕВАТЕЛЕМ-СОБИРАТЕЛЕМ, С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ПНЕЙ ДО 5 М, ДИАМЕТР ПНЕЙ ДО 24 СМ
	ПНЕЙ
	367
	

	4
	-  Ж1-40
	КОЧЕВКА КУСТАРНИКА
	ШТ
	5
	

	5
	-  Ж1-40
	ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ
	Т
	18,382
	

	объект:
	БЛАГОУСТРОЙСТВО
	

	смета: 
	5.1. ПОКРЫТИЯ
	

	6
	-  Ж7-90-9
	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ДРУГИЕ.ДЕМОНТАЖ
	М2
	34,5
	

	7
	-  Ж7-90-9
	РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ
	М
	125
	

	8
	-  Ж7-90-9
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ
	М3
	2,35
	

	9
	-  Ж7-90-9
	РАЗБОРКА АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТРОТУАРОВ , ОТМОСТКИ
	М2
	75,5
	

	10
	-  Ж7-90-9
	РЕЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ БЕТОНОРЕЗНЫМИ МАШИНАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТРЕЗНЫХ СЕГМЕНТНЫХ КРУГОВ ДИАМЕТРОМ 500 ММ, ГЛУБИНОЙ РЕЗКИ 150 ММ
	М
	82,9
	

	11
	-  Ж7-90-9
	ДЕМОНТАЖ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ
	ЗНАКОВ
	1
	

	12
	-  Ж7-90-9
	ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ
	Т
	24,3864
	

	13
	-  Ж7-90-9
	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЯ
	М
	5
	

	14
	-  Ж7-90-9
	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ
	М
	5
	

	15
	-  Ж7-90-9
	УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ
	ЗНАКОВ
	1
	

	16
	-  Ж7-20
	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК (АСФАЛЬТОБЕТОН)
	М2
	82
	

	17
	-  Ж7-20
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3
	М2
	64,5
	

	18
	-  Ж7-20
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ ТИПА А, Б, В, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3
	М2
	82
	

	19
	-  Ж7-20
	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ
	М
	175
	

	20
	-  Ж7-20
	УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНОЙ ОБОЧИНЫ
	М3
	13,44
	

	21
	-  Ж7-20
	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК (БЕТОННАЯ ПЛИТКА)
	М3
	7,95
	

	22
	-  Ж7-20
	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ
	М2
	26,5
	

	23
	-  Ж7-20
	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ
	М
	33
	

	24
	-  Ж7-20
	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА
	М3
	2,8
	

	25
	-  Ж7-20
	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ
	М3
	1,17
	

	26
	-  Ж7-20
	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ
	М2
	8
	

	27
	-  Ж7-20
	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ
	М
	2
	

	28
	-  Ж7-20
	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК (БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ)
	М3
	0,95
	

	29
	-  Ж7-20
	УСТРОЙСТВО ПЛИТ БЕТОННЫХ ПЛОСКИХ
	М3
	1,1875
	

	30
	-  Ж7-20
	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ МАСТИКОЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ
	М
	11
	

	31
	-  Ж7-20
	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ
	М
	11
	

	32
	-  Ж7-20
	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК (АСФАЛЬТОБЕТОН)
	М3
	6,2
	

	33
	-  Ж7-20
	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ, ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ
	М2
	31
	

	34
	-  Ж7-20
	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ
	М
	33
	

	35
	-  Ж7-20
	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА
	М3
	6,25
	

	36
	-  Ж7-20
	УСТРОЙСТВО ДВУХСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ, НИЖНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ
	М2
	25
	

	37
	-  Ж7-20
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3
	М2
	25
	

	38
	-  Ж7-20
	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ
	М
	14
	

	39
	-  Ж7-20
	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА
	М3
	2,75
	

	40
	-  Ж7-20
	УСТРОЙСТВО ДВУХСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ, НИЖНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ
	М2
	11
	

	41
	-  Ж7-20
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3
	М2
	11
	

	42
	-  Ж7-20
	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ
	М
	1
	

	43
	-  Ж7-90-9
	ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ
	М2
	2246
	


 
Члены Комиссии                                                    Подпись                         ФИО 



