ГродМТ 552/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

[bookmark: _Hlk235781756]Лот 1 Оправа пробная универсальная 

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Оправа пробная универсальная
	шт.
	1 


2.Технические требования:
2.1. Диапазон измерения PD: 50 – 80 мм.
2.2. Односторонняя шкала (правая или левая сторона): 25 – 40 мм.
2.3. Минимальный шаг регулировки: 1 мм.
2.4. Настройка носового упора: по вертикали 0 – 23 мм, угол 0 - 360°.
2.5. Длина заушника: от 100 до 135 мм.

