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Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 – 7 Трубки трахеостомические

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ лота
	Наименование
	Размер ID (мм)
	Ед. изм.
	Количество, шт.

	1.1
	Трубка трахеостомическая
	4,0
	штука
	11

	1.2
	Трубка трахеостомическая
	5,0
	штука
	11

	2.1
	Трубка трахеостомическая
	6,0
	штука
	55

	2.2
	Трубка трахеостомическая
	6,5
	штука
	20

	3
	Трубка трахеостомическая
	7,0
	штука
	203

	4
	Трубка трахеостомическая
	7,5
	штука
	499

	5
	Трубка трахеостомическая
	8,0
	штука
	827

	6
	Трубка трахеостомическая
	8,5
	штука
	611

	7.1
	Трубка трахеостомическая
	9,0
	штука
	144

	7.2
	Трубка трахеостомическая
	9,5
	штука
	10


2. Технические требования:
2.1. Каждая трубка поставляется со стилетом и шейной лентой; 
2.2. Наличие манжеты низкого давления;
2.3. Атравматичный дистальный конец;
2.4. Наличие контрольного (пилотного) баллона с клапаном Luer и Luer-Lock соединения;
2.5. На пилотном баллоне должен быть указан внутренний диаметр трубки;
2.6. Наличие рентгенконтрастнойполосы;
2.7. Наличие гибких фланцев для крепления на шее пациента;
2.8. Изделия должны быть стерильными и каждое изделие должно быть упаковано в индивидуальную упаковку, обеспечивающую сохранность стерильности.

Лот 8 Трубки трахеостомические без манжет

	№ п/н
	Наименование подлежащих закупке товаров
	Требования, предъявляемые к товарам 
	Кол-во, (шт.) 

	1.1.
	 Трубка трахеостомическая без манжеты р.6,0
	Трубки должны быть изготовлены из термопластичного ПВХ, улучшенная гибкость трубки. Края дистального конца трубки должны быть тщательно обработаны и закруглены для обеспечения атравматичной установки и удаления трахеостомической трубки.
	30

	1.2.
	 Трубка трахеостомическая без манжеты р.6,5
	
	30

	1.3.
	 Трубка трахеостомическая без манжеты р.7,0
	
	35

	1.4.
	 Трубка трахеостомическая без манжеты р.7,5
	
	40

	1.5.
	Трубка трахеостомическая без манжеты р.8,0
	
	52

	1.6.
	Трубка трахеостомическая без манжеты р.8,5
	
	42

	1.7.
	Трубка трахеостомическая без манжеты р.9,0
	
	2



Лот 9 Трубки трахеостомические без манжет

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1 
	Трубка трахеостомическая без манжеты: размер 6.0
	шт.
	5

	2
	Трубка трахеостомическая без манжеты: размер 7.0
	шт.
	20

	3
	Трубка трахеостомическая без манжеты: размер 7.5
	шт.
	25

	4
	Трубка трахеостомическая без манжеты: размер 8.0
	шт.
	45

	5
	Трубка трахеостомическая без манжеты: размер 9.0
	шт.
	45

	
	Итого 
	шт.
	140


2.Технические требования:
	Трубка трахеостомическая без манжеты  
	-трубка,выполненная из термопластичного ПВХ;
-наличие внутренней  канюли;
-внутренняя канюля идеально подогнанная к  трубке;
-байонетное соединение (защёлкивающееся);
- внутренняя канюля должна быть многократного использования;
-стерильная.
Размер 6,0: внешний диаметр трубки-не менее10.2мм
внутренний диаметр канюли- не менее 6.0мм
внутренний диаметр трубки - не менее 7.5мм
Размер 7,0: внешний диаметр трубки-не менее11.2мм
внутренний диаметр канюли- не менее 7.0мм
внутренний диаметр трубки - не менее 8.5мм
Размер 7,5: внешний диаметр трубки-не менее11.7мм
внутренний диаметр канюли- не менее 7.5мм
внутренний диаметр трубки - не менее 9.0мм
Размер 8,0: внешний диаметр трубки- не менее 12.2мм
внутренний диаметр канюли- не менее 8.0мм
внутренний диаметр трубки - не менее 9.5мм
Размер 9,0: внешний диаметр трубки- не менее 13.1мм
внутренний диаметр канюли- не менее 9.0мм
внутренний диаметр трубки - не менее 10.5мм




