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Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

[bookmark: _Hlk196226503][bookmark: _Hlk221807312][bookmark: _Hlk200956857]	Лот 1 Кресло для проведения бронхоскопии сидя

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Кресло для проведения бронхоскопии сидя
	шт
	1


2. Технические характеристики:
	№
	Наименование характеристики
	Базовые параметры

	1
	Количество секций
	3 секции

	2
	Угол наклона сиденья
	0-17 градусов

	3
	Наклон спинки к плоскости сиденья (вверх/вниз), не менее:
	70/ 0 градусов

	4
	Наклон сиденья вверх к горизонтали (фиксированный, переустанавливаемый), не менее
	(0°, 7°, 17°) ± 3°

	5
	Наклон ножной секции вниз к плоскости сиденья, не менее
	90°

	6
	Регулировка наклона секций- электропривод
	наличие

	7
	Габаритная ширина кресла, не более
	810 мм

	8
	Длина кресла в разложенном положении, не более
	1930 мм

	9
	Ширина ложа (сиденья, спинки и ножной секции), не менее
	565 мм

	10
	Максимальная нагрузка 
	не менее 150 кг




