ГродМТ 559/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

[bookmark: _Hlk196226503][bookmark: _Hlk221807312][bookmark: _Hlk200956857]	Лот 1 Аппарат лазерный терапевтический

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед.изм.
	Количество

	1.
	Аппарат лазерный терапевтический
	шт.
	4



2. Технические требования:
2.1 Частота импульсов лазера и ИК постоянная: 5, 50, 1000 Гц
переменная: 250-1 Гц
2.2 Частота импульсов красного света не менее 2 Гц
2.3. Длительность процедуры 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 10 мин

Лот 2 Аппарат для ультразвуковой терапии

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед.изм.
	Количество

	1.
	Аппарат для ультразвуковой терапии
	шт.
	2



2. Технические требования:
2.1. Тип: двухчастотный;
2.2. Режим работы: импульсный/непрерывный;
2.3. Количество типов излучателей: не менее 4 шт.
2.4. Частота: не менее 8.22/2.64 Гц;
2.5. Длительность импульсов: в импульсном режиме- 2/4/10 мс;
2.6. Установка рабочего режима: не менее 30 сек.;
2.7. Время работы без перерыва: не менее 6 часов4
2.8. Управление: электромеханическое.

Лот 3 Аппарат для ДМВ терапии

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед.изм.
	Количество

	1.
	Аппарат для ДМВ терапии 
	шт.
	2


2. Технические требования:
2.1. Рабочая частота (МГц): 915±5В%;
2.2. Режим работы: непрерывный;
2.3. Входная мощность от 0 до 15 Вт (регулируемая);
2.4. Количество излучаелей: 5 штук (№1 - №3, №4, №5)
2.5. Максимальная мощность полостного излучателя (№3): не менее 5 Вт;
2.6. Время выхода на рабочий режим: не более 30 сек.;
2.7. Время непрерывной работы: до 6 часов;
