ГродМТ 563/26-ЭА                                                                                    Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения
 
Лот 1 Наконечник оптический съемный

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Наконечник оптический Mediola 2KF.600.150.L, съемный
	шт.
	100



2. Технические требования:
	№
п/п
	Характеристика
	Технические требования

	2.1
	Общая длина, мм
	150

	2.2
	Диаметр световода, мкм
	600

	2.3
	Область применения
	проктология (хирургия аноректальной области)

	2.4
	Назначение

	для внутрисосудистых и внутриполостных вмешательств

	2.5
	Тип
	одноразовый

	2.6
	Форма
	прямой

	2.7
	Диаграмма излучения
	полый конус

	2.8
	Маркировка длины, см
	1

	2.9
	Разъем
	феррульного типа


3. Совместимость с имеющемуся на балансе аппаратом лазерным медицинским «Медиола - компакт».

Лот 2 Световодный наконечник для внутрисосудистых вмешательств, стерильный

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Световодный наконечник для внутрисосудистых вмешательств, стерильный
	шт.

	100




2. Технические параметры
	№ п/п
	Наименование 
	Технические параметры

	2.1.
	Диаметр светопроводящей жилы
	600 мкм

	2.2.
	Тип диаграммы выхода излучения
	Радиальный

	2.4.
	Конфигурация дистального торца
	Атравматический, защищенный кварцевой колбой

	2.5.
	Тип оптического разъема для подключения к аппарату
	«Luer-Lock»

	2.6.
	Длина светопроводящей жилы инструмента, не менее
	1500 мм

	2.7.
	Разметка на наружной оболочке световодного инструмента
	Интервальные метки шагом 10 мм
Цвет разметки - черный

	2.8.
	Элементы защиты производителя (радиочастотные чипы, насадки на SMA-разъем и т. п.)
	отсутствие

	2.9.
	Стерильность при поставке
	наличие


3.Совместимость с имеющемуся на балансе аппаратом лазерным медицинским «Медиола - компакт».

