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Приложение 4 к документации о закупке №Ц667-08/261

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

к услуге по предоставлению права использования программного обеспечения для гидравлического моделирования, расчета, проектирования инженерных сетей водоснабжения и водоотведения.
Права использования программного обеспечения в виде исключительных либо неисключительных лицензий в составе:
	Наименование
	Описание

	Серверная лицензия для сетей водоснабжения
	Многопользовательская, 3 одновременных подключения
	Программное обеспечение должно предоставляться возможность:
· создавать карты;
· наносить на них схемы водопроводных, канализационных и иных сетей в виде набора объектов, привязывая к ним любую атрибутивную информацию;
· создавать как точные карты, так и оперативные, технологические схемы;
· создавать модель рельефа местности;
· отображать на карте данные веб-серверов;
Процесс нанесения сети на карту города должен быть максимально автоматизирован.

	Серверная лицензия для сетей водоотведения
	Многопользовательская, 5 одновременных подключения
	

	Модуль для сетей водоснабжения
	Программное обеспечение должно предоставлять возможность производить поверочный расчет водопроводной сети, производить расчет резерва пропускной способности и калибровку математической модели водопроводной сети, производить расчеты для оптимизации работы насосного оборудования.

	Модуль для сетей водоотведения
	Программное обеспечение должно позволять производить расчет систем водоотведения, предоставлять возможность производить поверочный и конструкторский расчеты системы водоотведения, строить продольный профиль канализационной сети по выбранному направлению.


Срок действия лицензий – бессрочно.
Функциональные возможности программного обеспечения:
1. Расчет и моделирование работы режимов реальной сети водоснабжения и водоотведения, определения расходов и потерь напора во всех участках сети.
2. Возможность графической визуализации исходной информации и интерпретации результатов расчетов.
3. Автоматизированный контроль корректности задания исходных данных.
4. Удобный пользовательский интерфейс, работа в среде Windows 10/11.
5. Печать графиков и схем должна поддерживаться всеми типами печатающих устройств, используемых согласованной программной частью. Печать на любом формате бумаги, поддерживаемым соответствующим печатающим устройством, с возможностью разбивки на определенное количество листов по длине и ширине печатаемого графика или схемы.
6. Экспорт данных в Microsoft Office Excel, Word. Экспорт (сохранения) графических данных и расчетных схем в форматах DXF, MIF/MID, SHP, изображениях bmp, png, tiff, документах PDF. Импорт графической информации из формата AutoCAD, ESRI Shapefile.
7. Доступ к внешним источникам PostgreSQL через OLEDB/ODBC.
8. Программное обеспечение должно работать локально в инфраструктуре Заказчика без подключения к сетям общего пользования.


