ГродМТ 570/26-ЭА 	Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Инструмент лапароскопический, cо встроенным ножом

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Инструмент лапароскопический, cо встроенным ножом
	шт.
	174


2. Технические требования:
Инструмент лапароскопический, cо встроенным ножом, для лигирования с рассечением и диссекции тканей к системе Force-Triad:
-длина не менее 36-38 см, 
-диаметр не менее 5 мм, 
-поворот штока инструмента вокруг оси на угол не менее 170 градусов, 
-бранши –прямые закругленные или «дельфиний нос», 
-ручное или педальное управление инструментом.

Лот 2 Инструмент лапароскопический, cо встроенным ножом

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Инструмент лапароскопический, cо встроенным ножом
	шт.
	174


1. Технические требования:
Инструмент лапароскопический, cо встроенным ножом, для лигирования с рассечением тканей к системе Force-Triad:
-длина не менее 36-38 см, 
-диаметр не менее 10 мм, 
-поворот штока инструмента вокруг оси на угол не менее 355 градусов, 
-бранши – прямые закругленные или типа Maryland изогнутые.
-ручное или педальное управление инструментом

Лот 3 Рассеивающий клеющийся электрод пациента с гидрогелем для взрослых

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Рассеивающий клеящийся электрод пациента с гидрогелем для взрослых
	шт.
	800


1. Технические требования:
	№
	Наименование 
	Технические параметры

	1
	Рассеивающий клеющийся электрод  
	с гидрогелем для пациентов с массой тела более 
13,6 кг



Лот 4 Кабель для пластин пациента многоразовый

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Кабель для пластин пациента многоразовый
	шт.
	20


1. Технические требования:
	№
	Наименование 
	Технические параметры

	1
	Кабель для пластин пациента многоразовый
	REM- разъем на генераторном конце
Кабель не менее 4,5 м



Лот 5 Многоразовый нейтральный электрод к коагулятору с отводящий кабелем для многоразового нейтрального электрода

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	   1
	Многоразовый нейтральный электрод к коагулятору с отводящий кабелем для многоразового нейтрального электрода
	шт.
	10


2. Технические требования
-изготовлен из эластичной токопроводящей резины;
-размер электрода площадью, не менее 375 см2;
-длина отводящего кабеля не менее 300 мм, разъем 6,3 мм стандарта EU. 
-совместимость с имеющимися в клинике генераторами BOWA ARC-400 и HERMANN HHF-350, Фотек, Soring, Force-Triad

