СОГЛАСОВАНО		УТВЕРЖДАЮ	
								
                (должность)                                (подпись)                     (И.О.Фамилия)		                (должность)                                (подпись)                     (И.О.Фамилия)	
				
« ____ » ________________ 20 ___ г.		« ____ » ________________ 20 ___ г.	
СМЕТА на текущий ремонт

Наименование объекта	  Текущий ремонт территории МГКЦД, расположенного по адресу: г.Минск, ул.Прилукская, 46А 	
Заказчик	Учреждение здравоохранения "Минский городской клинический центр дерматовенерологии"	
Генподрядчик (Подрядчик)		
Субподрядчик		

Составлена в ценах на	1 ИЮHЯ 2026 г.	Цены	без НДС	Регион строительства	г.Минск	Тарифная ставка  4 разряда	16.96	руб.	
	(дата разработки)		(вид цены)		(название региона строительства)				
 
№ пп	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей.	
				заработная плата	эксплуатация машин и механизмов	материалы, изделия, конструкции (монтируемые оборудование, мебель)	транcпорт	общая стоимость	
			Количество		всего	в том числе заработная плата машинистов				
	
Cмета: 1. 1. Локальная смета	
 Ж000 крыльцо	
 1.	Е11-27-1
(83.83 / 51.0893) 	Разборка покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных  Демонтаж  К=0,3 Стесненность К=1,1
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96	100 М2	442.29	16.85	11.40			459.14	
			0.95	420.18
	16.01
К1=0.3 К2=1.1	10.83

	436.19 	
2.	Е27-20-1
(83.83 / 51.0893) 	Разборка бортовых камней на бетонном основании  Стесненность К=1,1
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М	1330.61					1 330.61	
			0.27	359.26
	
К1=1.1	

	359.26 	
3.	Е46-69-4
(83.83 / 51.0893) 	Резка асфальта бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 70 мм  Стесненность К=1,1
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96	100 М	149.59	49.99		4.77		204.35	
			0.27	40.39
	13.50
К1=1.1	
	1.29 
	
	55.18 	
4.	1/10-170-2/20
 	Диск алмазный отрезной для резки камня, бетона диаметром 230 мм  
	диск				26.92	2.14	29.06	
			0.1971	

	5.31 
	0.42
	5.73 	
5.	Е27-18-4
(83.83 / 51.0893) 	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных  Стесненность К=1,1
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М3 КОНСТРУКЦИЙ	3119.21	3 820.93	1 766.21			6 940.14	
			0.0595	185.59
	227.35
К1=1.1	105.09

	412.94 	
6.	Е1-164-1
(83.83 / 51.0893) 	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 1 группы  Стесненность К=1,1
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М3 ГРУНТА	2201.48					2 201.48	
			0.02	44.03
	
К1=1.1	

	44.03 	
7.	Е11-2-1
(83.83 / 51.0893) 	Устройство подстилающих слоев песчаных  Стесненность К=1,1
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96	М3	54.7	8.64	4.10	12.03	23.52	98.89	
			2	109.40
	17.28
К1=1.1	8.20
	24.06 
	47.04
	197.78 	
8.	Е27-34-2
(83.83 / 51.0893) 	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Стесненность К=1,1
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96	100 М БОРТОВОГО КАМНЯ	1280.11	49.91	16.93	1 032.94	80.45	2 443.41	
			0.27	345.63
	13.48
К1=1.1	4.57
	278.89 
	21.72
	659.72 	
9.	4/2-2-1-10/1
 	Борт дорожный БР100.30.15, C25/30, F250, W4 БР100.30.15, C25/30, F250, W4  
	шт.				18.71	1.69	20.40	
			27	

	505.17 
	45.63
	550.80 	
10.	Е27-253-1
(83.83 / 51.0893) 	Устройство сборных покрытий из плит тротуарных с наибольшим габаритным размером в плане до 300 мм включительно с подачей плит вручную  Стесненность К=1,1
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96	100 М2	2307.95	65.91	13.67	351.14	31.05	2 756.05	
			0.95	2192.55
	62.61
К1=1.1	12.99
	333.58 
	29.50
	2618.24 	
11.	4/1-7-20-10-20/30
 	Плиты тротуарные, мелкоразмерные, с применением пигмента (Новый город), толщиной 80 мм, из бетона М300  
	м.2				35.50	3.20	38.70	
			96.9	

	3439.95 
	310.08
	3750.03 	
12.	Е27-18-5
(83.83 / 51.0893) 	Разборка покрытий и оснований цементобетонных  Стесненность К=1,1
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96	100 М3 КОНСТРУКЦИЙ	1104.01	943.25	298.49			2 047.26	
			0.001	1.10
	0.94
К1=1.1	0.30

	2.04 	
13.	Е13-68-2
(83.83 / 51.0893) 	Нанесение выравнивающего штукатурного слоя толщиной 10 мм на стены вручную: улучшенного  Стесненность К=1,1
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М2	1129.37	2.16				1 131.53	
			0.1	112.94
	0.22
К1=1.1	

	113.16 	
14.	1/10-230-60-45-5/35
 	Штукатурка защитно-отделочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), полиминеральная (ПМ), сухая смесь (СС), крупнозернистая  
	т				258.00	20.49	278.49	
			0.052	

	13.42 
	1.07
	14.49 	
15.	Е26-85-1
(83.83 / 51.0893) 	Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов  Стесненность К=1,1
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96	100 М	711.73	0.02		2.89	0.23	714.87	
			0.2	142.35
	
К1=1.1	
	0.58 
	0.05
	142.98 	
16.	1/10-230-55-20/163
 	Уголок перфорированный алюминиевый, размером 25х25 мм, толщиной 0,3 мм  
	м				0.67	0.05	0.72	
			20.4	

	13.67 
	1.02
	14.69 	
17.	Е15-280-1
(83.83 / 51.0893) 	Нанесение защитно-отделочного состава крупнозернистого (2-3 мм) по оштукатуренным наружным поверхностям стен (цоколь)  Стесненность К=1,1
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96	100 М2	853.7	9.93	6.42			863.63	
			0.1	85.37
	0.99
К1=1.1	0.64

	86.36 	
18.	1/10-230-15/200
 	Грунтовка ЛАКРИТ  
	кг				2.70	0.21	2.91	
			3.5	

	9.45 
	0.74
	10.19 	
19.	1/10-230-60-45-10/145
 	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, с фактурой шуба, под окрас, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, M75, F75  
	т				20 000.00	1 588.00	21 588.00	
			0.045	

	900.00 
	71.46
	971.46 	
20.	Е15-339-1
(83.83 / 51.0893) 	Акриловая окраска цоколя по декоративной штукатурке прим.  Стесненность К=1,1
Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96	100 М2	495.02	0.59	0.32	42.37	3.31	541.29	
			0.1	49.50
	0.06
К1=1.1	0.03
	4.24 
	0.33
	54.13 	
21.	1/10-230-40-60/5
 	Краска перхлорвиниловая фасадная  
	кг				23.60	1.87	25.47	
			4	

	94.40 
	7.48
	101.88 	
22.	Е68-15-4
(83.83 / 51.0893) 	Ремонт асфальтобетонного покрытия однослойного толщиной 70 мм, площадью ремонта до 25 м2  Стесненность К=1,1
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96	100 М2	1277.47	494.84	233.05			1 772.31	
			0.25	319.37
	123.71
К1=1.1	58.26

	443.08 	
23.	4/1-4-30-10-20/20
 	Смеси асфальтобетонные (горячие) щебеночные мелкозернистые тип Б, марки II (ЩМБг-II)  
	т				130.92	10.19	141.11	
			3.26	

	426.80 
	33.22
	460.02 	
24.	Е57-23-1
(83.83 / 51.0893) 	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию, площадью пола до 20 м2  Стесненность К=1,1
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96	100 М2	1098.85	58.52	39.61			1 157.37	
			0.04	43.95
	2.34
К1=1.1	1.58

	46.29 	
25.	4/1-4-20-20-10-20/20
 	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150  
	м3				153.64	11.95	165.59	
			0.0816	

	12.54 
	0.98
	13.52 	
26.	Е8-12-3
(83.83 / 51.0893) 	Установка металлических решеток приямков  Стесненность К=1,1
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	871.46	13.74	9.30	214.62	14.62	1 114.44	
			0.124	108.06
	1.70
К1=1.1	1.15
	26.61 
	1.81
	138.18 	
27.	2/20-40-35/77
 	Решетки приямков грязезащитные (для вытирания ног) металлические  
	т				7 953.17	631.48	8 584.65	
			0.124	

	986.19 
	78.30
	1064.49 	
ИТОГО прямые затраты по разделу:	4559.67	480.19	203.64	7076.15	650.85	12766.86	
ОХР и ОПР:	3993.08	
Плановая прибыль:	2433.52	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:	19193.46	
Ж000 дорожное покрытие	
 28.	Е27-18-4
(83.83 / 51.0893) 	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных  Стесненность К=1,1
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М3 КОНСТРУКЦИЙ	3119.21	3 820.93	1 766.21			6 940.14	
			0.216	673.75
	825.32
К1=1.1	381.50

	1499.07 	
29.	Е1-17-14
(83.83 / 51.0893) 	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, грунт 2 группы  Стесненность К=1,1
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96	1000 М3	241.92	2 876.84	984.59			3 118.76	
			0.012	2.90
	34.52
К1=1.1	11.82

	37.42 	
30.	Е1-71-1
(83.83 / 51.0893) 	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л. с) при перемещении грунта до 5 м, грунт 1 группы  Стесненность К=1,1
Разряд  МK  Ставка 4р 16.96	1000 М3 ГРУНТА		490.36	26.82			490.36	
			0.012	
	5.88
К1=1.1	0.32

	5.88 	
31.	4/1-5-30-35-10/13
 	Смеси гравийно-песчаные ГПС С5  
	м3				13.00	24.15	37.15	
			12	

	156.00 
	289.80
	445.80 	
32.	Е27-53-3
(83.83 / 51.0893) 	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных плотных крупнозернистых смесей типа А, Б, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3  Стесненность К=1,1
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96	1000 М2 ПОКРЫТИЯ	736.39	1 234.31	473.22	103.79	8.26	2 082.75	
			0.054	39.77
	66.65
К1=1.1	25.55
	5.60 
	0.45
	112.47 	
33.	4/1-4-30-30-10/20
 	Смеси асфальтобетонные (горячие) щебеночные крупнозернистые пористые, марки II (ЩКПг-II)  
	т				145.69	11.33	157.02	
			5.2488	

	764.70 
	59.47
	824.17 	
34.	Е1-17-14
(83.83 / 51.0893) 	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, грунт 2 группы  Стесненность К=1,1
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96	1000 М3	241.92	2 876.84	984.59			3 118.76	
			0.086	20.81
	247.41
К1=1.1	84.67

	268.22 	
35.	Е27-14-2
(83.83 / 51.0893) 	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы  Стесненность К=1,1
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ (В	252.18	642.41	208.80	10.15		904.74	
			0.645	162.66
	414.35
К1=1.1	134.68
	6.55 
	
	583.56 	
36.	4/1-5-30-35-10/13
 	Смеси гравийно-песчаные ГПС С5  
	м3				13.00	24.15	37.15	
			64.5	

	838.50 
	1557.68
	2396.18 	
37.	Е11-2-4
(83.83 / 51.0893) 	Устройство подстилающих слоев щебеночных  Стесненность К=1,1
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96	М3	59.84	18.07	8.58	35.77	26.67	140.35	
			21.5	1286.56
	388.51
К1=1.1	184.47
	769.06 
	573.41
	3017.54 	
38.	Е27-53-3
(83.83 / 51.0893) 	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных плотных крупнозернистых смесей типа А, Б, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3  Стесненность К=1,1
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96	1000 М2 ПОКРЫТИЯ	736.39	1 234.31	473.22	103.79	8.26	2 082.75	
			0.43	316.65
	530.75
К1=1.1	203.48
	44.63 
	3.55
	895.58 	
39.	4/1-4-30-30-10/20
 	Смеси асфальтобетонные (горячие) щебеночные крупнозернистые пористые, марки II (ЩКПг-II)  
	т				145.69	11.33	157.02	
			41.796	

	6089.26 
	473.55
	6562.81 	
40.	Е27-20-1
(83.83 / 51.0893) 	Разборка бортовых камней на бетонном основании  Стесненность К=1,1
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М	1330.61					1 330.61	
			0.26	345.96
	
К1=1.1	

	345.96 	
41.	Е27-34-2
(83.83 / 51.0893) 	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Стесненность К=1,1
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96	100 М БОРТОВОГО КАМНЯ	1280.11	49.91	16.93	1 032.94	80.45	2 443.41	
			0.26	332.83
	12.98
К1=1.1	4.40
	268.56 
	20.92
	635.29 	
42.	4/2-2-1-10/1
 	Борт дорожный БР100.30.15, C25/30, F250, W4 БР100.30.15, C25/30, F250, W4  
	шт.				18.71	1.69	20.40	
			26	

	486.46 
	43.94
	530.40 	
43.	Е1-164-1
(83.83 / 51.0893) 	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 1 группы  Стесненность К=1,1
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М3 ГРУНТА	2201.48					2 201.48	
			0.03	66.04
	
К1=1.1	

	66.04 	
44.	Е66-23-1
(83.83 / 51.0893) 	Демонтаж чугунных люков  Стесненность К=1,1
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96	ЛЮК	28.07					28.07	
			1	28.07
	
К1=1.1	

	28.07 	
45.	Е23-13-1
(83.83 / 51.0893) 	Устройство колодцев канализационных круглых сборных железобетонных диаметром 0,7 м, в сухих грунтах  Стесненность К=1,1
Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96	10 М3	5425.33	5 614.16	1 904.17	1 125.22	88.34	12 253.05	
			0.2	1085.07
	1122.83
К1=1.1	380.83
	225.04 
	17.67
	2450.61 	
46.	1/10-270-10/10
 	Люки смотровых колодцев чугунные легкие малогабаритные ЛМ (А15)  
	шт.				153.01	12.15	165.16	
			1	

	153.01 
	12.15
	165.16 	
47.	4/1-2-10-10-10-20/10
 	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59-0,71 м внутренним диаметром 580 мм  
	м				45.60	4.11	49.71	
			2	

	91.20 
	8.22
	99.42 	
ИТОГО прямые затраты по разделу:	4361.07	3649.20	1411.72	9898.57	3060.81	20969.65	
ОХР и ОПР:	4839.32	
Плановая прибыль:	2949.28	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:	28758.25	
Ж000 мероприятия по обращению с отходами	
 48.	Е51-7-6
(83.83 / 51.0893) 	Погрузка строительных отходов погрузчиками  Стесненность К=1,1
Разряд  МK  Ставка 4р 16.96	100 М3		378.00	120.14			378.00	
			0.025	
	9.45
К1=1.1	3.00

	9.45 	
49.	С310-30.1
 	ПЕРЕВОЗКА МУСОРА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ  
	т					15.41	15.41	
			3.75	

	 
	
	57.79 	
50.	8/2/1-1
 	Строительные отходы и (или) строительный мусор  
	т							
			0.625	

	 

51.	8/1/280
 	Лом асфальтобетонный  
	т							
			3.125	

	 

52.	с999-9900
 	Плата за прием отходов  
	т				72.30		72.30	
			3.75	

	 
	
	271.13 	
ИТОГО прямые затраты по разделу:	0.00	9.45	3.00	0.00	0.00	0.00	
ОХР и ОПР:	2.51	
Плановая прибыль:	1.53	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:	0.00	
ИТОГО прямые затраты по смете:	8920.74	4138.84	1618.36	16974.72	3711.66	33736.51	
ОХР и ОПР:	8834.91	
Плановая прибыль:	5384.33	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:	47951.71	
ВСЕГО прямые затраты:	8920.74	4138.84	1618.36	16974.72	3711.66	33736.51	
ОХР и ОПР:	8834.91	
Плановая прибыль:	5384.33	
ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью:	47951.71	

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ
№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала
без НДС	Стоимость материала
без НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср  без НДС	
Материалы подрядчика	
1.		1/10-280-20/40	Вода
01.06.2026 ОРБ	м3	7.17434	1.45	10.36	%		
2.		1/10-170-2/20	Диск алмазный отрезной для резки камня, бетона диаметром 230 мм
01.06.2026 ОРБ	диск	0.1971	26.92	5.31	7.94%	0.42	
3.		4/1-5-40-10-10/10	Песок обогащенный
.  .	м3	2.24	10.60	23.74	21	47.04	
4.		1/10-240-25-35/240	Гвозди строительные
01.06.2026 ОРБ	кг	0.545	3.36	1.83	7.94%	0.14	
5.		1/10-110-50-10/285	Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 100,125 мм, 4 сорта
01.06.2026 ОРБ	м3	0.0901	183.25	16.51	7.94%	1.31	
6.		4/1-4-10-20-40/50	Бетон нормального веса (смесь готовая к употреблению) с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15
01.06.2026 ОРБ	м3	3.667	168.06	616.27	7.78%	47.96	
7.		4/1-4-20-20-10-20/10	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100
01.06.2026 ОРБ	м3	0.0318	114.74	3.65	7.78%	0.29	
8.		4/2-2-1-10/1	Борт дорожный БР100.30.15, C25/30, F250, W4 БР100.30.15, C25/30, F250, W4
.  .	шт.	53	18.71	991.63	9.02%	89.57	
9.		1/10-170-2/30	Круг на бакелите усиленном отрезной 230х2х22 для резки камня, бетона
01.06.2026 ОРБ	шт.	0.38	1.90	0.72	7.94%	0.06	
10.		4/1-5-50/10	Пескоцементная смесь
01.06.2026 ОРБ	м3	2.907	113.71	330.55	7.94%	26.25	
11.		4/1-5-40-10-10/30	Песок для строительных работ природный 2 класса
.  .	м3	0.152	10.60	1.62	21	3.19	
12.		4/1-7-20-10-20/30	Плиты тротуарные, мелкоразмерные, с применением пигмента ("Новый город"), толщиной 80 мм, из бетона М300
.  .	м.2	96.9	35.50	3439.95	9.02%	310.08	
13.		1/10-230-60-45-5/35	Штукатурка защитно-отделочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), полиминеральная (ПМ), сухая смесь (СС), крупнозернистая
01.06.2026 ОРБ	т	0.052	258.00	13.42	7.94%	1.07	
14.		1/10-10-10/6	Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке)
01.06.2026 ОРБ	т	0.011	361.07	3.97	7.94%	0.32	
15.		1/10-230-55-20/163	Уголок перфорированный алюминиевый, размером 25х25 мм, толщиной 0,3 мм
01.06.2026 ОРБ	м	20.4	0.67	13.67	7.94%	1.02	
16.		1/10-230-15/200	Грунтовка "ЛАКРИТ"
01.06.2026 ОРБ	кг	4.7	2.70	12.69	7.94%	0.99	
17.		1/10-230-60-45-10/145	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, с фактурой "шуба", под окрас, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, M75, F75
.  .	т	0.045	20 000.00	900.00	7.94%	71.46	
18.		1/10-160-20/15	Ветошь
01.06.2026 ОРБ	кг	0.015	3.64	0.06	7.94%		
19.		1/10-235-20/772	Лента малярная, односторонняя, 50 ммх50 м
01.06.2026 ОРБ	м2	0.375	2.51	0.94	7.94%	0.08	
20.		1/10-230-40-60/5	Краска перхлорвиниловая фасадная
.  .	кг	4	23.60	94.40	7.94%	7.48	
21.		7/10-10/90	Битумы нефтяные дорожные, марки БНД-40/60
01.06.2026 ОРБ	т	0.02			7.94%		
22.		4/1-4-30-10-20/20	Смеси асфальтобетонные (горячие) щебеночные мелкозернистые тип Б, марки II (ЩМБг-II)
01.06.2026 ОРБ	т	3.26	130.92	426.80	7.78%	33.22	
23.		4/1-4-20-20-10-20/20	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150
01.06.2026 ОРБ	м3	0.0816	153.64	12.54	7.78%	0.98	
24.		1/10-260-30-31/1	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм
01.06.2026 ОРБ	т	0.00744	1 816.19	13.51	5.72%	0.77	
25.		1/55-50-20/30	Лак битумный БТ-577
01.06.2026 ОРБ	т	0.00124	10 565.00	13.10	7.94%	1.04	
26.		2/20-40-35/77	Решетки приямков грязезащитные (для вытирания ног) металлические
01.06.2026 ОРБ	т	0.124	7 953.17	986.19	7.94%	78.30	
27.		4/1-5-20-20-30/11	Щебень из гравия фракции 40 - 80 (70) мм
01.06.2026 ОРБ	м3	0.00392			%		
28.		4/1-5-30-35-10/13	Смеси гравийно-песчаные ГПС С5
.  .	м3	76.5	13.00	994.50	24.15	1847.48	
29.		1/10-240-40/92	Скобы строительные диаметром 10 мм
01.06.2026 ОРБ	кг	3.0008	9.16	27.49	7.94%	2.19	
30.		1/10-110-50-5/365	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта
01.06.2026 ОРБ	м3	0.0726	313.35	22.75	7.94%	1.80	
31.		4/1-4-30-30-10/20	Смеси асфальтобетонные (горячие) щебеночные крупнозернистые пористые, марки II (ЩКПг-II)
.  .	т	47.0448	145.69	6853.96	7.78%	533.02	
32.		4/1-5-20-10-30/10	Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 5-20 мм
.  .	м3	5.805	26.30	152.65	21	121.91	
33.		4/1-5-20-10-30/50	Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 40-80 мм
.  .	м3	21.5	28.60	614.90	21	451.50	
34.		1/10-80-5/14	Асбест хризотиловый марки А-6К-30
01.06.2026 ОРБ	т	0.0186	1 910.00	35.53	7.94%	2.82	
35.		1/10-235-3/101	Пакля пропитанная
01.06.2026 ОРБ	кг	6.6	6.50	42.90	7.94%	3.43	
36.		1/10-110-50-15/565	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта
01.06.2026 ОРБ	м3	0.0032	300.00	0.96	7.94%	0.08	
37.		4/1-5-40-10-10/10	Песок обогащенный
01.06.2026 ОРБ	м3	0.34			%		
38.		4/1-4-20-20-10-10/20	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50
01.06.2026 ОРБ	м3	0.386	133.32	51.46	7.78%	4.00	
39.		1/10-270-10/10	Люки смотровых колодцев чугунные легкие малогабаритные ЛМ (А15)
01.06.2026 ОРБ	шт.	1	153.01	153.01	7.94%	12.15	
40.		4/1-2-10-10-10-20/10	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59-0,71 м внутренним диаметром 580 мм
.  .	м	2	45.60	91.20	9.02%	8.22	
41.		8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор
01.06.2026 ОРБ	т	0.625			7.94%		
42.		8/1/280	Лом асфальтобетонный
01.06.2026 ОРБ	т	3.125			7.94%		
ИТОГО Материалы подрядчика :		 16975		 3712	
Свалка	
43.		с999-9900	Плата за прием отходов
.  .	т	3.75	72.30	271.13	%		
ИТОГО Свалка :		 271			
							
ВСЕГО :		 17246		 3712	

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
  № пп	Код	Наименование машин и механизмов	Единица измерения	Количество	Цена маш-часа
без НДС	Стоимость механизма
без НДС	Цена зарплаты машиниста	Стоимость зарплаты машиниста	
Механизмы подрядчика	
1.		М021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т	МАШ.-Ч	19.5085	60.50	1180.26	20.52	400.31	
2.		М030101	Автопогрузчики 5 т	МАШ.-Ч	3.37722	43.42	146.64	19.61	66.23	
3.		М031811	Погрузчики одноковшовые универсальные пневмоколесные 2 т	МАШ.-Ч	0.1771	53.36	9.45	16.96	3.00	
4.		М050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м!3/мин	МАШ.-Ч	2.17525	35.37	76.94	16.96	36.89	
5.		М050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м!3/мин	МАШ.-Ч	39.419361	35.51	1399.82	16.96	668.51	
6.		М060247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м!3	МАШ.-Ч	3.587584	61.45	220.46	20.52	73.62	
7.		М060248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,65 м!3	МАШ.-Ч	0.01067	68.53	0.73	20.52	0.22	
8.		М070121	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 303 (410) кВт (л. с.)	МАШ.-Ч	0.013728	428.64	5.88	23.44	0.32	
9.		М070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с.)	МАШ.-Ч	1.118458	55.15	61.68	20.52	22.95	
10.		М120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с.)	МАШ.-Ч	1.821699	79.54	144.90	20.52	37.38	
11.		М120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	МАШ.-Ч	3.186172	41.33	131.68	18.69	59.55	
12.		М120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	МАШ.-Ч	6.639028	52.40	347.88	20.52	136.23	
13.		М120910	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т	МАШ.-Ч	1.383525	83.74	115.86	20.52	28.39	
14.		М121003	Котлы битумные передвижные 400 л	МАШ.-Ч	0.37125	4.18	1.55			
15.		М121010	Виброплита импортного производства	МАШ.-Ч	4.35765	3.63	15.82			
16.		М121601	Машины поливомоечные 6000 л	МАШ.-Ч	0.919655	61.37	56.44	16.96	15.60	
17.		М122000	Укладчики асфальтобетона	МАШ.-Ч	1.842104	74.37	137.00	20.52	37.80	
18.		М330400	Машины шлифовальные электрозачистные	МАШ.-Ч	2.19483	6.15	13.50			
19.		М330805	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха)	МАШ.-Ч	30.231611	0.55	16.63			
20.		М331101	Трамбовки пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха)	МАШ.-Ч	11.363	0.19	2.25			
21.		М331531	Пила дисковая электрическая	МАШ.-Ч	11.0352	0.62	6.84			
22.		М331615	Дрели электрические	МАШ.-Ч	0.8371	0.33	0.28			
23.		М331617	Средства малой механизации	МАШ.-Ч	2.1526395	21.54	46.37	14.58	31.38	
ИТОГО Механизмы подрядчика :		 4139		 1618	
							
ВСЕГО :		 4139		 1618	

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
№ пп	Наименование работ и затрат	Стоимость работ и затрат, руб.	
		в ценах начала составления сметы на
1 ИЮHЯ 2026	в ценах начала выполнения работ на
1 АВГУСТА 2026	в ценах окончания строительства на
АВГУСТ 2026 	
	
 	Tрудозатраты рабочих, чел-час		572,01	572,01	572,01	
	Tрудозатраты машинистов, чел-час		87,33	87,33	87,33	
	BCEГO трудозатрат, чел-час		659,34	659,34	659,34	
	Заработная плата	1	8 920,74	9 082,21	8 920,74	
	Эксплуатация машин и механизмов всего	1	4 138,84	4 213,75	4 138,84	
	в т.ч. заработная плата машинистов	1	1 618,36	1 647,65	1 618,36	
	Mатериалы		16 974,72	17 281,96	16 974,72	
	в т.ч.  материалы подрядчика		16 974,72	17 281,96	16 974,72	
	.         материалы заказчика					
	Tранспортные и заготовительно-складские расходы	1	3 711,66	3 778,84	3 711,66	
	в т.ч.  транспорт и зср материалов подрядчика		3 711,66	3 778,84	3 711,66	
	.         транспорт и зср материалов заказчика					
	.         перевозка грузов (С310 и С311)					
	ИTOГO прямых затрат		33 745,96	34 356,76	33 745,96	
2	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	1	8 834,91	8 994,82	8 834,91	
	.      1.строительные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)	83.83	8834.91			
3	Плановая прибыль	1	5 384,33	5 481,79	5 384,33	
	.      1.строительные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)	51.0893	5384.33			
4	Bременные (титульные) здания и сооружения					
	Bозврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)	15				
5	Зимние удорожания	0,93				
	-     в т.ч. зарплата в зимнем удорожании					
	ИTOГO строительных и иных специальных монтажных работ		47 965,20	48 833,37	47 965,20	
6	Прочие затраты, в том числе:		3 583,29	3 648,15	3 583,29	
	Средства по уплате обязательных страховых взносов	34	3 583,29	3 648,15	3 583,29	
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика					
	Pазъездной характер работ					
	Перевозка рабочих					
	Командировочные расходы					
7	ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ		51 548,49	52 481,52	51 548,49	
	в том числе стоимость подрядных работ		51 548,49	52 481,52	51 548,49	
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)	1				
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика					
	ИТОГO с учетом конкурсного коэффициента подрядчика		51 548,49	52 481,52	51 548,49	
8	Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего					
	в том числе:					
	Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)					
9	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности		51 548,49	52 481,52	51 548,49	
11	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)				1	
12	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)				51548,49	
14	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации		51 548,49	52 481,52	51 548,49	
	Mатериалы заказчика  (Mат+Tрансп+ЗCP) (-)					
16	Итого объем работ для налогообложения		51 548,49	52 481,52	51 548,49	
17	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ %					
18	Сумма HДC по ставке ______ %	20	10 309,70	10 496,30	10 309,70	
	ВСЕГО выполнено работ		61 858,19	62 977,82	61 858,19	
	Сметная стоимость прочих средств		394,70	404,14	408,95	
	в том числе: средства на выполнение мероприятий по обращению с отходами, подлежащими хранению, использованию, обезвреживанию, захоронению		328,92	336,78	340,79	
	.                   НДС 20% на прочие средства		65,78	67,36	68,16	

	Стоимость на дату начала разработки сметной документации
	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен
 - 	Стоимость на дату начала выполнения работ
	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен
 - 	Стоимость на дату окончания строительства
	
 Сметная стоимость строительства объекта текущего ремонта, белорусских рублей.	62 252.89		63 381.96		62 267.14	
в том числе:  						
Сметная стоимость строительно-монтажных работ, руб.	61 858.19	1.0181	62 977.82	1.009	61 858.19	
в том числе: стоимость СМР без материалов заказчика	61 858.19		62 977.82		61 858.19	
                      стоимость материалов заказчика						
Сметная стоимость прочих затрат, руб.  	394.70	1.0239	404.14	1.0119	408.95	
в том числе: стоимость средств на выполнение мероприятий по обращению с отходами, подлежащими хранению, использованию, обезвреживанию, захоронению	328.92		336.78		340.79	
                    стоимость средств на содержание заказчика, застройщика						
 стоимость НДС по ставке 20%	65.78		67.36		68.16	

Составил 						
 	(должность служащего)		(подпись)		(инициалы, фамилия)	
Проверил						
	(должность служащего)		(подпись)		(инициалы, фамилия)