ГродМТ 354/26-ЗОИ(П)                                                                                   Приложение 1

	Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения: 

Лот 1 Бестеневой налобный осветитель

1. Состав (спецификация) закупаемых изделий
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1
	Бестеневой налобный осветитель
	4 шт.


2. Технические требования
	№ п/п
	Наименование/ Технические требования

	2.1.
	Бестеневой тип осветителя

	2.2.
	Беспроводной тип конструкции

	2.3.
	Двухточечное крепление на голове

	2.4.
	Мощность света до 100000 люкс

	2.5.
	Регулировка яркости

	2.6.
	LED источник света

	2.7.
	Мощность диода не менее 3W

	2.8.
	Ресурс работы 50000 часов

	2.9.
	Время работы одного аккумулятора от 6 до 12 часов

	2.10.
	Вес не более 150 гр

	2.11.
	Светофильтры: прозрачные, оранжевые, темно-коричневые, оранжевые, прозрачные

	2.12.
	Аккумуляторные батареи 2 шт.

	2.13.
	Возможность использования бинокуляров, видеокамеры, корректирующих линз

	2.14.
	В комплекте бинокулярные лупы для точных работ с кратностью увеличения 2,5х/3х/3,5х, бинокулярные линзы для обычных работ с кратностью увеличения 1,5х - 2,3х

	2.15.
	Видеокамера CMOS 5 Mpx с разрешением 1920х1080 (HD, Full HD), автофокусом, режимом записи и просмотра в реальном времени, USB 2.0

	2.16.
	Упаковка-бокс для хранения



