
	
	Приложение 1
к заявке на закупку
медицинских изделий



Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета
государственной закупки

Лот № 1 
1. Состав (комплектация) медицинских изделий
	№
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1
	Индикаторы химические одноразового применения для контроля процессов газовой стерилизации в атмосфере пероксида водорода
	шт.
	4000



2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».
	№ п/п
	Характеристики

	1.
	Индикаторы химические одноразового применения для контроля процессов газовой стерилизации в атмосфере пероксида водорода:

	1.1.
	Предназначены для использования снаружи стерилизационных упаковок (при размещении индикатора в контрольных точках стерилизатора) и внутри упаковок (укладок, пакетов)

	1.2.
	Контрольные значения индикатора -температура 30-50оС

	1.3.
	Конц.2,3 мг/л- 2,5мг/л

	1.4.
	Совместимы с плазменным стерилизатором 


3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): срок годности на момент поставки не менее 60% от общего срока годности.

Лот № 2 
1. Состав (комплектация) медицинских изделий
	№
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1
	Индикаторы биологического контроля процесса стерилизации парами перекиси водорода (плазменной стерилизации)
	Комплект
	10


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».
	№ п/п
	Характеристики

	1.
	Индикаторы биологического контроля процесса стерилизации парами перекиси водорода (плазменной стерилизации)

	1.1.
	Индикатор автономный биологический одноразовый для контроля стерилизации парами перекиси водорода (плазменной стерилизации)

	1.2.
	Индикатор предназначен для валидации и оценки эффективности процесса стерилизации парами перекиси водорода (плазменной стерилизации)

	1.3.
	Индикатор представляет собой пластиковую пробирку, на дно которой помещены высушенные споры тест-микроорганизма. 

	1.4.
	Внутри пластиковой пробирки размещена стеклянная ампула, содержащая стерильную индикаторную среду. 

	1.5.
	Пластиковая пробирка закрыта колпачком, имеющим отверстия.

	1.6.
	Между колпачком и пробиркой размещен бактериальный фильтр, защищающий содержимое индикатора от контаминации, но не препятствующий проникновению стерилизующего агента.

	1.7.
	На этикетку с маркировкой индикатора нанесен химический индикатор, позволяющий отличить биологические индикаторы, прошедшие стерилизацию от индикаторов, не обработанных в стерилизаторе

	1.8.
	Количество спор n*105-n*106 (допускаются индикаторы с иным количеством спор на носителе, при условии, что функциональные свойства индикаторов при этом не ухудшатся и будут соответствовать требованиям)

	1.9.
	Температура инкубации, С0 55+/- 2

	1.10.
	Время инкубации, ч.24-72

	1.11.
	Комплектность: индикатор, ломатель пластиковый, инструкция по применению, контроль

	1.12.
	Совместимы с плазменным стерилизатором 
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3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): срок годности на момент поставки не менее 60% от общего срока годности.


Лот № 3
1. Состав (комплектация) медицинских изделий
	№
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1
	Кассета со стерилизующим агентом (RenoSA10) или аналог
	Штук 
	120


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».
	№ п/п
	Характеристики

	2.1.
	Жидкая перекись водорода, использующаяся для стерилизации стерилизуемых материалов. 

	2.2.
	Одноразового использования

	2.3.
	Совместимы с плазменным стерилизатором RENO-S130


3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): срок годности на момент поставки не менее 60% от общего срока годности.
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