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Техническое задание
на закупку пылесосов профессиональных для воспитательно-оздоровительного лагеря «Полочанка»

Перечень потребительских и экономических показателей (характеристик) закупаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг):

Лот №1
	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Пылесос профессиональный

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Профессиональный моющий пылесос.
Предназначен для глубокой очистки любых поверхностей. 
Оснащен шестью насадками: от паровой до специализированных для мебели и матрасов, а также системой сбора жидкости. Компактная конструкция с крупноразмерными колесами.
Наличие фильтрации частиц и долговечный механизм, подходящий для домашнего и коммерческого использования.

Номинальная потребляемая мощность: 2500 Вт
Мощность бойлера: 1200 Вт
Сила всасывания: ≥19 кПа
Максимальная мощность всасывания: 500 Вт
220-240 В, 50 Гц
Сенсорное (LED дисплей)
Категория защиты от поражения электрическим током: класс I
Степень защиты от влаги: IPX4
Тип уборки: влажная, сухая, пар
Резервуар для чистой воды, контейнер для пыли и использованной воды
Тип пылесборника: контейнер
Объем контейнера для пыли и использованной воды: 35 л
Объем резервуара для чистой воды: 4 л
Тип питания: от сети
Максимальный уровень шума: ≤85 дБ
Выход пара: 35 мл/мин
Выход воды: 400 мл/мин
Время нагрева пара: 28 секунд
Температура пара: 100±10℃
Температура горячей воды: 60±10 ℃
Габариты: 577×371×618 мм
Фильтрация: фильтр тонкой очистки HEPA, спонжевый фильтр
Функция сбора жидкости
Режимы работы: холодная вода/горячая вода/пар и всасывание/пар
Максимальный расход: ≥28 л/с
Функция защиты бойлера от перегрева
Ручка для переноски
Длина сетевого шнура: 3,5 

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
HEPA фильтр
Пористый фильтр
Труба пластиковая составная: 2шт*44 см
Шланг гибкий: 1.5 м
Насадка моющая большая
Насадка моющая малая
Скребок съемный
Щетка паровая
Турбощетка
Насадка для подачи пара
Переходник для насадок

Гарантийный срок не менее 12 месяцев с даты поставки
Или аналог, не ухудшающий данные характеристики.
Доставка, разгрузка, занос в помещение за счет Продавца.

	Код по ОКРБ 007-2012
	27.51.21.200

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Пылесосы бытовые со встроенным электродвигателем

	Объем (количество)
	6 штук 

	Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)
	С 24.08.2026 по 04.09.2026

	Место (выполнения работ, оказания услуг)
	Минская область, Воложинский с/с, деревня Полочанка, воспитательно-оздоровительный лагерь «Полочанка»

	Предельная стоимость государственной закупки 
	[bookmark: _GoBack]4 718,60 рублей с НДС

	Источник финансирования государственной закупки по части (лоту)
	Местный бюджет



1. Предельная стоимость закупки: 4 718,60 рублей с учетом НДС.
2. Вид процедуры закупки: закупка из одного источника. 
3. Условия и сроки оплаты товара: оплата производится по факту поставки товара на основании ТТН в течение 10-ти банковских дней платежным поручением со счетов органов казначейства.
4. Товар должен быть новым, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановленным, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.
5. Место поставки закупаемого товара: Минская область, Воложинский с/с, деревня Полочанка, воспитательно-оздоровительный лагерь «Полочанка»
6. Способ доставки товара: автотранспортом Поставщика.

Задание подготовил:
Специалист по организации закупок                                                                 А.С.Крень

Согласованно:
Заместитель управляющего                                                                                Е.В.Потапова






Электронная версия соответствует оригиналу
