ГродМТ 588/26-ЭА 	Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Ширма радиационно-защитная мобильная

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Количество

	1.1.
	Ширма радиационно-защитная мобильная
	1



2. Технические требования:
	№ п/п
	Параметр
	Описание

	2.1.
	Ширма радиационно-защитная мобильная

	2.1.1.
	Защитный материал ширмы
	свинцовый лист

	2.1.2.
	Свинцовый эквивалент, мм, не менее
	1,0

	2.1.3.
	Габаритные размеры защитного полотна, мм, не менее
	1000х800

	2.1.4.
	Материал облицовки ширмы
	Оцинкованная сталь

	2.1.5.
	Расстояние от нижнего края защитного полотна до пола, мм, не более 
	500

	2.1.6.
	В нижней части опор закреплены 4 поворотных колеса со стопорным механизмом 
	соответствие



3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).
3.1. Устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующими в Республике Беларусь санитарными правилами и нормами.


