
                                                                         Приложение 4 к аукционным документам №А680-08/261

Описание предмета закупки 

Техническое задание ПО ЛОТУ №1
на закупку сервера для Государственного учреждения образования «Гимназия №10 г.Минска имени дважды Героя Советского Союза П.Я.Головачёва»

	№ п/п
	Наименование
	Технические требования

	1. 
	Корпус
	Форм-фактор: Tower
отсеки под HDD 3,5”: не менее 4 
отсеки под HDD 2,5”: не менее 2
При поставке должен быть предоставлен комплект крепления 

	2. 
	Процессор
	Количество: не менее 1
Количество ядер на процессор: не менее 4
Количество потоков на процессор: не менее 4
Тактовая частота: не менее 2.8 ГГц
Поддержка инструкций Intel VT или аналогов
Поддержка оперативной памяти: не ниже DDR4

	3. 
	Оперативная память
	Объем: не менее 32 Гб (с коррекцией ошибок) 
поколение: не ниже DDR4
Частота: не ниже 2666 МГц

	4. 
	Материнская плата
	Сетевые адаптеры 1 Gbps: не менее 2 шт.
Поддержка консоли удаленного управления с возможностью перенаправления графики и монтирования загрузочных устройств
Порты USB: не менее 4
Порты PCI-e x16 не менее 1

	5. 
	RAID-контроллер
	Применение: для сервера
Количество внутренних портов: не менее 6 шт.
Совместимость с поставляемой серверной платформой, материнской платой и ПО Windows server 2022 или аналогами.

	6. 
	HDD
	Количество: не менее 2 шт.
Объем: не менее 4 Тб
Должны быть пригодны для безостановочной эксплуатации 

	7. 
	SSD
	Количество: не менее 2 шт.
Объем: не менее 480 Гб
Показатель DWPD: не менее 3 

	8. 
	Программное обеспечение
	Microsoft Windows Server 2022 Standard, Russian или новее для обеспечения совместимости с оборудованием заказчика.




[bookmark: _GoBack]Транспортные расходы по доставке товара, разгрузочно-погрузочные работы, занос, установка, подключение, настройка оборудования должны входить в стоимость товара и осуществляется за счет «Поставщика».

Поставляемый товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в т.ч. который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства). В комплект должны быть включены все комплектующие, силовые и интерфейсные кабели и материалы необходимые для установки и эксплуатации.

Гарантийные обязательства: не менее 24 месяца с момента поставки, установки, подключения и настройки оборудования.
