Приложение1


	№ п/п
	Наименование предлагаемых товаров
	Техническое описание предмета государственной закупки
	Страна происхождения товаров
	Кол-во, ед. изм.
(шт)

	1
	2
	3
	4
	5

	
	

	1
	Шкаф для одежды 800*420*1900
	Шкаф должен состоять из двух секций. Каждая секция должна закрываться на ключ и иметь 2 полки + штангу с 3-мя крючками. Дверь шкафа должна быть оснащена двумя вентиляционными решетками. Шкаф должен быть выполнен из ламинированного МДФ. Все детали шкафа должны быть обработаны кромкой ПВХ вкруг. Шкаф должен устанавливаться на металлическое основание с регулируемыми подпятниками. Основание должно быть покрыто специальным полимерным покрытием.
Цвет мебели согласовывается с заказчиком.
	РБ,
собственное производство
	47 шт.

	
2
	Шкаф для одежды 400*420*1900
	Шкаф должен состоять из одной секций. Секция должна закрываться на ключ и иметь 2 полки + штангу с 3-мя крючками. Дверь шкафа должна быть оснащена двумя вентиляционными решетками. Шкаф должен быть выполнен из ламинированного МДФ. Все детали шкафа должны быть обработаны кромкой ПВХ вкруг. Шкаф должен устанавливаться на металлическое основание с регулируемыми подпятниками. Основание должно быть покрыто специальным полимерным покрытием.
Цвет мебели согласовывается с заказчиком.
	РБ,
собственное производство
	5 шт.

	3
	Скамья 1000*400*450
	Скамья должна состоять из металлического каркаса и брусков из массива ольхи 40х40мм. Каркас должен быть изготовлен из трубы не менее  40х40мм и оснащён регулируемыми подпятниками. Основание должно быть покрыто специальным полимерным покрытием. Бруски должны быть обработаны согласно технологического процесса и покрыты цветной пропиткой  и влагостойким лаком. 
Цвет мебели согласовывается с заказчиком.
	РБ,
собственное производство
	16 шт.

	4
	Скамья 1000*450*450
	Скамья должна состоять из металлического каркаса и брусков из массива ольхи 40х40мм. Каркас должен быть изготовлен из трубы не менее  40х40мм и оснащён регулируемыми подпятниками. Основание должно быть покрыто специальным полимерным покрытием. Бруски должны быть обработаны согласно технологического процесса и покрыты цветной пропиткой  и влагостойким лаком.
Цвет мебели согласовывается с заказчиком.
	РБ,
собственное производство
	16 шт.

	5
	Полка навесная 1000*200
	Полка должна быть изготовлена из массива ольхи. В полке должны быть предусмотрено 2 отверстия для фена.  Полка должна быть обработана согласно технологического процесса и покрыта цветной пропиткой  и влагостойким лаком. К полке должно быть предусмотрено крепление.
Цвет мебели согласовывается с заказчиком.
	РБ,
собственное производство
	7 шт.

	6
	Полка навесная 1200*200
	Полка должна быть изготовлена из массива ольхи. Полка должна быть обработана согласно технологического процесса и покрыта цветной пропиткой  и влагостойким лаком.
Цвет согласовывается с заказчиком.
	РБ,
собственное производство
	3 шт.

	7
	Зеркало D1000
	Зеркало должно быть круглой формы и оснащено специальным креплением. Край зеркала должен быть окаймлен УФ печатью черного цвета 30мм. Зеркало должно быть проклеено специальной пленкой.
	РБ,
собственное производство
	7 шт.

	8
	Зеркало 1200*1000
	Зеркало должно быть прямоугольной формы и оснащено специальным креплением. Край зеркала должен быть окаймлен УФ печатью черного цвета 30мм. Зеркало должно быть проклеено специальной пленкой.
	РБ,
собственное производство
	3 шт.

	9
	Зеркало 840*1800
	Зеркало должно быть выполнено в рамке. В рамке должна быть предусмотрена подсветка в коробе. Зеркало должно быть прямоугольной формы Зеркало должно быть проклеено специальной пленкой.
	РБ,
собственное производство
	7 шт.




