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Документация о закупке №ЗС878-08/261 оборудования для системы видеонаблюдения по типу заданного проектом (или аналог) в интересах 
ОАО «Стройтрест № 1»

I. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ

	Вид процедуры закупки
	Процедура запроса ценовых предложений

	Сведения о закупающей организации

	Наименование 
	Открытое акционерное общество «Стройтрест № 1»

	Место нахождения 
	220034, г. Минск, ул. Платонова, 15

	Учетный номер плательщика 
	100345638

	Фамилия, имя, отчество представителя, контактный телефон
	Фидрик С.В., +375 44 500-83-19

	Сведения об организаторе 

	Наименование юридического лица
	Коммунальное унитарное предприятие «Тендерный центр Мингорисполкома»

	Место нахождения
	220005, г. Минск, пр-т Независимости, 44, пом. 8Н

	Учетный номер плательщика
	190542214

	Фамилия, имя, отчество представителя, контактный телефон
	Гаврилова Е.В., +375 17 224-68-70

	Сведения о процедуре запроса ценовых предложений

	Дата истечения срока для подготовки и подачи предложений
	21.08.2026

	Ориентировочная стоимость предмета закупки
	60 596,39 белорусских рублей с учетом НДС.

	Требования к участникам, документы и (или) сведения для проверки требований к участникам 
	1. К участникам процедур закупок устанавливаются следующие требования:

1.1. юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, на дату подачи предложения не должно быть включено в реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к закупкам (далее - реестр) (подтверждается путем проверки оператором электронной торговой площадки реестра).

1.2. физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, - участник процедуры закупки, лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица - участника процедуры закупки, и лицо, имеющее право давать такому юридическому лицу обязательные для исполнения указания на основании учредительных документов или заключенного договора, не должны считаться подвергавшимися административному взысканию за административные правонарушения, предусмотренные в частях 1, 7, 8 и 10 статьи 14.4, частях 4 и 5 статьи 14.5 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.
Соответствие данному требованию подтверждается заявлением участника. Такое заявление подается по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки.

1.3. отсутствие у участника процедуры закупки - физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, не снятой или не погашенной в установленном порядке судимости за преступления, предусмотренные в статьях 209 - 212, 216, 235, 243 - 243-3, 424 - 426, 429 - 432 и 455 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Соответствие данному требованию подтверждается заявлением участника. Такое заявление подается по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки.

1.4. отсутствие у лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица - участника процедуры закупки, и лица, имеющего право давать такому юридическому лицу обязательные для исполнения указания на основании учредительных документов или заключенного договора, не снятой или не погашенной в установленном порядке судимости за преступления, предусмотренные в статьях 209 - 212, 216, 235, 243 - 243-3, 424 - 426, 429 - 432 и 455 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Соответствие данному требованию подтверждается заявлением участника. Такое заявление подается по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки.

1.5. юридическое лицо не должно считаться подвергавшимся административному взысканию за административное правонарушение, предусмотренное в статье 24.59 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.
Соответствие данному требованию подтверждается заявлением участника. Такое заявление подается по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки.

1.6. физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должно быть включено в перечень граждан Республики Беларусь, иностранных граждан или лиц без гражданства, причастных к экстремистской деятельности.
Соответствие данному требованию подтверждается заявлением участника. Такое заявление подается по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки.

1.7. юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должно быть включено в перечень организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, причастных к террористической деятельности.
Соответствие данному требованию подтверждается заявлением участника. Такое заявление подается по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки.

1.8. юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должно быть включено в перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности.
Соответствие данному требованию подтверждается заявлением участника. Такое заявление подается по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки.

1.9. юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, с учетом положений пунктов 12 и 13 Положения о порядке осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.04.2026 №168 (далее – Положение №168) не должно быть аффилировано с закупающей организацией, организатором.
Соответствие данному требованию подтверждается заявлением участника. Такое заявление подается по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки.

2. Участнику необходимо предоставить (подтвердить):
2.1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя для резидентов Республики Беларусь или выписку из торгового реестра страны регистрации лица или иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны регистрации для нерезидентов Республики Беларусь.
2.2. Документы, подтверждающие соответствие требованиям безопасности Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011), Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011).

	Требование о предоставлении обеспечения исполнения обязательств по договору
	Не установлены.

	Сведения о предмете закупки

	ЛОТ № 1

	[bookmark: _Hlk196149760]Наименование товаров
	Оборудование для системы видеонаблюдения по типу заданного проектом (или аналог)

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	26.30.23.210

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Машины для приема, преобразования и передачи или восстановления голоса, изображений и прочих данных, включая коммутационные устройства и маршрутизаторы.

	Объем (количество) товаров
	1 компл.

	Срок поставки товаров
	35 календарных дней с даты предоплаты. Плательщик и получатель – УСР ОАО «Стройтрест № 1».

	Место и условия поставки товаров
	«Возведение молочнотоварного комплекса в 
ОАО «Княж» вблизи аг. Германовичи Шарковщинского района».
Доставка на объект транспортом Поставщика за счет Поставщика.

	[bookmark: _Hlk233901517]Форма, сроки и порядок оплаты товаров
	предоплата 70% от суммы договора, окончательный расчет в течение 30 календарных дней с даты поставки всего товара по договору.
Предложения с иными условиями оплаты к оценке не допускаются и отклоняются как несоответствующие требованиям документации о закупке по основаниям, предусмотренным в документации о закупке.

	Ориентировочная стоимость предмета закупки
	22 528,41 бел. руб. с НДС. Доставка на объект транспортом Поставщика за счет Поставщика.

	Гарантийные обязательства
	5 лет. Гарантийный срок на комплектующие изделия и составные части считается равным гарантийному сроку на основное изделие и истекает одновременно с истечением гарантийного срока на это изделие.

	Источник финансирования закупки
	Собственные средства закупающей организации

	ЛОТ № 2

	Наименование товаров
	Оборудование для системы видеонаблюдения по типу заданного проектом (или аналог)

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	26.30.23.210

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Машины для приема, преобразования и передачи или восстановления голоса, изображений и прочих данных, включая коммутационные устройства и маршрутизаторы.

	Объем (количество) товаров
	1 компл.

	Срок поставки товаров
	35 календарных дней с даты предоплаты. Плательщик и получатель – УСР ОАО «Стройтрест № 1».

	Место и условия поставки товаров
	«Возведение молочнотоварного комплекса в районе аг. Зубревичи Зубревичского сельсовета Оршанского района».
Доставка на объект транспортом Поставщика за счет Поставщика.

	Форма, сроки и порядок оплаты товаров
	предоплата 70% от суммы договора, окончательный расчет в течение 30 календарных дней с даты поставки всего товара по договору.
Предложения с иными условиями оплаты к оценке не допускаются и отклоняются как несоответствующие требованиям документации о закупке по основаниям, предусмотренным в документации о закупке.

	Ориентировочная стоимость предмета закупки
	38 067,98 бел. руб. с НДС. Доставка на объект транспортом Поставщика за счет Поставщика.

	Гарантийные обязательства
	5 лет. Гарантийный срок на комплектующие изделия и составные части считается равным гарантийному сроку на основное изделие и истекает одновременно с истечением гарантийного срока на это изделие.

	Источник финансирования закупки
	Собственные средства закупающей организации



II. ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ
ЛОТ № 1: заказ УСР ОАО «Стройтрест № 1» № 57/10.07.2026-УСР.
	№ п/п
	Наименование позиции
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание е

	1 
	Видеокамера сетевая уличная цилиндрическая (4МП; матрица: 1/3"Progressive
Scan CMOS; чувствительность: 0.005лк@(С1.6, AGC бкл), 0лк со включенной
ИК-подсветкой; режим «день/ночь. механический ИК-фильтр; регулировка
угла при монтаже: поборот, наклон, вращение; тип объектива и угол обзора
- моторизированный вариофокальный объектив от 2.8 до 12мм, по
горизонтали: от 95.8 до 29.2', по вертикали: от 50.6 до 16.4’; апертура:
F1.6; дальность ИК-подсветки: до 60м, максимальное разрешение: 2688x1520;
основной поток 25к/с 2688x1520, 1920x1080, 1280x720; дополнительный
поток - 25к/с 1280x720, 640х480, 640x360; битрейт видео: от 32Кбит/с
до 8Mбuт/с API: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G); протокола TCP/IP, ICMP,
HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, NTP, SHMP, IGMP, IPv4, IPv6; видеосжатие: Н.265/
H.264, CBR, VBR; аудиосжатие: G.711/AAC/PCM; улучшение изображения: BLC,
HLC, 30 DNR, WDR 120дБ; сетевые интерфейсы: RJ45 10/100M Ethernet;
рабочие условия: -30’C...+60'C; питание: PoE 802.3at, макс 15Вт; стандарты
по защите: IP67, IK10, встроенная зашита от перенапряжения)
	шт
	4
	По типу заданного проектом (или аналог)

	 2
	Видеокамера сетевая уличная цилиндрическая (8МП; матрица: 1/2.8"Progressive
Scan CMOS; чувствительность: 0.005лк@(П.6, AGC бкл), 0лк со включенной 
ИК-подсветкой; режим «день/ночь»: механический ИК-фильтр; регулировка
угла при монтаже.: поворот, наклон, вращение; тип объектива и угол обзора
- моторизированный вариофокальный объектив от 2.8 до 12мм, по
горизонтали: от 108 до 30 град по вертикали: от 56 до 17'; апертура: F1.6;
дальность ИК-подсветки: до 60м, максимальное разрешение: 3840*2160;
основной поток 25к/с (3200 *1800, 2688 *1520; 1920 *1080, 1280 * 720);
битрейт видео: от 32Кбит/с до 16 Мбит/Q API: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G)
ISAPI, SDK; протоколы. TCP /IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS,
RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bon jour, SSL/
TLS, PPPoE, SNMP видеосжатие H.265/H.264/H.264+/H.265+, CBR, VBR;
улучшение изображения: BLC, HLC, 3D DNR, WR 120дБ; сетевые интерфейсы:
RJ45 10/100M Ethernet; рабочие условия: -30'C...+60'C; питание: PoE 802.3at,
макс 15Вт; стандарты по защите: IP67, IK10, встроенная защита от
перенапряжения)
	шт
	4
	По типу заданного проектом (или аналог)

	3 
	Коммутатор: интеллектуальный 2-го уровня; 19”, 1U; 16x10/W0Base-T RJ-45 (РоЕ), 2x1 GE combo (RJ-45/SFP); коммутационная матрица: ЗбГб/с скорость перенаправления пакетов: 26.7Мп/с таблица MAC-адресов: 8 тыс; IEEE 802.3 af/at, энергетический потенциал РоЕ: 250Вт; "100-240В, макс потребляемая мощность (без РоЕ): 50.9Вт; функция передачи сигнала и РоЕ на расстояние до 250м; защита портов от скачков напряжения и статического разряда; блок питания, шнур питания и монтажные принадлежности для крепления в стойку
в комплекте
	шт
	1
	По типу заданного проектом (или аналог)

	 4
	16-канальный IP-видеорегистратор, Входящий поток 256 Mbps, Выходящий поток 256 Mbps. Аудиовыход; 1 канал RCA; Видеосжатие:
Н.265+/Н.265/Н.264/Н.264+, Запись видео с разрешением до 32Мп, 4 SATA для HDD до 14Т6, Тревожный вход/выход: 16/9, Интересы:2 RJ-45;
10М / 100М/ 1000М Ethernet интерфейс, 1х USB 2.0, USB 3.0, RS-485, '100-240В; потребляемая мощность (без HDD) не более 15Вт; 19”, 2U; блок питания, шнур питания и монтажные принадлежности для крепления в стойку
	шт
	1
	По типу заданного проектом (или аналог)

	5 
	Жесткий диск для видеонаблюдения, 10 Тб
	шт
	3
	

	6 
	Источник бесперебойного питания: однофазный с заземлением, онлайн, двойное преобразование, 1MBA/1.0 кВт. Выходные подключения (резервное питание)
8х1ЕС 60320 С13, SNMP карта, ~200-240В, установка б 19” стойку,
встроенный байпас, шнур питания и кронштейны для крепления в 19" стойку
в комплекте, подключение внешних аккумуляторных модулей, время автономной работы с дополнительным батарейным блоком на нагрузку 212,9 Вт не менее 120 минут. 2U, глубина не более 430 мм.
	компл
	1
	По типу заданного проектом (или аналог)

	7 
	Комплект батарей для ИБП Smart-Save Online, 240 В, свинцово-кислотный:
установка в 19” стойку, совместимость с ИБП, кабель для подключения к ИБП
и кронштейны для крепления в 19” стойку в комплекте, 20, глубина
не более 430 мм.
	шт
	1
	По типу заданного проектом (или аналог)

	8 
	Модуль грозозащиты; защита линии категории 5е (монтаж в панель,
контакты 1-8 RJ-45) с поддержкой РоЕ от импульсных перенапряжений
(импульс ±2кВ, 230A; Vdc ном=60В)
	шт
	2
	По типу заданного проектом (или аналог)

	9 
	Рабочая станция с основными характеристиками: CPU Intel Core 15 13th Gen; RAM 16ГБ DDR4-2666 (2x8ГБ); SSD 250ГБ; HDD 500ГБ LAN 1Г6 (RJ-45); 4xUSB3.0; видеокарта дискретная, 1ГБ DDR4, подключение монитора, 1х HDMI v2.0, OpenGL 2.0; блок питания 600 Вт; операционная система Microsoft Windows 10 Pro 64-bit, клиентское ПО видеонаблюдения
	компл
	1
	По типу заданного проектом (или аналог)

	10 
	Монитор специализированный для круглосуточной работы в системах видеонаблюдения (ЖК 27 дюймов, разрешение 3840*2160@60Hz; яркость 350кд/м2; контрастность 1000:1; время отклика 14мс; цветность 8Bit+FRC;
интерфейсы: HDMI, DP; встроенные динамики; VESA 100х100мм; питание:
АС110-240В, не более 56Вт)
	шт
	1
	По типу заданного проектом (или аналог)

	11 
	Набор периферии: клавиатура и мышь (интерфейс подключения - проводной
USB, сенсор оптический, 3 кнопки с колесом прокрутки) 
	шт
	1
	По типу заданного проектом (или аналог)

	12 
	Источник бесперебойного питания: однофазный, двойное преобразование
(онлайн), 1.5кВА/1.5кВт, 8 выходных разъемов IEC С13, входной разъем IЕС С20, ~220-240В 19дюйм 2U, глубина 430мм, встроенный байпас, внутренний
батарейный блок подключение внешних батарейных блоков, время автономной
работы с дополнительным батарейным блоком от АКБ при нагрузке 656 Вт
не менее 120 мин, подставка для напольной установки в комплекте
	шт
	1
	По типу заданного проектом (или аналог)

	13 
	Комплект батарей для ИБП Smart-Save Online, 240 В, свинцово- кислотный:
для напольной установки, совместимость с ИБП, кабель для подключения к
ИБП и подставка для напольной установки в комплекте, время автономной
работы совместно с ИБП при нагрузке 656 Вт не менее 120 минут
	шт
	2
	По типу заданного проектом (или аналог)


Закупаемое оборудование и материалы предполагают интеграцию в единую сеть, обеспечивающим стабильную работоспособность систем, что не позволяет закупку данного оборудования и материалов по отдельным позициям. 
ЛОТ № 2: заказ УСР ОАО «Стройтрест № 1» № 59/28.07.2026-УСР.
	№ п/п
	Наименование позиции
	Ед. изм.
	Кол-во
	

	1 
	Видеокамера сетевая уличная цилиндрическая (4МП; матрица: 1/3"Progressive
Scan CMOS; чувствительность: 0.005лк@(С1.6, AGC бкл), 0лк со включенной
ИК-подсветкой; режим «день/ночь. механический ИК-фильтр; регулировка
угла при монтаже: поборот, наклон, вращение; тип объектива и угол обзора
- моторизированный вариофокальный объектив от 2.8 до 12мм, по
горизонтали: от 95.8 до 29.2', по вертикали: от 50.6 до 16.4’; апертура:
F1.6; дальность ИК-подсветки: до 60м, максимальное разрешение: 2688x1520;
основной поток 25к/с 2688x1520, 1920x1080, 1280x720; дополнительный
поток - 25к/с 1280x720, 640х480, 640x360; битрейт видео: от 32Кбит/с
до 8Mбuт/с API: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G); протокола TCP/IP, ICMP,
HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, NTP, SHMP, IGMP, IPv4, IPv6; видеосжатие: Н.265/
H.264, CBR, VBR; аудиосжатие: G.711/AAC/PCM; улучшение изображения: BLC,
HLC, 30 DNR, WDR 120дБ; сетевые интерфейсы: RJ45 10/100M Ethernet;
рабочие условия: -30’C...+60'C; питание: PoE 802.3at, макс 15Вт; стандарты
по защите: IP67, IK10, встроенная зашита от перенапряжения)
	шт
	4
	По типу заданного проектом (или аналог)

	2 
	Видеокамера сетевая уличная цилиндрическая (8МП; матрица: 1/2.8"Progressive
Scan CMOS; чувствительность: 0.005лк@(П.6, AGC бкл), 0лк со включенной
ИК-подсветкой; режим «день/ночь»: механический ИК-фильтр; регулировка
угла при монтаже.: поворот, наклон, вращение; тип объектива и угол обзора
- моторизированный вариофокальный объектив от 2.8 до 12мм, по
горизонтали: от 108 до 30 град по вертикали: от 56 до 17'; апертура: F1.6;
дальность ИК-подсветки: до 60м, максимальное разрешение: 3840*2160;
основной поток 25к/с (3200 *1800, 2688 *1520; 1920 *1080, 1280 * 720);
битрейт видео: от 32Кбит/с до 16 Мбит/Q API: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G)
ISAPI, SDK; протоколы. TCP /IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS,
RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bon jour, SSL/
TLS, PPPoE, SNMP видеосжатие H.265/H.264/H.264+/H.265+, CBR, VBR;
улучшение изображения: BLC, HLC, 3D DNR, WR 120дБ; сетевые интерфейсы:
RJ45 10/100M Ethernet; рабочие условия: -30'C...+60'C; питание: PoE 802.3at,
макс 15Вт; стандарты по защите: IP67, IK10, встроенная защита от
перенапряжения)
	шт
	9
	По типу заданного проектом (или аналог)

	3 
	Коммутатор: интеллектуальный 2-го уровня; 19”, 1U; 16x10/W0Base-T RJ-45 (РоЕ), 2x1 GE combo (RJ-45/SFP); коммутационная матрица: ЗбГб/с скорость     перенаправления пакетов: 26.7Мп/с таблица MAC-адресов: 8 тыс; IEEE 802.3 af/at, энергетический потенциал РоЕ: 250Вт; "100-240В, макс потребляемая мощность (без РоЕ): 50.9Вт; функция передачи сигнала и РоЕ на расстояние до 250м; защита портов от скачков напряжения и статического разряда; блок питания, шнур питания и монтажные принадлежности для крепления в стойку
в комплекте
	шт
	1
	По типу заданного проектом (или аналог)

	4 
	Трансивер оптический формата SFP: 1 порт 1000Base-LX; разъём Duplex LC; расстояние до 10км, длина волны 1310нм, чувствительность оптического приёмника 20дБм, входная оптическая мощность макс - 3дБм, тип кабеля одномодовый оптический
	шт
	1
	По типу заданного проектом (или аналог)

	5 
	16-канальный IP-видеорегистратор, Входящий поток 256 Mbps, Выходящий поток 256 Mbps. Аудиовыход; 1 канал RCA; Видеосжатие:
Н.265+/Н.265/Н.264/Н.264+, Запись видео с разрешением до 32Мп, 4 SATA для HDD до 14Т6, Тревожный вход/выход: 16/9, Интересы:2 RJ-45;
10М / 100М/ 1000М Ethernet интерфейс, 1х USB 2.0, USB 3.0, RS-485, '100-240В; потребляемая мощность (без HDD) не более 15Вт; 19”, 2U; блок питания, шнур питания и монтажные принадлежности для крепления в стойку
	шт
	1
	По типу заданного проектом (или аналог)

	6 
	Жесткий диск для видеонаблюдения, 14 Тб
	шт
	4
	По типу заданного проектом (или аналог)

	 7
	Источник бесперебойного питания: однофазный с заземлением, онлайн, двойное преобразование, 1кBA/1.0 кВт. Выходные подключения (резервное питание)
8х1ЕС 60320 С13, SNMP карта, ~200-240В, установка б 19” стойку,
встроенный байпас, шнур питания и кронштейны для крепления в 19" стойку
в комплекте, подключение внешних аккумуляторных модулей, время автономной работы с дополнительным батарейным блоком на нагрузку 212,9 Вт не менее 120 минут. 2U, глубина не более 430 мм.
	компл
	1
	По типу заданного проектом (или аналог)

	 8
	Комплект батарей для ИБП Smart-Save Online, 240 В, свинцово-кислотный:
установка в 19” стойку, совместимость с ИБП, кабель для подключения к ИБП
и кронштейны для крепления в 19” стойку в комплекте, 20, глубина
не более 430 мм.
	шт
	1
	По типу заданного проектом (или аналог)

	 9
	Рабочая станция с основными характеристиками: CPU Intel Core i5 13th Gen; RAM 16ГБ DDR4-2666 (2x8ГБ); SSD 250ГБ; HDD 500ГБ LAN 1Г6 (RJ-45); 4xUSB3.0; видеокарта дискретная, 1ГБ DDR4, подключение монитора, 1х HDMI v2.0, OpenGL 2.0; блок питания 600 Вт; операционная система Microsoft Windows 10 Pro 64-bit, клиентское ПО видеонаблюдения
	компл
	1
	По типу заданного проектом (или аналог)

	 10
	Монитор специализированный для круглосуточной работы в системах видеонаблюдения (ЖК 27 дюймов, разрешение 3840*2160@60Hz; яркость 350кд/м2; контрастность 1000:1; время отклика 14мс; цветность 8Bit+FRC;
интерфейсы: HDMI, DP; встроенные динамики; VESA 100х100мм; питание:
АС110-240В, не более 56Вт)
	шт
	1
	По типу заданного проектом (или аналог)

	11 
	Набор периферии: клавиатура и мышь (интерфейс подключения - проводной
USB, сенсор оптический, 3 кнопки с колесом прокрутки) 
	шт
	1
	По типу заданного проектом (или аналог)

	 12
	Источник бесперебойного питания: однофазный, двойное преобразование
(онлайн), 1.5кВА/1.5кВт, 8 выходных разъемов IEC С13, входной разъем IЕС С20, ~220-240В 19дюйм 2U, глубина 430мм, встроенный байпас, внутренний
батарейный блок подключение внешних батарейных блоков, время автономной
работы с дополнительным батарейным блоком от АКБ при нагрузке 656 Вт
не менее 120 мин, подставка для напольной установки в комплекте
	шт
	1
	По типу заданного проектом (или аналог)

	 13
	Комплект батарей для ИБП Smart-Save Online, 240 В, свинцово- кислотный:
для напольной установки, совместимость с ИБП, кабель для подключения к
ИБП и подставка для напольной установки в комплекте, время автономной
работы совместно с ИБП при нагрузке 656 Вт не менее 120 минут
	шт
	2
	По типу заданного проектом (или аналог)

	14 
	Коммутатор доступа интеллектуальный 2-го уровня; 19”, 1U;  10x GE (8чPOE+), 2xSFP (1 Гбит/c) IEEE 802.3 af/at; энергетический потенциал РоЕ: 130Вт; "100-240В, макс потребляемая мощность (без РоЕ): 30,3Вт; функция передачи сигнала и РоЕ на расстояние до 250м; защита портов от скачков напряжения и статического разряда; блок питания, шнур питания и монтажные принадлежности для крепления в стойку
в комплекте
	шт
	1
	По типу заданного проектом (или аналог)

	15 
	Трансивер оптический формата SFP: 1 порт 1000Base-LX; разъём Duplex LC; расстояние до 10км, длина волны 1310нм, чувствительность оптического приёмника 20дБм, входная оптическая мощность макс - 3дБм, тип кабеля одномодовый оптический
	шт
	1
	По типу заданного проектом (или аналог)

	16 
	Источник бесперебойного питания: однофазный с заземлением, двойное преобразование, 1.0кВА/1.0кВт, Выходное подключение 8хIEC 60320 С13, SNMP карта, ~220-240В, установка в 19дюйм стойку, встроенный байпас, шнур питания и кронштейны для крепления в 19 дюйм стойку в комплекте, подключение внешних батарейных модулей, время автономной
работы на нагрузку 90,3 Вт не менее 120 минут, 2U, глубина не более 430мм.
	шт
	1
	По типу заданного проектом (или аналог)


Закупаемое оборудование и материалы предполагают интеграцию в единую сеть, обеспечивающим стабильную работоспособность систем, что не позволяет закупку данного оборудования и материалов по отдельным позициям. 

III. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И (ИЛИ) СВЕДЕНИЙ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ СООТВЕТСТВИЕ ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ И ТРЕБОВАНИЯМ К ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ
Предложение участника (лоты № 1-2) в обязательном порядке должно содержать:
- полное описание предлагаемого товара в точном соответствии с приложением 3 к настоящей документации;
- заявление о готовности внесения изменений в проектно-сметную документацию за свой счёт при условии, если участником предлагается аналогичный материал (приложение 4 к настоящей документации).

IV. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СТАТУСА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ИЛИ ЕГО СБЫТОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОФИЦИАЛЬНОГО ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) (ПРИ НАЛИЧИИ): 
- статус производителя, подтверждается следующими документами: 
сертификаты продукции собственного производства, иные документы или сведения, из которых можно однозначно установить производителя товара (маркировка, эксплуатационная или иная документация на товар, декларация о соответствии продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза либо иные документы, в которых имеются сведения о производителе товара);
- статус сбытовой организации (официального торгового представителя), подтверждается следующими документами, удостоверяющими что организация или индивидуальный предприниматель, уполномочены на реализацию товаров: 
договор (соглашение)* с их производителем;
договор (соглашение)* с государственным объединением, ассоциацией (союзом), в состав которых входят производители;
устав государственного объединения, ассоциаций (союзов), в состав которых входят производители;
договор (соглашение)* с управляющей компанией холдинга, участником которого является производитель.
*срок действия такого договора (соглашения) должен составлять не менее срока исполнения обязательств, предусмотренного настоящей документацией о закупке.

V. УСЛОВИЯ ДОПУСКА ТОВАРОВ (ИНОСТРАННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ПОСТАВЩИКОВ (ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ), ПРЕДЛАГАЮЩИХ ТАКИЕ ТОВАРЫ, К УЧАСТИЮ В ЗАПРОСЕ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ:
Товары иностранного происхождения (за исключением происходящих из государств, товарам из которых предоставлен национальный режим в соответствии с международными договорами Республики Беларусь) и поставщики, предлагающие такие товары, допускаются к участию в процедурах закупок (за исключением процедуры закупки из одного источника) в случае, если для участия в таких процедурах закупок подано менее двух предложений, содержащих информацию о поставке товара, происходящего из Республики Беларусь либо государств, товарам из которых предоставлен национальный режим в соответствии с международными договорами Республики Беларусь, и соответствующих требованиям документации о закупке.
Страна происхождения товара подтверждается участником процедуры закупки путем представления в предложении одного из документов:
для товаров, происходящих из Республики Беларусь, информация о которых не включена в приложение к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2022 г. № 80:
- сертификат продукции собственного производства, выданный Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями, либо его копия;
- документ о происхождении товара, выданный Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года, либо его копия. Указанный документ выдается по форме сертификата о происхождении товаров, установленной названными Правилами, и заполняется в порядке, определенном ими для сертификатов о происхождении товаров, с учетом особенностей, установленных Министерством антимонопольного регулирования и торговли;
для товаров, происходящих из государств - членов Евразийского экономического союза, в том числе из Республики Беларусь, - выписка из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, полученная в соответствии с пунктом 24 Правил определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок, утвержденных Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2020 г. № 105;
для товаров, происходящих из государств - участников Содружества Независимых Государств (кроме Республики Беларусь), - документ о происхождении товара, выданный уполномоченными органами (организациями) этих государств в соответствии с Соглашением о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года (в случае предложения таких товаров нерезидентом) либо Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями (в случае предложения таких товаров резидентом), либо его копия;
для товаров, происходящих из государств, не являющихся участниками Содружества Независимых Государств, - сертификат о происхождении товара (документ, его заменяющий), выданный уполномоченным органом (организацией) этих государств (в случае предложения таких товаров нерезидентом) либо Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями (в случае предложения таких товаров резидентом), либо его копия.

VI. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СУММЫ ДОГОВОРА НА ЗАКУПКУ (ЦЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ) С УЧЕТОМ ИЛИ БЕЗ УЧЕТА РАСХОДОВ НА ПЕРЕВОЗКУ, СТРАХОВАНИЕ, УПЛАТУ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН, НАЛОГОВ И ДРУГИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Цена предложения должна формироваться участником из стоимости товара, предлагаемого участником, с учетом расходов на перевозку, в том числе включающая налог на добавленную стоимость и другие налоги, сборы (пошлины), иные обязательные платежи, а также иные расходы, уплачиваемые участником в связи с исполнением договора в случае признания его участником-победителем.
Цена предложения участника определяется на основании действующего законодательства Республики Беларусь.

VII. НАИМЕНОВАНИЕ ВАЛЮТЫ, В КОТОРОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ВЫРАЖЕНА ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ. НАИМЕНОВАНИЕ ВАЛЮТЫ, КОТОРАЯ БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАНА ДЛЯ ОЦЕНКИ И СРАВНЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Цена предложения должна быть представлена:
- для резидентов Республики Беларусь – белорусский рубль;
- евро, или доллар США, или российский рубль, или белорусский рубль (по согласованию с нерезидентом Республики Беларусь).
Для резидентов Республики Беларусь не допускается указание валютного эквивалента предложения.
Цена предложения участников-нерезидентов Республики Беларусь при сравнении с ценами предложений участников-резидентов Республики Беларусь определяется с учетом всех затрат заказчика (в частности, расходов на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей). 
 Оценка предложений участников осуществляется в белорусских рублях по курсу Национального Банка Республики Беларусь на дату истечения срока для подготовки и подачи предложений. Стоимость предложений участников, которые уплачивают НДС по различным ставкам или не являются плательщиками НДС, оценивается без учета НДС (в случае применения зачетной системы взимания НДС у заказчика).

VIII. ПОРЯДОК И СРОК НАПРАВЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗЪЯСНЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ 
Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, вправе обратиться посредством электронной торговой площадки за разъяснениями в отношении документации о закупке не позднее двух рабочих дней до истечения срока для подготовки и подачи предложений. Ответ на запрос поставщика (подрядчика, исполнителя) комиссия предоставляет не позднее одного рабочего дня до истечения срока для подготовки и подачи предложений.

IX. АКТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАКУПКАХ И ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ ПРОВОДИТСЯ ПРОЦЕДУРА ЗАКУПКИ 
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 07.04.2026 №168 «О порядке осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств», Положение о порядке осуществления закупок за счет собственных средств, проводимых Коммунальным унитарным предприятием «Тендерный центр Мингорисполкома» в интересах закупающих организаций, утвержденное приказом директора КУП «Тендерный центр Мингорисполкома» от 02.07.2026 №238, Регламентом организации и проведения процедур закупок в электронном формате на электронной торговой площадке ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».

X. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ПОПРАВКИ
Не установлены.

XI. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ЧАСТЬ ОБЪЁМА (КОЛИЧЕСТВА) ЗАКУПАЕМОГО ТОВАРА
Разрешается в полном объеме лота.

XII. ПРИЗНАНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕМ ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА КОНКУРЕНТНОЙ ПРОЦЕДУРЫ
Комиссия вправе признать победителем единственного участника процедуры запроса ценовых предложений, в том числе в отношении части (лота) предмета процедуры закупки.

XIII. ПОРЯДОК СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКОМ
Комиссия вправе посредством электронной торговой площадки обратиться к участнику с запросом о снижении предложенной им цены, в порядке, предусмотренном регламентом ЭТП. 
К участию в процедуре снижения цены предложений допускаются все участники процедуры закупки, предложения которых соответствуют требованиям документации о закупке, в том числе те, которые не являются производителями или их сбытовыми организациями (официальными торговыми представителями). 
Ответ на запрос о снижении цены размещается путем заполнения экранной формы ЭТП. Участник вправе отказаться от снижения цены, в том числе, с использованием функциональных возможностей ЭТП.
В случае непредставления участником нового ценового предложения действительным признается его первоначальное предложение.
Предложение участника об увеличении первоначальной цены не рассматривается. Указанный участник признается не принимавшим участия в процедуре снижения цены предложений, а его предложение остается действующим с первоначально предложенной ценой.
По результатам проведения процедуры снижения цены, если цена предложения участника превышает ориентировочную стоимость предмета закупки, предложение такого участника подлежит отклонению на основании абзаца третьего пункта 36 Положения №168, за исключение случая, установленного частью седьмой настоящего пункта. 
При превышении цены (цен) предложения (предложений) участника (участников) менее чем на 5 процентов от ориентировочной стоимости предмета закупки комиссия обращается к закупающей организации с запросом о принятии решения об экономической выгодности/невыгодности для закупающей организации предложенных участником (участниками) условий и на основании мнения закупающей организации принимает решение о дальнейшем ходе процедуры закупки.
В случае, если несколькими участниками предложена наименьшая цена, победителем признается участник, предложение которого подано ранее других таких предложений.

XIV. ПОРЯДОК СОВМЕСТНОГО УЧАСТИЯ В ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ
Совместное участие управляющей компании холдинга с иными участниками такого холдинга в качестве участника процедуры закупки осуществляется с учетом законодательства о холдингах.

XV. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ЗАПРОСОВ УЧАСТНИКУ
При рассмотрении, оценке и сравнении предложений участников комиссия по закупкам вправе обратиться к участнику посредством инструментария электронной торговой площадки за разъяснением предложения, а также для исправления ошибок, включая арифметические, и (или) устранения неточностей, запроса недостающих документов и (или) сведений.
Участник посредством инструментария электронной торговой площадки формирует с использованием ЭЦП ответ на запрос в срок, установленный в запросе организатора, с приложением (при необходимости) недостающих документов и (или) сведений.

XVI. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА С ОРГАНИЗАТОРОМ И ОПЛАТЫ ЕГО УСЛУГ
Предложение представляется участником только при наличии заключенного договора с организатором. Внесение правок в договор не допускается.
Подписанный со стороны участника договор должен быть представлен в составе предложения. Номер договора присваивается организатором.
В случае не заключения участником договора с организатором предложение такого участника отклоняется.
Оплата услуги организатора осуществляется только участниками, определенными победителями по процедуре закупки, в том числе по части (лоту).
При наличии заключенного в 2026 году договора участника с организатором, предоставление договора не требуется.

XVII. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ФОРМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С УЧЕТОМ РЕГЛАМЕНТА ОПЕРАТОРА ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКИ
Предложение составляется участником на белорусском и (или) русском языках и подается посредством его размещения на электронной торговой площадке в срок для подготовки и подачи предложений.

Предложение должно содержать следующие сведения:

	[bookmark: Par141]Сведения о запросе ценовых предложений

	Регистрационный номер процедуры закупки, присвоенный электронной торговой площадкой
	

	Сведения о предложении

	Наименование предлагаемых товаров
	

	Описание предлагаемых товаров
	в точном соответствии с разделом II и приложением 3 к документации о закупке.
Участнику требуется предоставить конкретные показатели (характеристики) товара, соответствующие требованиям документации о закупке.

	Страна происхождения товаров и их производитель (изготовитель)
	

	Объем (кол-во), ед. изм.
	

	Срок поставки товаров 
	

	Место и условия поставки товаров
	

	Форма, сроки и порядок оплаты товара (работы, услуги)
	

	Стоимость товаров

	

	Гарантийные обязательства
	

	Заявление о праве на применение преференциальной поправки, если участник заявляет о таком праве 
	Заявление заполняется по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки 

	Заявление о согласии участника в случае признания его участником-победителем заключить договор на условиях, указанных в документах, его предложении и протоколе выбора участника-победителя
	Заявление заполняется по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки

	Сведения об участнике

	Наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	

	Учетный номер плательщика (для юридического лица, индивидуального предпринимателя)
	

	Данные документа, удостоверяющего личность (номер, дата выдачи, орган, выдавший документ), – для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя
	

	Наименование документа(ов):
- подтверждающих соответствие требованиям к участникам, установленным согласно п.11. Положения о порядке осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.04.2026 № 168;
- предоставление которых установлено документацией о закупке.
	


              
XVIII. ДОГОВОР
Неотъемлемой частью настоящей документации на закупку являются проекты договоров по лотам № 1-2, разработанные закупающей организацией (Приложение 2) в соответствии с требованиями законодательства и особенностями предмета закупки. 
Договоры между закупающей организацией и участниками-победителями по лотам № 1-2, заключаются на условиях, указанных в настоящей документации, предложениях этих участников и протоколе выбора участника-победителя. 
Срок заключения договора: не ранее через 3 рабочих дня, после подведения итогов процедуры закупки, не позднее 10 календарных дней с момента направления поставщику договора. 
Закупающая организация направляет подписанный договор участнику-победителю после оплаты последним услуги организатора по организации и проведению закупки (процедуры закупки).
В случае отсутствия оплаты услуги организатора и незаключения участником-победителем договора с закупающей организацией в порядке и сроки, установленными документацией о закупке, такой участник считается уклонившимся от заключения договора.

Приложение 1. Договор возмездного оказания услуг на 2 л. в 1 экз.
Приложение 2. Проекты договоров по лотам № 1-2 на 5 л. в 1 экз.
Приложение 3. Заказ УСР ОАО «Стройтрест № 1» № 57/10.07.2026-УСР (лот № 1) на 3 л. в 1 экз., заказ УСР ОАО «Стройтрест № 1» № 59/28.07.2026-УСР (лот № 2) на 4 л. в 1 экз., часть проектной документации по лотам № 1-2 (в электронном виде).
Приложение 4. Заявление о готовности внесения изменений в ПСД (в электронном виде).


Председатель комиссии						В.Н.Танаджи

Секретарь комиссии						Е.В.Гаврилова
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