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Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения
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1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Аквадистилятор 25 л/час
	К-т.
	1

	2
	 кронштейн-подставка 
	Шт.
	1


2.Технические требования:
2.1. аквадистиллятор не менее 365х310х580 мм;
2.2. б/электрощит не менее 230х170х175 мм;
2.3. 3ф;380/220 В; 16,2 кВт;
2.4. подключение к сети через сетевой щиток;
2.5. подвод холодной воды Ду-15, расход воды – 180 л/ч (0,05 л/с);
2.6. отвод в канализацию Ду-40; 
2.7. подвод и отвод воды осуществляется резиновыми шлангам


