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Перечень оборудования
	№ лота
	Наименование

объекта
	Перечень оборудования
	Стоимость оборудования, руб.

	1
	«Модернизация многоквартирного жилого дома № 57 по проспекту газеты «Звязда» в г. Минске»
	Подъемная платформа для инвалидов вертикального перемещения «Новастар» НС.ПВ.225 или аналог


	19 114,20

	
	
	Речевой информатор МЕШЛ. 464512.001-03 РЗ или аналог

	703,80

	
	
	ИТОГО:
	19 818,00


- Электрическая вертикальная подъемная платформа на крыльце подъезда № 2 по типу НС.ПВ.225 (производство ОАО «Новастар») или Veara EasyLift (производство ООО «Абилити Групп») или Грак-450 с устройством на стойки. В соответствии с листом 3 проектно-сметной документации ТСП-08/25-гаЗв57_плн-АС.

- Речевой информатор МЕШЛ. 464512.001-03 РЗ или аналог. В соответствии с листом 5 проектно-сметной документации ТСП-08/25-гаЗв57_плн-АС.
Поставляемое оборудование должно быть новым, которое не было в употреблении (ремонте), в том числе не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, у которого не были восстановлены потребительские свойства (подтверждается письменным заявлением участника).
Требования к поставляемому оборудованию:

Подъемная платформа должна иметь:

- электрический привод перемещения; 

- способ управления смешанный;

- система ловителей платформы;

- антискользящее покрытие;

- защиту от перегрева двигателя; 

- система эвакуации пассажира при отключении электроэнергии;

- электромеханический замок на дверях;

- аварийный спуск платформы и антивандальная защита;

- электрический тип складывания и раскладывания площадки, шлагбаумов (в наклонной подъемной платформе); 

- перед заказом оборудования предварительно выполнить натурные обмеры лестничной клетки и крыльца для уточнения габаритов;

- подъемная платформа должна соответствовать ГОСТ 34682.1-2020 и ГОСТ 34682.2-2020 «Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности к устройству и установке»;

- подъемная платформа должна иметь сертификаты соответствия Техническим регламентам Таможенного Союза (ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».).
