Приложение 4 к аукционным документам №А699-08/261

Описание предмета закупки 
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	Технические параметры
	Автомобиль: грузовой  

	
	
	Тип транспортного средства: самосвал

	
	
	Кабина: малая, 2-х местная   

	
	
	Год выпуска: не ранее 2026 года

	
	
	Тормозная система: пневматическая, АБС, ПБС 
Тип платформы: П-образная с трехсторонней разгрузкой 

Объем платформы: не менее 15,5 м3

	
	
	Объем топливного бака, л: не менее 300
Шины: передние – 385/65R22,5; задние и запасное колесо – 315/80R22,5

	
	
	Колесная база, мм: не менее 3600 

	
	
	Коробка передач: механическая, не менее 9-ступеньчатая 

	
	
	Колесная формула 4х2

	
	
	Тип двигателя: дизельный, 6-ти цилиндровый, рядный, экологический класс не менее 5
Мощность двигателя, кВт: не менее 241

Максимальный крутящий момент, Н*м: не менее 1270

Технически допустимая грузоподъемность, кг: не менее 10 000
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг: не менее 19 000

Технически допустимая масса автопоезда, кг: не менее 37 000

Колесные тормозные механизмы: барабанного типа 

Задняя подвеска: рессорная, с нагрузкой не менее 11,5 т
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	Требования к комплектации автомобиля
	Тент;

Электрический привод стеклоподъемников;
Электрический привод зеркал; 

Центральный замок;

Независимый жидкостной подогреватель двигателя (НЖП);

АБС. 
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	Дополнительные условия
	Поставляемый товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).



Гарантийные обязательства: 
гарантия на товар – в соответствии с условиями завода изготовителя.

Гарантийное обслуживание на территории Республики Беларусь.
PAGE  

