СМЕТА по объекту строительства

Наименование объекта	  Текущий ремонт с заменой оконных блоков  в каб. 327 в учебном корпусе №3 по ул. Советская, 18/1 и в аудиториях 312, 314 в уч. корпусе №2 по пр. Независимости, 1 	
Заказчик	БГПУ	
Генподрядчик (Подрядчик)	Подрядчик	
Субподрядчик		

Смета составлена в ценах на	1 АВГУСТА 2026 г.	Цены	без НДС	Регион строительства	г.Минск	Тарифная ставка  4 разряда	16.96	руб.	
	(дата разработки)		(вид цены)		(название региона строительства)				
 
 Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм.
Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.	
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин	Материалы, 
оборудование	Транcпорт	Общая стоимость	
					Всего	в т.ч. 
зарплата				
	
Cмета: 1. 1. Локальная смета	
 Ж000 Раздел сметы (ПТМ)	
 1.	Е10-100-4
(83.83 / 51.0893) 	Демонтаж окон из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия свыше 3 м2  Демонтаж  К=0,3 Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96	100 М2	632.05	1.82				633.87	
			0.3362	212.50
	0.61
К1=0.3 К2=1.2	

	213.11 	
2.	Е56-3-4
(83.83 / 51.0893) 	Снятие пластиковых подоконных досок с очисткой  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПОДОКОННОЙ ДОСКИ	257.26					257.26	
			0.0924	23.77
	
К1=1.2	

	23.77 	
3.	Е58-4-1
(83.83 / 51.0893) 	Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М	238.01	0.14				238.15	
			0.1449	34.49
	0.02
К1=1.2	

	34.51 	
4.	Е10-100-4
(83.83 / 51.0893) 	Установка окон из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия свыше 3 м2  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96	100 М2	2106.84	6.07		3.96	0.32	2 117.19	
			0.3362	708.32
	2.04
К1=1.2	
	1.33 
	0.11
	711.80 	
5.	1/10-240-30-45/13
 	Дюбель металлический рамный 10х152  
	1000 шт.				379.00	30.09	409.09	
			0.101	

	38.28 
	3.04
	41.32 	
6.	1/10-250-20-45/60
 	Анкерная пластина для крепления оконных блоков, длиной 190 мм  
	1000 шт.							
			0.04	

	 

7.	2/40-10-10-150/30
 	Блок оконный из поливинилхлоридного профиля BRUGMANN ОП А 1500-2100 Г И П/О И Г СП2 Т, с двумя глухими створками, с двумя импостами, с поворотно-откидным устройством, с двухкамерным стеклопакетом, теплозащитное  
	м2				304.45	24.17	328.62	
			33.62	

	10235.61 
	812.71
	11048.32 	
8.	Е10-103-1
(83.83 / 51.0893) 	Герметизация мест примыкания оконных и балконных блоков из ПВХ к стенам толщиной зазора 0,03 м  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96	100м	246.6					246.60	
			0.6146	151.56
	
К1=1.2	

	151.56 	
9.	Е10-107-1
(83.83 / 51.0893) 	Соединение окна и балконной рамы при помощи подставочного профиля  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96	100 М	332.42			27.74	2.20	362.36	
			0.1449	48.17

	4.02 
	0.32
	52.51 	
10.	2/40-25-999/130
 	Расширительный профиль  
	м							
			14.49	

	 

11.	Е10-118-1
(83.83 / 51.0893) 	Установка подоконных досок с заделкой швов полиуретановой пеной  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М	281.06	1.81	0.74	61.04	4.84	348.75	
			0.16	44.97
	0.29
К1=1.2	0.12
	9.77 
	0.78
	55.81 	
12.	2/40-25-5/45
 	Подоконник из поливинилхлоридного профиля шириной 600 мм  
	м				15.21	1.21	16.42	
			16.8	

	255.53 
	20.29
	275.82 	
13.	Е61-7-1
(83.83 / 51.0893) 	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96	100 М2	7686.11	51.58	34.99	1 174.01	93.13	9 004.83	
			0.0168	129.13
	0.87
К1=1.2	0.59
	19.73 
	1.56
	151.29 	
14.	Е10-224-1
(83.83 / 51.0893) 	Установка отливов из оцинкованной стали  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М	539.94	1.99		108.93	8.50	659.36	
			0.1449	78.24
	0.29
К1=1.2	
	15.79 
	1.23
	95.55 	
15.	1/10-240-38/366
 	Кронштейн крепежный усиленный ККУ 300, оцинкованная сталь 1,2 мм  
	шт.							
			29	

	 

16.	2/20-100-15/45
 	Отлив оконный из стали оцинкованной толщиной 0,45-0,5 мм, шириной 320 мм, с односторонним полимерным покрытием, цвет белый  
	м				12.60	0.72	13.32	
			14.49	

	182.57 
	10.44
	193.01 	
17.	Е61-1-11
(83.83 / 51.0893) 	Сплошное выравнивание штукатурки (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью типа ВЕТОНИТ толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных плоских откосов  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.8 МK 1.0815 Ставка 4р 16.96	100 М2	3174.38	64.77	56.34	5.49	0.31	3 244.95	
			0.11745	372.83
	7.61
К1=1.2	6.62
	0.64 
	0.04
	381.12 	
18.	Е15-180-3
(83.83 / 51.0893) 	Окраска по штукатурке стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96	100М2ОКРАШИВАЕМОЙПОВЕРХНОСТИ	824.12	12.64	8.57	167.96	13.34	1 018.06	
			0.11745	96.79
	1.48
К1=1.2	1.01
	19.73 
	1.57
	119.57 	
19.	Е61-20-1
(83.83 / 51.0893) 	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной 40 мм с земли и лесов  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.2 МK 1.0204 Ставка 4р 16.96	100 М2	6716.11	76.85	52.14	1 174.01	93.13	8 060.10	
			0.02345	157.49
	1.80
К1=1.2	1.22
	27.53 
	2.18
	189.00 	
ИТОГО прямые затраты по разделу:	2058	15	10	10811	854	13738	
ОХР и ОПР:	1733	
Плановая прибыль:	1056	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:	16528	
ИТОГО прямые затраты по смете:	2058	15	10	10811	854	13738	
ОХР и ОПР:	1733	
Плановая прибыль:	1056	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:	16528	
ВСЕГО прямые затраты:	2058	15	10	10811	854	13738	
ОХР и ОПР:	1733	
Плановая прибыль:	1056	
ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью:	16528	

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ
№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала
без НДС	Стоимость материала
без НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср  без НДС	
Материалы подрядчика	
1.		1/10-240-30-35/20	Дюбель полипропиленовый 10х50, 10х80
01.08.2026 ОРБ	1000 шт.	0.080688	10.93	0.88	7.94%	0.07	
2.		1/10-240-55-10/30	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм
01.08.2026 ОРБ	т	0.000094	4 800.00	0.45	7.94%	0.04	
3.		1/10-240-55-10/45	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм
01.08.2026 ОРБ	т	0.00075			7.94%		
4.		1/10-240-30-45/13	Дюбель металлический рамный 10х152
01.08.2026 ОРБ	1000 шт.	0.101	379.00	38.28	7.94%	3.04	
5.		1/10-250-20-45/60	Анкерная пластина для крепления оконных блоков, длиной 190 мм
01.08.2026 ОРБ	1000 шт.	0.04			7.94%		
6.		2/40-10-10-150/30	Блок оконный из поливинилхлоридного профиля BRUGMANN ОП А 1500-2100 Г И П/О И Г СП2 Т, с двумя глухими створками, с двумя импостами, с поворотно-откидным устройством, с двухкамерным стеклопакетом, теплозащитное
01.08.2026 ОРБ	м2	33.62	304.45	10235.61	7.94%	812.71	
7.		С101-21603	
01.08.2026 ОРБ		11.3701			7.94%		
8.		С101-51512-7	
01.08.2026 ОРБ		64.533			7.94%		
9.		С101-51521-2	
01.08.2026 ОРБ		64.533			7.94%		
10.		С101-79100-1	
01.08.2026 ОРБ		4 996.698			7.94%		
11.		1/10-240-55-20/503	Саморез универсальный оцинкованный 6,0х100 мм
01.08.2026 ОРБ	1000 шт.	0.04347	92.47	4.02	7.94%	0.32	
12.		2/40-25-999/130	Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные (средняя цена по группе)
01.08.2026 ОРБ	м	14.49			7.94%		
13.		1/10-135-30/70	Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке
01.08.2026 ОРБ	л	0.64	15.26	9.77	7.94%	0.78	
14.		2/40-25-5/45	Подоконник из поливинилхлоридного профиля шириной 600 мм
01.08.2026 ОРБ	м	16.8	15.21	255.53	7.94%	20.29	
15.		1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75
01.08.2026 ОРБ	т	0.132825	355.47	47.22	7.94%	3.74	
16.		1/10-280-20/40	Вода
01.08.2026 ОРБ	м3	0.158109	1.45	0.23	%		
17.		1/10-240-25-41/15	Гвозди строительные оцинкованные
01.08.2026 ОРБ	кг	0.01449	3.99	0.06	7.94%		
18.		1/10-240-30-50/50	Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 8х60 мм
01.08.2026 ОРБ	100 шт.	0.34776	9.00	3.13	7.94%	0.25	
19.		4/1-4-20-20-10-20/10	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100
01.08.2026 ОРБ	м3	0.095634	131.71	12.60	7.78%	0.98	
20.		1/10-240-38/366	Кронштейн крепежный усиленный ККУ 300, оцинкованная сталь 1,2 мм
01.08.2026 ОРБ	шт.	29			7.94%		
21.		2/20-100-15/45	Отлив оконный из стали оцинкованной толщиной 0,45-0,5 мм, шириной 320 мм, с односторонним полимерным покрытием, цвет белый
01.08.2026 ОРБ	м	14.49	12.60	182.57	5.72%	10.44	
22.		1/10-230-60-25/10	Растворная смесь сухая (РСС), кладочная, цементная, для кирпича, камней, блоков, М50, F75
01.08.2026 ОРБ	т	0.002114	215.02	0.45	7.94%	0.04	
23.		1/10-230-60-45-15/50	Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для железобетонных и бетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М300, F100
01.08.2026 ОРБ	т	0.199665			7.94%		
24.		1/10-160-20/15	Ветошь
01.08.2026 ОРБ	кг	0.018792	3.64	0.07	7.94%	0.01	
25.		1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
01.08.2026 ОРБ	м2	0.098658	4.96	0.49	7.94%	0.04	
26.		1/10-230-35/47	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н
01.08.2026 ОРБ	кг	7.39935			7.94%		
27.		1/10-230-50-15/29	Олифа оксоль
01.08.2026 ОРБ	кг	0.105705	7.26	0.77	7.94%	0.06	
28.		1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемасляная
01.08.2026 ОРБ	т	0.00599	3 072.22	18.40	7.94%	1.46	
ИТОГО Материалы подрядчика :		 10811		 854	
							
ВСЕГО :		 10811		 854	

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
  № пп	Код	Наименование машин и механизмов	Единица измерения	Количество	Цена маш-часа
без НДС	Стоимость механизма
без НДС	Цена зарплаты машиниста	Стоимость зарплаты машиниста	
Механизмы подрядчика	
1.		М020130	Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т	МАШ.-Ч	0.00576	50.20	0.29	20.52	0.12	
2.		М030402	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	МАШ.-Ч	0.015649	1.27	0.02			
3.		М110901	Растворосмесители передвижные 65 л	МАШ.-Ч	0.35235	15.40	5.43	14.58	5.14	
4.		М331615	Дрели электрические	МАШ.-Ч	8.645695	0.34	2.94			
5.		М331617	Средства малой механизации	МАШ.-Ч	0.294715	21.49	6.33	14.58	4.30	
ИТОГО Механизмы подрядчика :		 15		 10	
							
ВСЕГО :		 15		 10	

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
№ пп	Наименование затрат	Стоимость работ и затрат, руб.	
	
 	Tрудозатраты рабочих, чел-час		121,97	
	Tрудозатраты машинистов, чел-час		0,65	
	BCEГO трудозатрат, чел-час		122,62	
	Заработная плата	1	2 058,26	
	Эксплуатация машин и механизмов всего	1	15,01	
	в т.ч. заработная плата машинистов	1	9,56	
	Mатериалы		10 810,53	
	в т.ч.  материалы подрядчика		10 810,53	
	.         материалы заказчика			
	Tранспортные и заготовительно-складские расходы	1	854,27	
	в т.ч.  транспорт и зср материалов подрядчика		854,27	
	.         транспорт и зср материалов заказчика			
	.         перевозка грузов (С310 и С311)			
	ИTOГO прямых затрат		13 738,07	
2	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	1	1 733,45	
	.      1.строительные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)	83.83	1733.45	
3	Плановая прибыль	1	1 056,43	
	.      1.строительные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)	51.0893	1056.43	
4	Bременные (титульные) здания и сооружения			
	Bозврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)	15		
5	Зимние удорожания	0,93		
	-     в т.ч. зарплата в зимнем удорожании			
	ИTOГO строительных и иных специальных монтажных работ		16 527,95	
6	Прочие затраты, в том числе:		703,06	
	Средства по уплате обязательных страховых взносов	34	703,06	
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика			
	Pазъездной характер работ			
	Перевозка рабочих			
	Командировочные расходы			
	Средства на развитие материально-технической базы (в соотв. с Письмом МАиС от 06.05.2026 №04.3-05/5697)			
7	ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ		17 231,01	
	в том числе стоимость подрядных работ		17 231,01	
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)	1		
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика			
	ИТОГO с учетом конкурсного коэффициента подрядчика		17 231,01	
8	Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего			
	в том числе:			
	Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)			
9	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности		17 231,01	
11	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)			
12	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)			
14	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации		17 231,01	
	Mатериалы заказчика  (Mат+Tрансп+ЗCP) (-)			
16	Итого объем работ для налогообложения		17 231,01	
17	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ %			
18	Сумма HДC по ставке ______ %	20	3 446,20	
	ВСЕГО выполнено работ		20 677,21	
				
20	Сумма прописью Двадцать тысяч шестьсот семьдесят семь руб. 21 коп. 	

Проверил						
	(должность)		(подпись)		(инициалы, фамилия)