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Техническое задание
на поставку товарного бетона

1. Наименование и цель закупки: Поставка товарного бетона для устройства бетонного основания под автомобильные весы.
2. Требования к качеству: 
· Бетон должен соответствовать ГОСТ 26633-2015;
· Марка по прочности на сжатие – М500;
· Поставка сопровождается паспортом качества завода-изготовителя.
3. Количество: 50 куб.м.
4. Условия поставки: 
· Доставка осуществляется автотранспортом поставщика по адресу: г. Вилейка, ул. 1 Мая;
· Срок поставки: в течение 1 (одного) рабочего дня с момента подтверждения заявки поставщиком. Точное время поставки согласовывается сторонами дополнительно.
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