Форма С-1

	 ОСП Аграрный колледж УО ВГАВМ
             (наименование организации)      
		


Код по ОКУД   

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОСП АК УО ВГАВМ    

	
	(должность)

	
	
	
	А.В. Карась

	
	(подпись)
«14»
	
	(инициалы, фамилия)
августа           2026  г.

	
	
	
	
	
	


ДЕФЕКТНЫЙ АКТ


Комиссия, образованная в соответствии с приказом от 09.11.2025 г. № 85-х в составе:
	председателя:  
	Заместителя директора по ХР
	
	Е.Ю. Вечерняя

	

членов комиссии:
	(должность)

Заведующего общежитием
	
	(инициалы, фамилия)

Т.Н. Михайловой

	
	(должность)


Коменданта
	


	(инициалы, фамилия)

Е.В. Коточигова

	
	(должность)

Заведующего общежитием
	


	(инициалы, фамилия)

И.А. Шибеко

	

	(должность)
Заведующего общежитием
	

	(инициалы, фамилия)
            Т.Н. Чумакова

	
	
	
	

	Составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта: коридора 4 – го этажа общежития №3 ОСП «Аграрный колледж УО ВГАВМ»

	(наименование объекта)

	установлено, что: в результате длительной эксплуатации покрытие потолков коридора 4 этажа  площадью

	(описание дефектов,

	90, 989кв.м., имеет механические повреждения в виде трещин, царапин, отслоения окрасочного слоя от 

	их местонахождение,

	  поверхности, частичное разрушение штукатурного состава, перепады высот стыков панелей, бугры 

	площадь, объём)

	и впадины, люминесцентные лампы в количестве 12 штук не дают достаточного освещения. Комиссией принято решение выровнять потолок при помощи устройства подвесных потолков на металлическом каркасе с целью практичности, скрыванием коммуникации, улучшением звукоизоляции, обладанием экологической безопасностью и легкостью монтажа/демонтажа. Необходимо выполнить: Установку углового молдинга – 157,336 м., устройство подвесного потолка 90,989 м.кв. Демонтаж светильников 12 шт, установку светильников 18 шт, устройство кабеля 115,63 м. Укрупнённый  перечень основных и сопутствующих работ и материалов представлен ниже.

	

	

	Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ,  которые 

	характеризуются следующими факторами: Производство наружных и внутренних работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других загромождающих предметов

	(перечень факторов)


	Работы следует производить с применением следующих механизмов: 

	

	                                                           (грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)


	Другие  сведения, учитываемые при определении стоимости работ: работы будут выполняться силами подрядной организации



	Дата начала разработки сметной документации: август 2026 г.

	Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: 25.08.2026г..


Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: 6 дней.

	
Председатель комиссии:  
	
Заместитель директора по ХР
	
	
	
	
Е.Ю. Вечерняя

	

Члены комиссии:
	(должность)

Заведующий общежитием
	
	(подпись)

	
	(инициалы, фамилия)

Т.Н. Михайлова

	
	(должность)

Комендант
	


	(подпись)


	


	(инициалы, фамилия)

Е.В. Коточигова

	
	(должность)

Заведующий общежитием
	


	(подпись)


	


	(инициалы, фамилия)

     И.А. Шибеко

	
	(должность)
Заведующий общежитием
	
	(подпись)
	
	(инициалы, фамилия)
      Т.Н. Чумакова

	
	
	
	
	
	


Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

	№
	Виды выполняемых строительно-монтажных работ
	Единица измерения
	Количество
	Примечание
	

	...
	

	
	Установка углового молдинга
	100 м углового молдинга
	1,57336
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Устройство подвесного потолка на металлическом каркасе с заполнением плитами минераловолокнистыми с ячейкой 600 х 600 мм
	100 м2 поверхности потолка
	0,90989
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп
	100 шт.
	0,12
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Светильник с люминесцентными лампами, устанавливаемый в подвесных потолках типа "армстронг", с креплением на шпильках, количество ламп 4
	100 шт.
	0,18
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками
	100 м
	1,1563
	 К_стесн.=1,2
	

	    
	


[bookmark: _GoBack]

	Составил
	
	зам. директора по ХР
	
	
	
	Е.Ю. Вечерняя

	
	

	(должность)

	

	(подпись)

	

	(инициалы, фамилия)



«14» августа2026 г.


