п Приложение 3 к запросу о предоставлении сведений №Ц630-07/262

	Наименование подлежащих 
закупке товаров  

	Требования, предъявляемые к   товарам    

	Количество
(объем) 
закупаемых
товаров 

	Грузовой автомобиль с изотермическим кузовом

	шасси – малотоннажный автомобиль с полукапотной или бескапотной компоновкой кабины; двигатель – дизель; 
полная масса снаряженного автомобиля до 3.5 тонн;
грузоподъёмность –0,7-0,9 тонн.
КПП -  механическая;
автомобильные шины – всесезонные с маркировкой 3PMSF;
Кузов изотермический:
объём фургона – до16 м3;
коэффициент теплопроводности – 0,7Вт/м2 К;
двери задние распашные;
боковая дверь;
покрытие пола – полиуретановая заливка (либо аналог).
фурнитура – нержавеющая сталь;
	3 автомобиля




