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Запрос 
информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: «Датчики для УЗ г. Гродно и Гродненской области».
*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее 28.08.2026.


Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 
Ведущий специалист 
по организации закупок                                                                   Д.Э.Колесникович
Тел. 8(0152) 55-64-26, 30
ГродМТ                                                                                                                  Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Датчики для мониторов ИНТЕГРАЛ

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Датчики 
	шт
	152


2. Технические требования: 

	№
	Технические требования
	Ед. изм.
	Количество

	2.1.
	1. Возрастная категория: для детей.

2. Технология: Masimo.

3. Разъем: трапеция.

4. Пальцевой. 

5. Ленточное крепление.
6. Одноразовый

7. Датчик SрО2. Совместим с монитором ИНТЕГРАЛ 
	шт
	100

	2.2.
	1. Возрастная категория: взрослые пациенты.

2. Технология: Masimo.

3. Разъем: трапеция.

4. Пальцевой. 

5. Клипсовый.
6. Многоразовый.
7. Датчик SрО2. Совместим с монитором ИНТЕГРАЛ
	шт
	12

	2.3.
	1. Возрастная категория: взрослые пациенты.

2. Технология: Masimo.

3. Разъем: трапеция.

4. Пальцевой. 

5. Клипсовый.

6. Длина кабеля-удлинителя не менее 2,4 м

7. Многоразовый.
8. Датчик SрО2. Совместим с монитором ИНТЕГРАЛ
	шт
	7

	2.4.
	1. Возрастная категория: взрослые пациенты.
2. Технология: Masimo.
3. Разъем: трапеция.
4. Пальцевой. 
5. Клипсовый.
6. Длина кабеля-удлинителя не менее 2,4 м
7. Многоразовый.
8. Датчик SрО2. Совместим с монитором ИНТЕГРАЛ 12-03 2019г.в. 
	шт
	2

	2.5.
	1. Возрастная категория: взрослые пациенты.
2. Технология: Masimo.
3. Разъем: трапеция.
4. Пальцевой. 
5. Клипсовый.
6. Длина кабеля-удлинителя не менее 2,4 м
7. Многоразовый.
8. Датчик SрО2. Совместим с монитором ИНТЕГРАЛ 12-03 2010г.в. 
	шт
	10

	2.6.
	1. Возрастная категория: взрослые пациенты.
2. Технология: Masimo.
3.  Разъем: трапеция.
4. Пальцевой. 
5. Клипсовый.
6. Длина кабеля-удлинителя не менее 2,4 м
7. Многоразовый.
8. Датчик SрО2. Совместим с монитором ИНТЕГРАЛ 12-03 2008г.в.
	шт
	4

	2.7.
	1. Возрастная категория: взрослые пациенты.
2. Технология: Masimo.
3. Разъем: трапеция.
4. Пальцевой. 
5. Клипсовый.
6. Длина кабеля-удлинителя не менее 2,4 м
7. Многоразовый
8. Датчик SрО2. Совместим с монитором ИНТЕГРАЛ 12-03 2006г.в. 
	шт
	2

	2.8.
	1. Возрастная категория: взрослые пациенты.
2. Технология: Masimo.
3. Соединение: напрямую в монитор (без использования адаптеров, переходников, удлинителей)
4. Пальцевой. 
5. Клипсовый.
6. Длина кабеля-удлинителя не менее 2,4 м
7. Многоразовый.

8. Датчик SрО2. Совместим с монитором ИНТЕГРАЛ -12
	шт
	2

	2.9.
	1. Датчик(колпак) инвазивного артериального давления используется для определения АД пациента инвазивным методом. 

2. Одноразовый датчик (колпак) ИАД MEDEX для измерения ИАД подсоединяются к монитору через кабель ИАД многократного использования для полной цепи сигнала и преобразование.

3. Датчик (колпак) одноразовый, стерильный.

4. Совместим с мониторами пациента «Интеграл12-03» (2010г.в.)
	шт
	10

	2.10.
	1. Возрастная категория: универсальный.

2. Технология: Masimo.

3. Разъем: трапеция.

4. Пальцевой.

5. Клипсовый.

6. Длина кабеля не менее 3 м.

7. Многоразовый.
8. Датчик SрО2. Совместим с монитором ИНТЕГРАЛ, 2019 г.в.
	шт
	3


Лоты 2-21 Датчики 
1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№ лота
	Наименование
	Технические требования
	Ед. изм.
	Количество

	2.1
	Датчик SpO2
	1. Возрастная категория: взрослые пациенты.
2. Разъем: круглый. 
3. Пальцевой.
4. Клипсовый.
5. В комплекте с удлинителем, не менее 3 м.
6. Многоразовый.
7. Датчик SрО2. Совместим с монитором CMS 9000, 2021 г.в.
	шт
	31

	2.2
	Датчик SpO2
	1.Возрастная категория: детский.
2. Разъем: круглый.
3. Накожный.
4. Клипсовый.
5. Дина кабеля не менее 3 м.
6. Многоразовый
7. Датчик SрО2. Совместим с монитором CMS 9000, 2021 г.в.  
	шт
	9

	3
	Датчик SpO2
	1. Возрастная категория: взрослые пациенты.

2. Разъем: круглый.

3. Пальцевой.

4.  Клипсовый.

5. В комплекте с удлинителем.

6. Многоразовый
7. Датчик SрО2. Совместим с монитором «Contec»,2022 г.в.
	шт
	100

	4.1
	Датчик SpO2
	1.Возрастная категория: взрослые пациенты.
2. Технология: Masimo.
3. Разъем: круглый.
4. Пальцевой.
5. Клипсовый.
6. Кабель не менее 3 м
7. Многоразовый. 

8. Датчик SрО2. Совместим с монитором РМ 9000,  2007 г.в..
	шт
	4

	4.2
	Датчик инвазивного артериального давления
	1. Датчик инвазивного артериального давления используется для определения АД пациента инвазивным методом. 

2. Подключается через адаптер к модулю определения инвазивного давления монитора пациента, тип коннектора для правильного соединения – BD.

3. Датчик одноразовый, стерильный.

4. Совместим с мониторами пациента «РМ- 6000» (2005 г.в.) - 30 шт.

 «Edan» (2022 г.в.) -30 шт. *(с целью совместимости с ранее закупленными мониторами).
	шт
	60

	5
	Датчик SpO2
	1.Возрастная категория: для взрослых.

2.Технология: Nellcor.

3.Разъем: трапеция.

4.Пальцевой.

5. Клипсовый

6.Длина кабеля не менее 2 м.

7.Многократного применения.
8. Датчик SрО2. Совместим с монитором Infinity Delta XL, 2013 г.в
	шт
	100

	6.1.
	Датчик SpO2
	1. Возрастная категория: неонатальный.
2. Технология Nellcor.
3. Разъем: 9-пиновый.
4. Пальцевой.
5. Клеящийся.
6.  Длина кабеля не менее 30 см.
7. Однократного применения.

8. Датчик SрО2. Совместим с монитором Infinity Vista, 2014 г.в., 2018 г.в
	шт
	54

	6.2
	Датчик SpO2
	1. Возрастная категория: неонатальный.
2. Технология Nellcor.
3. Разъем: 9-пиновый.
4. Пальцевой.
5. Клеящийся.
6. Длина кабеля не менее 30 см.
7. Однократного применения.
8. Датчик SрО2. Совместим с монитором Infinity Vista
	шт
	300

	7
	Датчик SpO2
	1. Возрастная категория: для взрослых пациентов.

2. Технология Nellcor.

3. Разъем круглый.

4. Пальцевой.

5. Клипсовый.

6. Длина не менее 2 м

7. Многоразовый
8. Датчик SрО2. Совместим с монитором Agilent М3046А 2000 г.в
	шт
	2

	8.1
	Датчик температурный
	1. Датчик температуры кожи ThermoTrace либо аналог, желтый, для измерения центральной температуры кожи 
2. Однократного применения
3. Датчик температурный.  Совместим с инкубатором Caleo
	шт
	20

	8.2
	Датчик температурный
	1. Датчик температуры кожи ThermoTrace либо аналог, белый, для измерения периферической температуры кожи 
2. Однократного применения
3. Датчик температурный совместим с инкубатором Caleo
	шт
	20

	9.1
	Датчик потока
	1. Датчик потока для аппарата ИВЛ Hamilton

2. 10 шт. – упаковка
3. Датчик потока педиатрический одноразовый 
	шт
	200

	9.2
	Датчик потока
	1. Датчик потока для аппарата ИВЛ Hamilton
2. 10 шт. – упаковка
3. Датчик потока для детей и взрослых многоразовый 
	шт
	200

	10.1
	Датчик SрО2
	1. Датчик SрО2. Совместим с монитором Filips MX300
2. Возрастная категория: неонатальный.
3. Клеящийся.
4. Однократного применения.
	шт
	200

	10.2
	Датчик/ набор для измерения инвазивного давления 
	1. Датчик/ набор для измерения инвазивного давления совместим с монитором Filips MX500
2. Возрастная категория: неонатальный.
3. Стерильный набор.
4. Однократного применения. 
5. Индивидуальная упаковка
	шт
	20

	11.1
	Датчик потока.
	1. Датчик потока совместим с аппаратом ИВЛ Leoni plus пр-ва Heinen+Lowenstein.
2. Индивидуальная упаковка
3. Стерильный.
4. Однократного применения.
	шт
	60

	11.2
	Датчик потока
	1. Датчик потока совместим с аппаратом ИВЛ SLE 6000
2.Индивидуальная упаковка
3. Стерильный.
4. Однократного применения.
	шт
	60

	12
	Датчик SрО2
	1. Возрастная категория: неонатальныйб детский либо взрослый

2. Технология: Nellcor.

3. Разъем: 9-пиновый.

4. Пальцевой, накожный.

5. Клеящийся.

6. Длина кабеля не менее 30 cм.

7. Одноразовый.
8. Датчик SрО2. Совместим с монитором Митар-РД, 2018 г.в
	шт
	200

	13
	Датчик SрО2
	1. Возрастная категория: взрослые пациенты.

2. Технология: Nellcor.

3. Разъем датчика прямоугольный, разъем удлинителя в месте соединения с монитором – круглый.

4. Пальцевой. 

5. Клипсовый.

6. Длина кабеля не менее 2 м

7. Многоразовый
8. Датчик SрО2. Совместим с прикроватным монитором iMEC10 2014 г.в
	шт
	2

	14
	Датчик SрО2
	1. Возрастная категория: взрослые пациенты.

2. Разъем: круглый, 8-контактный.

3. Пальцевой.

4. Клипсовый.

5. Многоразовый.
6. Датчик SрО2. Совместим с монитором ЮМ-300, 2006 г.в.
	шт
	5

	15
	Датчик SрО2
	1.Возрастная категория: взрослые пациенты.

2.Разъем: круглый. 

3.Пальцевой.

4 Клипсовый.

5.В комплекте с удлинителем.

6.Многократного применения.
7. Датчик SрО2. Совместим с монитором Стелла 80Б, 2019 г.в
	шт
	8

	16
	Датчик SрО2
	1. Датчик SpO2 для мониторов Mindrey N-серии, модель 512F или аналог

2. Для подключения через удлинтельный 7-контактный кабель.

3. Возрастная категория: взрослые.

4. Датчик пальцевой.

5. Многоразового применения.
	шт
	16

	17.
	Датчик к церебральному оксиметру
	1. Датчики должны быть совместимы с модулем rSO2 INVOS Covidien 

2. Категория пациента: взрослые.
	шт
	50

	18
	Датчик к церебральному оксиметру
	2.1. Сенсор для постоянного неинвазивного измерения и мониторинга насыщения гемоглобина кислородом тканей головного мозга с технологией  параинфракрасной оптической спектроскопии. 

2.2. Датчик совместим с ранее закупленным монитором для церебрального/соматического оксиметра* «INVОS COVIDIEN OXIMETER CEREBRAL/SOMATIC 5100 С» (2015 г.в.)

2.3. Предназначен для измерения у взрослых весом более 40 кг. 

2.4. Клеящаяся поверхность с не менее 6 V-образными выемками для лучшего прилегания к поверхности тела. 

2.5.  Длина клеящейся поверхности более 6,9 см, ширина более 2,9 см. 

2.6. Дистанция между центром излучателя и ближним детектором менее 3,3 см, до дальнего детектора менее 4,3 см.

2.7. Длина датчика вместе с коннектором более 14 см.

2.8. Время крепления не менее 20 часов

2.9. Использование у одного пациента.
	шт
	40

	19
	Датчик BIS
	1. Используется для мониторинга  глубины седации во время анестезии.

2. Одноразовый  клеящийся  датчик с четырьмя встроенными ЭЭГ- электродами.

3. Датчики ВIS должны быть совместимы с модулем Infinity Delta «Drager» (2005г.в), Infinity Gamma «Drager» (2006 г. в.) * (с целью совместимости с ранее закупленным модулем)
	шт
	80

	20
	Датчик ультразвуковой к фетальному монитору F50
	1. Предназначен для мониторинга частоты сердечных сокращений плода у беременных;

совместим с фетальным монитором F50;

2. Многократного использования;

3. Устойчив к дезинфицирующим средствам, разрешённым к применению на территории Республики Беларусь
	шт
	2

	21.1
	Датчик O2 к аппарату ИВЛ Inspiration 2005 г.в.
	1. Для измерения парциального давления О2;

2. Работают по принципу гальванической ячейки;

3. Измеряют и контролируют концентрацию О2 на входе и/или выдохе в наркозно-дыхательном аппарате;

4. Датчики электрохимического типа.
	шт
	4

	21.2
	Датчик O2 к аппарату ИВЛ Evita XL 2006 г.в.
	
	шт
	1

	21.3
	Датчик O2 к аппарату ИВЛ Savina 300 2013 г.в.
	
	шт
	1

	21.4
	Датчик O2 к аппарату ИВЛ Primus 2006 г.в.
	
	шт
	1

	21.5
	Датчик O2 к аппарату ИВЛ Fabius 2021 г.в.
	
	шт
	1

	21.6
	Датчик O2 к аппарату ИВЛ Fabius 2006 г.в.
	
	шт
	2

	21.7
	Датчик O2 к аппарату ИВЛ Evita 4 2011 г.в.
	
	шт
	1

	21.8
	Датчик потока к аппарату 
	1. Принцип измерения: тепловая анемометрия;

2. Точность: +- 8%;

3. Сопротивление потоку: менее 2,5мбар;

.4. Диапазон давления: +- 100мбар;

5. Рабочая температура: от 15 до 40 С.
	шт
	2

	21.9
	Fabius 2006 г.в.
	
	шт
	1

	21.10
	Датчик потока к аппарату 
	
	шт
	1


