Приложение 2 Форма 2

Таблица соответствия состава (комплектности) и характеристик товара, предлагаемого участником 
требованиям Заказа на закупку

Лот № 1 Пневмотонометр.
	Наименование параметра, соответствующего  Заказа на закупку (раздел: требования предьявляемые к товарам (работам, услугам) 
	Соответствует/
Не соответствует
	Ссылка на документ (с указанием страницы, главы, пункта и т.д.), соответствия состава (комплектности), на интернет-ресурс) и характеристик товара предусмотренных аукционными документами, подтверждающий соответствие предложения предмету закупки, указание параметра, предложенного Поставщиком 

	№ п/п
	Наименование
	Требуемые параметры
	
	

	1.1
	Пневмотонометр
	Комплектация: 
- тонометр офтальмологический бесконтактный компьютеризированный;

	
	

	
	
	1. наличие функций бесконтактной тонометрии (пневмотонометрии);
	
	

	
	
	2. *наличие функции измерения толщины роговицы (пахиметрии), отображение значения центральной толщины роговицы на экране;
	
	

	
	
	3. *наличие функции измерения угла передней камеры;
	
	

	
	
	4. диапазон измерений внутриглазного давления: 0-60 мм рт.ст. с шагом измерения среднего значения не менее 0,1.;
	
	

	
	
	5. цветной сенсорный ЖК-экран управления с диагональю не менее 7 дюймов
	
	

	
	
	6. наличие режима исследования у пациентов с артифакией (интраокулярной линзой)
	
	

	
	
	7. наличие встроенного термопринтера для быстрой печати результатов.
	
	

	[bookmark: _GoBack]
	
	8. наличие интерфейса для импорта данных, для экспорта данных и подключения к компьютерной сети
	
	



	



Гарантийные обязательства
	- обязательное гарантийное обслуживание в течение 12 мес или в течение сроков, установленных предприятием-изготовителем. 

	
	

	
	- прибытия сервисного инженера в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения извещения (в письменной форме, в том числе в электронном формате посредством электронной почты) от Заказчика  Поставщиком о технической неисправности.
	
	

	
	- в случае наступления гарантийного случая (ремонт и т.д.) и невозможностью устранения неполадок в условиях нахождения аппарата на территории Заказчика, Поставщик обязуется своими силами и за свой счет доставить аппарат на гарантийно-сервисное обслуживание и далее своими силами и за свой счет возвратить аппарат Заказчику после проведения работ, связанных с гарантийно-сервисным обслуживанием в течение всего гарантийного срока; 
	
	

	
	- в случае наступления гарантийного случая, ремонт оборудования проводится в рамках регламента и с учетом требований, установленных предприятием-изготовителем.
	
	

	Состояние предмета закупки
	Новым (не восстановленным, не бывшим в употреблении и/или на консервации, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства)
	
	

	Условия поставки товаров

	Силами и за счет Поставщика на адрес Заказчика (с учетом этажности, в том числе Поставщик своими силами и за свой счет осуществляет доставку и установку оборудования на место эксплуатации Заказчика).
	
	

	Место поставки товаров

	Республика Беларусь, г. Гомель, ул.Ильича, д.290, 2 этаж, каб.2-11, курс офтальмологии кафедры оториноларингологии с курсами офтальмологии и стоматологии, в том числе Поставщик своими силами и за свой счет осуществляет доставку и установку оборудования на место эксплуатации Заказчика с учетом этажности.
	
	

	Срок поставки 

	С 15.09.2026г до 23.06.2026г
	
	



Ответственное лицо                                                Должность / ФИО
