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	 ОСП Аграрный колледж УО ВГАВМ
             (наименование организации)      
		


Код по ОКУД   

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОСП АК УО ВГАВМ    

	
	(должность)

	
	
	
	А.В. Карась

	
	(подпись)
«5»
	
	(инициалы, фамилия)
августа       2026  г.

	
	
	
	
	
	


ДЕФЕКТНЫЙ АКТ


Комиссия, образованная в соответствии с приказом от 26.08.2025 г. № 92-х в составе:
	председателя:  
	Заместителя директора по ХР
	
	Е.Ю. Вечерняя

	

членов комиссии:
	(должность)

Заведующего общежитием
	
	(инициалы, фамилия)

Т.Н. Михайловой

	
	(должность)


Коменданта
	


	(инициалы, фамилия)

Е.В. Коточигова

	
	(должность)

Заведующего общежитием
	


	(инициалы, фамилия)

И.А. Шибеко

	

	(должность)
Заведующего общежитием
	

	(инициалы, фамилия)
            Т.Н. Чумакова

	
	
	
	

	Составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта: теплопункта общежития №3 ОСП «Аграрный колледж УО ВГАВМ»

	(наименование объекта)

	установлено, что: в результате длительной эксплуатации покрытие пола площадью 24,788 м.кв.  имеет 

	(описание дефектов,

	механические повреждения в виде выбоин, частичного отсутствие, сколов,  щели, неровности.

	их местонахождение,

	Необходимо выполнить разборку покрытий, с последующим устройством плитки площадью 24,788 м.кв. с сопутствующими работами.

	площадь, объём)

	Укрупнённый  перечень основных и сопутствующих работ и материалов представлен ниже.

	

	

	Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ,  которые 

	характеризуются следующими факторами: Производство наружных и внутренних работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других загромождающих предметов

	(перечень факторов)


	Работы следует производить с применением следующих механизмов: 

	

	                                                           (грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)


	Другие  сведения, учитываемые при определении стоимости работ: работы будут выполняться силами подрядной организации



	Дата начала разработки сметной документации: 6 августа 2026 г.

	Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: 10.09.2026 г.


Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: 10 дней.

	
Председатель комиссии:  
	
Заместитель директора по ХР
	
	
	
	
Е.Ю. Вечерняя

	

Члены комиссии:
	(должность)

Заведующий общежитием
	
	(подпись)

	
	(инициалы, фамилия)

Т.Н. Михайлова

	
	(должность)

Комендант
	


	(подпись)


	


	(инициалы, фамилия)

Е.В. Коточигова

	
	(должность)

Заведующий общежитием
	


	(подпись)


	


	(инициалы, фамилия)

     И.А. Шибеко

	
	(должность)
Заведующий общежитием
	
	(подпись)
	
	(инициалы, фамилия)
      Т.Н. Чумакова

	
	
	
	
	
	


Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ
	ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
	

	№
	Виды выполняемых строительно-монтажных работ
	Единица измерения
	Количество
	Примечание
	

	...
	

	
	Разборка покрытий цементных полов
	100 м2 разбираемого покрытия
	0,24788
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т
	0,0114
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Затаривание строительного мусора в мешки
	Т
	1,14
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов)
	Т
	1,14
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Устройство основания из металлической сетки под стяжку (прим)
	100 м2
	0,24788
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию, площадью пола свыше 20 м2
	100 м2
	0,24788
	 К_стесн.=1,2
	

	
	На каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки добавлять к нормам е57-23-2, е57-23-4 (К=16 до слоя 10 см.)
	100 м2
	0,24788
	 К_стесн.=1,2 К_мех.=16 К_мат.=16 К_труд.=16
	

	
	Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям толщиной 5 мм
	100 м2
	0,24788
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов
	10 м2
	0,2895
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Устройство покрытий пола плиткой "грес" на клею по цементной стяжке
	100 м2
	0,24788
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Укладка плинтуса из плитки "грес" на клею
	100 м
	0,1532
	 К_стесн.=1,2
	

	    
	





	Составил
	
	зам. директора по ХР
	
	
	
	Е.Ю. Вечерняя

	
	

	(должность)

	

	(подпись)

	

	(инициалы, фамилия)



«05» августа  2026 г.


