	
Приложение 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) аппаратов ручной ИВЛ мешков типа «Амбу»

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.1
	Аппарат ручной ИВЛ мешок типа «Амбу» неонатальный многократного применения
	штука
	200


2. Показатели (характеристики):
2.1.	Аппарат предназначен для проведения ручной ИВЛ объемом не более 399мл (неонатальный);
2.2.	Аппарат должен комплектоваться не менее чем 2 масками (размеры масок в зависимости от возрастной категории пациентов);
2.3.	Аппарат должен быть снабжен клапаном ограничения давления;
2.4.	Аппарат должен располагать портом для подключения кислорода с резервуаром;
2.5. Порт подключения маски (эндотрахеальной трубки) должен быть прозрачным  на передней части кожуха для визуального контроля работы клапана вдоха;
2.6.	Изделие многократного применения (изделие, в том числе его составные части, должно иметь возможность подвергаться стерилизации и дезинфекции).

	
3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1 Согласно аукционным документам.

	














Приложение 2

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) аппаратов ручной ИВЛ мешков типа «Амбу»

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.1
	Аппарат ручной ИВЛ мешок типа «Амбу» педиатрический многократного применения
	штука
	1 300


2. Показатели (характеристики):
2.1.	Аппарат предназначен для проведения ручной ИВЛ объемом от 400 до 1000мл (педиатрический);
2.2.	Аппарат должен комплектоваться не менее чем 2 масками (размеры масок в зависимости от возрастной категории пациентов);
2.3.	Аппарат должен быть снабжен клапаном ограничения давления;
2.4.	Аппарат должен располагать портом для подключения кислорода с резервуаром;
2.5.	Порт подключения маски (эндотрахеальной трубки) должен быть прозрачным на передней части кожуха для визуального контроля работы клапана вдоха;
2.6.	Изделие многократного применения (изделие, в том числе его составные части, должно иметь возможность подвергаться стерилизации и дезинфекции).

	3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1 Согласно аукционным документам.

	















Приложение 3

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) аппаратов ручной ИВЛ мешков типа «Амбу»

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.1
	Аппарат ручной ИВЛ мешок типа «Амбу» для взрослых пациентов многократного применения
	штука
	2 000


2. Показатели (характеристики):
2.1.	Аппарат предназначен для проведения ручной ИВЛ объемом не менее 1500мл (взрослый);
2.2.	Аппарат должен комплектоваться не менее чем 2 масками (размеры масок в зависимости от возрастной категории пациентов);
2.3.	Аппарат должен быть снабжен клапаном ограничения давления;
2.4.	Аппарат должен располагать портом для подключения кислорода с резервуаром;
2.5.	Порт подключения маски (эндотрахеальной трубки) должен быть прозрачным на передней части кожуха для визуального контроля работы клапана вдоха;
2.6.	Изделие многократного применения (изделие, в том числе его составные части, должно иметь возможность подвергаться стерилизации и дезинфекции).

	3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1 Согласно аукционным документам.
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Приложение 4

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) аппаратов ручной ИВЛ мешков типа «Амбу»

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.1
	Аппарат ручной ИВЛ мешок типа «Амбу» неонатальный однократного применения
	штука
	3 200


2. Показатели (характеристики):
2.1.	Аппарат предназначен для проведения ручной ИВЛ объемом не более 399мл (неонатальный);
2.2.	Аппарат должен комплектоваться не менее чем 2 масками (размеры масок в зависимости от возрастной категории пациентов);
2.3.	Аппарат должен быть снабжен клапаном ограничения давления;
2.4.	Аппарат должен располагать портом для подключения кислорода с резервуаром;
2.5.	Порт подключения маски (эндотрахеальной трубки) должен быть прозрачным на передней части кожуха для визуального контроля работы клапана вдоха;
2.6.	Изделие однократного применения.

	3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1 Согласно аукционным документам.



















Приложение 5

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) аппаратов ручной ИВЛ мешков типа «Амбу»

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.1
	Аппарат ручной ИВЛ мешок типа «Амбу» педиатрический однократного применения
	штука
	3 000


2. Показатели (характеристики):
2.1.	Аппарат предназначен для проведения ручной ИВЛ объемом от 400 до 1000мл (педиатрический);
2.2.	Аппарат должен комплектоваться не менее чем 2 масками (размеры масок в зависимости от возрастной категории пациентов);
2.3.	Аппарат должен быть снабжен клапаном ограничения давления;
2.4.	Аппарат должен располагать портом для подключения кислорода с резервуаром;
2.5.	Порт подключения маски (эндотрахеальной трубки) должен быть прозрачным на передней части кожуха для визуального контроля работы клапана вдоха;
2.6.	Изделие однократного применения.

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1 Согласно аукционным документам.





















Приложение 6

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) аппаратов ручной ИВЛ мешков типа «Амбу»

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.1
	Аппарат ручной ИВЛ мешок типа «Амбу» для взрослых пациентов однократного применения
	штука
	12 000


[bookmark: _Hlk82592303]2. Показатели (характеристики):
2.1.	Аппарат предназначен для проведения ручной ИВЛ объемом не менее 1500мл (взрослый);
2.2.	Аппарат должен комплектоваться не менее чем 2 масками (размеры масок в зависимости от возрастной категории пациентов);
2.3.	Аппарат должен быть снабжен клапаном ограничения давления;
2.4.	Аппарат должен располагать портом для подключения кислорода с резервуаром;
2.5.	Порт подключения маски (эндотрахеальной трубки) должен быть прозрачным на передней части кожуха для визуального контроля работы клапана вдоха;
2.6.	Изделие однократного применения.

	3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1 Согласно аукционным документам.





