Приложение 4 к документам на закупку №ГЦ726-08/261
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Стиральная машина промышленного типа, загрузка стирки до 25 кг

Номинальная загрузочная масса, кг, не более 25
Геометрический объем внутреннего барабана, не более 250 дм3
Объем барабана: диаметр х глубина, не более 820х470 мм
Внутренний и наружный барабан – нержавеющая сталь
Вид управления технологическим процессом - автомат
Фактор разделения, не менее: при стирке 0,7-0,9,  при отжиме 350
Остаточная влажность, не более 50 %
Вид обогрева - электро
Номинальная мощность, кВт, не более
электродвигателя привода 4,0
элементов нагрева 18
Габаритные размеры, мм, не более:
длина (глубина) 1080
ширина 1190
высота 1585
Масса, не более кг 685
Требования к подводящим коммуникациям
Условный проход клапана холодной и горячей воды, не более 25мм
Выходной диаметр сливного патрубка, мм 76
Давление холодной и горячей воды, Мпа 0,2-0,4
Напряжение электросети, В 380
К месту установки, на имеющийся фундамент, подведены: холодная и горячая вода, вентиляция, электрокабель (автомат установлен).


Гарантия не менее 12 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию.


Поставляемые товары должны быть новыми (товарами, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) (согласно абзацу 7 пункта 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012г. №419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».
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